Reparatia capitala a institutiilor educatie  timpure si preuniversitare pe anul 2020 DETS cector Buiucani din mun.Chisinau                                      IET  nr.185, str.Alba Iulia,202/3	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №925/185 
Deviz-oferta № 
                              Lucrari de reparatie  capitala 
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare					
		Capitolul 1.1. Spalatoria					
		Capitolul 1.1.1. Pereti					
1	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor 	m2	98,10			
 2	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  	m2	27,70			
 3	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	6,00			
 4	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	27,70			
 5	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	27,70			
 6	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	27,70			
 7	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	70,60			
 8	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Откосы)	m2	7,30			
 9	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"" intr-un strat, la pereti 	m2	7,30			
 10	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	7,30			
 11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	7,30			
 12	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	7,30			
 13	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	7,30			
 14	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 	m2	17,50			
   		Capitolul 1.1.2. Tavane					
15	RpCJ35A,к-0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	31,70			
 16	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"" intr-un strat, la pereti 	m2	31,70			
 17	RpCJ14А
	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite,  la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) 	m2	31,70			
 18	CK18C
	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea tencuelei (Maiaki)	m	35,00			
 19	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	31,70			
 20	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	31,70			
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	31,70			
 22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	31,70			
 23	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	31,70			
   		Capitolul 1.1.3. Pardosele					
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din  placi ceramice, etc 	m2	2,00			
 25	CG01A,к-0,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка 2 см)	m2	2,00			
 26	CK18C
	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea strat suport (Maiaki)	m	5,00			
 27	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	2,00			
   		Capitolul 1.1.4. Timplarie					
28	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)  	m2	5,04			
 29	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. 	m	2,60			
 30	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 	m2	5,04			
 31	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 	m	2,60			
 32	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 	m	2,60			
 33	RpVC08A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,00			
 34	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,53			
 35	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	2,52			
 36	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	5,01			
   		Capitolul 1.1.5. Acoperisul					
37	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi 	m2	70,00			
 38	RpCI34A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi 	m2	70,00			
 39	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Дополнительный  слой  в примыкании к парапету и вентканалам)
	m2	35,00			
   		Capitolul 1.1.6. Incalzire					
40	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	9,60			
 41	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 	m	10,00			
 42	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv	buc	2,00			
 43	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 	buc	4,00			
 44	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" 	buc	2,00			
 45	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,00			
 46	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala, cu diametrul pina la 1" (фитинги 15% от длины труб)	buc	3,00			
 47	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,00			
 48	RCsB21C.k-0.5
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 	buc	4,00			
 49	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime 	buc	4,00			
 50	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari 	buc	8,00			
 51	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul pina la 1" 	buc	2,00			
   		Capitolul 1.1.7. Apeduct si canalizarea					
52	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	1,00			
 53	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 	m	30,00			
 54	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	15,00			
 55	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	15,00			
 56	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala, cu diametrul pina la 1" (фитинги 15% от длины труб)	buc	6,00			
 57	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	20,00			
 58	RpSD20B
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"  	buc	4,00			
 59	RCsB21C.k-0.5
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 	buc	4,00			
 60	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime 	buc	4,00			
 61	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari 	buc	8,00			
 62	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 	m	6,00			
 63	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 	m	6,00			
 64	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	2,00			
 65	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00			
 66	RpSC18A
	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta 	buc	1,00			
 67	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. 	buc	1,00			
 68	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00			
 69	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  (Установка умывальника)	buc	1,00			
 70	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя)	buc	1,00			
 71	RpIA48A
	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l 	buc	1,00			
 72	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm 	buc	1,00			
 73	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm  	buc	1,00			
   		Capitolul 1.1.8. Alte lucrari (пристройка тамбура)					
74	RpCO56B
	Demontari: pereti din placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,80			
 75	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,60			
 76	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,00			
 77	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa  В12,5	m3	1,00			
 78	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 	kg	5,00			
 79	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж  стоек)	t	0,07			
 80	CL13C2
	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama peste 10 m, avind greutatea pe bucata peste 0,2 t  (Mонтаж прогонов)	t	0,07			
 81	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой )	t	0,14			
 82	CD07B
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv 	m2	12,80			
 83	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  	m2	12,80			
 84	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % 9 	m2	12,80			
 85	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	12,00			
 86	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor 	m2	12,00			
 87	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	12,00			
 88	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	4,00			
 89	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	12,00			
 90	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	12,00			
 91	CE06A1
	Invelitori din tabla  cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 	m2	3,10			
 92	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % 9 	m2	3,10			
 93	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula polietelena )  	m2	3,10			
 94	CK51A
	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor 	m2	3,10			
 95	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	3,10			
 96	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	3,10			
 97	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3,10			
 98	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	3,10			
 99	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (демонтированная)	m2	1,60			
 100	RpCI18A1
	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, in cazul inlocuirii totale a jgheaburilor (refaceri totale) 	m	1,70			
 101	RpCI20A
	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm 	m	6,00			
 102	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Цементная стяжка  из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см)	m2	2,40			
 103	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею)	m2	2,40			
   		Capitolul 1.1.9. Lucrari diverse					
104	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea 	m2	5,50			
 105	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтелажи)	kg	80,00			
 106	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice 	t	0,80			
 107	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,80			
 108	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m 	t	6,00			
 109	TrI1AA02F3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 	t	6,00			
 110	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 	t	6,00			
   		Capitolul 1.1.10. Lucrari de pregatire					
111	RCsB21C,к-0,5
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 	buc	8,00			
 112	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari 	buc	8,00			
 113	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 	m	45,00			
 114	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 	m	45,00			
 115	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	0,01			
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj 					
		Capitolul 2.1. Montarea utilajului					
116	08-03-605-1
	Ventilator p/u fereastra	buc	1,00			
 117	RpSE15A
	Demontarea unui spalator de rufe inoxidabil, cu fund dublu, montat pe suport	buc	2,00			
 118	SE36A
	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg,	buc	1,00			
 119	SE38B
	Masina centrifuga de stors rufe, montata pe fundatie, avind capacitatea de 25 kg rufe ude pe ora si greutatea de 550 kg,  	buc	1,00			
   		Capitolul 2.2. Montaj electric					
120	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (демонтаж  люминисцентных светильников)	buc	4,00			
 121	RpEE24C
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A (демонтаж магнитного пускателя)	buc	7,00			
 122	RpEC16C
	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu (демонтаж места розетки, выключателя и кнопки управления)	buc	6,00			
 123	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРв-24з-1 36УХЛЗ)	buc	1,00			
 124	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (аппаратура устанавливаемая в щите)	buc	10,00			
 125	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,75			
 126	08-02-412-10
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,25			
 127	08-02-146-2
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg 	100 m	0,05			
 128	pret
	Кабель ВВГнг (А)-FRLSLTx 5*2,5мм2	m	10,00			
 129	pret
	Кабель ВВГнг (А)-FRLSLTx 3*2,5мм2	m	70,00			
 130	pret
	Провод ПВ-1 сеч.1*4 мм2	m	15,00			
 131	pret
	Провод ПВ-1 сеч.1*2,5 мм2	m	10,00			
 132	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛСП 2*36)	100 buc	0,04			
 133	pret
	Светильник люминесцентный  ЛСП 2*36	buc	4,00			
 134	pret
	Лампа люминесцентная 36Вт белая L36W/830	buc	8,00			
 135	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РСб20-3-ГПБб)	100 buc	0,07			
 136	pret
	Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом РСб20-3-ГПБб	buc	7,00			
 137	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (РС10-3-ККм)	100 buc	0,03			
 138	pret
	Розетка штепсельная для скрытой установки, с заземляющим контактом РС10-3-ККм	buc	3,00			
 139	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,15			
 140	pret
	Труба гофрированная ПВХ  д=16мм  	m	15,00			
 141	pret
	Коробка монтажная 	buc	5,00			
 142	pret
	Коробка установочная, для скрытой установки выключателей и розеток	buc	3,00			
 143	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия)	t	0,01			
 144	pret
	Металлоизделия разные	kg	10,00			
 145	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса  25х4мм)	100 m	0,10			
 146	pret
	Полоса стальная 25х4мм	m	10,00			
 147	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса  100мм2)	100 m	0,10			
 148	pret
	Полоса стальная 100мм2	m	10,00			
 149	08-02-420-1
	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (коробка уравнивания потенциалов КУП1101)	100 buc	0,01			
 150	pret
	Коробка уравнивания потенциалов КУП1101	buc	1,00			
 		Capitolul 3. Utilaj electric					
151	pret
	Щиток металлический ЩРв-24з-1 36 УХЛЗ	buc	1,00			
 152	pret
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 50А	buc	1,00			
 153	pret
	Выключатель дифферинциальный АВДТ32 С 16А 10мА	buc	7,00			
 154	pret
	Выключатель дифферинциальный АВДТ34 С 16А 30мА	buc	1,00			
 155	pret
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А "С"	buc	1,00