Reconstructia statiei de epurare a apelor uzate din or.Causeni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Conducte proces tehnologic. Deznisipator (poz.2a, b).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	M1B13A
	Montarea electropompei submersibile	m	2,00			
 2	AcB01D
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (затвор шиберный 300х300)	buc	4,00			
 3	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (задвижка клиновая)	buc	2,00			
 4	M1C21A
	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m (кран консольный с ручным поворотом консоли 0,25т Rmax 2,0м)	t	0,25			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Asigurarea medicala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari sanitare					
5	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x4 mm	m	12,00			
 6	IzI04B k=3
	Bariera contra vaporilor pentru izolatii frigorifice la conducte si aparate, executata cu bitum, aplicat intr- 3 straturi	m2	2,88			
 7	AcF11B
	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	12,00			
 8	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (втулка под фланец)	buc	4,00			
 9	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 80 mm (фланец свободный)	buc	8,00			
 10	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 90 mm (хомут)	buc	4,00			
 11	
	Шланг гибкий армированный из ПВХ Ду90мм	m	5,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Asigurarea medicala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
12	
	Насос песковой со взмучивающей головкой FA 08.52WR+T 17-6/8H Q=5,0м3/час Н=4,0м Р=1,75kw в комплекте со щитом управления	buc	2,00			
 13	
	Затвор шиберный из нержавеющей стали 300х300мм	buc	4,00			
 14	
	Задвижка клиновая для сточных вод Ду80мм	buc	2,00			
 15	
	Кран консольный с ручным поворотом консоли 0,25т Rmax 2,0м	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz: