Intstitutia de educatie timpurie nr.118	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de scimbarea timplariei
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	297,3200	
 2	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"
	m2	282,6900	
 3	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv
	m2	14,6300	
 4	Pret firmei
	Plasa de moschit
	м2	55,0000	
 5	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=600-700 mm
	m	212,8400	
 6	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=250mm
	m	154,4600	
 7	CK18C
	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu
	m	493,0000	
 8	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti interioare
	m2	197,2800	
 9	RpCJ06C k=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti
K=2,0000
	m	197,2800	
 10	CF15A k=1.5
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-Deschisuri exterioare
K=1,5000
	m2	115,0000	
 11	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	197,2800	
 12	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	197,2800	
 13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	197,2800	
 14	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	197,2800	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	197,2800	
 16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	197,2800	
 17	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare
	m2	115,0000	
 18	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	115,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.