	Renovarea rețelelor termice existente  DN250mm (segmentul rețelei subterane CT-437a/11-PTC-4025), bd. Cuza Vodă
	Anexa 1

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitățile de lucrări № 78/25-RT,C

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Pozarea rețelei termice. 

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrări de terasament

	
	

	1
	GA12A

	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm

	buc
	13,000

	 2
	GA12B

	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm

	buc
	1,000

	 3
	GA12C

	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 250-350 mm

	buc
	1,000

	 4
	GA12D

	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 400-500 mm

	buc
	1,000

	 5
	TsA16B3

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu

	m3
	16,000

	 6
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	8,110

	 7
	TsA20C

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 811m3*3%=24,33m3

	m3
	24,330

	 8
	TsI51B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km

	t
	1 378,700

	 9
	DA06A2

	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip amenajare

	m3
	811,000

	 10
	DH15A

	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere

	m3
	10,000

	 11
	DH16A

	Desfundarea si curatirea camerelor

	m3
	6,600

	 12
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	21,600

	 13
	TsI50C10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 

	t
	21,600

	 
	
	Capitolul 1.2. Demontaj

	
	

	14
	AcE07B k=0,8

	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (k=0,8)

	buc
	4,000

	 15
	CP16B, k=0,8

	Demontarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ placa de acoperire a camerei, k=0,8, 

	buc
	2,000

	 16
	CP16B

	Demontarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ placa din beton armat П11-8 L=3,0, k=0.8, 

	buc
	26,000

	 17
	CP16B, k=0,8

	Demontarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placa ПO-4 k=0,8, 

	buc
	4,000

	 18
	CP16B, k=0,8

	Demontarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placa П18д-8, k=0,8, 

	buc
	2,000

	 19
	CP16A, k=0,8

	Demontarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л6-8, k=0,8, 

	buc
	2,000

	 20
	CP16A, k=0,8

	Demontarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л7-8, k=0,8, 

	buc
	2,000

	 21
	RpCP44B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor/  Profil U18 (15m)
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03000

	kg
	244,500

	 22
	TrB22D3A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t/ (Incarcarea placi beton, profil U, guri de acces)



	t
	4,760

	 23
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ (Transportarea placi beton, profil U, guri de acces)

	t
	4,760

	 24
	IzJ11B

	Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi 

	m2
	261,600

	 25
	IzJ12A

	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel

	m2
	261,600

	 26
	TrB04A1

	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei 
(10,9m3*0,25=2,73)

	t
	2,730

	 27
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei

	t
	2,730

	 28
	RpIC38I

	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm
Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05000

	buc
	4,000

	 29
	M1M08I

	Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal de 200 mm

	buc
	2,000

	 30
	M1M05I

	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm

	m
	6,000

	 31
	M1M05F

	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 250 mm

	m
	215,000

	 32
	M1M05G

	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm (tub de protectie)

	m
	50,000

	 33
	AcA51A adaptat k=0.6

	Demontarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel , (resurse utilizate: Instalator alimentari apa, Excavatoare, Tirfor 1,5 tf), k=0,6 

	m
	50,000

	 34
	TrB22D1D1

	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor, compensatoare)

	t
	10,600

	 35
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor, compensatoare)

	t
	10,600

	 
	
	Capitolul 1.3.  Beton armat. Suport fix Щ04-350 - 1 buc. ser.3.006.1 ed.1

	
	

	36
	CP15A1

	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c/ / Talpa de reazem OP-3

	buc
	34,000

	 37
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placi П11-8,  L=3m (din demontaj)

	buc
	26,000

	 38
	CP16A

	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л6-8, L=3m (din demontaj)

	buc
	2,000

	 39
	CP16A

	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л7-8, L=3m (din demontaj)

	buc
	2,000

	 40
	RpAcE09A

	Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Mortar M100 - pentru informatie)
Materiale marunte (dreptare)=1,02000

	m
	90,000

	 41
	CD01E1

	Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.

	m3
	1,920

	 42
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placa de acoperire a camerei (din demontaj)

	buc
	2,000

	 43
	AcE07B

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (din demontaj)
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02000

	buc
	2,000

	 44
	CB01B

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile  (pentru suport fix Щ04-350)

	m2
	5,060

	 45
	CB06A1

	Cofraje - rame din tabla neagra cu latimea ramelor 20 cm inclusiv, pentru crearea golurilor in pereti de beton, exclusiv ghermelele  (pentru suport fix Щ04-350)

	m2
	0,830

	 46
	AcD23A

	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m  (pentru suport fix Щ04-350)
Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01000

	m3
	0,564

	 47
	AcD20A

	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m  (pentru suport fix Щ04-350)

	kg
	102,900

	 
	
	Capitolul 1.4. Pozarea subterana a retelei termice

	
	

	48
	GA08G

	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 508 x 8 mm 

	m
	50,000

	 49
	AcA51A adaptat

	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel , (resurse utilizate: Instalator alimentari apa, Motocompresor mobil, Excavatoare, Tirfor 1,5 tf) ( in tub de protectie)

	m
	50,000

	 50
	TfE01F

	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul  273/400 mm

	m
	212,000

	 51
	TfE02F

	Montarea cotului de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250/400 mm

	buc
	8,000

	 52
	TfE08A

	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor 250/400 mm

	buc
	2,000

	 53
	TfE04F

	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250/400 mm (setul de izolare imbinarilor)

	buc
	42,000

	 54
	TfE05F

	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 250/400 mm

	buc
	4,000

	 55
	TfA09D2

	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata/ Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN250/400 mm (25,63kg*34buc=871,42kg)

	kg
	871,420

	 56
	TfA09B2

	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de  3-15 m, avind intre 5-10 kg pe bucata/  Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN250/400 in tub de protectie 508x8,0 mm ФСО-1-273/400/530  (7,6kg*6buc=45,6kg)

	kg
	45,600

	 57
	M1L42B

	Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul  160-360 mm

	buc
	42,000

	 
	
	Capitolul 1.5. Pozarea retelei termice in CT-437a/11

	
	

	58
	TfA01I2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 406,4x7,1 mm

	m
	6,500

	 59
	TfA01E2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219,1x6,3 mm

	m
	2,000

	 60
	TfA01B2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de  1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 88,9x4,0 mm (drenaj)

	m
	3,000

	 61
	TfA02F2

	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273x6,3-219,1x6,3 mm

	buc
	2,000

	 62
	TfA02B2

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 88,9x4,0 mm

	buc
	2,000

	 63
	TfA02E2

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219,1x6,3 mm

	buc
	6,000

	 64
	TfB01E2

	Montarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 80 (drenaj)

	buc
	2,000

	 65
	RpIC36C

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 83x3.5-95x3.5 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN80 - 2 buc.
Materiale marunte=1,05000

	buc
	2,000

	 66
	TfB01I2

	Montarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 200 (din demontaj)



	buc
	2,000

	 67
	RpIC36H

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN200 - 2 buc. 
Materiale marunte=1,03000

	buc
	4,000

	 68
	RpIF03C

	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m

	m
	4,000

	 69
	TfA13E2

	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 200

	buc
	2,000

	 70
	TfA10A2

	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor  in  canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa 200/400 tip T94.189- 2 buc.

	10 kg
	1,154

	 71
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	11,970

	 72
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi  de  grund ГФ-021

	m2
	11,970

	 73
	RpIzD05E

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu  grosimi 60 mm 
Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000

	m2
	13,270

	 74
	RpIzD18D1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare
Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000

	m2
	13,270

	 75
	RpIzD18D2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare
Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000

	m2
	13,270

	 
	
	Capitolul 1.6. MR-1

	
	

	76
	GA08G

	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 508 x 8 mm 

	m
	2,500

	 77
	RpIF03C

	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea 6 m/ Fixator pentru tub de protectie din tabla de otel gr.6 mm

	m
	6,200

	 78
	RpCD07B

	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime/  Fixator pentru tub de protectie din tabla de otel gr.6 mm
Materiale marunte=1,03000

	m
	3,200

	 79
	CL17B adopt

	Confectii metalice diverse, montate aparent. Nodul A - 2 buc.

	kg
	12,280

	 80
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	0,200

	 81
	IzJ07A

	Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat 

	m2
	0,200

	 82
	CN20A1

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin/ 2 straturi (XB-125 )

	m2
	0,200

	 
	
	Capitolul 1.7. Lucrari de constructii. Caminul CT-437a-11

	
	

	83
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

	m
	5,600

	 84
	RpCB18C

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc (buiandrug, fundatie SF)

	m3
	2,500

	 85
	TrB22D3A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t/ Incarcarea betonului

	t
	5,500

	 86
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ Transportarea betonului

	t
	5,500

	 87
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile ( pentru fundatie suport fix)

	m2
	0,900

	 88
	CC01C1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	6,000

	 89
	CA03E2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500


	m3
	0,930

	 90
	CH10C

	Confectionarea suportului fix SF1
Material marunt pentru montare=1,03000

	kg
	234,480

	 91
	CL18A

	Montarea sportului metalic gata confectionat (pozitia 90, fara pretul constructiei metalice)

	kg
	234,480

	 92
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	9,200

	 93
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125 )

	m2
	9,200

	 94
	CB11A

	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	6,000

	 95
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (pentru Buiandrug Bm1)

	m2
	7,700

	 96
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	111,240

	 97
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	51,400

	 98
	CA04D3

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu  betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (pentru Buiandrug Bm1)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000

	m3
	1,490

	 99
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe/ placa ПO-4

	buc
	4,000

	 100
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe/ placa П18д-8



	buc
	2,000

	 101
	AcE10A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,01500

	m3
	0,480

	 102
	AcE10A1

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   (inel КЦ7-3)

	buc
	8,000

	 103
	AcE10A1

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.   (inel КЦО-1)

	buc
	4,000

	 104
	AcF02A

	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara  Л-3 - 2,9m x 4buc=11,6m) 34,9kg/1buc.

	m
	11,600

	 105
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de constructii metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	5,600

	 106
	IzJ07A

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat

	m2
	5,600

	 107
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125 )

	m2
	5,600

	 108
	AcE07B

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B/ Capac de fonta D400
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02000

	buc
	4,000

	 109
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (placa de acoperire)

	m2
	19,000

	 110
	CG01A1, k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (h=1 cm, k=4)

	m2
	-19,000

	 111
	IzF04F(F), k=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (placa de acoperire)

	m2
	19,000

	 
	
	Capitolul 1.8. Suport de ghidare SG1- 4 buc.

	
	

	112
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

	m
	13,600

	 113
	RpCB18D

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 

	m3
	0,264

	 114
	TrB22D3A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (incarcarea betonului ) 

	t
	0,580

	 115
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea betonului

	t
	0,580

	 116
	RpCA03A

	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 
20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime

	m3
	0,800

	 117
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	1,360

	 118
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 

	t
	1,360

	 119
	TsE01C

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare

	100m2
	0,026

	 120
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	0,026

	 121
	RpCD06A

	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la  d=20 mm inclusiv

	buc
	16,000

	 122
	RpCD02B1

	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere

	kg
	15,640

	 123
	RpCD01B1

	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere

	kg
	12,920

	 124
	RpCB02D2

	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (fundatie suport ghidant SG1)
Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,01500

	m3
	1,400

	 125
	CH10C

	Confectionarea suportului metalic SG1
Material marunt pentru montare=1,03000

	kg
	259,320

	 126
	CL18A

	Montarea sportului metalic gata confectionat (pozitia 125, fara pretul constructiei metalice)

	kg
	259,320

	 127
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	11,670

	 128
	IzJ07A

	Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat 

	m2
	11,670

	 129
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125 )

	m2
	11,670

	 
	
	Capitolul 1.9. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.0,45m S=103m2; Gr.0,23m S=280m2; Gr.0,15m S=94m2;

	
	

	130
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton

	m
	43,000

	 131
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

	m
	272,000

	 132
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (103m2*0,45m+280m2*0,23m+94m2*0,15m)=124,85m3

	m3
	124,850

	 133
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea betonului

	100 m3
	1,248

	 134
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ 124,85m3*1,9= 237,22 t

	t
	237,220

	 135
	DI83E

	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm 

	m2
	103,000

	 136
	DI83B

	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm 

	m2
	103,000

	 137
	DB19D

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	103,000

	 138
	DB19D

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	103,000

	 139
	DI82C

	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala

	m2
	103,000

	 140
	DI83D

	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm 

	m2
	280,000

	 141
	DB19B

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	280,000

	 142
	DI82B

	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	280,000

	 143
	DI83B

	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm 

	m2
	94,000

	 144
	DI82C

	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala

	m2
	94,000

	 145
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm , Beton clasa...(pt.informatie) Prepararea manuala, ( Fara  pret  Borduri )

	m
	43,000

	 146
	RpCB01B1

	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice

	m3
	1,935

	 
	
	Capitolul 2. Demontarea si montarea utilajului. Сonditii ce difera de cele normale k=1,15 (p.7) ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007
Coeficient  la manoperei=1,15000
Coeficient  la utilajului=1,15000

	
	

	147
	TfA12I2, k=0,7

	Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular,  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 400, k=0,7

	buc
	3,000

	 148
	TfA12G2, k=0,7

	Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular,  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 300, k=0,7

	buc
	1,000

	 149
	TfA12I2

	Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular,  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 400

	buc
	4,000

	 150
	TfD04I

	Pretensionarea compensatoarelor, avind diametrul nominal de 400 mm

	buc
	4,000

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului. 

	
	

	151
	pret

	Compensator silfonic PN25 DN400

	buc
	4,000


 
						
