Lucrari de reparatii, Gradinita nr.184, str.P.Zadnipru,3/1	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de reparatii
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie acoperis					
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	53,00			
 2	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	53,00			
 3	RpCE01B
	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	144,00			
 4	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭПП)	m2	144,00			
 5	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex  II strat ЭКП)	m2	144,00			
 6	CE43B
	Executarea invelitoarei de mastic (Reparatia rosturilor cu mastic)	m	58,10			
 7	RpCI25D
	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: - Aeratore	buc	4,00			
   		Capitolul 2. Timplarii casa scarii (contabilitatea)					
8	RpCI42B
	Demontarea - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	0,70			
 9	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,80			
 10	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,60			
 11	CF15A1
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	2,60			
 12	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2	12,00			
 13	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu b=150	m	2,70			
 14	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=300	m	2,70			
 15	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,00			
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	5,00			
 17	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00			
 18	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00			
 19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	5,00			
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	5,00			
 21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,00			
   		Capitolul 3. Timplarii casa scarii (grupa 5, 6)					
22	RpCI42B
	Demontarea - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	0,70			
 23	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,00			
 24	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,56			
 25	CF15A1
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	2,56			
 26	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2	10,00			
 27	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu b=150	m	2,70			
 28	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=300	m	2,70			
 29	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,80			
 30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3,90			
 31	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,90			
 32	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,90			
 33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	3,90			
 34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3,90			
 35	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,90			
   		Capitolul 4. Timplarii casa scarii (grupa 9, 10)					
36	RpCI42B
	Demontarea - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	0,70			
 37	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,00			
 38	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,56			
 39	CF15A1
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	2,56			
 40	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2	10,00			
 41	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu b=150	m	2,70			
 42	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=300	m	2,70			
 43	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,80			
 44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3,90			
 45	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,90			
 46	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,90			
 47	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	3,90			
 48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3,90			
 49	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,90			
   		Capitolul 5. Timplarii casa scarii (grupa 13, 14)					
50	RpCI42B
	Demontarea - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	0,70			
 51	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,00			
 52	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,56			
 53	CF15A1
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	2,56			
 54	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2	10,00			
 55	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu b=150	m	2,70			
 56	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=300	m	2,70			
 57	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,80			
 58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3,90			
 59	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,90			
 60	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,90			
 61	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	3,90			
 62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3,90			
 63	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,90			
   		Capitolul 6. Transportarea materialelor					
64	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi,	t	2,00			
 65	TrB05B2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,00			
 66	TsI50J
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km 	t	2,00			
   
	Total:					
	Total	 lei				
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				
	Transportul materialelor	7,00 %				
	Achizitionare-depozitare	2,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 +				
	Beneficiu de deviz	6,00 %				
	Total	100,00 +				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
(DETS Ciocana)