
Formular Nr.1 desfăsurat
WinCmeta
	Obiect Constructia unui perete de sprigin
	



Lista cu cantitățile de lucrări

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie-montaj

	
	

	1
	RpCP44A

	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (gard metalic)

	kg
	1200,000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0040

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0010

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0010

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0015

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0003

	2
	RpCB18G

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat

	m3
	16,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3500

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,3500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000

	3
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea betonului demolat)

	100 m3
	0,160

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	4
	TsI50A3

	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km

	t
	24,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0760

	5
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	0,380

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700

	6
	TsA01B3

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu 

	m3
	9,300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9300

	7
	TsI50A3

	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km

	t
	71,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0760

	8
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	0,260

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700

	9
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 

	t
	39,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060

	10
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	0,260

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900

	11
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	6,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100

	12
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,260

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900

	13
	CA02C

	Beton simplu M100 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice

	m3
	6,750

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500

	
	2663102100000100
	Beton M100
	m3
	1,0250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000

	14
	CC01F1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	2750,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0540

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100

	15
	CB03B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 

	m2
	225,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1100

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0015

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200

	16
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M250

	m3
	57,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000

	
	2663102100000250
	Beton M250
	m3
	1,0250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500

	17
	CO06B4

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici(Panou gard ECO H=1,5m L=2,5m, D3,7   Stilp zincat ECO - 29 buc, Talpa stilp - 29buc)

	m
	70,000

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3800

	
	2732103646250
	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma Panou gard ECO d3,7  H1,5m, L2,5m
	m2
	1,5000

	
	2710703700340
	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm
	kg
	0,4800

	
	2811106302005
	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare
	kg
	6,2500

	
	2663102100908250
	Beton marfa M250
	m3
	0,0650

	
	1411122201751
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm
	m3
	0,0500



					APROBAT:  
    
	Intocmit
	Investitor

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)
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