CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia unor sectoare de drum din com. Colonita, mun. Chișinau. (str.Mihai Viteazul sector1)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Restabilirea traseului	km	0,097	
		Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.	
km	  
0,097	
		1. 16.str.Mihai Viteazul sector1
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (taluzuri)
	100m2	1,94	
		1.2. Constructia sistemului rutier
	
2	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic marunt cu grosimea pina la: 5 cm
	m2	16,62	
3	RpAr5A
	Curatirea mecanica a rosturilor
	m	71,20	
4	DI114
	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (49.86 litri)
	100 m	0,712	
5	DI141A
	Curatirea suprafetei inainte de aplicarea stratului de asfalt
	m2	554,00	
6	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2
	t	0,14	
7	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3, h=2cm)
	t	26,59	
8	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)
	m2	554,00	
9	material
	Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t	1,10	
		1.3. Montarea bordurei
	
10	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	12,36	
11	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15) 
	m	206,00	
12	
	Beton B15 (adaugator la norma DE10E)
	m3	1,44	
		1.4. Ajustarea fintinilor
	
13	RpAcF34A
	Demontarea capacilor la camine
	buc	2,00	
14	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor ) 2buc
	m3	0,80	
15	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)
	buc	2,00