CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   SP nr.4
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SP nr.4
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a vestiarului si incaperii cu dusuri in atelier  a SP 4 di or Chisinau
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii
	
		1.1. Demontari si evacuari
	
1	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton 
	m2	45,00	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane 
	m2	98,00	
3	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori)
	m2	29,40	
4	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor
	m3	1,20	
5	TrB05B2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m
	t	16,20	
6	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1
	t	16,20	
7	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	16,20	
		1.2. Pereti
	
8	RpCD01D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, (armarea zidariei, consolidarea sectoarelor avariate de zidarii) 
	kg	184,00	
9	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate )
	100m2	0,294	
10	CC03C
	Montare plase sudate  pentru tencuiala , ochi 50*50mm d-3mm
	kg	162,00	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonogrunt)
	m2	140,00	
12	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil
	m2	140,00	
13	CF02B
	 Tencuieli interioare de 2 cm grosime,  executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T ( se adauga 2 cm la grosime)
	m2	39,00	
14	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	20,00	
15	CI22B
	Placaj din placute de ceramica la pereti 
	m2	85,20	
16	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ( camuflarea stilpilor)
	m2	11,00	
17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti ( se tencueste peretele de la inaltimea de 1,8 m pina la tavan)
	m2	59,00	
18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla
	m2	59,00	
19	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	52,00	
20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	59,00	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	59,00	
22	CN06A
	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea rezistenta la umeditate  ,   aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	59,00	
		1.3. Tavan
	
23	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (dus , vestiar)
	m2	46,40	
24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	46,40	
25	CJ04C
	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)
	m	38,00	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	46,40	
27	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	46,40	
		1.4. Pardosea
	
28	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 (zidaria  cazii de dus)
	m3	0,40	
29	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare,secctoare avariate)
	m3	3,80	
30	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe,  lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum  (Linocrom sau analogic) ( incaperea cu dusuri)
	m2	15,20	
31	CG01A  k=1,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	45,00	
32	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) 
	m2	45,00	
33	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea minim de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (placarea cazii de dus)
	m	15,00	
		1.5. Timplarie interioara
	
34	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)
	m2	6,20	
35	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( cabine de dus )
	m2	6,00	
36	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (cu latimea de 200mm)
	m	8,00	
		1.6. Lucrari sanitare
	
37	RCsB30L
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 130 mm  
	buc	7,00	
38	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm ( grosimea minima a peretilor de 2,2 mm )
	m	6,00	
39	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm 
	m	6,00	
40	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc	3,00	
41	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm*110mm*50mm
	buc	6,00	
42	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm, 
	buc	8,00	
43	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), reductie PPR 25*1/2F
	buc	32,00	
44	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, avind diametrul de 20-25 mm
	m	48,00	
45	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor  pentru instalatia  tevior de incalzire , montata prin  dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	12,00	
46	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, 
	buc	3,00	
47	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	3,00	
48	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	3,00	
49	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 150 l , montata pe console fixate in perete 
	buc	1,00	
		1.7. Ventilarea
	
50	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din  masa plastica 
	buc	1,00	
51	SB08E
	Teava din material plastic pentru ventilare , avind diametrul de 100 mm
	m	6,00	
52	VC05A
	Montarea ventilatoarelor axiale,  de joasa presiune, avind debitul de pina la  1200mc/h cu motor electric de 0,2 kw
	buc	1,00	
		1.8. Reparatia retelelor de electricitate
	
53	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 
	100 m	1,40	
54	158
	Cablu VVGng LS3*1,5
	m	82,00	
55	412
	Cablu VVGng LS3*2.5
	m	58,00	
56	08-02-409-6
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 16 mm
	100 m	1,40	
57	
	Tiava din PVC 16 mm
	m	140,00	
58	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, (Montarea)
	buc	1,00	
59	Pret de piata
	Dulap pupitru de comanda suspendat 
	buc	1,00	
60	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (montarea)
	buc	2,00	
61	Pretul
	Intreruptor automat BA 47-29/1/16A, B2
	buc	2,00	
62	08-03-526-2
	Automat diferential ( pentru incalzitor de apa )
	buc	1,00	
63	Pretul
	Intreruptor automat diferential
	buc	1,00	
64	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat  LED 40 W
	buc	6,00	
65	
	Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului
	buc	8,00	
66	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,03	
67	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor  bipolare de 10-25 A, impermeabile .
	buc	2,00	
		2. Utilaj
	
68	pret de piata
	Boiler 150 l 
	buc	1,00	
69	Pret de piata
	Ventilator axial Silentios cu debit de aer nu mai putin de 200 m3/ora, puterea maxima 300 W 
	buc	1,00