Alimentarea cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziul "Nicolai Botgros" din sat. Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 413/20-2-1-3

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
1	
	Электромагнитный клапан д=65 мм
	buc	1,00	
 2	
	Счетчик газовый с термокоректором с датчиком импульсов IN-Z61 для дистанционного управления G-25MT
	buc	1,00	
 3	
	Термометр
	buc	1,00	
 4	
	Напоромер НМП-52
	buc	1,00	
 5	
	Переносной аккумуляторный фонарь
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
			
6	ID12B
	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 65 mm электромагнитный клапан
	buc	1,00	
 7	IA43B
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"
	buc	1,00	
 8	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru 
	buc	1,00	
 9	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Напоромер НМП-52
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare
			
		Capitolul 3.1. Tevi si armatura
			
10	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc	1,00	
 11	ID12A
	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00	
 12	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 40 mm
	buc	2,00	
 13	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm
	buc	1,00	
 14	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc	1,00	
 15	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"
	buc	1,00	
 16	ID10F
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 65mm
	buc	2,00	
 17	GD08B
	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 65 mm Заглушка
	buc	1,00	
 18	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	4,00	
 19	IC24F
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 65 mm
	m	3,00	
 20	IC24E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"
	m	6,00	
 21	IC24D
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"
	m	0,00	
 22	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"
	m	1,00	
 23	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm
	m	5,00	
 24	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm
	m	0,50	
 25	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	30,00	
 26	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat 
	m2	3,00	
 27	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea  
	m2	3,00	
 28	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=500
	buc	1,00	
 29	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80 mm L=500
	buc	1,00	
 30	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (предварительное испытание)
	m	6,50	
 31	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1" (окончательное испытание)
	m	6,50	
 32	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m	10,50	
 33	IE07B
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m	10,50	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.