CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Invatamint General Cimislia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Invatamint General Cimislia
3. Obiectul achiziţiilor  Directia Invatamint General Cimislia Lucrari de constructie la Tabara de odihna si intremarea sanatatii "Izvoras" s. Zloti r-nul Cimislia
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Drenaj
	
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	2,7100
	
2	TsA02F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare
	m3	40,0000
	
3	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	31.4 
	
4	AcA15B
	Montarea conductelor cu tuburi din plastic, asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 160 mm
	m	213,0000
	
5	TsC02A1
	Incarcarea mecanica a pamintului in auto
	100 m3	0.53  
	
6	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	85,0000
	
		2. Bloc sanitar anexa bloc 1
	
7	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2	17,5600
	
8	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	42,0000
	
9	CF50B
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec Fasad, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	42,0000
	
10	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa
	m2	18,8000
	
11	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	18,0000
	
12	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	3,0000
	
13	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем  из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и  ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)
	10 m	2,5000
	
14	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)
	buc	2,0000
	
15	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete    ( Электроводонагреватель, объемом 110  л и весом 50 кг)
	buc	1,0000
	
16	1
	Boiler 100 l
	buc	1,0000
	
17	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	3,6000
	
18	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	36,0000
	
		3. Bloc sanitar anexa bloc 2
	
19	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2	17,5600
	
20	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	42,0000
	
21	CF50B
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec Fasad, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	42,0000
	
22	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa
	m2	18,8000
	
23	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	18,0000
	
24	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	3,0000
	
25	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем  из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и  ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)
	10 m	2,5000
	
26	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)
	buc	2,0000
	
27	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete    ( Электроводонагреватель, объемом 110  л и весом 50 кг)
	buc	1,0000
	
28	1
	Boiler 100 l
	buc	1,0000
	
29	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	3,6000
	
30	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	36,0000
	
		4. Bloc sanitar anexa bloc 2a
	
31	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2	17,5600
	
32	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	42,0000
	
33	CF50B
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec Fasad, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	42,0000
	
34	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa
	m2	40,8800
	
35	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	18,8000
	
36	CG17A
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m2	18,8000
	
37	CH06D
	Mina curenta din metal (Balustrada din metal)
	m	16,8000
	
38	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea
	m2	16,8000
	
39	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare(Scara antiicendiu)
	kg	285,0000
	
40	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	18,0000
	
41	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	3,0000
	
42	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем  из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и  ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)
	10 m	2,5000
	
43	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)
	buc	2,0000
	
44	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete    ( Электроводонагреватель, объемом 110  л и весом 50 кг)
	buc	1,0000
	
45	1
	Boiler 100 l
	buc	1,0000
	
46	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	3,6000
	
47	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	36,0000