Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (bloc CCD și ,,CMF7)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-01-2019
Deviz-oferta № 01-01-2019
Lucrari de reparatie
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. CCD					
		Capitolul 1.1. Etaj 1					
		Capitolul 1.1.1. Coridor sectia Profilaxie					
		Capitolul 1.1.1.1. Usi					
1	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	21,12			
 2	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor	m2	3,60			
 3	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,00			
 4	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	18,00			
 5	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,60			
 6	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60			
 7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	3,60			
 8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	3,60			
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	3,60			
 10	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri	m2	3,60			
 11	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice	m	18,00			
   		Capitolul 1.1.1.2. Pereti					
12	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, , montate in zid	buc	4,00			
 13	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	70,80			
 14	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,80			
 15	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,80			
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	70,80			
 17	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	70,80			
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	70,80			
 19	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor 	m2	70,80			
 20	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	2,00			
 21	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00			
 22	CK18A
	Montarea baghetelor la usi din  MDF ( пояс защитный декоративный)	m	12,00			
   		Capitolul 1.1.1.3. Tavan					
23	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,00			
   		Capitolul 1.1.1.4. Pardosele					
24	RpCK42E
	Desfacerea plinte	m	28,00			
 25	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (, плинтусы и т.д.) на клею)	m	28,00			
     		Capitolul 1.1.2. Hol					
		Capitolul 1.1.2.1. Usi					
26	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	26,40			
 27	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor	m2	2,40			
 28	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,00			
 29	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	36,00			
 30	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,40			
 31	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,40			
 32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,40			
 33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	2,40			
 34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	2,40			
 35	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri	m2	2,40			
 36	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice	m	12,00			
   		Capitolul 1.1.2.2. Tavan					
37	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	163,00			
   		Capitolul 1.1.2.3. Pereti					
38	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, , montate in zid	buc	11,00			
 39	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	190,00			
 40	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	190,00			
 41	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	190,00			
 42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	190,00			
 43	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	190,00			
 44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	190,00			
 45	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor 	m2	190,00			
 46	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	11,00			
 47	CK18A
	Montarea baghetelor la usi din  MDF ( пояс защитный декоративный)	m	15,40			
       		Capitolul 1.2. Etaj 2					
		Capitolul 1.2.1. Coridor sectie Recuperarea .					
		Capitolul 1.2.1.1. Usi					
48	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice )	m2	10,50			
 49	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2	16,80			
 50	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi  pentru dulap tehnice	m2	10,50			
 51	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi  MDF	m2	14,00			
 52	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,00			
 53	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in cabinete)	m2	21,00			
 54	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  (in cabinete)	m	42,00			
 55	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi din aluminiu i(n cabinete)	m	42,00			
 56	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2	21,00			
 57	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	21,00			
 58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" (in cabinete)	m2	21,00			
 59	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (in cabinete)	m2	21,00			
 60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" (in cabinete)	m2	21,00			
 61	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,00			
 62	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice (in cabinete)	m	42,00			
 63	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in coridor)	m2	9,00			
 64	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  (in coridor)	m	45,00			
 65	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi din aluminiu i(n coridor)	m	45,00			
 66	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor)	m2	9,00			
 67	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in coridor)	m2	9,00			
 68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" (in coridor)	m2	9,00			
 69	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (in coridor)	m2	9,00			
 70	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" (in coridor)	m2	9,00			
 71	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri (in coridor)	m2	9,00			
 72	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice (in coridor)	m	45,00			
   		Capitolul 1.2.1.2. Pereti					
73	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, , montate in zid	buc	6,00			
 74	CD12A
	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica   над дверями	m2	3,22			
 75	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	137,40			
 76	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	134,18			
 77	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	137,40			
 78	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	137,40			
 79	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	137,40			
 80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	137,40			
 81	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor 	m2	134,18			
 82	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (in cabinete)	m2	3,22			
 83	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	6,00			
 84	CK18A
	Montarea baghetelor la usi din  MDF ( пояс защитный декоративный)	m	12,00			
     		Capitolul 1.2.2. Coridor sectie Planificare					
		Capitolul 1.2.2.1. Usi					
85	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2	4,40			
 86	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi  MDF	m2	4,00			
 87	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00			
 88	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in cabinete)	m2	2,00			
 89	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  (in cabinete)	m	11,00			
 90	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi din aluminiu i(n cabinete)	m	11,00			
 91	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2	6,00			
 92	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	6,00			
 93	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" (in cabinete)	m2	6,00			
 94	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (in cabinete)	m2	6,00			
 95	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" (in cabinete)	m2	6,00			
 96	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00			
 97	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice (in cabinete)	m	11,00			
 98	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in coridor)	m2	2,40			
 99	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  (in coridor)	m	12,00			
 100	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi din aluminiu i(n coridor)	m	12,00			
 101	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor)	m2	2,40			
 102	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in coridor)	m2	2,40			
 103	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" (in coridor)	m2	2,40			
 104	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (in coridor)	m2	2,40			
 105	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" (in coridor)	m2	2,40			
 106	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri (in coridor)	m2	2,40			
 107	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice (in coridor)	m	12,00			
   		Capitolul 1.2.2.2. Pereti					
108	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, , montate in zid	buc	2,00			
 109	CD12A
	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica   над дверями	m2	0,46			
 110	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	82,00			
 111	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,54			
 112	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,00			
 113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	82,00			
 114	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	82,00			
 115	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	82,00			
 116	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor 	m2	82,00			
 117	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00			
 118	CK18A
	Montarea baghetelor la usi din  MDF ( пояс защитный декоративный)	m	18,00			
   		Capitolul 1.2.2.3. Tavan					
119	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,55			
   		Capitolul 1.2.2.4. Pardosele					
120	RpCK42E
	Desfacerea plinte	m	28,40			
 121	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (, плинтусы и т.д.) на клею)	m	28,40			
     		Capitolul 1.2.3. Coridor vicedirectori, contabilitatea sectia de cadru					
		Capitolul 1.2.3.1. Usi					
122	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice )	m2	10,50			
 123	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2	27,60			
 124	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi  pentru dulap tehnice	m2	10,50			
 125	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi  MDF	m2	25,20			
 126	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,00			
 127	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in cabinete)	m2	36,00			
 128	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  (in cabinete)	m	72,00			
 129	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi din aluminiu i(n cabinete)	m	72,00			
 130	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2	36,00			
 131	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	36,00			
 132	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" (in cabinete)	m2	36,00			
 133	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (in cabinete)	m2	36,00			
 134	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" (in cabinete)	m2	36,00			
 135	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00			
 136	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice (in cabinete	m	72,00			
 137	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in coridor)	m2	11,40			
 138	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  (in coridor)	m	57,00			
 139	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi din aluminiu i(n coridor)	m	97,40			
 140	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor)	m2	11,40			
 141	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in coridor)	m2	11,40			
 142	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" (in coridor)	m2	11,40			
 143	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (in coridor)	m2	11,40			
 144	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" (in coridor)	m2	11,40			
 145	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri (in coridor)	m2	11,40			
 146	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice (in coridor)	m	57,00			
   		Capitolul 1.2.3.2. Pereti					
147	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, , montate in zid	buc	4,00			
 148	CD12A
	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica   над дверями	m2	5,52			
 149	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	216,30			
 150	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	216,30			
 151	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	216,30			
 152	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	221,52			
 153	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	221,52			
 154	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	221,52			
 155	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor inclusiv corob pentru ventilare)	m2	216,30			
 156	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (in cabinete)	m2	5,52			
 157	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	6,00			
 158	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00			
 159	CK18A
	Montarea baghetelor la usi din  MDF ( пояс защитный декоративный)	m	12,00			
     		Capitolul 1.2.4. Cab 205 b					
		Capitolul 1.2.4.1. Tavan					
160	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane	m2	12,77			
 161	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane 	m2	12,77			
 162	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	12,77			
 163	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	8,00			
 164	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,77			
 165	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	12,77			
 166	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	12,77			
 167	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	12,77			
 168	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,77			
 169	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat 	buc	2,00			
 170	RpEF15I
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent  2x36  tip LED	buc	2,00			
 171	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta,  LED	buc	4,00			
   		Capitolul 1.2.4.2. Pereti					
172	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, , montate in zid	buc	2,00			
 173	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, )	m2	1,89			
 174	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  la pereti 	m2	37,86			
 175	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,62			
 176	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,62			
 177	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	34,62			
 178	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,62			
 179	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,62			
 180	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	34,62			
 181	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	34,62			
 182	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	34,62			
 183	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,62			
 184	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00			
 185	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	1,60			
 186	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor	m2	3,50			
 187	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,40			
 188	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	23,40			
 189	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,12			
 190	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,12			
 191	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	6,12			
 192	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	6,12			
 193	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	6,12			
 194	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,12			
 195	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00			
 196	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi  MDF	m2	1,89			
 197	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00			
 198	CK18A
	Montarea baghetelor la usi din  MDF (naliciniki )	m	10,00			
   		Capitolul 1.2.4.3. Pardosele					
199	RpCK42E
	Desfacerea plinta	m	14,00			
 200	CG06A
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,00			
 201	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor	m	14,00			
 202	RpCK10A
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	13,27			
 203	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor 	m2	13,27			
 204	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	14,39			
     		Capitolul 1.2.5. Cab 208					
		Capitolul 1.2.5.1. Tavan					
205	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane	m2	24,40			
 206	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane 	m2	24,40			
 207	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	24,40			
 208	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,40			
 209	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	24,40			
 210	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	24,40			
 211	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	24,40			
 212	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,40			
 213	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat 	buc	2,00			
 214	RpEF15I
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent  2x36  tip LED	buc	4,00			
 215	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta,  LED	buc	8,00			
   		Capitolul 1.2.5.2. Pereti					
216	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, , montate in zid	buc	2,00			
 217	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  la pereti 	m2	53,94			
 218	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	53,94			
 219	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,94			
 220	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	53,94			
 221	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,94			
 222	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,94			
 223	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	53,94			
 224	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	53,94			
 225	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	53,94			
 226	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,94			
 227	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00			
 228	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	4,00			
 229	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor	m2	1,90			
 230	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,30			
 231	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,30			
 232	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,90			
 233	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,90			
 234	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	1,90			
 235	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	1,90			
 236	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	1,90			
 237	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,90			
 238	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2.5.3. Pardosele					
239	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,40			
 240	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	24,40			
 241	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	24,40			
 242	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez  FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	24,40			
       		Capitolul 1.3. Etaj 4					
		Capitolul 1.3.1. Sectia sanatatii femei					
		Capitolul 1.3.1.1. Pereti					
243	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	25,00			
 244	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (по периметру)	m2	25,00			
 245	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,00			
 246	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	25,00			
 247	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	25,00			
 248	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	25,00			
 249	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor 	m2	25,00			
   		Capitolul 1.3.1.2. Tavan					
250	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка обшивки потолка  из  DSP)	m2	20,00			
 251	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка каркаса деревянного))	m2	225,00			
 252	RpCO52E k=0,5
	Demontari tavane suspendate, cu panouri prefabricate din profiluri din otel electrogalvanizat sau din aluminiu	m2	225,00			
 253	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	225,00			
       		Capitolul 1.4. Etaj 6					
		Capitolul 1.4.1. Ferestre					
254	RpCO56A
	Demontari: timplarie din  PVC	m2	9,30			
 255	RpCI42A
	Demontarea  glafuri (interioare si eterioare)	m	10,56			
 256	CK23B1
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2	9,30			
 257	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 	m	5,58			
 258	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,28			
 259	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor interior	m2	6,33			
 260	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interior	m	21,12			
 261	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi din aluminiu interior	m	15,84			
 262	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	6,33			
 263	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interior	m2	6,33			
 264	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" interior	m2	6,33			
 265	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  jurul tocurilor interior	m2	6,33			
 266	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" interior	m2	6,33			
 267	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  interior	m2	6,33			
 268	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor exterior	m2	3,17			
 269	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime exterior	m	21,12			
 270	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane exterior	m2	3,17			
 271	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	3,17			
 272	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	3,17			
     		Capitolul 1.5. Acoperis					
273	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - parapet	m	6,00			
 274	RCsB21A k=0,2
	Forarea mecanica a gaurilor  (Механизированное бурение отверсти) pentru dublu	buc	20,00			
 275	CK35D
	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din  beton armat	buc	20,00			
 276	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,00			
 277	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	5,00			
 278	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,00			
 279	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	6,00			
 280	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	25,00			
 281	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 	m2	25,00			
 282	CE24C
	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare   	buc	1,00			
 283	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00			
 284	IzF08B
	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, 	buc	1,00			
 285	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,50			
 286	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,50			
     		Capitolul 2. CMF7					
		Capitolul 2.1. Rosturile orizontale si vertical 					
287	RpCE31A
	Indepartarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, (Удаление шпатлевки Romalchid из вертикальных и горизонтальных междупанельных швов и очистки ребер панелей )	m	150,00			
 288	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	22,50			
 289	RpCJ08C km=2
	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T 	m	150,00			
 290	RpCE05B
	Bariera de vapori la pereti, executata cu  mastica Mobital aplicat in 2 straturi 	m2	22,50			
 291	RpCE32A
	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid 	m	22,50			
 292	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,50			
 293	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (cu adeziv fasad)	m2	22,50			
 294	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	22,50			
 295	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent	m2	22,50			
 296	R21A15A
	Instalarea echipamentului tehnologic de alpinism pentru lucrari de restaurare la inaltimi mari (Установка снаряжения альпинистской технологии для высотнх работ)	buc	30,00			
   		Capitolul 2.2. Copertina in subsol si priamok					
297	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment, 	m2	139,20			
 298	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	139,20			
 299	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 	kg	136,00			
 300	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile  Прогоны - teava 40x40	kg	136,00			
 301	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	7,68			
 302	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (brus 50x50)	m2	139,20			
 303	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 	100m2	1,39			
 304	CE06C
	Invelitori din Profnactil protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (inclusiv riglete de lagatura cu pereti b=20cm)	m2	139,20			
     		Capitolul 3. Alte lucrari					
305	TrI1AA08A1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	14,00			
 306	TrB05B1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	22,00			
 307	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi, gunoi	t	2,00			
 308	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 	t	2,00			
   
	Total:					
	Прямые затраты	 lei				
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %				
	Transportarea materialelor	7,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 +				
	Beneficiu de deviz	6,00 %				
	Total	100,00 +				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()