	                                                                                    
	Reparatii capitale a blocurilor sanitare
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 2-1-1
Solutii arhitecturale
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Cota -3.300

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de demolare

	
	
	

	1
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (Usi) 

	m2
	12,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,52

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,52

	2
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (fereastra) 

	m2
	1,90

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,40

	3
	RpCP45D

	Demontarea grilelor 

	kg
	11,50

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,23

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,23

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,01

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,03

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,06

	4
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	30,73

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	11,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,98

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,54

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,54

	5
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  

	m2
	30,73

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,61

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,54

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,23

	6
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	84,50

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	67,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	67,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,25

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,27

	7
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  

	m2
	92,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,88

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	4,62

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,92

	8
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan 

	m2
	30,73

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,69

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,61

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,54

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,31

	9
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 

	m2
	64,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	85,14

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,64

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,87

	10
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 

	t
	6,50

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,62

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,50

	11
	TRI1AA06C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 

	t
	6,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,22

	12
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	6,50

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,68

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	1.2. Zidarie

	
	
	

	13
	CD71A

	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m  

	m3
	0,12

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,58

	
	1411122201053
	Pietre de beton usor 
	m3
	0,12

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	2,70

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,00

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,00

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	0,13

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,05

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,05

	14
	CD51C

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 

	100m2
	0,21

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	29,66

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,08

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	1 058,40

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,48

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	18,90

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0,48

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,06

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,86

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Zidarie
	            
	

	 
	
	1.3. Timplarie

	
	
	

	15
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 800x2000mm x 2buc) 

	m2
	3,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,70

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,80

	
	2030112930000-1
	Usa interioara MDF
	m2
	3,20

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,27

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,44

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	16
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Fereastra profil PVC cu geam termopan 850x1100mm x 2buc) 

	m2
	1,87

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,59

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,17

	
	2030112938150
	Ferestre profil PVC cu geam termopan
	m2
	1,87

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	11,22

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,32

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,46

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,12

	
	4011106202741
	Energie electrica 
	kw
	1,87

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	17
	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (Pervaz PVC 300mm) 

	m
	1,80

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,14

	
	2521106718392-1
	Pervaz PVC 300mm
	m
	1,84

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,34

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	18
	CK22A

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet  (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) 

	m2
	36,00

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	36,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,16

	
	2030112951000-1
	Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL -12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara
	m2
	36,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	216,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	7,02

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,09

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	21,60

	
	4011106202741
	Energie electrica 
	kw
	28,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,72

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.4. Pardoseli

	
	
	

	19
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	31,40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,40

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	13,03

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,57

	20
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	31,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	18,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,14

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	408,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,32

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,31

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,94

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,38

	21
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade 

	m2
	-31,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-6,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-1,26

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	-135,02

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	-0,44

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	-0,13

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,19

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-0,09

	22
	IzF03C1

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm 

	m2
	37,68

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,26

	
	2413317000000-1
	adeziv Hidroizolant Ghidroizol
	kg
	60,29

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	23
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	31,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	18,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,14

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	408,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,32

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,31

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,94

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,38

	24
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 

	m2
	31,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,26

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	135,02

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,44

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,13

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,19

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,09

	25
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) 

	kg
	54,64

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,37

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,27

	
	2873122004100-1
	Plase sudate VR 150x150x4mm
	kg
	55,19

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,27

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,55

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	16,39

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,03

	26
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	31,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	81,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,11

	
	2661112800700-1
	Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	32,34

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	127,17

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	9,42

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	628,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	28,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,41

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,38

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.5. Pereti

	
	
	

	
	
	1.5.1. Pereti tip 1

	
	
	

	27
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	55,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,77

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	23,03

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,78

	28
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) 

	m2
	55,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	91,58

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	19,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,65

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,66

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	555,00

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	99,90

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,56

	
	2873122005315-1
	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm
	m2
	58,28

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	130,42

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	2,78

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,17

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,22

	29
	CF17B K=2

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) 

	m2
	55,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,66

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,67

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	30
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	55,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,77

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	23,03

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,78

	31
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	55,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	160,95

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	57,18

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	246,64

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	24,10

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,11

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,40

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,61

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	4,05

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 1
	            
	

	 
	
	1.5.2. Pereti tip 2

	
	
	

	32
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	27,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,85

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	11,41

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,38

	33
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	27,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	38,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,25

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	288,75

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,82

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,19

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,22

	34
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

	m2
	27,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,82

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03

	35
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	27,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,85

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	11,41

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,38

	36
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	27,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	79,75

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	28,33

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	122,21

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	11,94

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,70

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,30

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	2,01

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 2
	            
	

	 
	
	1.5.3. Pereti tip 3

	
	
	

	37
	СF59F

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti 

	m2
	20,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	77,23

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	21,52

	
	2710703520284-1
	Profil de ghidaj UD
	m
	42,54

	
	2710703520285-1
	Profil de suport CD
	m
	86,10

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	86,10

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	91,84

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	17,02

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	36,90

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,79

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	92,87

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	1 095,72

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,13

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,82

	38
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane  (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) 

	m2
	20,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	30,46

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	6,15

	
	2653102100834-1
	Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment
	kg
	299,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,23

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,62

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,61

	39
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	20,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,10

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	22,55

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	3,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	40
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	20,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,87

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	8,51

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,02

	41
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	20,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	59,45

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	21,12

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	91,10

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	8,90

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,52

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,23

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	1,50

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 3
	            
	

	 
	
	1.5.4. Pereti tip 4

	
	
	

	42
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	15,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,10

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	6,22

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,75

	43
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	15,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	21,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	157,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,12

	44
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	15,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	18,30

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	107,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,18

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,24

	45
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	15,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	16,50

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	2,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,00

	46
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	15,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	6,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,50

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	15,82

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	47
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	15,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,45

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,75

	48
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	15,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,25

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	6,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,90

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,03

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 4
	            
	

	 
	
	1.5.5. Glafuri

	
	
	

	49
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	6,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,66

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,95

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	94,96

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,07

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,51

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,19

	50
	CK26D

	Coltar perforat din aluminiu 

	m
	17,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,53

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,17

	
	2743123549027-1
	Coltar perforat din aluminiu
	m
	17,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	102,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,17

	51
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	6,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,30

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	7,15

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,98

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,00

	52
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	6,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	2,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,65

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	6,86

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	53
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	6,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,20

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,98

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,32

	54
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	6,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,58

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	2,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,39

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,25

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,32

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Glafuri
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.6. Tavane

	
	
	

	
	
	1.6.1. Tip A

	
	
	

	55
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	31,40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,40

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	13,03

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,57

	56
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  

	m2
	31,40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	48,04

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	224,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,13

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,48

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,61

	57
	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga art CF52) K=5 p-u materiale si utilaj 

	m2
	31,40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,73

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	224,51

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,63

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,51

	58
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	31,40

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,28

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	34,54

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4,71

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	59
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) 

	m2
	31,40

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	28,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,28

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	66,25

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	60
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	31,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,94

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,71

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,57

	61
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	31,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	17,27

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	12,56

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,88

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	15,70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,57

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,06

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip A
	            
	

	 
	
	1.6.2. Tip B

	
	
	

	62
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	31,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,71

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	64,37

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	125,60

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	32,97

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,47

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip B
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Cota -3.300
	            
	

	 
	
	2. Cota 0.000

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrari de demolare

	
	
	

	63
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (Usi) 

	m2
	6,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,26

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,26

	64
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (Bloc de usa MDF) 

	m2
	3,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,67

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,67

	65
	CK26A aplicativ

	Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice (Se exclude materialele) 

	m
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	66
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	30,07

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	11,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,73

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,50

	67
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  

	m2
	30,07

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,51

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,20

	68
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	103,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	82,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	82,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,31

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,54

	69
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  

	m2
	52,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,52

	70
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan 

	m2
	30,07

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,51

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,30

	71
	RpCO56C

	Demontari: tavanelor Armstrong 

	m2
	30,07

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,91

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,61

	72
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 

	m2
	25,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,26

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,25

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,51

	73
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (Pereti despartitori PVC-50mm) 

	m2
	9,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,89

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,89

	74
	RpCG29A

	Demolarea cutiei din placi de ipsos 50mm 

	m2
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,96

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,18

	75
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 

	t
	7,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,75

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	7,00

	76
	TRI1AA06C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 

	t
	7,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,55

	77
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	7,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,81

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	2.2. Timplarie

	
	
	

	78
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 800x2000mm x 2buc) 

	m2
	3,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,70

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,80

	
	2030112930000-1
	Usa interioara MDF
	m2
	3,20

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,27

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,44

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	79
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 1000x2000mm x 1buc) 

	m2
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,94

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,50

	
	2030112930000-1
	Usa interioara MDF
	m2
	2,00

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,17

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,90

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,44

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	80
	CK22A

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet  (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) 

	m2
	30,00

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	30,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80

	
	2030112951000-1
	Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL -12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara
	m2
	30,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	180,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,85

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,74

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	18,00

	
	4011106202741
	Energie electrica 
	kw
	24,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,60

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	2.3. Pardoseli

	
	
	

	81
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	29,89

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,18

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	12,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,49

	82
	IzF53A

	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat 

	m2
	29,89

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	2,09

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,49

	
	2670112204002-1
	Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm
	m2
	30,79

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,12

	83
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	29,89

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	17,93

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,99

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	388,57

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,26

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,90

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,36

	84
	CG01A1 k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade 

	m2
	-29,89

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-11,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-2,39

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	-257,05

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	-0,84

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	-0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,36

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-0,18

	85
	IzF03C1

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm 

	m2
	35,87

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,15

	
	2413317000000-1
	adeziv Hidroizolant Ghidroizol
	kg
	57,39

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	86
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	29,89

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	17,93

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,99

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	388,57

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,26

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,90

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,36

	87
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) 

	kg
	52,01

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,26

	
	2873122004100-1
	Plase sudate VR 150x150x4mm
	kg
	52,53

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,26

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,52

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,60

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,03

	88
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	29,89

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	78,01

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,67

	
	2661112800700-1
	Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	30,79

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	121,05

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	8,97

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	597,80

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	26,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,35

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,36

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	2.4. Pereti

	
	
	

	
	
	2.4.1. Pereti tip 1

	
	
	

	89
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	105,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	14,77

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	43,78

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,28

	90
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) 

	m2
	105,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	174,08

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	36,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	31,65

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	3,16

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 055,00

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	189,90

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,05

	
	2873122005315-1
	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm
	m2
	110,77

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	247,92

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	5,28

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,32

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,42

	91
	CF17B K=2

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) 

	m2
	105,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,16

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	1,27

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,21

	92
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	105,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	14,77

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	43,78

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,28

	93
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	105,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	305,95

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	108,69

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	468,84

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	45,82

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,67

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	1,16

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	7,70

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 1
	            
	

	 
	
	2.4.2. Pereti tip 3

	
	
	

	94
	СF59F

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti 

	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	67,81

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	18,90

	
	2710703520284-1
	Profil de ghidaj UD
	m
	37,35

	
	2710703520285-1
	Profil de suport CD
	m
	75,60

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	75,60

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	80,64

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	14,94

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	32,40

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,58

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	81,54

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	962,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,48

	95
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane  (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) 

	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	26,75

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	5,40

	
	2653102100834-1
	Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment
	kg
	262,98

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,42

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,53

	96
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	18,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,60

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	19,80

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	2,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	97
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	18,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,52

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	7,47

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,90

	98
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	52,20

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	18,54

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	79,99

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,82

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,46

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,20

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	1,31

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 3
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	2.5. Tavane

	
	
	

	
	
	2.5.1. Tip A

	
	
	

	99
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	29,89

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,18

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	12,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,49

	100
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  

	m2
	29,89

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	45,73

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	213,41

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,36

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,58

	101
	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj 

	m2
	29,89

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	46,33

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	213,71

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,60

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,39

	102
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	29,89

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,98

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	32,88

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4,48

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	103
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) 

	m2
	29,89

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	26,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,98

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	63,06

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	104
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	29,89

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,90

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,48

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,49

	105
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	29,89

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,44

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	11,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,79

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	14,94

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,49

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,06

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip A
	            
	

	 
	
	2.5.2. Tip B

	
	
	

	106
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	29,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,48

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	61,27

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	119,56

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	31,38

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,45

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip B
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Cota 0.000
	            
	

	 
	
	3. Cota 3.300

	
	
	

	
	
	3.1. Lucrari de demolare

	
	
	

	107
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (Bloc de usa MDF) 

	m2
	11,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,42

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,42

	108
	CK26A aplicativ

	Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice (Se exclude materialele) 

	m
	2,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	109
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	29,63

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	11,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,56

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,48

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,48

	110
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  

	m2
	29,63

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,44

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,48

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,19

	111
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	83,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	66,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	66,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,25

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,24

	112
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  

	m2
	74,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,18

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,72

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,74

	113
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan 

	m2
	29,63

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,44

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,48

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,30

	114
	RpCO56C

	Demontari: tavanelor Armstrong 

	m2
	24,66

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,21

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,96

	115
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 

	m2
	39,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	52,14

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,40

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,37

	116
	RpCG29A

	Demolarea cutiei din placi de ipsos 50mm 

	m2
	3,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,22

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,19

	117
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 

	t
	6,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,00

	118
	TRI1AA06C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 

	t
	6,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,90

	119
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	6,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,55

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	3.2. Zidarie

	
	
	

	120
	CD71A

	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m  

	m3
	0,08

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,39

	
	1411122201053
	Pietre de beton usor 
	m3
	0,08

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	1,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,00

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,00

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	0,09

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,04

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,03

	121
	CD51C

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 

	100m2
	0,09

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,71

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,60

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	453,60

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,21

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	8,10

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0,21

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,03

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,37

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Zidarie
	            
	

	 
	
	3.3. Timplarie

	
	
	

	122
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 800x2000mm x 2buc) 

	m2
	3,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,70

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,80

	
	2030112930000-1
	Usa interioara MDF
	m2
	3,20

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,27

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,44

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	123
	CK22A

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet  (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) 

	m2
	30,50

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	30,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,83

	
	2030112951000-1
	Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL -12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara
	m2
	30,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	183,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,95

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,77

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	18,30

	
	4011106202741
	Energie electrica 
	kw
	24,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,61

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	3.4. Pardoseli

	
	
	

	124
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	30,22

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,23

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	12,54

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,51

	125
	IzF53A

	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat 

	m2
	30,22

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	2,12

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,51

	
	2670112204002-1
	Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm
	m2
	31,13

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,12

	126
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	30,22

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	18,13

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,02

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	392,86

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,27

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,91

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,36

	127
	CG01A1 k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade 

	m2
	-30,22

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-12,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-2,42

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	-259,89

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	-0,85

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	-0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,36

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-0,18

	128
	IzF03C1

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm 

	m2
	36,26

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,18

	
	2413317000000-1
	adeziv Hidroizolant Ghidroizol
	kg
	58,02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	129
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	30,22

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	18,13

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,02

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	392,86

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,27

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,91

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,36

	130
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) 

	kg
	52,58

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,31

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,26

	
	2873122004100-1
	Plase sudate VR 150x150x4mm
	kg
	53,11

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,26

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,53

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,77

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,03

	131
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	30,22

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	78,87

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,76

	
	2661112800700-1
	Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	31,13

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	122,39

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	9,07

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	604,40

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	27,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,36

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,36

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	3.5. Pereti

	
	
	

	
	
	3.5.1. Pereti tip 1

	
	
	

	132
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	77,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,85

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	32,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,88

	133
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) 

	m2
	77,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	127,88

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	27,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,25

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,32

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	775,00

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	139,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,87

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,78

	
	2873122005315-1
	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm
	m2
	81,38

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	182,12

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	3,88

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,23

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,31

	134
	CF17B K=2

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) 

	m2
	77,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,32

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,93

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,15

	135
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	77,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,85

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	32,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,88

	136
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	77,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	224,75

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	79,84

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	344,41

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	33,66

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,96

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,85

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	5,66

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 1
	            
	

	 
	
	3.5.2. Pereti tip 2

	
	
	

	137
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	17,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,38

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	7,06

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,85

	138
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	17,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	23,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,10

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	178,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,51

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,07

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,14

	139
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  

	m2
	17,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,51

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	140
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	17,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,38

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	7,06

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,85

	141
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	17,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	49,30

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	17,51

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	75,55

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,38

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,43

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,19

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	1,24

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 2
	            
	

	 
	
	3.5.3. Pereti tip 3

	
	
	

	142
	СF59F

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti 

	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	67,81

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	18,90

	
	2710703520284-1
	Profil de ghidaj UD
	m
	37,35

	
	2710703520285-1
	Profil de suport CD
	m
	75,60

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	75,60

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	80,64

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	14,94

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	32,40

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,58

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	81,54

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	962,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,48

	143
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane  (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) 

	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	26,75

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	5,40

	
	2653102100834-1
	Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment
	kg
	262,98

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,42

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,53

	144
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	18,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,60

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	19,80

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	2,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	145
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	18,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,52

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	7,47

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,90

	146
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	52,20

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	18,54

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	79,99

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,82

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,46

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,20

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	1,31

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 3
	            
	

	 
	
	3.5.4. Pereti tip 4

	
	
	

	147
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	1,60

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,22

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	0,66

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,08

	148
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	1,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,48

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01

	149
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	1,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,95

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	11,42

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,13

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,03

	150
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	1,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,32

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,76

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,00

	151
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	1,60

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,16

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,69

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,00

	152
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	1,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,05

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,24

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,08

	153
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	1,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,88

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,64

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,10

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,80

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 4
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	3.6. Tavane

	
	
	

	
	
	3.6.1. Tip A

	
	
	

	154
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	30,22

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,23

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	12,54

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,51

	155
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  

	m2
	30,22

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	46,24

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	215,77

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,39

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,59

	156
	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga art CF52) K=5 p-u materiale si utilaj 

	m2
	30,22

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	46,84

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	216,07

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,60

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,42

	157
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	30,22

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,04

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	33,24

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4,53

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	158
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) 

	m2
	30,22

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	27,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,04

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	63,76

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	159
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	30,22

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,91

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,53

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,51

	160
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	30,22

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,62

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	12,09

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,81

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	15,11

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,51

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,06

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip A
	            
	

	 
	
	3.6.2. Tip B

	
	
	

	161
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	30,22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,53

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	61,95

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	120,88

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	31,73

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,45

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip B
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Cota 3.300
	            
	

	 
	
	4. Cota 6.600

	
	
	

	
	
	4.1. Lucrari de demolare

	
	
	

	162
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (Bloc de usa MDF) 

	m2
	8,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,68

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,68

	163
	CK26A aplicativ

	Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice (Se exclude materialele) 

	m
	1,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	164
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	29,91

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	11,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,66

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,50

	165
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  

	m2
	29,91

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,49

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,49

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,20

	166
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	93,50

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	74,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	74,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,28

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,40

	167
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  

	m2
	48,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,42

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,48

	168
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan 

	m2
	29,91

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,59

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,49

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,30

	169
	RpCO56C

	Demontari: tavanelor Armstrong 

	m2
	21,86

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,84

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,62

	170
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 

	m2
	43,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	57,42

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,44

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,61

	171
	RpCG29A

	Demolarea cutiei din placi de ipsos 50mm 

	m2
	3,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,49

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,20

	172
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 

	t
	6,50

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,62

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,50

	173
	TRI1AA06C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 

	t
	6,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,22

	174
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	6,50

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,68

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	4.2. Zidarie

	
	
	

	175
	CD71A

	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m  

	m3
	0,13

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,63

	
	1411122201053
	Pietre de beton usor 
	m3
	0,13

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	2,92

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,00

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,00

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	0,14

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,06

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,05

	176
	CD51C

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 

	100m2
	0,09

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,71

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,60

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	453,60

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,21

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	8,10

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0,21

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,03

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,37

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Zidarie
	            
	

	 
	
	4.3. Timplarie

	
	
	

	177
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 800x2000mm x 2buc) 

	m2
	3,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,70

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,80

	
	2030112930000-1
	Usa interioara MDF
	m2
	3,20

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,27

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,44

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	178
	CK22A

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet  (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) 

	m2
	30,50

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	30,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,83

	
	2030112951000-1
	Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL - 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara
	m2
	30,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	183,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,95

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,77

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	18,30

	
	4011106202741
	Energie electrica 
	kw
	24,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,61

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	4.4. Pardoseli

	
	
	

	179
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	30,22

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,23

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	12,54

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,51

	180
	IzF53A

	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat 

	m2
	30,22

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	2,12

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,51

	
	2670112204002-1
	Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm
	m2
	31,13

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,12

	181
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	30,22

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	18,13

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,02

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	392,86

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,27

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,91

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,36

	182
	CG01A1 k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade 

	m2
	-30,22

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-12,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-2,42

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	-259,89

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	-0,85

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	-0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,36

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-0,18

	183
	IzF03C1

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm 

	m2
	36,26

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,18

	
	2413317000000-1
	adeziv Hidroizolant Ghidroizol
	kg
	58,02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	184
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	30,22

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	18,13

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,02

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	392,86

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,27

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,91

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,36

	185
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) 

	kg
	52,58

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,31

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,26

	
	2873122004100-1
	Plase sudate VR 150x150x4mm
	kg
	53,11

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,26

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,53

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,77

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,03

	186
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	30,22

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	78,87

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,76

	
	2661112800700-1
	Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	31,13

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	122,39

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	9,07

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	604,40

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	27,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,36

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,36

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	4.5. Pereti

	
	
	

	
	
	4.5.1. Pereti tip 1

	
	
	

	187
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	77,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,85

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	32,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,88

	188
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) 

	m2
	77,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	127,88

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	27,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,25

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,32

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	775,00

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	139,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,87

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,78

	
	2873122005315-1
	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm
	m2
	81,38

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	182,12

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	3,88

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,23

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,31

	189
	CF17B K=2

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) 

	m2
	77,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,32

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,93

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,15

	190
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	77,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,85

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	32,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,88

	191
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	77,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	224,75

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	79,84

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	344,41

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	33,66

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,96

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,85

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	5,66

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 1
	            
	

	 
	
	4.5.2. Pereti tip 2

	
	
	

	192
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	17,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,38

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	7,06

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,85

	193
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	17,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	23,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,10

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	178,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,51

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,07

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,14

	194
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  

	m2
	17,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,51

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	195
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	17,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,38

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	7,06

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,85

	196
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	17,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	49,30

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	17,51

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	75,55

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,38

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,43

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,19

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	1,24

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 2
	            
	

	 
	
	4.5.3. Pereti tip 3

	
	
	

	197
	СF59F

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti 

	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	67,81

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	18,90

	
	2710703520284-1
	Profil de ghidaj UD
	m
	37,35

	
	2710703520285-1
	Profil de suport CD
	m
	75,60

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	75,60

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	80,64

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	14,94

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	32,40

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,58

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	81,54

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	962,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,48

	198
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane  (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) 

	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	26,75

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	5,40

	
	2653102100834-1
	Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment
	kg
	262,98

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,42

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,53

	199
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	18,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,60

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	19,80

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	2,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	200
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	18,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,52

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	7,47

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,90

	201
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	52,20

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	18,54

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	79,99

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,82

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,46

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,20

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	1,31

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 3
	            
	

	 
	
	4.5.4. Pereti tip 4

	
	
	

	202
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	1,60

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,22

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	0,66

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,08

	203
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	1,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,48

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01

	204
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	1,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,95

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	11,42

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,13

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,03

	205
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	1,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,32

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,76

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,00

	206
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	1,60

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,16

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,69

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,00

	207
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	1,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,05

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,24

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,08

	208
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	1,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,88

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,64

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,10

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,80

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 4
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	4.6. Tavane

	
	
	

	
	
	4.6.1. Tip A

	
	
	

	209
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	30,22

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,23

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	12,54

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,51

	210
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  

	m2
	30,22

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	46,24

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	215,77

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,39

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,59

	211
	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaje 

	m2
	30,22

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,37

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	216,07

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,60

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,42

	212
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	30,22

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,04

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	33,24

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4,53

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	213
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) 

	m2
	30,22

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	27,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,04

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	63,76

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	214
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	30,22

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,91

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,53

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,51

	215
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	30,22

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,62

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	12,09

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,81

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	15,11

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,51

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,06

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip A
	            
	

	 
	
	4.6.2. Tip B

	
	
	

	216
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	30,22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,53

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	61,95

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	120,88

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	31,73

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,45

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip B
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Cota 6.600
	            
	

	 
	
	5. Cota 9.900

	
	
	

	
	
	5.1. Lucrari de demolare

	
	
	

	217
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (Bloc de usa MDF) 

	m2
	2,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,55

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,55

	218
	CK26A aplicativ

	Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice (Se exclude materialele) 

	m
	1,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	219
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	29,29

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	11,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,42

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,46

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,46

	220
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  

	m2
	29,29

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,39

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,39

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,46

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,17

	221
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	117,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	93,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	93,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,35

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,76

	222
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan 

	m2
	29,29

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,39

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,46

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,29

	223
	RpCO56C

	Demontari: tavanelor Armstrong 

	m2
	21,29

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,77

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,55

	224
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 

	m2
	27,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,28

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,65

	225
	RpCG29A

	Demolarea cutiei din placi de ipsos 50mm 

	m2
	13,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,95

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,14

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,82

	226
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 

	t
	5,20

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,30

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,20

	227
	TRI1AA06C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 

	t
	5,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,38

	228
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	5,20

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,34

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	5.2. Timplarie

	
	
	

	229
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mina curenta din inox pentru persoane cu dizabilitati: Bara de sprijin pliabila 800mm- 1buc Bs2; Bara fixa 500mm- 1 buc, Bs1) 

	m
	3,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	2,70

	
	2812106305714
	Mina curenta drepta din inox p-u persoane cu dizabilitati)
	m
	3,00

	
	4011106202741
	Energie electrica 
	kw
	0,30

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,18

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,10

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,08

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,60

	230
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara MDF 650x2000mm x 2buc) 

	m2
	2,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,82

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,65

	
	2030112930000-1
	Usa interioara MDF
	m2
	2,60

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,22

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,17

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,57

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,05

	231
	CK22A

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet  (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL – 12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) 

	m2
	33,00

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	33,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,98

	
	2030112951000-1
	Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL -12 mm, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara
	m2
	33,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	198,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	6,44

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,91

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	19,80

	
	4011106202741
	Energie electrica 
	kw
	26,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,66

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	5.3. Pardoseli

	
	
	

	232
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	29,40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,12

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	12,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,47

	233
	IzF53A

	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat 

	m2
	29,40

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	2,06

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,47

	
	2670112204002-1
	Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm
	m2
	30,29

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,12

	234
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	29,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	17,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,94

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	382,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,23

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,29

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,88

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,35

	235
	CG01A1 k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade 

	m2
	-29,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-11,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-2,35

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	-252,84

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	-0,82

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	-0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,35

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-0,18

	236
	IzF03C1

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu adeziv Hidroizolant Ghidroizol in 2 straturi, norma de consum 1.6kg/m2, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm 

	m2
	35,28

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,12

	
	2413317000000-1
	adeziv Hidroizolant Ghidroizol
	kg
	56,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	237
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	29,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	17,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,94

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	382,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,23

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,29

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,88

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,35

	238
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm, 1,45kg/m2) 

	kg
	51,16

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,26

	
	2873122004100-1
	Plase sudate VR 150x150x4mm
	kg
	51,67

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,26

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,51

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,35

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,03

	239
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie portelanat 10mm grosime, clasa de trafic 32, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	29,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	76,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,53

	
	2661112800700-1
	Placi de gresie portelanat 10 mm grosime, clasa de trafic 32, rezistenta la abraziune PEI IV, Rezistenta la alunecare R9, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	30,28

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	119,07

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	8,82

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	588,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	26,46

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,32

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,35

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	5.4. Pereti

	
	
	

	
	
	5.4.1. Pereti tip 1

	
	
	

	240
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	78,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,92

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	32,37

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,90

	241
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2) 

	m2
	78,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	128,70

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	27,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,40

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,34

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	780,00

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	140,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,89

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,78

	
	2873122005315-1
	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm
	m2
	81,90

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	183,30

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	3,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,23

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,31

	242
	CF17B K=2

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj) 

	m2
	78,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,34

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,94

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,16

	243
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	78,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,92

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	32,37

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,90

	244
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	78,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	226,20

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	80,36

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	346,63

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	33,88

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,97

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,86

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	5,69

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 1
	            
	

	 
	
	5.4.2. Pereti tip 3

	
	
	

	245
	СF59F

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti 

	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	67,81

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate
	m2
	18,90

	
	2710703520284-1
	Profil de ghidaj UD
	m
	37,35

	
	2710703520285-1
	Profil de suport CD
	m
	75,60

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	75,60

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	80,64

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	14,94

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	32,40

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,58

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	81,54

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	962,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,48

	246
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane  (Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment) 

	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	26,75

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	5,40

	
	2653102100834-1
	Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment
	kg
	262,98

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,42

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,53

	247
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	18,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,60

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	19,80

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	2,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	248
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	18,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,52

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	7,47

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,90

	249
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	52,20

	
	2670112202051-1
	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime cu dim. 400x400 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	18,54

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	79,99

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,82

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,46

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,20

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	1,31

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti tip 3
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	5.5. Tavane

	
	
	

	
	
	5.5.1. Tip A

	
	
	

	250
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	29,40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,12

	
	2430226101010-1
	Betonocontact
	kg
	12,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,47

	251
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  

	m2
	29,40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	44,98

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	209,92

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,32

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,57

	252
	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj 

	m2
	29,40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	45,57

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	210,21

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,59

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,35

	253
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	29,40

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,88

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	32,34

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4,41

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	254
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (K=2) 

	m2
	29,40

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	26,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,88

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	62,03

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	255
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	29,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,88

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,41

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,47

	256
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	29,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,17

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	11,76

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,76

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	14,70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,47

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,06

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip A
	            
	

	 
	
	5.5.2. Tip B

	
	
	

	257
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	29,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,41

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	60,27

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	117,60

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	30,87

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,44

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip B
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Cota 9.900
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	Asigurari sociale
	
	

	
	Transport
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	








