CAIET DE SARCINI
LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

1. Denumerea beneficiarului : Agenția Națională pentru Sigurnța Alimentelor
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenția Națională pentru Sigurnța Alimentelor
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparatie capitală a sistemului de apeduct din cadrul clădirii administratrive oficiului mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, 48A, cod cadastral 0100515.176.01


	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii

	
	

	1
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	90,000

	 2
	TrB01C1-2

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m

	t
	0,860

	 3
	TRI1AA04C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	0,860

	 4
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 

	t
	0,860

	 5
	RpIC37B

	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"

	buc
	12,000

	 6
	RpIC37C

	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"

	buc
	11,000

	 7
	СF59E

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie

	m2
	125,000

	 8
	CK18C

	Montarea coltarelor din aluminiu

	m
	129,000

	 9
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	43,200

	 10
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	150,000

	 11
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	150,000

	 12
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	150,000

	 13
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. 

	m2
	150,000

	 14
	RCsB21C

	Forarea mecanica a gaurilor in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm

	buc
	2,000

	 15
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Vopsea alba

	m2
	140,000

	 16
	AcA05F

	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2 1/2"

	m
	32,000

	 17
	AcA05E

	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2"

	m
	34,000

	 18
	TfA02B1

	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Cot zincat D76

	buc
	4,000

	 19
	TfA02A1

	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot zincat D50

	buc
	1,000

	 20
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Teu sudura D 76/50

	buc
	1,000

	 21
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Teu sudura D 50

	buc
	2,000

	 22
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 40 mm. Filet zincat 3/4

	buc
	1,000

	 23
	IC40F

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton

	buc
	34,000

	 24
	IC40E

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton

	buc
	32,000

	 25
	IC42B

	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc

	buc
	62,000

	 26
	GD54A

	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm

	buc
	1,000

	 27
	SD07G

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2 1/2" 

	buc
	2,000

	 28
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Trecere PE 2 1/2 - 63 M

	buc
	4,000

	 29
	IC30G

	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2". Mufa zincata Dn 50 mm

	buc
	2,000

	 30
	SD07E

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" 

	buc
	2,000

	 31
	IC38D

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Trecere PP 40x1 1/2''

	buc
	2,000

	 32
	IC36D

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. TUB PP COMPOSIT D.40 ALB

	m
	6,000

	 33
	SA14E

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm

	m
	80,000

	 34
	SD07B

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" 

	buc
	28,000

	 35
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Trecere 25x3/4 f

	buc
	28,000

	 36
	IC40E

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton

	buc
	60,000

	 37
	SF01B

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"

	m
	32,000

	 38
	SF02B

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"

	10 m
	3,200

	 39
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	34,000

	 40
	SF02A

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	10 m
	3,400

	 41
	SF01C

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	80,000

	 42
	SF02C

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm

	10 m
	8,000

	 43
	IzJ07A

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat

	m2
	25,780

	 44
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi

	m2
	13,730

	 45
	CN23B

	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv

	m2
	13,730

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	46
	SE55A

	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.

	buc
	1,000

	 47
	SE56A

	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"

	buc
	1,000

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	48
	

	Reductor presiune 1 1/2''

	buc
	1,000

	 49
	

	Filtru autocuratant D1 1/2

	buc
	1,000
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