Reparatia capitala a gardului cu amenajarea teritoriului internatului psihoneurologic, situat in r.Edinet s.Brinzeni № 003-1/2017-2-C	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 6-3-1
Deviz-oferta № 6-3-1
Колодец с решеткой. Lucrari de constructie generale (mаrcа C)
	(denumirea lucrгri)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrгri       	
U.M. 	Cantitate 	Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Землянные работы 					
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную, средний грунт) 	m3	9,000			
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	3,000			
   		Capitolul 2. Бетонные работы					
3	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Бетон. подготовка из бетона B3,5)	m3	0,400			
 4	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка из готового цементного раствора М100 толщиной 2 см)	m2	4,000			
 5	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (2 слоя гидроизола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	1,770			
 6	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка из готового цементного раствора М100 толщиной 2 см)	m2	1,770			
 7	IzF30B
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция бетонной поверхности  - дно составом "Hidrotex", c заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционый материал группы Hidrotex-В)	m2	1,770			
 8	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	0,780			
 9	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦ-15-9)	buc	1,000			
 10	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦД-15)	buc	1,000			
 11	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Решетка МP1 и МP-2)	kg	26,370			
 12	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска решеток)	m2	0,640			
 13	CO13A
	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase (Крышки деревянные ДК1, ДК2)	m2	4,650			
 14	CK40A
	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte (Обивка крышки оцинкованной сталью: с одной стороны)	m2	2,400			
 15	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей и сальника из сортовой стали в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг - поз.3, 4)	kg	16,120			
 16	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска закл/дет)	m2	0,640			
   		Capitolul 3. Изоляционные работы					
17	CD50I
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Прижимная стенка из кирпича толщ.120мм)	m3	1,100			
 18	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M100 (Стяжка цем.-песч. М100 стен  толщ.20мм, к=0,8)	m2	9,040			
 19	IzF04G
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (2 слоя гидроизола, выполненный  по вертикальным поверхностям, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	9,040			
 20	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M100 (Стяжка цем.-песч. М100 стен  толщ.20мм, к=0,8)	m2	9,040			
 21	IzF30B
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция бетонной поверхности  - стены внутр. составом "Hidrotex", c заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционый материал группы Hidrotex-В)	m2	5,430			
   		Capitolul 4. Отмостка шир.1м					
22	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную - отмостка)	m3	0,942			
 23	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Асф.бет. смесь)	m2	9,420			
   
	Total:					
	Прямые затраты	 lei				
	Fondul social	27,50 %				
	Total	100,00 +				
	Transportarea materialelor	10,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuili de semifabricat si depozitie	2,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 +				
	Beneficiu	6,00 %				
	Total deviz:					

Intocmit 		
	
Verificat		
                                      (funcюia, semnгtura)