CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raional Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Cahul
3. Obiectul achiziţiilor   Cladire administrative cu vestiare la stadionul " Atlant" r. Cahul., s. Crihana Veche, str. Dunarii,34.
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Retele de gaz.
	
		1.1. Lucrari de terasament.(gazoduct de presiune medie)
	
1	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.
	100 m3	0,180	
2	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	6,000	
3	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu
	m3	2,000	
		1.2. Gazoductul subteran de presiune medie.
	
4	ID12A
	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm
	buc	1,000	
5	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind tub de protectie Dn 159 mm 
	m	13,500	
6	TfA02A2
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de  50;
	buc	2,000	
7	TfA01A2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de  50;
	m	35,000	
8	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)
	m2	1,000	
9	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m	35,000	
10	IE07B
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m	35,000	
		1.3. Montarea PRG cu FE-25 (2)
	
11	IA42D
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/2" ..... Montarea PRG cu FE-25 (2)
	buc	2,000	
12	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D 32mm
	m	1,000	
13	TfA09A1
	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la  3 m, avind pina la 5 kg pe bucata 
	kg	3,000	
14	ID12A
	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm  Filtru d32mm
	buc	1,000	
15	IzJ07B
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi
	m2	1,000	
16	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)
	m2	1,000	
17	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m	1,000	
18	IE07B
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m	1,000	
		1.4. Ingradirea metalica a PRG.
	
19	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton .... armatira M10
	kg	90,000	
20	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton .....profil 40x25
	kg	145,000	
21	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050
	m2	7,000	
		1.5. Gazoductul suprateran si interior de presiune joasa (Cazangerie)
	
22	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 ..Dn 108mm
	m	2,500	
23	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; .....Dn 57mm
	m	3,000	
24	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; .....Dn 32mm
	m	17,000	
25	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; .....Dn 25mm
	m	10,000	
26	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; .....Dn 20mm
	m	6,000	
27	TfE02B
	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm ..... Dn76 mm
	buc	1,000	
28	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm.... d 32 mm
	buc	7,000	
29	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm.... d 25 mm
	buc	5,000	
30	ID12A
	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm   d32mm
	buc	1,000	
31	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	15,000	
32	IA43C
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"
	buc	1,000	
33	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc	1,000	
34	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"
	buc	7,000	
35	ID13D
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"  d32mm
	buc	1,000	
36	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" d25mm
	buc	2,000	
37	TfA09A1
	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la  3 m, avind pina la 5 kg pe bucata 
	kg	10,500	
38	RpGD12G
	Executarea  strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti  sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime
	buc	2,000	
39	IzJ07B
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi
	m2	6,200	
40	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)
	m2	6,200	
41	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m	19,000	
42	IE07B
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m	19,000	
43	IA12B
	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete
	buc	2,000	
		2. Utilaje.
	
44	pret de piata
	Regulator de presiune (uz casnic) montat in paralel,pentru debitul nominal de - 25mc/h ....PRG cu PRG-25(2)
	buc	1,000	
45	pret de piata
	Cazan de gaze  DUO 50T
	buc	2,000	
46	pret de piata
	Detector de gaze CH4, CO
	buc	1,000	
47	pret de piata
	Contor de gaze  G10T
	buc	1,000