Constructia retelei de aductiune, statiei de pompare, rezervoarelor de apa si a retelei de distributie pe str-le: Stefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir etc. 
din s. Ghidighici, mun. Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 21-17-AE.S-2-1
 Retele exterioare de apa. Sistema A1 (Transa I)
Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Reteaua A1
					
		1.1. Lucrari de terasament
					
		1.1.1. Sistema A1
					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	36,7800
			
 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	4,4300
			
 3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu
	m3	139,0000
			
 4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)
	m3	377,0000
			
 5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	343,0000
			
 6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	1 496,0000
			
 7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	1 496,0000
			
 8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	27,0000
			
 9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	27,0000
			
 10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	708,8000
			
 11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	4,4300

		Total	 Lei				
		Total Sistema A1
Inclusiv salariu					
		1.1.2. Sistema C1
					
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	3,7200
			
 13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	1,0500
			
 14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	14,8000
			
 15	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m 
	m2	114,0000
			
 16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	46,8000
			
 17	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta
	m3	46,8000
			
 18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	144,0000
			
 19	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	144,0000
			
 20	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	2,4200
			
 21	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	2,4200
			
 22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	168,0000
			
 23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	1,0500

		Total	 Lei				
		Total Sistema C1
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu					
		1.2. Tevi si armatura 
					
		1.2.1. Sistema A1
					
24	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare  Indicator Hidrant antiincendiar 710*560 mm
	buc	10,0000
			
 25	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu suport cu flanse pentru HI D 200 x 200
	buc	2,0000
			
 26	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu suport cu flanse pentru HI D 150 x 150
	buc	1,0000
			
 27	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din fonta cu flanse  D 150 x 125
	buc	5,0000
			
 28	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din fonta cu flanse  D 125 x 125
	buc	4,0000
			
 29	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din fonta cu flanse  D 150 x 80
	buc	3,0000
			
 30	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu suport cu flanse pentru HI D 200 x 150
	buc	1,0000
			
 31	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din fonta cu flanse D 250*200 mm
	buc	1,0000
			
 32	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din fonta cu flanse D 200 mm
	buc	3,0000
			
 33	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din fonta cu flanse D 150*80 mm
	buc	4,0000
			
 34	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din fonta cu flanse D 125*50 mm
	buc	1,0000
			
 35	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din fonta cu flanse D 200*80 mm
	buc	3,0000
			
 36	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm  Vana din fonta D 150 mm
	buc	24,0000
			
 37	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125 mm  Vana din fonta D 125 mm
	buc	6,0000
			
 38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D100 mm
	buc	2,0000
			
 39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D80mm
	buc	8,0000
			
 40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D65 mm
	buc	2,0000
			
 41	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D225 mm
	buc	7,0000
			
 42	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D200 mm
	buc	11,0000
			
 43	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D250 mm
	buc	2,0000
			
 44	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D160 mm
	buc	24,0000
			
 45	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D125 mm
	buc	7,0000
			
 46	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D110 mm
	buc	2,0000
			
 47	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D90 mm
	buc	8,0000
			
 48	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D75 mm
	buc	2,0000
			
 49	GD53H1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 225 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Capat flansa D 225 mm
	buc	7,0000
			
 50	GD53G	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 200 mm
	buc	11,0000
			
 51	GD53I	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 250 mm
	buc	2,0000
			
 52	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 160 mm
	buc	24,0000
			
 53	GD53D	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 125 mm
	buc	7,0000
			
 54	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D 110 mm
	buc	2,0000
			
 55	GD53B	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 90 mm
	buc	8,0000
			
 56	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 75 mm
	buc	2,0000
			
 57	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta cu flanse D 200*150 mm
	buc	3,0000
			
 58	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta cu flanse D 125*100 mm
	buc	2,0000
			
 59	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta cu flanse D 150*65 mm
	buc	1,0000
			
 60	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x6 L=200 mm 87 buc * 10.98 =  955.26 kg
	kg	955,2600
			
 61	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana de aerisire cu vantuz D80mm
	buc	2,0000
			
 62	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana de aerisire cu vantuz D50mm
	buc	1,0000
			
 63	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 160*125 mm
	buc	1,0000
			
 64	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 160*50 mm
	buc	1,0000
			
 65	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 160*50 mm
	buc	9,0000
			
 66	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 110*75 mm
	buc	1,0000
			
 67	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Dop PE D110 mm
	buc	2,0000
			
 68	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Dop PE D90 mm
	buc	2,0000
			
 69	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Dop PE D75 mm
	buc	3,0000
			
 70	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop PE D50 mm
	buc	1,0000
			
 71	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce din fonta cu flanse D 200*50 mm
	buc	1,0000
			
 72	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce din fonta cu flanse D 150*80 mm
	buc	1,0000
			
 73	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa oarba D 200
	buc	1,0000
			
 74	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa oarba D 100
	buc	1,0000
			
 75	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (cofectii metalice pentru montare armaturi)
	kg	497,3700
			
 76	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,4980
			
 77	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cot cu picior si flanse 90 gr. d-125 mm
	buc	6,0000
			
 78	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta cu flanse D 100*50 mm
	buc	2,0000
			
 79	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta cu flanse D 100*80 mm
	buc	2,0000
			
 80	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta cu flanse D 100*50 mm
	buc	1,0000
			
 81	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta cu flanse D 80*65 mm
	buc	2,0000
			
 82	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250-315 mm PE100, SDR26 PN6 D225 mm
	m	740,0000
			
 83	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm PE100, SDR26 PN6 D200 mm
	m	30,0000
			
 84	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm PE100, SDR17 PN10 D200 mm
	m	880,0000
			
 85	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm PE100, SDR17 PN10 D160 mm
	m	1 720,0000
			
 86	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm PE100, SDR17 PN10 D125 mm
	m	443,0000
			
 87	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100, SDR17 PN10 D110 mm
	m	40,0000
			
 88	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.PE100, SDR17 PN10 D90mm
	m	330,0000
			
 89	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE 100 SDR17 PN10
	m	264,0000
			
 90	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE 100 SDR17 PN10
	m	16,0000
			
 91		Banda de avertizare
	m	4 500,0000
			
 92	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377*6.0 mm (restul tevii este la traversare prin metoda inchisa)
	m	39,0000
			
 93	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273*6.0 mm Tub de protectie
	m	17,0000
			
 94	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 200 mm Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6
	m	450,0000
			
 95	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 140 mm Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6
	m	24,0000
			
 96	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 125 mm Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6
	m	31,5000
			
 97	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6
	m	42,0000
			
 98	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	3 846,0000
			
 99	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	152,0000
			
 100	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	650,0000
			
 101	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	610,0000
			
 102	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm 
	m	483,0000
			
 103	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 200 mm 
	m	2 663,0000
			
 104	AcF12D	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 250 mm 
	m	740,0000
			
 105	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	31,9100

		Total	 Lei				
		Total Sistema A1
Inclusiv salariu					
		1.2.2. Sistema C1
					
106	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Tiava din polietilena din PVC SN4,  D200
	m	360,0000
			
 107	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4,  D160
	m	15,0000
			
 108	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4,  D110
	m	15,0000
			
 109	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot  D 200mm
	buc	2,0000
			
 110	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm 
	10 m	39,0000

		Total	 Lei				
		Total Sistema C1
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Tevi si armatura 
Inclusiv salariu					
		1.3. Traversare prin metada inchisa 1 buc
					
		1.3.1. Устройство котлована под установку для прокола 
					
111	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,4000
			
 112	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	1,0000
			
 113	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	20,0000
			
 114	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	20,0000
			
 115	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,2000
			
 116	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,2000

		Total	 Lei				
		Total Устройство котлована под установку для прокола 
Inclusiv salariu					
		1.3.2. Монтаж футляров
					
117	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm
	buc	1,0000
			
 118	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 316-420 mm Tub de protectie din otel 377*6 mm
	m	14,0000

		Total	 Lei				
		Total Монтаж футляров
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Traversare prin metada inchisa 1 buc
Inclusiv salariu					
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului
					
		1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 430 m.l x 1.0 = 430 m2
					
119	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	860,0000
			
 120	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)
	m3	64,5000
			
 121	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	64,5000
			
 122	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	141,9000
			
 123	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	64,5000
			
 124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	32,2500
			
 125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele
	m3	32,2500
			
 126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,2580
			
 127	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	430,0000
			
 128	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	430,0000

		Total	 Lei				
		Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 430 m.l x 1.0 = 430 m2
Inclusiv salariu					
		1.4.2. Demolarea si restabilirea  drumului din piatra sparta 1392 m.l x 1.0 = 1392 m2
					
129	Dl118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	208,8000
			
 130	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	139,2000
			
 131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	104,4000
			
 132	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele
	m3	104,4000

		Total	 Lei				
		Total Demolarea si restabilirea  drumului din piatra sparta 1392 m.l x 1.0 = 1392 m2
Inclusiv salariu					
		1.4.3. Drum din beton 34,0 m.p.
					
133	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	68,0000
			
 134	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)
	m3	4,8000
			
 135	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	5,1000
			
 136	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	11,5200
			
 137	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	3,4000
			
 138	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	2,5500
			
 139	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele
	m3	2,5500
			
 140	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit
	m2	34,0000

		Total	 Lei				
		Total Drum din beton 34,0 m.p.
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Demolarea si restabilirea drumului
Inclusiv salariu					
		1.5. Constructia caminelor de apa
					
141	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	7,4700
			
 142	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	23,1400
			
 143	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	194,4000
			
 144	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	1,9400
			
 145	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	4,5300
			
 146	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	4,5300
			
 147	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	1,2300
			
 148	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	196,8000
			
 149	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	1,2300
			
 150	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	2,7800
			
 151	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15
	buc	2,0000
			
 152	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6
	buc	2,0000
			
 153	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9
	buc	2,0000
			
 154	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2
	buc	2,0000
			
 155	AcE11A1	Inel de reazem КЦО-1
	buc	2,0000
			
 156	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	2,0000
			
 157	AcE11A1	Capacul cu rama din fonta T
	buc	2,0000
			
 158	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	43,2000
			
 159	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20
	buc	20,0000
			
 160	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6
	buc	20,0000
			
 161	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9
	buc	20,0000
			
 162	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2
	buc	20,0000
			
 163	AcE12A1	Inel de reazem КЦО-1
	buc	20,0000
			
 164	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	20,0000
			
 165	AcE12A1	Capacul cu rama din fonta T
	buc	20,0000
			
 166	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	87,0000
			
 167		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	kg	213,4000
			
 168	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,2134
			
 169	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,2134
			
 170		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	457,6000
			
 171	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,4576
			
 172	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor)
	m2	648,4500
			
 173	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	11,6600
			
 174	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	8,1400

		Total	 Lei				
		Total Constructia caminelor de apa
Inclusiv salariu					
		1.6. Constructia caminelor de canalizare
					
175	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	1,7200
			
 176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,2000
			
 177	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare
	m3	5,7600
			
 178	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 
	m3	52,5000
			
 179	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,5250
			
 180	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,2200
			
 181	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	1,2200
			
 182	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	320,0000
			
 183	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,2000
			
 184	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
	m3	3,1700
			
 185	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15
	buc	2,0000
			
 186	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3
	buc	1,0000
			
 187	AcE14A	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9
	buc	4,0000
			
 188	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2
	buc	2,0000
			
 189	AcE14A1	Inel de reazem КЦО-1
	buc	3,0000
			
 190	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	2,0000
			
 191	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta T
	buc	2,0000
			
 192	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	4,2500
			
 193	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10
	buc	7,0000
			
 194	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6
	buc	1,0000
			
 195	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9
	buc	7,0000
			
 196	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2
	buc	7,0000
			
 197	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1
	buc	8,0000
			
 198	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta T
	buc	7,0000
			
 199		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	kg	110,0000
			
 200	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,1100
			
 201	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,1100
			
 202		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	185,0400
			
 203	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,1850
			
 204	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor)
	m2	152,9200
			
 205	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	4,7700
			
 206	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	3,3300

		Total	 Lei				
		Total Constructia caminelor de canalizare
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Fondul social si medicina					
		Transportarea					
		Depozitarea					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Reteaua A1
Inclusiv salariu					
		2. Lucrari de montare
					
207	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu D 125 H=1000 mm
	buc	10,0000
			
 208	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm Vana din fonta
	buc	10,0000

		Total	 Lei				
		Fondul social si medicina					
		Transportarea					
		Depozitarea					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu					
		3. Costul utilajului
					
209	Pret de piata	Hidrant D125 H=1000 mm
	buc	10,0000
			
 210	Pret de piata	Vana din fonta D 200 mm
	buc	10,0000

		Total	 Lei				
		Depozitarea					
		Total Costul utilajului
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Constructia retelei de aductiune, statiei de pompare, rezervoarelor de apa si a retelei de distributie pe str-le: Stefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir etc. 
din s. Ghidighici, mun. Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 21-17-AE.S-2-2
 Retele exterioare de apa. Sistema A1.2 (Transa II)

Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Reteaua A1
					
		1.1. Lucrari de terasament
					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	42,5800
			
 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	4,4200
			
 3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu
	m3	152,0000
			
 4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)
	m3	201,6000
			
 5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	375,0000
			
 6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	1 521,0000
			
 7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	1 521,0000
			
 8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	30,8900
			
 9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	30,8900
			
 10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	707,2000
			
 11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	4,4200

		Total	 Lei				
		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu					
		1.2. Tevi si armatura 
					
12	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare  Indicator Hidrant antiincendiar 710*560 mm
	buc	9,0000
			
 13	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu suport cu flanse pentru HI D 150 x 150
	buc	1,0000
			
 14	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu suport cu flanse pentru HI D 150 x 150
	buc	2,0000
			
 15	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din fonta cu flanse  D 150 x 125 mm
	buc	4,0000
			
 16	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din fonta cu flanse D 150*80 mm
	buc	5,0000
			
 17	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din fonta cu flanse D 100*65 mm
	buc	1,0000
			
 18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta cu flanse D 100*50mm
	buc	1,0000
			
 19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta cu flanse D 150*50mm
	buc	3,0000
			
 20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta cu flanse D 100*100mm
	buc	2,0000
			
 21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta cu flanse D 80*80 mm
	buc	1,0000
			
 22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta cu flanse D 65*65 mm
	buc	1,0000
			
 23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta cu flanse D 80*50 mm
	buc	1,0000
			
 24	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm  Vana din fonta D 150 mm
	buc	20,0000
			
 25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D100 mm
	buc	4,0000
			
 26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D80mm
	buc	6,0000
			
 27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D65 mm
	buc	5,0000
			
 28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D50 mm
	buc	3,0000
			
 29	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D160 mm
	buc	22,0000
			
 30	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D110 mm
	buc	4,0000
			
 31	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D90 mm
	buc	6,0000
			
 32	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D75 mm
	buc	6,0000
			
 33	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D63 mm
	buc	1,0000
			
 34	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm
	buc	2,0000
			
 35	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 160 mm
	buc	22,0000
			
 36	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D 110 mm
	buc	4,0000
			
 37	GD53B	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 90 mm
	buc	6,0000
			
 38	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 75 mm
	buc	6,0000
			
 39	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D63 mm
	buc	1,0000
			
 40	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D50 mm
	buc	2,0000
			
 41	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta cu flanse D 150*100 mm
	buc	2,0000
			
 42	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta cu flanse D 150*80 mm
	buc	1,0000
			
 43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flanse D 100*65 mm
	buc	1,0000
			
 44	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x6 L=200 mm 40 buc * 10.98 =  439.2 kg
	kg	439,2000
			
 45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flanse D 100*50 mm
	buc	1,0000
			
 46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana de aerisire cu vantuz D50mm
	buc	2,0000
			
 47	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 160*125 mm
	buc	1,0000
			
 48	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 160*90 mm
	buc	1,0000
			
 49	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 160*50 mm
	buc	5,0000
			
 50	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 110*50 mm
	buc	3,0000
			
 51	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 110*75 mm
	buc	1,0000
			
 52	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 90*50 mm
	buc	1,0000
			
 53	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 75*63 mm
	buc	1,0000
			
 54	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 75*50 mm
	buc	1,0000
			
 55	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Teu PE D110 mm
	buc	1,0000
			
 56	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE D90 mm
	buc	1,0000
			
 57	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Reductie PE D110*75 mm
	buc	2,0000
			
 58	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D90*75 mm
	buc	1,0000
			
 59	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D75*50 mm
	buc	3,0000
			
 60	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE D75*63 mm
	buc	1,0000
			
 61	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teu PE D50 mm
	buc	2,0000
			
 62	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Reductie PE D110*75 mm
	buc	1,0000
			
 63	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D75*50 mm
	buc	4,0000
			
 64	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Dop PE D75 mm
	buc	2,0000
			
 65	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop PE D63 mm
	buc	2,0000
			
 66	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop PE D50 mm
	buc	17,0000
			
 67	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cot cu picior si flanse 90 gr. d-125 mm
	buc	1,0000
			
 68	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (cofectii metalice pentru montare armaturi)
	kg	355,2600
			
 69	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,3550
			
 70	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cot cu picior si flanse 90 gr. d-125 mm
	buc	4,0000
			
 71	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cot cu picior si flanse 90 gr. d-100 mm
	buc	2,0000
			
 72	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flanse D 80*65 mm
	buc	2,0000
			
 73	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm PE100, SDR17 PN10 D160 mm
	m	2 820,0000
			
 74	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100, SDR17 PN10 D110 mm
	m	420,0000
			
 75	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.PE100, SDR17 PN10 D90mm
	m	510,0000
			
 76	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE 100 SDR17 PN10
	m	670,0000
			
 77	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE 100 SDR17 PN10
	m	160,0000
			
 78	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE 100 SDR17 PN10
	m	600,0000
			
 79		Banda de avertizare
	m	5 180,0000
			
 80	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377*6.0 mm 
	m	63,0000
			
 81	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219*6.0 mm Tub de protectie
	m	17,0000
			
 82	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 200 mm Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6
	m	595,0000
			
 83	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 140 mm Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6
	m	119,0000
			
 84	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 125 mm Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6
	m	189,0000
			
 85	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6
	m	222,0000
			
 86	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6
	m	62,0000
			
 87	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6
	m	158,0000
			
 88	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	2 820,0000
			
 89	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	930,0000
			
 90	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	1 430,0000
			
 91	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	1 940,0000
			
 92	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm 
	m	2 820,0000
			
 93	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	19,1600

		Total	 Lei				
		Total Tevi si armatura 
Inclusiv salariu					
		1.3. Demolarea si restabilirea drumului
					
		1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 1015 m.l x 1.0 = 1015 m2
					
94	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	2 030,0000
			
 95	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)
	m3	152,2500
			
 96	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	152,2500
			
 97	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	433,9200
			
 98	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	152,2500
			
 99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	76,1300
			
 100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele
	m3	76,1200
			
 101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,6090
			
 102	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	1 015,0000
			
 103	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	1 015,0000

		Total	 Lei				
		Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 1015 m.l x 1.0 = 1015 m2
Inclusiv salariu					
		1.3.2. Demolarea si restabilirea  drumului din piatra sparta 1602 m.l x 1.0 = 1602 m2
					
104	Dl118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	240,3000
			
 105	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	160,2000
			
 106	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	120,1500
			
 107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele
	m3	120,1500

		Total	 Lei				
		Total Demolarea si restabilirea  drumului din piatra sparta 1602 m.l x 1.0 = 1602 m2
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Demolarea si restabilirea drumului
Inclusiv salariu					
		1.4. Constructia caminelor de apa
					
108	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	5,0900
			
 109	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	15,7700
			
 110	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	132,5500
			
 111	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	1,3300
			
 112	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	3,0900
			
 113	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	3,0900
			
 114	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,8400
			
 115	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	134,4000
			
 116	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,8400
			
 117	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	6,9500
			
 118	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15
	buc	5,0000
			
 119	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6
	buc	5,0000
			
 120	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9
	buc	5,0000
			
 121	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2
	buc	5,0000
			
 122	AcE11A1	Inel de reazem КЦО-1
	buc	5,0000
			
 123	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	5,0000
			
 124	AcE11A1	Capacul cu rama din fonta T
	buc	5,0000
			
 125	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	21,6000
			
 126	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20
	buc	10,0000
			
 127	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6
	buc	10,0000
			
 128	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9
	buc	10,0000
			
 129	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2
	buc	10,0000
			
 130	AcE12A1	Inel de reazem КЦО-1
	buc	10,0000
			
 131	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	10,0000
			
 132	AcE12A1	Capacul cu rama din fonta T
	buc	10,0000
			
 133	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	40,0000
			
 134		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	kg	145,5000
			
 135	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,1460
			
 136	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,1460
			
 137		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	312,0000
			
 138	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,3120
			
 139	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor)
	m2	297,4300
			
 140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	7,9500
			
 141	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	5,5500

		Total	 Lei				
		Total Constructia caminelor de apa
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Fondul social si medicina					
		Transportarea					
		Depozitarea					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Reteaua A1
Inclusiv salariu					
		2. Lucrari de montare
					
142	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu D 125, 100, 80 H=1000 mm
	buc	12,0000

		Total	 Lei				
		Fondul social si medicina					
		Transportarea					
		Depozitarea					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu					
		3. Costul utilajului
					
143	Pret de piata	Hidrant D125 H=1000 mm
	buc	9,0000
			
 144	Pret de piata	Hidrant D100 H=1000 mm
	buc	2,0000
			
 145	Pret de piata	Hidrant D80 H=1000 mm
	buc	1,0000

		Total	 Lei				
		Depozitarea					
		Total Costul utilajului
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Constructia retelei de aductiune, statiei de pompare, rezervoarelor de apa si a retelei de distributie pe str-le: Stefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir etc. din s. Ghidighici, mun. Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 21-17-A-1-TH.S-2-3
 Statie de pompare a apei - TH tr.1

Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie
					
		1.1. Sistema A9 (conducta de aductiune)
					
1	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta cu flanse D 250*200 mm
	buc	2,0000
			
 2	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta cu flanse D 200*150 mm
	buc	1,0000
			
 3	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce din otel 250*200 mm
	buc	1,0000
			
 4	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din otel 250*250 mm
	buc	2,0000
			
 5	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu din otel 250*150 mm
	buc	1,0000
			
 6	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Cot din otel 150 mm
	buc	1,0000
			
 7	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D250 mm
	buc	8,0000
			
 8	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D200 mm
	buc	3,0000
			
 9	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D150 mm
	buc	10,0000
			
 10	IC12M	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 273 x 6 mm
	m	8,0000
			
 11	IC12K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 219 x 4.5 mm
	m	2,0000
			
 12	IC12J	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 168 x 4.5 mm
	m	6,0000
			
 13	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 325x7.0 L=600 mm 3 buc * 32.94 =  98.82 kg
	kg	98,8200
			
 14	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	13,2400

		Total	 Lei				
		Total Sistema A9 (conducta de aductiune)
Inclusiv salariu					
		1.2. Sistema A1 (conducta de refulare a apei zona II)
					
15	IA18B	Armaturi fine : manometru 
	buc	2,0000
			
 16	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Compensator de montaj cu flanse D 200 mm
	buc	2,0000
			
 17	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Stutj cu flanse D 200 mm L=2000 mm
	buc	2,0000
			
 18	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Cot otel dn200 mm
	buc	1,0000
			
 19	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 325x7.0 L=600 mm 2 buc * 32.94 =  65.88 kg
	kg	65,8800
			
 20	IC12K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 219 x 4.5 mm
	m	8,0000
			
 21	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	0,9200
			
 22	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D200 mm
	buc	8,0000
			
 23	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Capat flansa dn200 mm
	buc	2,0000
			
 24	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Гибкая соединение D 200 mm
	buc	2,0000

		Total	 Lei				
		Total Sistema A1 (conducta de refulare a apei zona II)
Inclusiv salariu					
		1.3. Obiecte sanitare
					
25	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,0000
			
 26	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,0000

		Total	 Lei				
		Total Obiecte sanitare
Inclusiv salariu					
		1.4. Sistema A1 (retea interioara de alimentare cu apa)
					
27	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Conectarea prin sudura dn219x4.5 la dn15
	buc	1,0000
			
 28	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet dn15
	buc	1,0000
			
 29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm PN16, dn20x2.8 mm
	m	10,0000
			
 30	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm b=10 mm, d=20 mm
	m	10,0000

		Total	 Lei				
		Total Sistema A1 (retea interioara de alimentare cu apa)
Inclusiv salariu					
		1.5. Sistema C1
					
31	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm
	buc	1,0000
			
 32	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,0000
			
 33	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Sifon pentru lavoare dn50 mm
	buc	1,0000
			
 34	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm Racord pentru WC pentru evacuare prin perete dn 110 mm
	buc	1,0000
			
 35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie egala 45* D 110 mm
	buc	4,0000
			
 36	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 45* D 110*50 mm
	buc	1,0000
			
 37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP 45* D110 mm
	buc	4,0000
			
 38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP 45* D50 mm
	buc	2,0000
			
 39	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	30,0000
			
 40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	4,0000
			
 41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	20,0000

		Total	 Lei				
		Total Sistema C1
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Fondul social si medicina					
		Transportarea					
		Depozitarea					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Lucrari de montare
					
		2.1. Sistema A1 (conducta de aductiune)
					
42	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 250 mm Vana din fonta
	buc	3,0000
			
 43	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm Vana din fonta
	buc	1,0000
			
 44	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm Vana din fonta
	buc	4,0000

		Total	 Lei				
		Total Sistema A1 (conducta de aductiune)
Inclusiv salariu					
		2.2. Sistema A1 (conducta de refulare a apei zona II)
					
45	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h
	buc	1,0000
			
 46	SE58E	Debitmetru electromagnetic cu senzor dn200
	buc	1,0000
			
 47	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 250 mm Vana din fonta dn200
	buc	4,0000

		Total	 Lei				
		Total Sistema A1 (conducta de refulare a apei zona II)
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Fondul social si medicina					
		Transportarea					
		Depozitarea					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu					
		3. Costul utilajului
					
		3.1. Sistema A1 (conducta de aductiune)
					
48	Pret de piata	Vana din fonta D 250 mm
	buc	3,0000
			
 49	Pret de piata	Vana din fonta D 200 mm
	buc	1,0000
			
 50	Pret de piata	Vana din fonta D 150 mm
	buc	4,0000

		Total	 Lei				
		Total Sistema A1 (conducta de aductiune)
Inclusiv salariu					
		3.2. Sistema A1 (conducta de refulare a apei zona II)
					
51	Pret de piata	Grup de pompare zona III -CONFORM CERINTELOR STIPULATE IN ANEXA 1.
	buc	1,0000
			
 52	Pret de piata	Debitmetru electromagnetic cu sensor dn200 CONFORM CERINTELOR STIPULATE IN ANEXA 2.
	buc	2,0000
			
 53	Pret de piata	Vana din fonta D 200 mm
	buc	4,0000

		Total	 Lei				
		Total Sistema A1 (conducta de refulare a apei zona II)
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Depozitarea					
		Total Costul utilajului
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

	

Constructia retelei de aductiune, statiei de pompare, rezervoarelor de apa si a retelei de distributie pe str-le: Stefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir etc. 
din s. Ghidighici, mun. Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 21-17-1-SAC-2-4
 Statia de pompare a apei. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de terasamente 
					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	1,48
			
 2	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii  1,5-3 m teren mijlociu
	m3	0,14
			
 3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,14
			
 4	TsD03A1	Umplutri pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II
	100 m3	1,02
			
 5	TsD01B	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	3,60
			
 6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	105,60

		Total	 lei				
		Total Lucrari de terasamente 
Inclusiv salariu					
		2. Elemente de fundatii
					
		2.1. Planseu cota  - 2,00
					
7	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv
	m2	14,00
			
 8	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - clasa B3.5  
	m3	4,80
			
 9	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15
	m3	3,84

		Total	 lei				
		Total Planseu cota  - 2,00
Inclusiv salariu					
		2.2. Centura Cm1
					
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	33,60
			
 11	CC01B2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	kg	77,20
			
 12	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	42,00
			
 13	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 
	m3	4,20

		Total	 lei				
		Total Centura Cm1
Inclusiv salariu					
		2.3. Coloane Sm 01 (4 buc)
					
14	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv
	m2	15,01
			
 15	CC01B2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	kg	84,00
			
 16	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	14,00
			
 17	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15
	m3	1,20

		Total	 lei				
		Total Coloane Sm 01 (4 buc)
Inclusiv salariu					
		2.4. Centura Cm2
					
18	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	11,20
			
 19	CC01B2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	kg	77,20
			
 20	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	36,00
			
 21	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 
	m3	2,30

		Total	 lei				
		Total Centura Cm2
Inclusiv salariu					
		2.5. Fundatie continua 
					
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	100,80
			
 23	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5 
	m3	22,50
			
 24	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale 
	m2	11,20
			
 25	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi 
	100m2	0,56

		Total	 lei				
		Total Fundatie continua 
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Total Elemente de fundatii
Inclusiv salariu					
		3. Planseu cota   0,00
					
26	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv
	m2	27,00
			
 27	CC01B2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 
	kg	795,30
			
 28	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	61,00
			
 29	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15
	m3	8,30
			
 30	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere
	buc	1,00
			
 31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - perila
	kg	129,50
			
 32	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul - in 2 straturi
	m2	3,22

		Total	 lei				
		Total Planseu cota   0,00
Inclusiv salariu					
		4. Coloane Sm1 (6 buc)
					
33	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv
	m2	26,07
			
 34	CC01B2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	kg	114,00
			
 35	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	169,80
			
 36	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
	kg	41,40
			
 37	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15
	m3	3,00

		Total	 lei				
		Total Coloane Sm1 (6 buc)
Inclusiv salariu					
		5. Buiandrugi  Bd1, Bd2  (2 buc)
					
38	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv
	m2	2,72
			
 39	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R
	buc	2,00
			
 40	CC01B2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 
	kg	51,60
			
 41	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	30,00
			
 42	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15
	m3	0,80

		Total	 lei				
		Total Buiandrugi  Bd1, Bd2  (2 buc)
Inclusiv salariu					
		6. Pereti
					
		6.1. Pereti exteriori
					
43	CD70B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4m
	m3	28,42
			
 44	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	71,04

		Total	 lei				
		Total Pereti exteriori
Inclusiv salariu					
		6.2. Pereti interiori
					
45	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m 
	100m2	0,10

		Total	 lei				
		Total Pereti interiori
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Total Pereti
Inclusiv salariu					
		7. Grinda Gm1   (1 buc)
					
46	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv
	m2	7,20
			
 47	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R
	buc	4,00
			
 48	CC01B2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 
	kg	70,20
			
 49	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	23,00
			
 50	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
	kg	20,70
			
 51	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15
	m3	1,00

		Total	 lei				
		Total Grinda Gm1   (1 buc)
Inclusiv salariu					
		8. Coloana Sm-1  (1 buc)
					
52	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv
	m2	5,44
			
 53	CC01B2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 
	kg	22,50
			
 54	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	8,10
			
 55	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
	kg	20,70
			
 56	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15
	m3	0,55

		Total	 lei				
		Total Coloana Sm-1  (1 buc)
Inclusiv salariu					
		9. Scara metalica Ct 1
					
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( Фундамент монолитный Ф 1 из бетона  В 12,5)
	m3	0,40
			
 58	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg(Болт1,1 М 12х500)
	kg	6,24
			
 59	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg
	kg	216,64
			
 60	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv   
	t	0,22
			
 61	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t	0,22
			
 62	CN21D	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intaritor de tip poliamidic
	m2	4,40
			
 63	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul - in 2 straturi
	m2	4,40

		Total	 lei				
		Total Scara metalica Ct 1
Inclusiv salariu					
		10. Grinda pentru pod rulant
					
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	86,59
			
 65	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv
	t	0,31
			
 66	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	7,86

		Total	 lei				
		Total Grinda pentru pod rulant
Inclusiv salariu					
		11. Planseu cota   +2,69
					
67	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv
	m2	62,00
			
 68	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R
	buc	18,00
			
 69	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15
	m3	7,20
			
 70	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm
	m2	55,00
			
 71	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din cimentoplast pe suprafete orizontale
	m2	55,00
			
 72	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm
	m2	55,00

		Total	 lei				
		Total Planseu cota   +2,69
Inclusiv salariu					
		12. Acoperis
					
73	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,99
			
 74	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite
	m2	70,00
			
 75	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	1,99
			
 76	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	1,99
			
 77	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antencondensat)
	m2	77,00
			
 78	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice
	m2	2,00
			
 79	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor
	m2	37,08
			
 80	CE19A3	Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m
	m	35,00
			
 81	CE21A3	 Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m
	m	12,00

		Total	 lei				
		Total Acoperis
Inclusiv salariu					
		13. Cos de ventilare  CV
					
82	CK18A	Montarea sipci din lemn 50x50 mm
	m	3,00
			
 83	RpIzE02A	Captuseli din tabla neagra, la pereti din beton sau zidarie, montate pe dibluri inglobate in beton sau zidarie
	m2	3,50
			
 84	RpIzE05B	Captuseli din tabla de otel zincatai, cu grosimea tablei de 1,5 mm 
	m2	7,00
			
 85	IzF14B	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, grosime aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata
	m2	3,50
			
 86	RCsU11A	Dibluri din lemn, montate in zidarie sau beton
	buc	4,00
			
 87	RCsO17A	Montarea lucarne, gata confectionate, executate din plastic
	m2	0,20

		Total	 lei				
		Total Cos de ventilare  CV
Inclusiv salariu					
		14. Finisari interioare
					
		14.1. Statia de pompare
					
88	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite - la tavan
	m2	50,00
			
 89	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	50,00
			
 90	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite - la pereti
	m2	120,00
			
 91	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) 
	m2	46,00
			
 92	CG17D1	Pardoseli din placi de portelanat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	50,00
			
 93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica
	m	28,00

		Total	 lei				
		Total Statia de pompare
Inclusiv salariu					
		14.2. GTC
					
94	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite - la tavan
	m2	2,50
			
 95	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	16,00
			
 96	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite - la pereti
	m2	16,00
			
 97	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) 
	m2	9,00
			
 98	CG17D1	Pardoseli din placi de portelanat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	2,50
			
 99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica
	m	10,60

		Total	 lei				
		Total GTC
Inclusiv salariu					
		14.3. Camera electrica 
					
100	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite - la tavan
	m2	2,50
			
 101	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	16,00
			
 102	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite - la pereti
	m2	16,00
			
 103	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) 
	m2	9,00
			
 104	CG17D1	Pardoseli din placi de portelanat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	2,50
			
 105	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica
	m	10,60

		Total	 lei				
		Total Camera electrica 
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Total Finisari interioare
Inclusiv salariu					
		15. Usi , ferstre
					
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	3,08
			
 107	CK12E	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv
	m2	1,10
			
 108	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	1,62

		Total	 lei				
		Total Usi , ferstre
Inclusiv salariu					
		16. Finisari exterioare
					
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	73,25
			
 110	IzF55B	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de penopolistiren,i plasa fibre sticla, dibluri  si tencuiala
	m2	73,25
			
 111	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de silicon, aplicate pe suprafete de beton, executate in 2 straturi de vopsea decorativa
	m2	73,25

		Total	 lei				
		Total Finisari exterioare
Inclusiv salariu					
		17. Pereu
					
112	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2	0,36
			
 113	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5
	m3	2,88
			
 114	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - cl. B12,5
	m3	1,44
			
 115	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - cl. B12,5
	m3	6,48

		Total	 lei				
		Total Pereu
Inclusiv salariu					

		Total	 lei				
		Cheltuieli de transport					
		Cheltuieli depozitare					
		Asigurari sociale medicale					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu deviz					
		Total					
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Constructia retelei de aductiune, statiei de pompare, rezervoarelor de apa si a retelei de distributie pe str-le: Stefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir etc. din s. Ghidighici, mun. Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 21-17-A-1-IVC-2-5
 Statie de pompare a apei  - IVC

Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de montare
					
1	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Дефлектор Д 250)
	buc	1,0000
			
 2	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Uzel prohoda Up1-12 D 400)
	buc	1,0000
			
 3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150*490 mm
	buc	1,0000

		Total	 Lei				
		Fondul social si medicina					
		Transportarea					
		Depozitarea					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu					
		2. Montarea utilajului
					
4	RpIB06A	Montarea convectoarelor electrice
	buc	3,0000

		Total	 Lei				
		Fondul social si medical					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Montarea utilajului
Inclusiv salariu					
		3. Costul utilajului
					
5		Обогревательная панель конвектореого типа N=1500 Wt (NOVO C4F12)
	buc	2,0000
			
 6		Обогревательная панель конвектореого типа N=500 Wt (NOVO C4F05)
	buc	1,0000

		Total	 Lei				
		Depozitarea					
		Total Costul utilajului
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Constructia retelei de aductiune, statiei de pompare, rezervoarelor de apa si a retelei de distributie pe str-le: Stefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir etc. 
din s. Ghidighici, mun. Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 21-17-1 0161
 Statia de pompare. Instalatie de iluminat, luminat electric

Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de montare
					
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 36 модулей ЩРн-36з-1)
	buc	1,00
			
 2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, рубильник ВР32-3Р-160
	buc	1,00
			
 3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-1Р-20
	buc	1,00
			
 4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana
	buc	9,00
			
 5		Шина соединительная YNS20-3-063
	buc	3,00
			
 6		Шина РЕ и N YNN10-14-100
	buc	6,00
			
 7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12
	buc	1,00
			
 8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/24
	buc	1,00
			
 9	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник потолочный ALS.OPL 2х18 LED, IP54)
	100 buc	0,05
			
 10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник потолочный ALS.OPL 2х9 LED, IP54)
	100 buc	0,01
			
 11	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник с компактными лампами CD218)
	100 buc	0,02
			
 12		Светильник с светодиодными лампами потолочный ALS OPL 218 LED, 2х18 Вт, IP54
	buc	5,00
			
 13		Светильник с светодиодными лампами потолочный ALS OPL  LED, 2х9 Вт, IP54
	buc	1,00
			
 14		Cветильник с компактными лампами CD218
	buc	1,00
			
 15	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP54)
	100 buc	0,02
			
 16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54)
	100 buc	0,04
			
 17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP54)
	100 buc	0,01
			
 18	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталь полосовая 25х4)
	100 m	0,10
			
 19	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(A)-LS сеч. 3х1,5мм2)
	100 m	0,59
			
 20	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(A)-LS сеч. 3х2,5мм2)
	100 m	0,55
			
 21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(A)-LS сеч. 4х1,5мм2)
	100 m	0,11
			
 22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-(A)-LS сеч. 5х6мм2)
	100 m	0,19
			
 23	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (ВВГнг-(A)-LS сеч. 5х25мм2)
	100 m	0,19
			
 24		Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LS сеч. 3х1,5 мм2
	m	59,00
			
 25		Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LS сеч. 3х2,5 мм2
	m	55,00
			
 26		Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LS сеч. 4х1,5 мм2
	m	11,00
			
 27		Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LS сеч. 5х6 мм2
	m	19,00
			
 28		Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LS сеч. 5х25 мм2
	m	19,00
			
 29	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 40 мм)
	100 m	0,07
			
 30	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 50 мм)
	100 m	0,07

		Total	 LEI				
		Asigurarea sociala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu					
		2. Utilaj
					
31		Бокс для установки 36 модулей, металлический, навесной ЩРн-36, IP54
	buc	1,00
			
 32		Рубильник ВР32-3Р-160
	buc	1,00
			
 33		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20
	buc	1,00
			
 34		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С100
	buc	1,00
			
 35		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С50
	buc	1,00
			
 36		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4
	buc	3,00
			
 37		Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2Р/16/30
	buc	4,00

		Total	 LEI				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 LEI				
		Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Constructia retelei de aductiune, statiei de pompare, rezervoarelor de apa si a retelei de distributie pe str-le: Stefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir etc. 
din s. Ghidighici, mun. Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 21-17-1 9301
 Statia de pompare. Alimentarea cu energie electrica. VL-10 kV

Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucruri de constructie
					
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (установка подкоса к существующей опоре стойка СВ105-1 шт.)
	buc	1,00
			
 2	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная стойка СВ105-2 шт.)
	buc	1,00
			
 3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора промежуточная стойка СВ105-1 шт.)
	buc	1,00
			
 4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе)
	buc	4,00
			
 5	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (провод АС-70 по опорам)
	1 km	0,365
			
 6		Провод сталеалюминиевый АС-70
	m	365,00
			
 7	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор)
	10 m	2,00
			
 8	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)
	100 m	0,20

		Total	 LEI				
		Asigurarea sociala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Lucruri de constructie
Inclusiv salariu					

		Total	 LEI				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Constructia retelei de aductiune, statiei de pompare, rezervoarelor de apa si a retelei de distributie pe str-le: Stefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir etc. 
din s. Ghidighici, mun. Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 21-17-1 9302
 Demontarea AEE

Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 1	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV (демонтаж провода АС-70)
	buc	0,03
			
 2	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior (демонтаж ж/б опоры промежуточной)
	buc	1,00

							
		Total	 LEI				
		Asigurari sociale					
		Total					
		Total					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Constructia retelei de aductiune, statiei de pompare, rezervoarelor de apa si a retelei de distributie pe str-le: Stefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir etc. 
din s. Ghidighici, mun. Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 21-17-1 9303
 Statia de pompare. Alimentarea cu energie electrica. CL-0,4 kV, L=0,321 km.

Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de montaj
					
1	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta  (блок рубильник-предохранитель РПС II, 250А)
	buc	1,00
			
 2	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-200
	buc	1,00
			
 3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32-35-3Р250А
	buc	1,00
			
 4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  (счетчик ZMG405Cr 380В, 5А)
	buc	1,00
			
 5	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (трансформатор тока ТТи-125/5А, кл.0,5)
	buc	3,00
			
 6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА88-35)
	buc	1,00
			
 7	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В-3Р
	set	3,00
			
 8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat (бокс для установки 12 модулей ЩРн-12, IP54)
	buc	1,00
			
 9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, переключатель пакетный ПП3-160
	buc	1,00
			
 10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	3,00
			
 11	08-03-529-1	Contactor КМИ10910
	buc	1,00
			
 12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (сумеречный выключатель с фотореле Iн=5А)
	buc	1,00
			
 13		Шина соединительная YNS20-3-063
	buc	2,00
			
 14		Шина РЕ и N YNN10-14-100
	buc	4,00
			
 15	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg  (АПвзБбШп сеч. 4x120 мм2)
	100 m	3,40
			
 16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (АПвзБбШп сеч. 4x120 мм2)
	100 m	0,10
			
 17		Кабель АПвзБбШп сеч.4x120 мм2
	m	350,00
			
 18	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	3,40
			
 19	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (кирпич)
	100 m	3,40
			
 20	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg  (АВВГнг-LS сеч. 5х95 мм2)
	100 m	0,04
			
 21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (АВВГнг-LS сеч. 5х95 мм2)
	100 m	0,10
			
 22	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg  (АВВГнг-LS сеч. 5х95 мм2)
	100 m	0,07
			
 23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (ВВГ-0,66 сеч. 3х1,5 мм2)
	100 m	0,05
			
 24		Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS сеч. 5х95 мм2
	m	18,00
			
 25		Кабель с медными жилами ВВГ-0,66 сеч. 3х1,5 мм2
	m	5,00
			
 26	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2  заделка концевая  
	buc	2,00
			
 27	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (труба стальная водогазопроводная Д=70мм)
	100 m	0,10
			
 28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш25 мм)
	100 m	0,04
			
 29	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)
	100 m	0,40
			
 30	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)
	10 buc	0,04

		Total	 LEI				
		Asigurarea sociala					
		Total	 			 	
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Lucrari de montaj
Inclusiv salariu					
		2. Lucrari de constructie
					
31	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri  ПЭ д110мм
	1 km	0,056
			
 32	1	Песок
	m3	32,00
			
 33	37	Кирпич строительный красный
	buc	2 120,00
			
 34	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor
	m3	144,48
			
 35	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	144,48
			
 36	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv
	m3	144,48
			
 37	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под электрогенератор)
	m3	2,50

		Total	 LEI			 	
		Asigurarea sociala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		3. Utilaj
					
38		Блок рубильник-предохранитель РПС II, 250 А
	buc	1,00
			
 39		Шкаф учета BZUM-TF-200
	buc	1,00
			
 40		Рубильник ВР32-3Р-250А
	buc	1,00
			
 41		Счетчик ZMG405Cr 380В, 5А
	buc	1,00
			
 42		Трансформатор тока ТТи-125/5А. кл. 0,5
	buc	3,00
			
 43		Выключатель автоматический ВА88-35 250А, Iр=150А
	buc	1,00
			
 44		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В
	buc	3,00
			
 45		Бокс для установки 12 модулей навесной ЩРн-12, IP54
	buc	1,00
			
 46		Переключатель пакетный ПП3-160
	buc	1,00
			
 47		Выключатель автоматический ВА88-33-160Н, Iр=125А
	buc	1,00
			
 48		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4
	buc	1,00
			
 49		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20
	buc	1,00
			
 50		Пускатель магнитный КМИ-10910
	buc	1,00
			
 51		Сумеречный выключатель с фотореле 
	buc	1,00

		Total	 LEI				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 LEI				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Constructia retelei de aductiune, statiei de pompare, rezervoarelor de apa si a retelei de distributie pe str-le: Stefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir etc. 
din s. Ghidighici, mun. Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 21-17-1 9304
 Statia de pompare. Utilaj (AEE)

Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Электрогенератор 70 кВт в металлическом кожухе
	buc	1,00

							
		Total	 LEI				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Constructia retelei de aductiune, statiei de pompare, rezervoarelor de apa si a retelei de distributie pe str-le: Stefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir etc. 
din s. Ghidighici, mun. Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 21-17-1 9305
 Statia de pompare. Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior. СL-0.22 kV, L=0,275 km

Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucruri de constructie
					
1	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (опора граненная коническая ОГК-8)
	t	0,623
			
 2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника с лампой LED-50 Вт на опоре)
	buc	7,00
			
 3		Опора граненная коническая ОГК-8
	buc	7,00
			
 4		Ответвительный сжим У731
	buc	35,00
			
 5		Кронштейн для граненных опор
	buc	7,00
			
 6		Лампа светодиодная 50Вт
	buc	7,00
			
 7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri  ПЭ д110мм
	1 km	0,024
			
 8	1	Песок
	m3	28,00
			
 9	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor
	m3	122,64
			
 10	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	122,64
			
 11	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv
	m3	122,64

		Total	 LEI			 
	
		Asigurarea sociala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Lucruri de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Lucruri de montare
					
12	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg  (АПвзБбШп сеч. 3x6 мм2)
	100 m	2,92
			
 13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (АПвзБбШп сеч. 3х6 мм2)
	100 m	0,08
			
 14		Кабель АПвзБбШп сеч.3х6 мм2
	м	300,00
			
 15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1х1,5 mm2  ПВ1 сеч. 1,5 мм2
	100 m	2,10
			
 16		Провод ПВ1 сеч. 1,5 мм2
	м	210,00
			
 17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш25 мм)
	100 m	0,08

		Total	 LEI				
		Asigurarea sociala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total Lucruri de montare
Inclusiv salariu					

		Total	 LEI				
		TVA					
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Constructia retelei de aductiune, statiei de pompare, rezervoarelor de apa si a retelei de distributie pe str-le: Stefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir etc. 
din s. Ghidighici, mun. Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 21-17-A-PG-7-1
  Platforma A.  Amenajari de teren

Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructii
					
		1.1. Acces  din piatra sparta 
					
1	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3	2,140
			
 2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	91,800
			
 3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast
	m3	122,400
			
 4	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm
	m	50,000
			
 5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - bancheta 
	m3	26,250

		Total	 lei				
		Total Acces  din piatra sparta 
Inclusiv salariu					
		1.2. Sant de scurgere din beton
					
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3	4,800
			
 7	CA03K	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa. Bc15/B200 in invelisul fundatiei
	m3	7,680

		Total	 lei				
		Total Sant de scurgere din beton
Inclusiv salariu					
		1.3. Pavare cu piatra 
					
8	IfB11A	Strat din piatra bruta , pentru apararea malurilor naturale, taluzelor, plajelor etc., la lucrari pe cursuri de apa, executat prin aruncare, in grosime de 10 cm - pavare cu piatra
	m2	12,000

		Total	 lei				
		Total Pavare cu piatra 
Inclusiv salariu					
		1.4. Imprejmuiri 
					
9	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m
	m	297,500
			
 10	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	2,500
			
 11	CK14A	Porti si portite metalice cu rame din profiluri din otel  cu impletitura de sirma pe rame, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat
	m2	7,200
			
 12	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a imprejmuirei cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei
	m2	250,000

		Total	 lei				
		Total Imprejmuiri 
Inclusiv salariu					
		1.5. Spatii verzi 
					
		1.5.1. Defrisari 
					
13	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase tari si bradul, arborii avind diametrul de 10...30 cm 
	buc	35,000
			
 14	TsG09A	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm
	ha	0,110

		Total	 lei				
		Total Defrisari 
Inclusiv salariu					
		1.5.2. Sadituri
					
15	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat
	buc	35,000
			
 16	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori
	buc	35,000
			
 17	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	100 m2	4,600
			
 18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100 m2	4,600

		Total	 lei				
		Total Sadituri
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Total Spatii verzi 
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Total Lucrari de constructii
Inclusiv salariu					

		Total	 lei				
		Cheltuielii de transport					
		Cheltuieli de depozitare					
		Asigurarea sociala si medicala					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
		Total					
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)