____
Formular Nr.5
WinCmeta
Oбъект Ремонт зданий и благоустройство территории детского сада № 2 "Буратино", примария Копчак, р. Чадыр-Лунга	Инвестор Примария с. Копчак	

Каталог единичных расценок к объекту 
Благоустройство и ограждение территории
	(наименование работ) 
№
п.п.	Шифры норм, коды ресурсов  	Наименование работ, затрат и ресурсов 	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения

	Всего
—————
В т.ч. зарплата

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Ограждение					
1	CO06A4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из профнастила, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,0м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)
	m			292,56
—————
48,01	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	52,76	32,71	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,76	15,30	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	86,00	83,91	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	33,00	8,13	
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	16,00	65,73	
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 300,00	86,78	
		2. Беседки					
2	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных беседок)
	m2			24,08
—————
20,58	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	52,76	14,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,76	5,80	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	50,00	3,50	
3	CE26A
	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat (Каркасная конструкция из хвойных пород, беседки) каркас
	m2			118,27
—————
36,93	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	52,76	31,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,76	5,28	
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0080	3 600,00	28,80	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	3 600,00	36,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	14,00	1,40	
	2874115850000	Buloane  M 20	buc	2,0000	1,00	2,00	
	2874115840601	Piulita  M20	buc	2,0000	1,00	2,00	
	2874125881229	Saiba plata  M 20	kg	0,1310	0,50	0,07	
	2874115802561	Surub  M 12	buc	4,0000	1,00	4,00	
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	1,00	4,00	
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1380	0,50	0,07	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50	
4	CE31A1
	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка стен беседки) 
	m2			60,05
—————
39,83	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0150	52,76	0,79	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7400	52,76	39,04	
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 600,00	19,80	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	15,00	0,42	
5	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из хвойных пород) 
	m3			5 601,61
—————
1 187,10	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,2500	52,76	1 068,39	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,76	118,71	
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50	
	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,0100	3 600,00	36,00	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 600,00	3 348,00	
	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 600,00	432,00	
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	0,00	0,00	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	19,00	57,19	
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	19,00	49,02	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00	
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	1,4500	19,00	27,55	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75	
6	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок)
	m2			18,86
—————
15,56	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	52,76	11,87	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,76	3,69	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 600,00	0,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50	
7	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением)
	m2			443,57
—————
63,31	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,76	58,04	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,76	5,28	
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 	m2	1,1500	95,00	114,71	
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79	
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	45,00	236,25	
	2874115837746	Suruburi mecanice 	buc	5,0000	0,50	2,62	
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,00	4,78	
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,1000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10	
8	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий  эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)
	m2			70,57
—————
52,76	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,76	52,76	
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	19,00	2,28	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	19,00	3,23	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50	
9	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 4 см)
	m2			155,81
—————
31,45	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,76	30,61	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158	52,76	0,83	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,66	2,66	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,66	21,91	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 	m2	1,0150	93,00	94,39	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	100,00	0,50	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	100,00	3,80	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10	
		3. Благоустройство					
10	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
	m			16,88
—————
16,88	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,76	16,88	
11	DA04A
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на  глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)
	100 m3			1 012,80
—————
0,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	480,00	1 012,80	
12	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)
	m3			596,13
—————
60,67	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	52,76	60,67	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	360,00	471,96	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30	
13	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)
	m			103,25
—————
15,83	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,76	6,33	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,76	9,50	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,66	1,69	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	100,00	0,30	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 	m	1,0050	85,00	85,42	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00	
14	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 4 см)
	m2			155,81
—————
31,45	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,76	30,61	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158	52,76	0,83	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,66	2,66	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,66	21,91	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 	m2	1,0150	93,00	94,39	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	100,00	0,50	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	100,00	3,80	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10	

					УТВЕРЖДАЮ:  
    
Составил	Проверил	
Тулуш Д.Д.		
(должность, подпись,фамилия, отчество)                                                                                                                     (должность, подпись,фамилия, отчество)	
М.П.                                                                                                 М.П.