CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Sectorul de politie №2  "Dezghingea"al Inspectoratului de Рolitie Comrat al Directiei de Politie UTA Gagauzia

Электромонтажные работы по зданию
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Constructii generale de lucru
	
1	RpEJ08Aмод
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5х50 см2 механизированно с болгаркой)
	m	480,0000	
2	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)
	m	480,0000	
		2. Lucrari de montare
	
		2.1. ГРЩ- Щит распределительный пластиковый  встроенного исполнения на 36модуля (1Р31) 540*310*120мм
	
3	08-03-572-8
	Монтаж щита ЩРв-36з-136УХЛЗ
	buc	1,0000	
4	08-03-575-1
	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)
	buc	1,0000	
5	08-03-526-1
	 Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 6,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне  ВА47-29/1/С16,0 хар-ка С
	buc	1,0000	
6	08-03-526-1
	 Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 20,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне  ВА47-29/3/С20,0 хар-ка С
	buc	1,0000	
7	08-03-526-1
	 Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 10,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне  ВА47-29/3/С10,0 хар-ка С
	buc	1,0000	
8	Цена пост-ка
	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм
	buc	1,0000	
9	Цена пост-ка
	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм
	buc	1,0000	
		2.2. РП- Щит распределительный пластиковый  встроенного исполнения на 24модулей(1Р31) 
	
10	08-03-572-8
	Монтаж щита ЩРв-24з-136УХЛЗ
	buc	1,0000	
11	08-03-575-1
	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)
	buc	4,0000	
12	08-03-526-1
	 Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 10,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ВА47-29/1/С10,0 хар-ка С
	buc	3,0000	
13	Цена пост-ка
	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм
	buc	1,0000	
14	Цена пост-ка
	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм
	buc	1,0000	
		2.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый  встроенного исполнения на 36модуля (1Р31) 540*310*120мм
	
15	08-03-572-8
	Монтаж щита ЩРв-36з-136УХЛЗ
	buc	1,0000	
16	08-03-575-1
	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)
	buc	1,0000	
17	08-03-526-2
	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230В, 30мА  (АД12 2Р 16А 30мА)
	buc	7,0000	
18	08-03-526-1
	 Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 6,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне  ВА47-29/1/В6,0 хар-ка В
	buc	4,0000	
19	Цена пост-ка
	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм
	buc	1,0000	
20	Цена пост-ка
	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм
	buc	1,0000	
		2.4. ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31) 265*310*120мм
	
21	08-03-572-8
	Монтаж щита ЩРв-12з-136УХЛЗ
	buc	1,0000	
22	08-03-575-1
	Монтаж выключателя нагрузки  (ВН 32 3Р-25А)
	buc	1,0000	
23	08-03-526-1
	 Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 6,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне  ВА47-29/1/В6,0 хар-ка В
	buc	1,0000	
24	Цена пост-ка
	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм
	buc	1,0000	
25	Цена пост-ка
	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм
	buc	1,0000	
		2.5. ЯТП1 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В
	
26	08-03-603-1
	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В
	buc	1,0000	
		2.6.  ИДП-Источник бесперебойного питания "Исток"
	
27	08-03-575-1
	Монтаж источника бесперебойного питания "Исток" 220В 1,0 кВт с дополнительными батареями,  марка ИДП-1/1-2-220Д в комплекте
	1 комплект	1,0000	
		2.7. Кабельные изделия
	
28	RpEB12A
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах )
	m	400,0000	
29	08-02-412-1
	Прокладка провода ПВ1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5
	100 m	2,4000	
30	08-02-412-9
	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 
	100 m	5,0000	
31	цена рыночная
	Провод ПВ1-066  1х1.5mm2
	m	740,0000	
32	08-02-412-1
	Прокладка провода ПВ1*2,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5
	100 m	1,4000	
33	08-02-412-9
	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 
	100 m	3,5000	
34	цена рыночная
	Провод  ПВ1-0,66 1х2.5mm2
	m	490,0000	
35	08-02-412-2
	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6
	100 m	0,3800	
36	08-02-412-9
	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 
	100 m	1,3200	
37	цена рыночная
	Провод  ПВ1-0,66 1х4,0mm2
	m	170,0000	
38	08-02-409-1
	Установка -труба  ПВХ гофрированная, по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25мм
	100 m	4,8000	
39	цена рыночная
	Труба ПВХ гофрированная Д=25мм  с внутренним диаметром 18,3мм
	m	480,0000	
		2.8. Электроосветительное оборудование
	
40	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)
	buc	29,0000	
41	08-03-594-14
	Монтаж светильника встроенного (1P20) в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4
	100 buc	0,2500	
42	цена рыночная
	Светильник  встраиваемый с OPL/R  LED 60Вт  ( IP20)
	buc	25,0000	
43	08-03-593-6
	Монтаж светильника- настенный  с LED 32 Вт (IP40): с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 buc	0,0200	
44	цена рыночная
	Светильник настенный  RKL LED 32 Вт (1Р40)
	buc	2,0000	
45	08-03-593-7
	Монтаж светильника- плафон  (1Р 54)   лампами  накаливания 60Вт 
	100 buc	0,0100	
46	цена рыночная
	Плафон (1Р54) НПП1101  с лампочкой
	buc	1,0000	
47	08-03-594-1
	Монтаж светильника ВАТ118 отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1
	100 buc	0,0300	
48	цена рыночная
	Светильник потолочный с люминисцентной лампой=1шт  18Вт(Р20) марки ВАТ118
	buc	3,0000	
49	08-03-593-4
	 Монтаж  светильника ЛПП для взрывоопасных помещений с лампой ЛБ18
	100 buc	0,0100	
50	цена рыночная
	Светильник взрывозащищенный с лампой ЛБ18=2шт люминисцентной 18ВТ(Р65) марка ЛПП 08УЕхп-1*18-015
	buc	1,0000	
51	цена рыночная
	Фонарь аккумуляторный переносной 220В ДРО 2030
	buc	1,0000	
		2.9. Электроустановочные изделия
	
52	08-03-591-9
	Установка розетки штепсельной одноместная 250В 16А с заземляющим контактом 1Р20 для скрытой проводки
	100 buc	0,4200	
53	цена рыночная
	Розетка с заземляющим контактом одноместная
	buc	42,0000	
54	08-03-591-2
	Установка выключателя 1Р20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 buc	0,1700	
55	цена  рыночная
	Выключатель одноклавишный  1Р20  6А для скрытой проводки
	buc	17,0000	
56	08-03-591-1
	Установка выключателя 250В 6А- двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке(1Р20)
	100 buc	0,0100	
57	цена  рыночная
	Выключатель двухклавишный  1Р20  6А
	buc	1,0000	
58	08-03-591-1
	Установка выключателя 250В 6А- одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(1Р44)
	100 buc	0,0100	
59	цена  рыночная
	Выключатель одноклавишный  1Р44  6А
	buc	1,0000	
60	цена рыночная
	Коробка ответвительная для скрытой проводки 
	buc	50,0000	
61	цена рыночная
	Коробка для установки выключателей и розеток 
	buc	60,0000	
62	08-02-406-1
	Металлоизделия
	t	0,0500	
		3. Utilaj
	
		3.1. (ГРЩ) Щит распределительный пластиковый на 36модулей
	
63	Цена поставщика
	ЩРв-36з-136УХЛЗ- щит распределительный  пластиковый встроенный на 36модулей
	buc	1,0000	
64	цена рыночная
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А 
	buc	1,0000	
65	цена рыночная
	Автомат. выключатель однополюсный 1 6А  ВА 47-29 1Р 16А(С)
	buc	1,0000	
66	цена поставщика
	Отходящий автомат трехполюсный  20А ВА 47-29/3/С20 хар-ка С
	buc	1,0000	
67	цена рыночная
	Отходящий автомат трехполюсный  10А  ВА 47-29/3/С10  хар-ка С
	buc	1,0000	
		3.2. РП- Щит распределительный пластиковый встроенный на 24модулей (1Р31)
	
68	Цена поставщика
	ЩРв-24з-136УХЛЗ- щит распределительный  пластиковый встроенный на 24модуля
	buc	1,0000	
69	цена рыночная
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А 
	buc	4,0000	
70	цена рыночная
	Отходящий автомат  однополюсный 10А  ВА 47-29/1/С10 хар-ка С
	buc	3,0000	
		3.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31) 540*310*120мм
	
71	Цена поставщика
	ЩРв-36з-136УХЛЗ- щит распределительный  пластиковый встроенный на 36модулей
	buc	1,0000	
72	цена рыночная
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А 
	buc	1,0000	
73	цена рыночная
	Автомат выключатель дифференциальный  АД 12 2Р 16А, 30мА
	buc	7,0000	
74	цена рыночная
	Автомат. выключатель однополюсный 6А  ВА 47-29 1Р 6А(В)
	buc	4,0000	
		3.4. ЩАО Щит распределительный  пластиковый на 12модулей (1Р31)
	
75	цена рыночная
	Щит ЩРв-12з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1Р31) 265*310*120мм
	buc	1,0000	
76	цена рыночная
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А 
	buc	1,0000	
77	цена рыночная
	Автомат. выключатель однополюсный 6А  ВА 47-29 1Р 6А(В)
	buc	1,0000	
		3.5. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором  220/12В  
	
78	цена рыночная
	Ящик с понижающим трансформатором 0.25кВа 220/12В  
	buc	1,0000	
		3.6. Источник бесперебойного питания
	
79	цена рыночная
	Источник бесперебойного питания "Исток"220В, 1,0кВт марка ИДП-1/1-2-220-Д 
	buc	1,0000	

AGE
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Газопровод низкого давления
	
1	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4") Ду 20*2,8мм 
	m	6,000	
2	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") -гильза Ф32мм
	buc	1,000	
3	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4") Ду 20*2,8мм в футляре
	m	1,000	
4	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода Ф20мм к основной Ф32мм к стене по типу УКГ11,00-1шт )
	kg	1,000	
5	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода Ф20мм к стене по типу УКГ1,00-2шт )
	kg	0,160	
6	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических  изделий-креплений, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)
	m2	0,950	
7	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Установка крана шаровый Ду20  муфтовый ГШК-20 герметичность класса "В")
	buc	1,000	
8	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Установка термозапорного клапана Ду20 Ру1,0Мпа  КТЗ на газопровод, диаметр 3/4" )
	buc	1,000	
9	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Защитное противокоррозийное покрытие газопровода  -один слой грунтовки ГФ-021)
	m2	2,300	
10	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Защитное противокоррозийное покрытие газопровода в два слоя эмали ПФ-115, включая грунтовку ГФ-021 один слой)
	m2	2,300	
11	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1")
	m	6,000	
12	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно)
	m	6,000	
13	цена рыночная
	Токонепроводящий гибкий рукав -шланг с маркировкой "Газ" нержавеющий Ф3/4" длиной 1,5м/1шт
	m	1,500	
		2. Монтажные работы
	
14	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Установка  электромагнитного клапана отсекателя Ду20мм на газопровод, диаметр 3/4" -1 ")
	buc	1,000	
15	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (монтаж сигнализатора загазованности по метану и угарному газу)
	buc	1,000	
		3. Оборудование
	
16	цена рыночная
	Электромагнитный клапан  -отсекатель Ду20мм
	buc	1,000	
17	цена рыночная
	Сигнализатор загазованности
	buc	1,000	

Alimentari cu gaze. Conducte exterioare
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Сети газопровода
	
		1.1. Подземные газопроводы
	
		1.1.1. Земляные работы
	
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)
	100 m3	1,010	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)
	m3	3,010	
3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) -обратная засыпка вручную
	m3	3,010	
4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)
	100 m3	0,970	
5	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой )
	m3	97,000	
		1.1.2. Трубопроводы и материалы
	
6	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 32*5.8мм PE80 SDR11 с лентой ДПЭ-220м согласно проекта)+2%
	m	168,000	
7	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты  с закладными нагревателями диам. трубы 32мм)
	buc	2,000	
8	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm  (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Рn 5, диам. трубы 32мм)
	1 km	0,168	
9	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn50 mm (Испытание прочности и режима работы воздухом с помощью мотокомпрессора, для контроля герметизации стыков и арматуры стальных трубопроводов, диам. 32мм)
	1 km	0,168	
		1.1.3. УПГ-29-3Врезка полиэтиленового газопровода к действующему газопроводу без снижения давения газа
	
10	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (cеделка 63*32мм), диам. трубы 32 мм
	buc	1,000	
11	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфта Ф32мм), диам. трубы 32 мм
	buc	1,000	
12	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода газоснабжения, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для труб)
	m3	2,000	
		1.1.4. УПГ-25 Контрольная ПЕ трубка-1шт
	
13	AcB14A
	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер в комплекте =основание на подушку)
	buc	1,000	
14	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)-природный
	m3	0,050	
15	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Газопроводы, из полиэтиленовых труб РЕ80 SDR11 диам. 32*3мм)
	m	1,000	
16	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня вручную)-отмостка
	m3	0,060	
17	DE12C
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта  -отмостка толщиной 3,0 см)
	m2	1,200	
18	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Приготовление и укладка бетона  В12,5)
	m3	0,001	
19	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm (Заглушка Ф50 мм)
	buc	1,000	
		1.1.5. УПГ1-Ф32 Вход выход из земли п/э газопровода Ф32*3,0мм
	
20	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100mm (Прокладка стальной трубы для защиты трубопроводов, в траншеи-футляр, диам. трубы 100 мм)
	m	1,000	
21	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Приготовление и укладка бетона  В12,5)
	m3	0,010	
22	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32*3,0mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 32*3,0мм)
	m	1,500	
23	TfA01A2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; (Прокладка стального трубопровода,  в канале на глубине 1-3 м или на высоте 3-15 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью,  диаметром 25мм ;)
	m	0,500	
24	IzL02C
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita (Антикоррозионная изоляция стальных труб на трассе,  вручную, с наружной защитой из стекловолокнистой сетки, сверх усиленная изоляция)
	m2	0,110	
25	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты), диам. трубы 32мм
	buc	1,000	
26	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,)пэт/сталь din polietilena, tevile avind diametrul de 32mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (переход пэт/сталь, ), диам. трубы 32*25мм
	buc	1,000	
		1.2. Надземные газопроводы
	
27	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4") Ду 20*2,8мм 
	m	1,000	
28	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")Ду 25*3,2мм
	m	6,500	
29	IC24C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1 1/4")-32*2,0мм
	m	2,000	
30	ID12A
	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm (Кран Ду32 шаровый  с фланцами для газового оборудования, диаметр 32мм) ГШК-32
	buc	1,000	
31	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Защитное противокоррозийное покрытие газопровода  -один слой грунтовки ГФ-021)
	m2	2,300	
32	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Защитное противокоррозийное покрытие газопровода в два слоя эмали ПФ-115, включая грунтовку ГФ-021 один слой)
	m2	2,300	
33	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1")
	m	9,500	
34	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно)
	m	9,500	
35	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка опор из труб Ф57*3мм Н=1м*2шт )
	kg	10,250	
		1.3. УПГ31-1(2шт) Пересечение п/э газопровода с водопроводом
	
36	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63*5,8 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 63*5,8мм)
	m	5,000	
37	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)
	m3	1,200	
		1.4. УПГ-33 Установка  счетчика газа  в металлическом шкафу на опоре
	
38	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm (Труба ст. диам. 25*3,2мм)
	m	3,500	
39	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Установка крана шаровый Ду20 муфтовый КШГ)
	buc	1,000	
40	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Установка стального фланца Ду20мм  электросваркой)
	buc	2,000	
41	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) (Антикоррозионное покрытие газопровода алкидной эмалью - один слой суриком и три слоя эмали)
	m2	0,320	
42	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Кронштейны для крепления газопровода-2шт и закладные детали-уголок 50=300мм и патрубок Ду20=110мм/2шт )
	kg	8,000	
43	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6 m (Котлован под фундамент опоры)
	buc	1,000	
44	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Опора из стальной трубы Ф50мм дл.=2,2м -1шт))
	t	0,010	
45	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска опоры)
	t	0,010	
46	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Приготовление и укладка бетона  В12,5)
	m3	0,030	
47	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri(Шкаф стальной 390*250*700мм- изготовление шкафа)
	kg	17,300	
48	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Установка шкафа)
	buc	1,000	
49	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска шкафа)
	t	0,017	
		1.5. Защитное заземление ШГРП и счетчика газа
	
50	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 20 мм
	100 m	0,125	
51	08-02-472-2
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 40*4мм
	100 m	0,025	
		2. Монтажные работы
	
52	GE02A
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h (Установка параллельного регулятора  давления ШГРП с установкой РЕ-10 с 2-мя регуляторами давления в комплекте)
	buc	1,000	
53	IA44A
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm (Газовый  счетчик  ВК-G4Т с термокомпенсатором с накидными гайками и болтами в шкафу  на опоре)
	buc	1,000	
		3. Оборудование
	
54	цена рыночная
	ШГРП с  2-мя регуляторами РЕ-10 в комплекте
	buc	1,000	
55	цена рыночная
	Счетчик газа ВК-G4Т в металлическом шкафу с термокомпенсатором  с накидными гайками, болтами в комплекте
	buc	1,000	

Incalzire si ventilatia
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Сантехнические работы
	
		1.1. Вентиляция  В1, В2
	
1	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Переточная решетка 300х150-ПР300х150)
	buc	5,000	
2	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Установка металлической жалюзийной решетки МЖР250*250)
	buc	1,000	
3	VC35C
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra (Узел прохода воздуховода через кровлю Ф160мм УП1-05 по серии 5,904-45)
	buc	1,000	
4	VC35C
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra (Узел прохода воздуховода через кровлю Ф200мм УП1-05 по серии 5,904-45)
	buc	1,000	
5	VB28Aмод
	Deflector circular (Круглый дефлектор  Ф160мм)
	buc	1,000	
6	VB28Aмод
	Deflector circular (Круглый дефлектор  Ф200мм)
	buc	1,000	
7	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов круглого сечения  толщиной 0,5 мм=5м,Ф= 200 мм) 
	m2	3,140	
8	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов круглого сечения толщиной 0,5 мм=5м, Ф=160 мм) 
	m2	2,520	
9	IzH25A
	Izolarea aparatelor de forma cilindrica cu segmenti din placi de polistiren celular tip obisnuit sau din placi de polistiren celular tip ignifugat, avind  grosimea de 24; 36; 48; 60; 72; si 96 mm, executata intr-un strat (Изоляция воздуховодов, переходов, коробок  вспененным теплоизоляционным материалом К-флекс толщиной 20мм )  
	m2	5,700	
10	цена рыночная
	Металлическая сетка №10-стоимость
	m2	0,500	
11	VA10F
	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Установка переходов и коробок  из оцинкованного листа толщиной 1,0 мм разного сечения и установкой металлической сетки №10)
	m2	0,500	
12	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства для крепления воздуховодов из оцинкованной стали) ГОСТ 14918-80*
	kg	6,000	
		1.2. Отопление
	
		1.2.1. Радиаторы
	
13	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 22CV H=500mm  L=800mm) "PURMO CV"
	buc	1,000	
14	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 22CV H=500mm  L=1000mm) "PURMO CV"
	buc	1,000	
15	IB06А
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea  1000 mm (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 33CV H=900мм  L=900мм) "PURMO CV"
	buc	1,000	
16	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 33CV H=500мм  L=1100мм) "PURMO CV"
	buc	2,000	
17	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 33CV H=500мм  L=1200мм) "PURMO CV"
	buc	2,000	
18	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 33CV H=500мм  L=1400мм) " PURMO CV"
	buc	2,000	
19	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 33CV H=500мм  L=1600мм) " PURMO CV"
	buc	1,000	
20	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Головка термостатическая HERZ-DISIGN )
	buc	10,000	
21	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Комплект для  для нижнего подключения  к магистрали-угловой HERZ-3000 )
	buc	10,000	
22	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном бокового подключения тип 22C H=500mm  L=1000mm) "PURMO C"
	buc	4,000	
23	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль радиаторный угловой Ф15 ручной) Herz-AS-T-90 
	buc	4,000	
24	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль радиаторный обратный угловой Ф15 ) RL-1
	buc	4,000	
		1.2.2. Распределительный коллектор (узел 3, л.6) из стальной водогазопроводной трубы ф50 длиной 1200мм на 3контура в комплекте
	
25	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах  или в полах  для труб отопления  согласно проекта, механизированно)
	m	160,000	
26	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 (Кран спускной Ф=15мм)
	buc	2,000	
27	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2  (Кран воздуховыпускной в комплекте с ручным Ф=15mm)
	buc	2,000	
28	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central (Кран шаровый Ф25мм)
	buc	2,000	
29	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран шаровый со сливом, диаметром 20mm)
	buc	6,000	
30	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль балансировочный со сливом, диаметром 20mm MSV-M) 
	buc	3,000	
31	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль балансировочный со сливом, диаметром 15mm MSV-M) 
	buc	1,000	
32	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala  (Труба из поперечно-сшитого полиэтилена с противодиффузионным  покрытием( PE-X-b)  PN6 D=16x2,0мм  в изоляции (ППЭ) толщиной=6-13мм +К=1,3 на фитинги
	m	55,000	
33	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala  (Труба из поперечно-сшитого полиэтилена с противодиффузионным  покрытием( PE-X-b)  PN6 D=20x2,0мм  в изоляции (ППЭ) толщиной=6-13мм +К=1,3 на фитинги
	m	105,000	
34	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala  (Труба из поперечно-сшитого полиэтилена с противодиффузионным  покрытием( PE-X-b)  PN6 D=26x3,0мм  в изоляции (ППЭ) толщиной=6-13мм +К=1,3 на фитинги
	m	2,000	
35	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=18х6 мм ППЭ)
	m	55,000	
36	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=22х6 мм ППЭ)
	m	105,000	
37	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром от 16-25мм )
	m	160,000	
38	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Прокладка стальной трубы Ф50мм на распределительный коллектор  на сварке в комплекте)
	m	2,400	
39	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25мм ГОСТ 3262-91)
	m	8,000	
40	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм ГОСТ 3262-91)
	m	6,000	
41	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Сталь для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)
	kg	30,000	
42	IzA08D
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic (Termolux), avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux труб,  диаметром до 34 мм включительно)
	m	14,000	
		1.3. Теплогенераторная
	
43	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 15 mm (Перепускной клапан  диаметром 15 мм) 
	buc	1,000	
44	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 15 mm (Установка -Электромагнитный клапан диаметром 15 мм) EV220A Danfoss
	buc	1,000	
45	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Колпачковый шаровый кран со сливоми 3/4" защищенный от непреднамеренного закрывания )
	buc	1,000	
46	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Мембранный клапан предохранительный Ф15мм Рс=3бар)SV1821
	buc	2,000	
47	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый  диаметром  25мм)
	buc	2,000	
48	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый  диаметром  20мм)
	buc	2,000	
49	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый  диаметром  15мм)
	buc	1,000	
50	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый  диаметр 25мм)
	buc	1,000	
51	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый  диаметр 20мм)
	buc	1,000	
52	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Клапан обратный  Ф20mm)
	buc	1,000	
53	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран спускной Ф15мм для систем центрального отопления) ГЕРЦ
	buc	2,000	
54	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Установка крана-воздуховыпускной автоматический в комплекте с  ручным  краном  для систем центрального отопления, диаметром 15мм)ГЕРЦ
	buc	2,000	
55	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control   ( Арматура для котлов центрального отопления: манометр МПЧ-4)
	buc	4,000	
56	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Арматура для котлов центрального отопления: штуцер  для манометра ЗКЧ46-76  и труба манометровая Т14*2-20=5м )ГОСТ 8734-75)
	buc	4,000	
57	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda  (Арматура для котлов центрального отопления: термометр технический)П-4-10-240-104
	buc	2,000	
58	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Установка трехходового муфтового с контрольным фланцем крана Ду15мм)-марки 11Б18бк
	buc	4,000	
59	IA18If
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Арматура для котлов центрального отопления: расширитель для термометра с оправой)ЗКЧ-2-87
	buc	2,000	
60	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")-изолированные
	m	6,000	
61	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4") -изолированные
	m	6,000	
62	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1/2")
	m	2,000	
63	SA03B
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных оцинкованных труб,  в стояках  жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4")
	m	3,000	
64	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры или фиксаторы стальные  для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)
	kg	10,000	
65	IzA08A
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска маслянной краской труб,  диаметром до 34 мм включительно)
	m	14,000	
66	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубопроводов Armaflex, длина 2м Ф25мм) после испытания
	m	6,000	
67	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубопроводов Armaflex, длина 2м Ф20мм)-после испытания системы
	m	6,000	
68	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубопроводов Armaflex, длина 2м Ф15мм) -после испытания системы
	m	2,000	
69	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2" (Промывка систем холодной и горячей воды из стальных оцинкованных труб, диаметром 15-40мм)
	m	14,000	
70	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15, 20, 25мм )
	m	14,000	
		2. Монтажные работы
	
		2.1. Вентиляция В1,В2
	
71	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Установка вентиляторов центробежных  бытовых  в комплекте с регулятором влажности 100/125м3/час)
	buc	2,000	
72	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка воздухоприточного устройства с шумопоглощением в верхнем переплете стеклопакета)-ЕНА 5-35
	buc	6,000	
		2.2. Теплогенераторная
	
73	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котел для обогрева (горячая вода 90/70 градусов) стальной, цельнокамерный, с тепловой мощностью 35кВт Bosch -согласно проекта)
	buc	1,000	
74	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак мембраной  закрытого типа Рраб=3бар  V=25л, N25/3 Reflex)
	buc	1,000	
75	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, -(Монтаж электромагнитного устройства Ф20мм)
	buc	1,000	
		3. Оборудование
	
		3.1. Вентиляция
	
76	Vartice
	Центробежный бытовой вентилятор "Vоrtice"скрытого исполнения  L=100(125) m3/ч Н=150Па N=0,065 кВт в комплекте с регулятором влажности (Vart Press 240LL I C HCS  (код 12994)
	компл.	2,000	
77	pret firmei Aereco
	Гигрорегулируемое воздухоприточное устройство ЕНА 5-35 с шумопоглощением в верхнем переплете стеклопакета
	buc	6,000	
		3.2. Теплогенераторная
	
78	Preturi firmei
	Настенный газовый водогрейный котел  с закрытой камерой сгорания с Турбовыбросом, теплопроизводительностью Q=24кВт Рмах=3бар марка WBN6000-24C Bosch в комплекте : а) комплект автоматики б) комплект элементов для отвода дымовых газов Ф100/60мм) и средства крепления
	buc	1,000	
79	pretul firmei Reflex
	Расширительный бак мембранный закрытого типа V=25л Рраб=3бар  Reflex N25/3 
	buc	1,000	
80	цена рыночная
	Устройство электромагнитной обработки воды  Ф=20  N=30Вm Р=6бар, 220V 50Гц EUV200
	buc	1,000	

Пожарная и охранная сигнализация в здании
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Монтажные работы
	
		1.1. Пожарная сигнализация 
	
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8raze Прибор приемно-контрольный пожарный на 8 шлейфов
	buc	1,000	
2	10-02-030-02
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete Модуль телефонный МЦА/GSM
	buc	1,000	
3	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1Модуль реллейный МРЛ-8
	set	1,000	
4	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель дымовой СПД-2)+10%
	buc	17,000	
5	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный тепловой СПТ)+10%
	buc	3,000	
6	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Извещатель пожарный ручной СПР
	buc	2,000	
7	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Оповещатель светозвуковой)
	buc	1,000	
8	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Сирена 10-16VDC;300mA;123dB,Cehfa SA-107)
	buc	1,000	
9	10-02-016-06
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare Блок резервного питания 12В, ЗА  БЖ-1230
	buc	1,000	
10	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 Аккумулятор 12В 7 А/Ч
	buc	2,000	
11	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1  Кабель  в трубе и желобах
	1 km	0,110	
12	59020
	Кабель негорючий, KПCэнгFRLS 2x2x0,5
	m	10,000	
13	59021
	Кабель негорючий KПCэнгFRLS 1x2x0,75
	m	100,000	
14	59022
	Кабель ВВГнг FRLS 3x1,5
	m	20,000	
15	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Jgheaburi 10х22 mm MCS-1
	100 m	1,200	
16	цена рыночная
	Jgheaburi 10х22 mm MCS-1
	m	120,000	
17	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,050	
18	цена рыночная
	Teava de PVC Д25mm
	m	5,000	
19	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	kg	5,000	
		1.2. Охранная сигнализаци котельной 
	
20	10-08-001-01
	Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze  (Приемно-контр. прибор на 4 зонs PC 585) DSC  Канада
	buc	1,000	
21	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Клавиатура) РК-5501Е 1Н
	buc	1,000	
22	10-04-101-04
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton Трансформатор З0 ВА.Сehia
	buc	1,000	
23	10-02-016-06
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare Блок резервного питания РИП-7АН
	buc	1,000	
24	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 Аккумулятор 12В 7 А/Ч
	buc	1,000	
25	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(Передатчик ATS -100)
	buc	1,000	
26	10-08-002-05
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик разбития стекла )
	buc	1,000	
27	10-08-003-09
	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик магнитоконтактный CMK(TANE))
	buc	2,000	
28	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Сирена сигнальная с пробл.маяком, Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m с пробл.маяком
	buc	1,000	
29	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1  Кабель и провод  в желобах
	1 km	0,025	
30	цена рыночная
	Кабель CQR 6
	m	10,000	
31	59022
	Провод ВВГнг FRLS 3x1,5
	m	15,000	
32	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Jgheaburi 10х22 mm MCS-1
	100 m	0,250	
33	12347
	Jgheaburi MCS-1
	m	25,000	
34	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	kg	1,000	
		2. Оборудование
	
		2.1. Пожарная сигнализация
	
35	Pretul firmei
	Прибор приемно-контрольный пожарный на 8шлейфов "Тирас-8П"
	buc	1,000	
36	Pretul firmei
	Модуль телефонный МЦА/GSM
	buc	1,000	
37	Pretul firmei
	Модуль реллейный МРЛ-8
	buc	1,000	
38	Pretul firmei
	Извещатель пожарный дымовой CПД-2 +10%
	buc	17,000	
39	Pretul firmei
	Извещатель пожарный  тепловой  СПТ+10%
	buc	3,000	
40	Pretul firmei
	Извещатель пожарный ручной CПР
	buc	2,000	
41	Pretul firmei
	Оповещатель светозвуковой
	buc	1,000	
42	Pretul firmei
	Сирена 10-16VDC;300mA;123dB,Cehia SA-107
	buc	1,000	
43	Pretul firmei
	Блок резервного питания 12В, ЗА
	buc	1,000	
44	Pretul firmei
	Аккумулятор 12В 7 А/Ч
	buc	2,000	
45	Pretul firmei
	Огнетушитель углекислотный ОУ-5
	buc	1,000	
		2.2. Охранная сигнализаци котельной 
	
46	Pretul firmei
	Контрольная панель на 4 зоны PC 585H
	buc	1,000	
47	Pretul firmei
	Клавиатура РК-5501Е 1 Н
	buc	1,000	
48	Pretul firmei
	Трансформатор З0 ВА.Сehiа TR-30VA
	buc	1,000	
49	Pretul firmei
	Блок резервного питания РИП 7АН
	buc	1,000	
50	Pretul firmei
	Аккумулятор 12В 7 А/h
	buc	1,000	
51	Pretul firmei
	Передатчик 1 канальный  ATS-100
	buc	1,000	
52	Pretul firmei
	Датчик  комбинированный ИК + разбитие
	buc	1,000	
53	Pretul firmei
	Датчик магнитоконтактный CMK(TANE)
	buc	2,000	
54	Pretul firmei
	Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m с пробл.маяком HC-103
	buc	1,000	

Сантехнические работы-внутренняя канализация и водопровод
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Внутренний водопровод холодный
	
1	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих  санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм PN10 PPRC )
	m	13,0000	
2	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Cтальные или пластиковые крепления  для водопроводных  труб, диаметром 3/4 ", пристрелянные)
	buc	10,0000	
3	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под  давлением,  систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых  труб, диаметром 16-110 мм )
	m	13,0000	
4	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)
	m	13,0000	
		2. Внутренний водопровод горячий
	
5	SA15A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих  санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15 мм PN10 PPRC D20*1.9 )гор.
	m	13,0000	
6	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Cтальные или пластиковые крепления  для водопроводных  труб, диаметром 3/4 ", пристрелянные)
	buc	10,0000	
7	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)
	buc	1,0000	
8	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")-для умывальника
	buc	1,0000	
9	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под  давлением,  систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых  труб, диаметром 16-110 мм )
	m	13,0000	
10	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)
	m	13,0000	
		3. Внутренняя канализация
	
11	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat  avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи  диаметр 110 мм)
	m	4,0000	
12	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)
	m	8,6000	
13	SB10E
	Piesa de legatura  avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части для канализации -отводы Ф160мм на 90*))
	buc	1,0000	
14	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (тройники  Ф110мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)
	buc	2,0000	
15	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (тройники  Ф110*50мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)
	buc	2,0000	
16	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительнве части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-заглушки
	buc	3,0000	
17	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительнве части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-отводы Ф50 на 90*
	buc	4,0000	
18	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100мм)
	buc	1,0000	
19	SB10E
	Piesa de legatura  avind diametrul de 110 mm -выпуск (Врезка  в существующий диаметр 110 мм-выпуск)
	buc	1,0000	
20	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник керамический полукруглый с бутылочным сифоном со сливной пластиковой трубой,  установленный на ножке) в комплекте                                 
	buc	1,0000	
21	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз "Компакт" полностью укомплектованный керамический, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)
	buc	1,0000	
22	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Поддон душевой с сифоном- эмалированная чугуннная или стальная, полиметалкриловая и т.д.) 1*1,0м
	buc	1,0000	
23	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или  блочные стены)
	buc	1,0000	
24	RpCU05H1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф150мм в перегородке  толщ. 20 см, механизированная пробивка)
	buc	1,0000	
25	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для ввода в здание трубу канализации, глубиной  не менее 0,7м, средний грунт) 
	m3	0,0100	
26	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов в  фундаментах из железобетона толщ.50 см, механизированная пробивка) -ввод в здание
	buc	2,0000	

Copertina
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Навес для машин
	
1	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки  с неровностью 10-20 см, легкий грунт)
	100m2	0,5500	
2	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную  для устройства ям под столбы, средний грунт)
	m3	0,3000	
3	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка столбов из профильной трубы 100*100*6мм=35,2м*17,22кг, забетонированные )
	kg	607,0000	
4	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов для бетонирования столбов, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке -бетон М150)
	m3	0,3000	
5	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Установка балок под навес из профильной трубы 60*40*3мм-70,2м*4,3кг, соединение на сварке)
	t	0,3020	
6	CN28A
	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций)
	t	0,9100	
7	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на поверхности  до 40 м2 включительно)
	m2	55,6200	
8	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной  7см )
	m3	3,5000	
9	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 10см с уплотнением)
	m3	5,0000	
10	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Ф12мм ячейками 200*200мм=70м2  )
	kg	98,0000	
11	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства покрытия толщиной 8см, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)
	m3	4,0000	

Rețele de canalizare exterioară
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Сети канализациии
	
		1.1. Земляные работы и трубопроводы
	
1	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для канализации 70см,шириной 30см, длиной 18м, средний грунт) 
	m3	3,7800	
2	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком толщиной 10см  под трубу в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб с уплотнением
	m3	0,5400	
3	SB05G
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,  montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Прокладка канализационных труб  ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками,  наружная или под полами, диаметр трубы 160 мм ) в т.ч внутри здания 3м
	m	21,0000	
4	SB10G
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части -муфты Ф160мм для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм)
	buc	3,0000	
5	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком   траншеи сверху трубопровода , в качестве подложки толщиной 20см, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) 
	m3	1,0800	
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)
	m3	2,1600	
7	SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем  из  труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб, диаметром более 100 мм)
	10 m	1,8000	
		2. Септик на 6м3-выгребная яма
	
8	TsC02D11
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды) 
	100 m3	0,0630	
9	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) с укреплением откосов
	m3	0,6000	
10	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка грунта автосамосвалом на расстояние до 3 км)-6,3м3
	t	10,0100	
11	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком толщиной 10см основания колодца в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)
	m3	0,3200	
12	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем толщиноц15см основания колодца в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)
	m3	0,5000	
13	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)
	m3	0,6000	
14	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для обмазки снаружи колец битумом за 2раза)
	m2	19,3000	
15	IzF30B
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция бетонной поверхности колец изнутри составом "Hidrotex"  c заделкой соединений и выравниванием )
	m2	19,3000	
16	RpCJ07A
	Reparatii de tencuieli interioare, (grund si stratul vizibil) (Зачеканка полосами в стыках между кольцами изнутри в два слоя раствором М-100 (намет и верхний слой))
	m	19,0000	
17	AcE15A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах) глубиной 2м на 2-а кольца и и днище из бетона М200
	m3	1,6900	
18	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах- (АО" Бетакон") -КЦ20-9=2шт, КЦП1-20-1=1шт, люк легкий -1шт
	buc	1,0000	
19	RpCU05H1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм в кольце из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)
	buc	1,0000	
		3. Сети водопровода
	
20	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для водопровода, средний грунт) 
	m3	1,6800	
21	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком толщиной 10см  под трубу в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб с уплотнением)
	m3	0,2400	
22	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  20мм. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром  20мм. PN10 PE80 Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту) 
	m	8,0000	
23	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Монтаж перехода Ф20*15мм между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов включаeтся согласно проекту)
	buc	2,0000	
24	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком   траншеи сверху трубопровода , в качестве подложки толщиной 20см, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб с уплотнением) 
	m3	0,4800	
25	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)
	m3	0,9600	
26	TsD04D
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи в траншеях с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)
	m3	0,9600	
27	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)
	m	8,0000	
28	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром  до 100 мм) 
	m	8,0000	
		4. Смотровая яма-колодец Ф1м
	
29	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для колодца, средний грунт) 
	m3	0,8000	
30	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах) с устройством днище из бетона
	m3	0,3400	
31	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. -КЦ10-09=1шт, КЦП10-1-1шт и люк легкий
	buc	1,0000	
32	AcB04A
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения стального трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 15мм)
	buc	1,0000	
33	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/ 2" (Фильтр сетчатый  диаметр 15мм)
	buc	1,0000	
34	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Клапан обратный  Ф15mm)
	buc	1,0000	
35	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 20 мм)
	piesa	1,0000	
36	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф50мм, механизированная пробивка)
	buc	1,0000	

Наружные сети электроснабжения на напряжение 0,4кВ
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Общестроительные работы
	
1	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в траншее  глубиной до 1,5 м, средний грунт) -длина траншеи 15м
	m3	4,5000	
2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта в траншею, средний грунт)
	m3	3,2000	
3	08-02-142-1
	 Устройство постели  из песка при одном кабеле в траншее
	100 m	0,1500	
4	цена рыночная
	Песок строительный
	m3	1,0500	
5	08-02-143-1
	Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля
	100 m	0,1500	
6	цена рыночная
	Кирпич строительный
	buc	63,0000	
7	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб ПВХ Ф100мм  для защиты кабеля)
	m	5,0000	
		2. Монтажные работы
	
8	08-03-572-4
	Монтаж блока защиты учета многофункциональный навесного исполнения, устанавливаемый на наружной стене здания -марка БЗУМ -ТФ-02
	buc	1,0000	
9	08-03-575-1
	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-40А) перед счетчиком
	buc	1,0000	
10	08-03-526-1
	 Монтаж  автомата - трехполюсный 1уст. 25, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 25 А  ВА47-29/3/С25 хар-ка С после счетчика
	buc	1,0000	
11	08-03-600-2
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные-монтаж  380В 20А
	buc	1,0000	
12	08-02-141-2
	Прокладка кабеля АПвБбШв 4*25-1,0 в траншее
	100 m	0,1500	
13	08-02-401-1
	Прокладка кабеля АПвБбШв 4*25-1,0 
	100 m	0,1000	
14	цена рыночная
	Кабель АПвБбШи 4*25-1,0 
	m	25,0000	
15	08-02-167-1
	Муфта для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35
	buc	1,0000	
16	цена рыночная
	Муфта кабельная 4КМ -стоимость
	buc	1,0000	
17	08-01-066-1
	Монтаж разрядника вентильный РВН-0,5У
	buc	3,0000	
18	цена рыночная
	Разрядник вентильный РВН-0,5У -стоимость
	buc	3,0000	
19	08-02-412-3
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 16 мм2
	100 m	0,0500	
20	08-02-412-10
	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, 16 мм2
	100 m	0,2000	
21	590-1007
	Провод ПВ1-16mm2
	m	25,0000	
22	08-02-406-1
	Металлоизделия
	t	0,0200	
23	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 20мм  (место расположения контура повторного заземления уточнить по месту)
	100 m	0,7000	
24	08-02-165-1
	Муфта для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35
	buc	2,0000	
25	цена рыночная
	Муфта концевая на напряжение до 1кВ при сечении кабеля 25мм2 марка 4КНТп Н-1,0-25 -стоимость
	buc	2,0000	
		3. Оборудование
	
26	Цена рыночная
	БЗУМ ТФ -02-100-11
	buc	1,0000	
27	цена рыночная
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А 
	buc	1,0000	
28	цена рыночная
	Автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29/25А (3)С
	buc	1,0000	
29	цена рыночная
	Счетчик учета активной электроэнергии прямого включения 380В 20А 5219А
	buc	1,0000	

Amenajarea teritoriului
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Покрытие из тротуарной плитки
	
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную с планировкой для устройства корыта под плитку глубиной 30см, средний грунт) 
	m3	19,5000	
2	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (Укладка песка под брусчатку толщиной 5см, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)
	m3	3,2500	
3	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня под брусчатку толщиной 7см, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)
	m3	4,5400	
4	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)-в т.ч.на ступени
	m2	66,5000	
5	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие-поребрики, бетонные готовые сечением 45*10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) 
	m	36,8100	
6	TsH91A
	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках со спинками с бетонированием)
	buc	2,0000	
7	TsH91B
	Instalarea urnelor (Установка урн с бетонированием)
	buc	2,0000	
8	цена рыночная
	Информационное панно
	buc	1,0000	
9	цена рыночная
	Приобретение велосипедной парковки на 5мест из металлоконструкции
	buc	1,0000	

Общестроительные работы
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Демонтажные работы
	
		1.1. Окна
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -окна с подоконниками-12,5м )
	m2	17,0700	
2	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических  решеток) с окон
	kg	60,0000	
		1.2. Двери
	
3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -двери с наличниками-37,72м )
	m2	16,0200	
		1.3. Полы
	
4	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянного пола с плинтусами-80,4м и очисткой от мусора)
	m2	86,0000	
		1.4. Стены
	
5	RpCJ35C
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare pe sipci si trestie (Разборка внутренней  штукатурки из глины смешанной с соломой толщиной 2см по смешанной существующей кладке из глины и котельца)
	m2	307,0000	
		1.5. Кровля и покрытие
	
6	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)
	m2	160,0000	
7	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянной каркасной и стропильной системы конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)-1,98м3
	m2	160,0000	
8	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка  элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)-0,96м3
	m2	160,0000	
9	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.  (Разборка потолка из деревяной вагонки с потолочными плинтусами-91,5мп)
	m2	94,0000	
10	RpCH32A
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Демонтаж балок  Ф150мм, включая настил, накат между балками, заполнение из глиняной соломы толщиной 10см и удаление полученных материалов)
	m2	123,0000	
		1.6. Крыльцо
	
11	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка  кровли  козырька из оцинковаанной стали)
	m2	1,8000	
12	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических перильных ограждений из арматуры Ф20мм -60мп, обрамлений ступенек из уголка №50=22,4мп)
	kg	262,2000	
13	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка железобетонной плиты крыльца толщиной 80мм механизированными средствами)
	m3	0,1220	
14	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлического косоура из швеллера №10=5,9м*8,59кг/м)
	kg	50,6800	
		1.7. Отопление
	
15	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  (Демонтаж радиаторов отопления) 6рад./59секц.
	m2	17,7000	
16	RpIC19B1
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в промышленных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 32мм)
	m	34,6700	
		2. Общестроительные   работы
	
		2.1. Монолитный пояс
	
17	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1 , диаметром 6мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в монолитном ж.б. поясе на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	177,0000	
18	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  А3, диаметром 12мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в монолитном ж.б. поясе на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	347,1000	
19	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)- из арматуры Ф16мм  длиной 870мм=30шт)
	kg	41,1000	
20	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования монолитного ж.б. пояса, без креплений на высоте до 20м включительно)
	m2	86,8000	
21	CA04K
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство монолитного ж.б. пояса, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка насосом, бетон  М200)
	m3	12,0800	
		2.2. Кровля
	
22	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)
	m3	6,0000	
23	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)
	m3	3,0600	
24	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)
	m3	9,0600	
25	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений-сечение 50*50мм=1,21м3) 
	m2	170,5000	
26	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий-прижимной планки(расчет по площади обрешетки и планки)
	100 m2	1,2860	
27	CN51K
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки и прижимной планки)
	100 m2	1,2860	
28	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит в комплексе с прижимной планкой сечением 50*50мм= 0,3м3)
	m2	170,5000	
29	цена рыночная
	Прижимная планка  сечением 50*50мм  -стоимость
	m3	0,3000	
30	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности  более 40 м2) в т.ч. коньки,планки,  36,5мп -цвет кровли согласовать с инвестором
	m2	170,5000	
31	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m	51,6600	
32	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой в комплекте с воронками)
	m	16,6900	
33	CK26Bmod
	Opritor de zapada (Снегозадержатели)
	m	50,0000	
34	CK28Cмод
	Tavane suspendate executate pe santier din профнастил (Подшивка кровли из профлиста  Нребра=8мм с уголками , изготовленные на стройплощадке)
	m2	15,7000	
		2.3. Устройство потолков
	
35	CR04A
	Grinzi la planseele xecutate din lemn  rotund de rasinoase (Балки перекрытий  сечением 150*150мм длиной 180мп из бревен)
	m3	4,0500	
36	CR09A
	Podea peste grinzi in podul executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков из хвойных досок толщиной 20мм)
	m2	115,0500	
37	IzF04J1прим
	Strat hidroizolant executat pelicula, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный из пленки, просто уложенного без приклеиваиня)
	m2	115,0500	
38	IzF14D
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Утепление покрытия, выполненная из минераловатных плит толщиной 150мм для чердаков, просто закрепленных по внешней поверхности)
	m2	88,0000	
39	IzF04J1прим
	Strat hidroizolant executat pelicula, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный из пленки, просто уложенного без приклеиваиня)
	m2	115,0500	
40	CR05A
	Tavanitul planseelor, executate cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime (Потолочный настил по потолку из черновых  хвойных досок толщ. 20мм)
	m2	93,9500	
41	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций-балок и  досок)
	m3	8,6000	
42	CN51C
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din lemn rotund. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из круглого бревна)-балок 150*150мм
	m3	4,0500	
43	CN51K
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора:  потолочного настила по балкам)
	100 m2	2,0900	
44	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)
	m2	72,8300	
45	CK29Ffmod
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Profil mase plastice", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, включая комплектующие:направляющие и плинтусами-35м)
	m2	21,1200	
		2.4. Устройство стен и  отделка  для стены из смешанной кладки
	
46	RpCG05A
	Zidarie cu blocuri mici din beton, -фортан (Кладка из мелких блоков -фортаном для заполнения проемов  стен в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)
	m3	4,9720	
47	RpCJ10A1мод
	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по арматурной сетке  Ф5Вр с ячейкой 150*150мм вес 1м2=2кг с забивкой  стальных ершей из арматуры Ф14мм длиной 150мм*645шт в шахматной порядке 600*600мм, цементно-известковым раствором марки 100-Т для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-Т для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке))
	m2	234,0500	
48	цена рыночная
	Стальные ерши Ф14мм длиной 150мм в шахматном порядке 600*600мм =645шт*0,15м=97мп*1,21кг/м=117,07кг -стоимость
	kg	117,0700	
49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)
	m2	234,0500	
50	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	234,0500	
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)
	m2	234,0500	
52	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,   толщиной 1,0 мм)
	m2	234,5000	
53	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-на колере
	m2	234,0500	
54	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) -цвет согласовать с инвестором
	kg	2,3400	
		2.5. Устройство стен и отделка внутри помещения из котельца и кирпича
	
55	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м толщиной 200мм на растворе М50)-1,35+2,89
	m3	4,2400	
56	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м толщиной 400мм на растворе М50)
	m3	3,2340	
57	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)- -по маякам 68,84+31,83
	m2	100,6700	
58	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из  раствора) добавить допнамет к=2  до общей толщины 3см
	m2	100,6700	
59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)
	m2	100,6700	
60	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	100,6700	
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)
	m2	100,6700	
62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)
	m2	100,6700	
63	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-на колере
	m2	100,6700	
64	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) -цвет согласовать с инвестором
	kg	1,0000	
		2.6. Устройство перегородок из гипсокартона и отделка
	
65	СF60B
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей  двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ)  с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией из минваты, высотой до 4 м с заделкой швов)
	m2	22,0200	
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)
	m2	44,0400	
67	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен -перегородок толщиной 3,0 мм) к-т  на мат.=3
	m2	44,0400	
68	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-на колере
	m2	44,0400	
69	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) -цвет согласовать с инвестором
	kg	0,5000	
		2.7. Новые оконные проемы
	
70	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования проемов для входной и межкомнатной дверей) 
	m3	1,6760	
71	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования проемов для окон) 
	m3	0,7500	
		2.8. Оконные и дверные блоки с откосами
	
72	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	12,7200	
73	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон шириной 25см)
	m	10,0000	
74	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 150мм)
	m	10,0000	
75	CK03B2
	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние  одностворчатые деревянные  двери с коробкой, с отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок,  на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)-межкомнатные из МДФ без порожные
	m2	17,0000	
76	CK07B
	Pervazuri sau baghete  din lemn montate la usi  (Наличники из МДФ для дверей)
	m	53,7000	
77	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -размеры 2,3*1,0 с фрамугой
	m2	2,3000	
78	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями:внутренних оконных откосов)
	m2	24,3700	
79	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)
	m2	24,3700	
80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов )
	m2	24,3700	
81	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки малярные для откосов из алюминия)
	m	118,9000	
82	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)откосов
	m2	24,3700	
		2.9. Полы
	
83	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) по маякам
	m2	93,9500	
84	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  добавлять ) -к=4 до общей толщины в среднем 5см
	m2	93,9500	
85	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Ф6мм ячейками 200*200мм=94м2 под стяжку )
	kg	208,6000	
86	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) -размеры 30*30см
	m2	57,7400	
87	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Керамические плинтуса на клею)
	m	76,7000	
88	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele ПХВ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо"  с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая  плинтуса ПХВ=39,66м  и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)
	m2	35,1000	
		2.10. Наружная отделка
	
89	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare  (Разборка наружной  штукатурки на стенах -"барашка")
	m2	164,4800	
90	RpCJ10A1мод
	Reparatii de tencuieli ехterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) (Ремонт наружной штукатурки толщиной 3 см, по арматурной сетке  Ф5Вр с ячейкой 150*150мм вес 1м2=2кг цементно-известковым раствором марки 100-Т для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-Т для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке))
	m2	164,4800	
91	IzF55Cмод
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala-уголки 76,6мп на откосы (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю   (система с жестким закреплением утеплителя на клею толщиной 10мм по сетке,  поверхность стен ровная:  минераловатными плитами плотностью 135кг/м3 толщиной 50мм+уголки на откосы 33,5м)-стен и откосов

	m2	164,4800	
92	цена рыночная
	Увеличение  клея под минплиту на общую толщину 10мм (минус толщина клея по норме клей Изопол или Универсал)
	m2	164,4800	
93	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены  и откосы фасадов)
	m2	164,4800	
94	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен и откосов смесью "ТИНК" )
	m2	164,4800	
		2.11. Прочие работы
	
		2.11.1. Козырек
	
95	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent-каркас (Установка швеллера №14 (вес 12,3кг) в стену=3,4мп с покраской)  
	kg	41,8200	
96	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent-каркас (Установка швеллера №10 (вес 8,59кг) в стену=4,1мп с покраской)  
	kg	35,2200	
97	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent-каркас (Монтаж наружных металлических изделий-каркаса -обрешетки под козырек из профтрубы 20*20*2мм=3мп*1,075 с покраской)  
	kg	3,2300	
98	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами-козырька)
	m2	2,4000	
		2.11.2. Ступени сбоку
	
99	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона под крыльцо-ступени , включая крепления)
	m2	1,3500	
100	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сетки Вр Ф5мм ячейками 100*100мм )
	kg	6,3000	
101	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства стуреней, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)
	m3	0,4900	
102	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)
	m2	2,1000	
103	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка  разных отходов автосамосвалом на расстояние до 3 км )
	t	21,0000	
		2.11.3. Крыльцо
	
104	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона под крыльцо-ступени , включая крепления)	m2	1,3000	
105	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сетки Вр Ф5мм ячейками 100*100мм )	kg	10,0000	
106	RpCP21A
	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat (Защита кромок, металлическими уголками размерами 40х40х5 мм, на ступенях из бетона или железобетона)	m	20,4000	
107	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства стуреней и плиты, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	0,5500	
108	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	2,8000	
109	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti  (Установка стальных никелированных ограждений Ф40мм=5,5м на стойках с поручнями в комплекте)	m	5,5000	
110	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка  разных отходов автосамосвалом на расстояние до 3 км )	t	21,0000	
		2.11.4. Отмостка
	
111	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor  cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки  с неровностью 10-20 см, снятие растительного слоя и очистка, средний грунт)	100 m2	2,0000	
112	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)-старая отмостка +ступени	m3	2,6400	
113	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную  под отмостку т.20см, средний грунт) 	m3	9,8200	
114	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона под отмостку, включая крепления)	m2	5,3100	
115	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной  5см подложка для отмостки)	m3	2,4600	
116	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 7см с уплотнением)	m3	3,4400	
117	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка проволочной сетки Ф3мм ячейками 50*50мм )	kg	98,2000	
118	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства отмостки толщиной 7см, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	3,4400