CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Aparatul președintelui raionului Strășeni         
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Aparatul președintelui raionului Strășeni       
3. Obiectul achiziţiilor: Renovarea drumului public regional G70 - Straseni - Scoreni - Danceni - R3
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Renovarea drumului public regional G70 - Straseni - Scoreni - Danceni - R3
	
1	DH02B k=2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 
	100m2	9 062,000	
2	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=15 cm)
	m3	1 357,800	
3	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/m2
	t	5,256	
4	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 - SM EN 13108:2016, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	8 760,000	
5	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2
	t	2,630	
6	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 - SM EN 13108:2016, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	8 670,000	
7	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 
	m2	2 920,000	
8	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (completarea acostamentelor cu pamint)
	100 m3	8,760	
9	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	8,760	
10	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv
	100 m3	8,760