|  |
| --- |
| **Specificaţii tehnice** |
|

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* |

 |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Obiectul achiziției: *Uși și ferestre* |
|  |
| **Denumirea bunurilor/serviciilor**  | **Denumirea modelului bunului** | **Ţara de origine** | **Producător** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **LOT 1** |
| Uși de interior |  |  |  | Materialul de producere: Lemn, MDF, folie PVC / vopsea emailată; După clasă: Standart; Tip de vitrare: Cu sau fără sticlă - la necesitatea încăperii; Tip de deschidere: Universală; În set inclus: Foaie de ușă, cadrul(tocul) ușii consolidat cu lemn masiv, pervaz/plintă și furnitura(balamale, mecanism cu mâner de ambele părți și broască cu 3 chei); Culoare: Nuc, stejar, stejar decolorat, caștan, cenușă perla, alb ș.a. la solicitare. Dimensiunile: 200x90x4. Cu demontarea ușilor vechi și instalarea celor noi.  |  |  |
| Uși de interior |  |  |  | Materialul de producere: Lemn, MDF, folie PVC / vopsea emailată; După clasă: Standart; Tip de vitrare: Cu sau fără sticlă - la necesitatea încăperii; Tip de deschidere: Universală; În set inclus: Foaie de ușă, cadrul(tocul) ușii consolidat cu lemn masiv, pervaz/plintă și furnitura(balamale, mecanism cu mâner de ambele părți și broască cu 3 chei); Culoare: Nuc, stejar, stejar decolorat, caștan, cenușă perla, alb ș.a. la solicitare. Dimensiuni: 200x80x4. Cu demontarea ușilor vechi și instalarea celor noi. |  |  |
| Uși de interior |  |  |  | Materialul de producere: Lemn, MDF, folie PVC / vopsea emailată; După clasă: Standart; Tip de vitrare: Cu sau fără sticlă - la necesitatea încăperii; Tip de deschidere: Universală; În set inclus: Foaie de ușă, cadrul(tocul) ușii consolidat cu lemn masiv, pervaz/plintă și furnitura(balamale, mecanism cu mâner de ambele părți și broască cu 3 chei); Culoare: Nuc, stejar, stejar decolorat, caștan, cenușă perla, alb ș.a. la solicitare. Dimensiuni: 200x70x4. Cu demontarea ușilor vechi și instalarea celor noi. |  |  |
| Uși de interior |  |  |  | Materialul de producere: Lemn, MDF, folie PVC / vopsea emailată; După clasă: Standart; Tip de vitrare: Cu sau fără sticlă - la necesitatea încăperii; Tip de deschidere: Universală; În set inclus: Foaie de ușă, cadrul(tocul) ușii consolidat cu lemn masiv, pervaz/plintă și furnitura(balamale, mecanism cu mâner de ambele părți și broască cu 3 chei); Culoare: Nuc, stejar, stejar decolorat, caștan, cenușă perla, alb ș.a. la solicitare. Dimensiuni: 200x120x4. Cu demontarea ușilor vechi și instalarea celor noi. |  |  |
| Uși duble de interior |  |  |  | Materialul de producere: Lemn, MDF, folie PVC / vopsea emailată; După clasă: Standart; Tip de vitrare: Cu sau fără sticlă - la necesitatea încăperii; Tip de deschidere: Universală; În set inclus: Foi de ușă, cadrul(tocul) ușii consolidat cu lemn masiv, pervaz/plintă și furnitura(balamale, mecanism cu mâner de ambele părți și broască cu 3 chei); Culoare: Nuc, stejar, stejar decolorat, caștan, cenușă perla, alb ș.a. la solicitare. Ușa constituită din două părți, dintre care una va fixă și alta mobilă. Dimensiuni: 200x150x4. Cu demontarea ușilor vechi și instalarea celor noi. |  |  |
| **LOT 2** |
| Uși de exterior PVC |  |  |  | Profil de aluminiu, de intrare în bloc, cu punte termică, tipul tocului de intrare profil cu grosimea nu mai mic de 74 mm, accesorii adăugătoare la ușă: mecanism cu set de mânere poleite cu strat de inox(contra ruginii) de ambele părți și lacăt cu 3 chei, prag aluminiu. Cu demontarea ușilor vechi și instalarea celor noi. |  |  |
| Uși de interior PVC |  |  |  | Profil PVC, culoare albă, cu geam termopan nu mai mic de 4-16-4mm, sticlă exterioară simplă transparentă, sau reflată, la necesitatea încăperii. Grosimea tocului de profil: 60mm. Mecanism cu mâner de ambele părți și lacăt(broască) cu 3 chei. Cu demontarea ușilor vechi și instalarea celor noi. |  |  |
| Ferestre PVC |  |  |  | Profil PVC cu geam termopan 4-16-4, sticla exterioară transparentă cu protecție termică și fonică, deschideri oscilobatante, grosimea tocului de profil 60mm, mecanism cu posibilitatea de deschidere triplă, culoare albă, 2 deschideri per/unit și cu un sistem de ventilație calitativ, cu glafuri exterioare din aluminiu(culoare albă), pervazuri interioare din plastic(culoare albă), plase pentru insecte tip pe buzunare, culoare albă. Cu demontarea ferestrelor vechi și instalarea celor noi. |  |  |
| Plase pentru ferestre PVC |  |  |  | plase pentru ferestre PVC anti-insecte, tip pe buzunare, culoare albă. Ramă din aluminiu; Urechiușe din aluminiu; Buzunărașele din aluminiu |  |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa (sediul): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefon (fix şi mobil): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_