Intstitutia de educatie timpurie nr.30 str. Zadnipru, 7/1	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de scimbarea timplariei
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	67,16
	
 2	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat  (class A, cu doua deschideri. armarea profilului-1.5 mm)
	m2	17,28
	
 3	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat  (class A, cu doua deschideri. armarea profilului-1.5 mm)
	m2	49,88
	
 4	Pret firmei
	Plasa de moschit
	м2	21,10
	
 5	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi
	m	41,00
	
 6	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	19,20
	
 7	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  k=2
	m	187,10
	
 8	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	60,70
	
 9	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	44,13
	
 10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	44,13
	
 11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	44,13
	
 12	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	44,13
	
 13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	44,13
	
 14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	44,13
	
 15	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	8,00
	
 16	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	12,00
	
 17	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	12,00