Reparatia cladirii cu numarul cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar r-ul Edinet	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05
Deviz-oferta № 
Termoficarea
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Montare					
1	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat pentru cosuri de fum	buc	2,00			
 2	IA12A
	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete in complect cu kit coaxial	buc	2,00			
 3	IA37A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1",  насос сетевой воды Qp=1,19m3/час	buc	2,00			
 4	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala debit pina la 2.0m3/ora	buc	1,00			
 5	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea 50 l	buc	1,00			
 6	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40 mm	buc	1,00			
 7	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 2 l/h противонакипное магнитное устройство	buc	2,00			
 8	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, умягчитель исходной воды с таймерным блоком управления Decalux BASIC 8	buc	1,00			
 9	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 150 l, 	buc	1,00			
 10	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea 12 l	buc	1,00			
 11	IA37A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1",циркуляционный насос для горячего водоснабжеия Qp=0,1 m3/час	buc	2,00			
 12	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" 	buc	3,00			
 13	IC05E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2"	m	22,00			
 14	IC05D
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4"	m	8,00			
 15	IC05F
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2"	m	28,00			
 16	IC05C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1"	m	22,00			
 17	IC05B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4"	m	10,00			
 18	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de; 40  mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	21,00			
 19	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСЕ-ПА-66)	m2	20,52			
 20	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm	buc	2,00			
 21	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,00			
 22	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	1,00			
 23	SD09A
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 20 mm с зщитой от непреднамеренного закрытия	buc	2,00			
 24	SD09A
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	13,00			
 25	SD09B
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 25mm	buc	7,00			
 26	SD09B
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	9,00			
 27	SD09B
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 40 mm	buc	1,00			
 28	SD13A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  25 mm обратный клапан	buc	1,00			
 29	SD13A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  20 mm обратный клапан	buc	2,00			
 30	SD13B
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  40 mm обратный клапан	buc	2,00			
 31	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" клапан предохранительный 6 bar	buc	2,00			
 32	ID06A
	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, 	buc	2,00			
 33	IA42A
	Regulator de presiune , cu diapazon 1-5 bar. pentru debitul normal  de 2 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"	buc	1,00			
 34	ID03B
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - mm	buc	1,00			
 35	IC30F
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Антивибрационная вставка	buc	4,00			
 36	IC30C
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Антивибрационная вставка	buc	4,00			
 37	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control	buc	16,00			
 38	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru cu scala rotunda	buc	7,00			
 39	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	23,00			
 40	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	95,40			
  		Total  	 lei				
		CNAS (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %				
		Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % 	10,00 %				
		Regie (ПЗ+CNAS+Transp) * 14,5 % 	14,50 %				
		Beneficiu (ПЗ+CNAS+Transp+Regie) * 6 % 	6,00 %				
		Total ПЗ+CNAS+Transp+Regie+Benefi 	100,00 +				
 		Capitolul 2. Valoarea utilajului					
41	pret de piata
	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete in complect cu kit coaxial	buc	2,00			
 42	pret de piata
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (насос сетевой воды Qp = 1,19m3/час)	buc	2,00			
 43	pret de piata
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, reductor de presiune 2.0 m3/ora	buc	1,00			
 44	pret de piata
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea  50 l	buc	1,00			
 45	pret de piata
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40 mm	buc	1,00			
 46	pret de piata
	Filtru pentru apa potabila	buc	3,00			
 47	pret de piata
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, tip DecaluxBASIC 8	buc	1,00			
 48	pret de piata
	Filtru magnetic ANTIKAL Q=2m3/ora	buc	2,00			
 49	pret de piata
	Boiler vertical cu serpantina montat pe pardosea avind capacitatea de 150 l 	buc	1,00			
 50	pret de piata
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea  12 l	buc	1,00			
 51	pret de piata
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (для горячего водоснабжения Qp=0,1 m3/час  )	buc	2,00			
 52	pret de piata
	Regulator de presiune , cu diapazon 1-5 bar. pentru debitul normal  de 2 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"	buc	1,00			
  		Total  	 lei				
		Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 1,2 % 	1,20 %				
 
	Total:					
	Total  	 lei				
	TVA (ПЗ) * 20 % 	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
(Panciuc Ion -Elaborator de devize)		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()