Reabiltarea si modernizarea infrastructurii postului vamal Giurgiulesti
Lista volumelor de lucrări
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Volum	

1	2	3	4	5	
1. Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare interioara	
1.1. Lucrari de demontare	
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	12,00	
2	RpED20C	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x50 mmp	m	650,00	
1.2. Lucrari de montare a sistemului de iluminat interior	
3	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	110,00	
4	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	
5	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare BA 47-25	buc	3,00	
6	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare	10 buc	0,60	
7	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	1 200,00	
8	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmp	m	1 300,00	
9	RpED03A	Scoaterea invelisului de iuta, hirtie sau PVC de pe cabluri cu sectiunea conductorului de faza pina la 35 mmp	m	9,00	
10	RpEF18C	Montarea suportului lampa halogen	buc	12,00	
11	RpEF18B	Montarea lampii FR 203, 150 W ; 204, 250 W	buc	12,00	
2. Lucrari de reparatie	
2.1. Reparatia copertinelor (curatarea si vopsirea a 4 copertine)	
12	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi  7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	640,00	
13	RpIzE16E	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu rascheta si peria de sirma, executate din profile cu grosime peste 12 mm inclusiv (grinzi cu inima plina,stilpi, cai rulare etc.)	t	165,00	
14	RpIzE18B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina  cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, la confectii si constructii metalice din profile peste 12 mm	t	165,00	
2.2. Reparatia soclului la cladirile existente	
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	75,00	
16	RpCJ21C	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T	m2	45,00	
17	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - (gunoi) grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,20	
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,20	
19	RpCM22C1	Repararea placajelor din fainata de aceeasi culoare si format la suprafete curbe, stilpi si grinzi cu sectiunea complexa, inclusiv glafurile si muchiile,  in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat	m2	75,00