CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Cahul
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia sectiei pediatrie din cadrul Spitalului raional Cahul
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrarii de reparatie a retelelor interioare.


	
	
	1.1. Retelele de apa rece si calda.


	1
	SA14E

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm

	m
	45,000

	2
	SA14C

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm

	m
	37,500

	3
	SA14B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm

	m
	75,000

	4
	SA37E

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"

	buc
	45,000

	5
	SA37B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"

	buc
	36,000

	6
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	70,000

	7
	SD05A

	Robinet cu bila, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	75,000

	8
	SD05A

	Robinet cu bila, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	15,000

	
	
	1.2. Retelele de incalzire.


	9
	IC36F

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.

	m
	63,000

	10
	IC13G

	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 90 mm

	m
	51,000

	11
	IzH08B

	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de  90 mm, cu Elastomer

	m2
	17,850

	12
	IC40F

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton

	buc
	30,000

	13
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.

	m
	84,000

	14
	IB05B

	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 12 elemente

	buc
	14,000

	15
	IE07B

	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"

	m
	198,000

	16
	IE08A

	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp

	m2
	10,080

	17
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	10,080

	18
	RpIC19B

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"

	m
	114,000

	
	
	2. Lucrari de montare


	19
	IA17B

	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l

	buc
	8,000

	
	
	3. Utilaj.


	20
	Pret comercial

	Boiler 800 L

	buc
	8,000



