Канализация г. Гратиешты мун. Кишинэу (12/14/20-C1-REC.CO)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1и
Statia de pompare N2.Utilaj si instalalatii sanitare.
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Statia de pompare N2.
			
		Capitolul 1.1. Caнтехработы.
			
1	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дефлектор  Д=200мм)
	buc	2,000	
 2	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm(Teava din otel ф219x4 L=2м)
	m	2,000	
 3	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 
	m2	0,690	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
4	Pret de piata
	Statiile    pompare prefabricate PEHD, SPIRA COMB 2x  WILO Rexa PRO VO6 DA-222+Panou EC-L 2x12A  Modbus cu montaj exterior+copac corosabil (МОНТАЖ УЧТЕН вместе со стоимосью оборудования)
	buc	1,000	
 5	M1C21A
	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m(Таль электрическая канатная г/п 0,25т Нпод.=9м)
	t	0,065	
 6	VC06A
	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Монтаж вентиляторов крышных)
	buc	1,000	
 7	M1C06A
	Rigola pneumatica mobila, livrata asamblat, de 0,05-0,2  t (монтаж нестандартного оборудования)(Блок, Cтрела, Мачта)
	t	0,436	
 		Capitolul 3. Оборудование.
			
8	Pret de piata
	Statiile    pompare prefabricate PEHD, SPIRA COMB 2x  WILO Rexa PRO VO5  DA-222+Panou EC-L 2x12  Modbus cu montaj exterior+copac corosabil (КОМПЛЕКТ)
	buc	1,000	
 9	Pret de piata
	Таль электрическая канатная г/п 0,25т Нпод.=9м
	buc	1,000	
 10	Pret de p. 52-31-02
	Вентилятор крышный с электропив. N=0,25kw N=890об/мин
	buc	1,000	
 11	Pret de piata
	Блок.Cтрела,
	t	0,098	
 12	Pret de piata
	Мачта
	t	0,338	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1и (доп. cмета)
Statiei de pompare (Nr2). Lucrari de terasament. (доп. работы).
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Statiei de pompare (Nr2). Lucrari de terasament. (доп. работы)
			
1	TsC03B11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Pазработка мокрого грунта экскаватором)
	100 m3	0,93	
 2	TsA10B1
	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах)
	m3	3,00	
 3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Засыпка грунта бульдозером)
	100 m3	0,38	
 4	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение грунта)
	100 m3	0,38	
 5	TsF05A
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,00...0,20 m (Крепления)
	m2	91,00	
 6	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив)
	m3	96,00	
 7	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта)
	100 m3	0,58	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-4-1
Вертикальная планировка (Nr2)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Вeртикальная планировка
			
		Capitolul 1.1. Statia de pompare Nr.2
			
1	TsC19A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I  teren 2
	100 m3	1,70	
 2	TsC22C1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I 
	100 m3	1,70	
 3	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,  грунт естественной влажности I категории) погрузка растительного грунта
	100 m3	1,70	
 4	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)
	t	93,60	
 5	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t	110,40	
 6	TsC19A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I  устройство дорожного корыта teren 2
	100 m3	0,91	
 7	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) замена плодородного слоя  teren 2
	100 m3	0,01	
 8	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t	1,75	

            Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-1
Camera pentru echipament electric (Nr2)

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Camera pentru echipament electric

	

	
Capitolul 1.1. Statia de pompare Nr.2

	

	
Capitolul 1.1.1. Фундаменты

	

1	
TsC54A
	
Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)
	
m3	
1,76	

 2	
CA02A
	
Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из бетона В12,5)
	
m3	
1,80	

	
Capitolul 1.1.2. Каркас

	

3	
CP10B
	
Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка кабины  КЖП 1,5 х 1,5 х 2,0 м АО "Инконарм" 
	
buc	
1,00	

	
Capitolul 1.1.3. Кровля

	

4	
CG01A
	
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой из цементно-песчаного раствора М100-Т толщиной 15 - 25 мм )
	
m2	
3,24	

 5	
CG01A1
	
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой  из цементного -песчаного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый. Разница в плюс-минус для каждого 0,5 см слоя, из раствора М100-Т, добавляется или уменьшается) k=-2
	
m2	
-3,24	

 6	
IzF04A
	
Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)
	
m2	
3,24	

 7	
CE12C2
	
Invelitori din doua straturi  de carton bitumat, primul  batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum  inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из двух слоев  рубероида,  включая защитный битумный слой с песчаной посыпкой, на площади до 50 м2 включительно) к=1,5  3 слоя
	
m2	
3,24	

	
Capitolul 1.1.4. Отмостка

	

8	
TsC54B
	
Strat de fundatie din piatra sparta (подготовка из щебня)
	
m3	
0,44	

 9	
DA15A
	
Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (бетонное основание толщ. 100 мм )
	
m2	
4,40	

 10	
DE13B
	
Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Бетонные тротуарные плиты тощ. 8 см, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшитые цементным раствором)
	
m2	
4,40	

	
Capitolul 1.1.5. Крыльцо

	

11	
TsC53B
	
Compactarea pamintului cu piatra sparta (уплотнение грунта щебнем )
	
100m2	
0,01	

 12	
CA03C
	
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( крыльцо   В15)
	
m3	
0,20	

 13	
CG22E-1
	
Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (стяжка из цементного раствора толщ. 20 мм  )
	
m2	
1,00	

	
Capitolul 1.1.6. Прочие работы

	

14	
AcA11A
	
Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 63-75 mm (Подземная укладка полиэтиленовых труб, диаметр 63-75 мм) диам 32 мм
	
m	
1,80	

             Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1и
Благоустройство (Nr2)
№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Благоустройство 

	

	
Capitolul 1.1. Statia de pompare Nr.2

	

	
Capitolul 1.1.1. Покрытие проездов

	

1	
DA06B2
	
Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)  teren 1
	
m3	
32,40	

 2	
Dl134
	
Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)  к=1,2   h=18 cm
	
100m2	
3,24	

	
Capitolul 1.1.2. Ограждение

	

3	
CO06B
	
Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,60 m (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по сборным  ж/б столбам на расстоянии 2 м друг от друга, c уплотнением щебнем, высотой 1,60м)
	
m	
55,00	

 4	
CL18A
	
Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Столбы из трубы для навешивания ворот и калитки
	
kg	
85,00	

 5	
CK14A
	
Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка ворот и металлической калитки )
	
m2	
8,20	

 6	
CN21A
	
Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)
	
m2	
176,00	

	
Capitolul 1.1.3. Озеленение

	

7	
TsH25C
	
Transplantari cu balot de pamint, executate mecanic, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 11-15 cm (Пересадка с комом земли, выполненная в ручную, лиственных и хвойных деревьев, диаметром до 11-15 см)
	
buc	
12,00	

 8	
TsH24A
	
Plantari arbusti fara balot (посадка кустарников)
	
buc	
60,00	

 9	
TsE01B
	
Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (планировка вручную)
	
100m2	
6,50	

 10	
TsH09C
	
Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Засеивание газонов на откосах, 1 кг семян на 100м2)
	
100m2	
6,50	

 11	
TsH96A
	
Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (полив газонов)
	
100m2	
6,50	

	
Capitolul 1.1.4. Малые формы архитектуры

	

12	
TsH91B
	
Instalarea containere pentru gunoi (установка контейнеров для мусора)
	
buc	
2,00	

 13	
TsH91B
	
Instalarea urne (установка урн)
	
buc	
2,00	

	
Capitolul 1.1.5. Устройство бортового камня

	

14	
DE10E
	
Borduri prefabricate din beton БР 100х30х15,  pe fundatie de beton 
	
m	
120,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1и
Fundatia statiei de pompare (Nr2)
№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Lucrari  de constructie 

	

	
Capitolul 1.1. Fundatia pentru statia de pompare Nr.2

	

1	
CA02A
	
Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из бетона В3,5)
	
m3	
0,67	

 2	
CA04A
	
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv  ( Фом1  В15)
	
m3	
4,20	

 3	
CC01D
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate  
	
kg	
118,00	

 4	
CL18A
	
Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)(анкер)
	
kg	
2,10	

 5	
CA04A
	
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (бетон омоноличивания  B15)
	
m3	
1,70	

 6	
CL18A
	
Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)(трос)
	
kg	
40,00	

	
Capitolul 1.2. Fundatia Dieselului (Nr2)

	

7	
TsA01B1
	
Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)
	
m3	
1,80	

 8	
CA02A
	
Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из бетона В3,5)
	
m3	
0,20	

 9	
CA04A
	
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv  (  В15)
	
m3	
1,45	

 10	
CC01D
	
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate  
	
kg	
30,10	

 11	
CG01A
	
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой из цементно-песчаного раствора М100-Т толщиной 20 мм )
	
m2	
1,95	

 12	
CG01A1
	
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой  из цементного -песчаного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый. Разница в плюс-минус для каждого 0,5 см слоя, из раствора М100-Т, добавляется или уменьшается) k=-2
	
m2	
-1,95	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2-1
Alimentare cu energie electrica .Statia de pompare nr.2. (l=270m) (marca AEE)

№
 crt.	
Simbol norme si cod  resurse  	

Denumire lucrărilor       	
Unitatea de măsură 	
Volum 	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	
Capitolul 1. Lucrari de constructii	

	
	
Capitolul 1.1. AEE	

1	
TsA16B1
	
Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	
m3	
12,300	

 2	
TsD18B
	
Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	
m3	
12,300	

 3	
CA03D
	
Beton turnat in fundatii,  preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa В 15	
m3	
2,000	

	
Capitolul 1.2. ВЛИ 0,4кВ	

4	
33-04-003-2
	
Montarea stilpilor de capat K3 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (CB95-2)	
buc	
2,000	

 5	
33-04-003-1
	
Montarea stilpilor de interval П3 din beton armat   , cu un singur picior (CB95-2)	
buc	
5,000	

 6	
33-04-003-2
	
Montarea stilpilor УП3 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (CB95-2)	
buc	
1,000	

 7	
33-04-003-2
	
Montarea stilpilor УА3 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (CB95-2)	
buc	
1,000	

 8	
33-04-016-2
	
Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	
buc	
12,000	

 9	
201-92611-3
	
Consola У3	
buc	
4,000	

 10	
34-02-054-1
	
Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: pina la 8,5 (Трубостойка)	
buc	
1,000	

 11	
444019-01
	
Teava din otel de apa si gaze 50mm	
m	
5,000	

	
Capitolul 2. Lucrari de montare	

	
	
Capitolul 2.1. AEE	

12	
08-03-573-4
	
Dulap de evidenta BZUM	
buc	
1,000	

 13	
08-03-521-15
	
-Intreruptor de putere, tripolar	
buc	
1,000	

 14	
08-03-526-1
	
-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	
buc	
1,000	

 15	
08-03-600-2
	
-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	
buc	
1,000	

 16	
M1H05B
	
Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	
t	
0,820	

 17	
08-03-482-16
	
PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	
buc	
1,000	

 18	
08-02-471-4
	
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	
10 buc	
1,000	

 19	
08-02-472-1
	
Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	
100 m	
0,410	

 20	
08-01-087-3
	
Constructii metalice sub utilaj	
t	
0,002	

 21	
08-02-407-2
	
Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	
100 m	
0,020	

 22	
44400017
	
Teava din otel d=40mm	
m	
2,000	

	
Capitolul 2.2. ВЛИ 0,4кВ	

23	
08-02-367-8
	
Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 	
1000 m	
0,270	

 24	
08-01-082-1
	
Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	
100 buc	
0,250	

 25	
08-01-066-1
	
Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	
set	
1,000	

 26	
3332140-051
	
Cablu СИП-2  3х35+1x54.6  	
m	
270,000	

 27	
201-92855-4
	
Lenta F 2007  	
m	
26,000	

 28	
335000519-08
	
Clame (cкpепa) A200 	
buc	
26,000	

 29	
33501514-03
	
Curelusa de cablu CSB	
buc	
35,000	

 30	
335000527-4
	
Consola CA1500	
buc	
9,000	

 31	
201-92857
	
Clema de ancora PA 1500	
buc	
9,000	

 32	
3350527-02
	
Set suspensie intermediara ES1500 	
buc	
5,000	

 33	
33500514-01
	
Dispozitiv de stringere PA25x100 	
buc	
2,000	

 34	
3350514-05
	
Clema de perforare P2X95	
buc	
6,000	

 35	
335000516-16	
Cirlig HEL-5552 	
buc	
1,000	

 36	
3350516-01	
Plastina suspendata PSY	
buc	
1,000	

 37	
335000514-08	
Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	
buc	
2,000	

	
Capitolul 3. Utilaj	

	
	
Capitolul 3.1. AEE	

38	
555051-2	
Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63-09	
set	
1,000	

 39	
555-100011-4	
-Intreruptor  BH32/3/40 , 40A 	
buc	
1,000	

 40	
5550244-12	
-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C 	
buc	
1,000	

 41	
5550151-03
	
-Contor electronic trifazat ZMR A110ACe 5-120A , 230/380V 	
buc	
1,000	

	
Capitolul 3.2. ВЛИ 0,4кВ	

42	
130-10022
	
Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	
buc	
3,000	

	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.
 Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-4-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii			
1	33-04-003-1
	Montarea stilpilor intermediar din beton armat   , cu un singur picior (CB95-2)	buc	1,000	
 2	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
3	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	1,000	
 4	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	
 5	08-02-371-1
	Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat	buc	1,000	
 6	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,080	
 7	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	
 8	10-08-019-04
	Fotoreleu 	buc	1,000	
 9	33400202-18
	Lampi cu vapori de mercur ДРЛ 125Wt  Рус.Свет	buc	1,000	
 10	33410017-3
	Balast ПРА-125	buc	1,000	
 11	333890161
	Consola cu 1 brat	buc	1,000	
 12	44400010
	Teava din otel de apa si gaze 15mm	m	8,000	
 13	3360009-136
	Intrerupator cu 1clapа la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР 	buc	2,000	
 		Capitolul 3. Utilaj			
14	33410015-20
	Сorp de iluminat stradal RCU24-125-001	buc	1,000	
 15	338100036
	-Fotoreleu  ФP-602   	buc	1,000	

(funcţia, semnătura, numele, prenumele