____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Centrul de Sanatate Straseni  
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Centrul de Sanatate Straseni
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitală a cabinetului Radiologic a IMSP,,Centrul de sanatate Straseni" din mun. Straseni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii
	
		1.1. Pardosele
	
		1.1.1. Tip.I
	
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	66,70	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	66,70	
3	RCsB28F
	Demolarea pardoselelor -strat termoizolant dr.120mm
	m3	8,00	
4	RpCE29A
	Pelicula din politilena 90 mcr
	m2	65,95	
5	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10//B20 pe prundis) i in grosime de 15 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	40,20	
6	CC02E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (plasa d.10AIII 100x100 2 straturi)
	kg	850,00	
7	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k-6
	m2	40,20	
8	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	40,20	
9	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600x600 mm  gr.12mm
	m2	40,20	
		1.1.2. Tip.II
	
10	RpCE29A
	Pelicula din politilena 90 mcr
	m2	26,20	
11	IzF52A
	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 150 mm (pardoseala).
	m2	26,20	
12	IzF52A1 k=5
	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade -50mm
	m2	26,20	
13	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	26,20	
14	CG01A1k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k=4
	m2	26,20	
15	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600x600 mm  gr.12mm
	m2	26,20	
		1.2. Tavane
	
16	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard  gr.12,5 mm
	m2	66,70	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	66,70	
18	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  "Knauff" б=3мм
	m2	66,70	
19	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  б=2мм
	m2	-66,70	
20	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor k=2
	m2	66,70	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	66,70	
22	CN05C
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat (Vopsele in culori super lavabila)
	m2	66,70	
		1.3. Peretii
	
23	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie ( Hidro gr.12,5 mm)
	m2	144,37	
24	СF59C
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie , ////Glafuri la usile exterioare si ferestre (placat pe interior) gr.12,5 mm
	m2	20,05	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	164,42	
26	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 600x400 gr.90mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	144,37	
27	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 600x400 gr.90mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (GLAFURI )
	m2	20,05	
28	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m
	100m2	0,20	
29	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	33,60	
30	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Hilti HSL-3-G M12/25
	buc	12,00	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra
	m2	38,40	
32	CF15A
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	38,40	
33	CF15C k=2
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton  cu suprafete planek=2
	m2	38,40	
34	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 600x400 gr.90mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	38,40	
		1.4. Buiandrugi(1500x200x200)-4buc 1500x200x500-2buc)
	
35	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	13,76	
36	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	43,56	
37	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	12,80	
38	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	14,00	
39	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15
	m3	0,57	
		1.5. Radiatoare
	
40	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile
	m2	3,22	
41	IzF15A
	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez 
	m2	3,22	
42	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	6,50	
		1.6. Usi
	
43	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, )
	m2	12,40	
44	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv(Ferestre 1050x850 din plumb cu sticla plombata -gr.10mm -bariera de protectie radiologica)
	m2	0,90	
45	CK21A
	Usi (CU PLUMB 3mm)2100x900-2buc ,   2100x1200 -1buc confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	6,30	
46	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Clasa A 5camere,) 
	m2	4,76	
47	CK27A
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Inclusiv usa 1200x21000) 
	m2	8,42	
		2. Lucrari electrice
	
		2.1. Lucrari de constructie
	
48	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	10,00	
49	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	10,00	
50	RpCU05B1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	5,00	
51	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	5,00	
		2.2. Lucrari de montare
	
52	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Dulap de distributie incorporat 
	buc	2,00	
53	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	1,00	
54	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,00	
55	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	12,00	
56	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32 A
	buc	4,00	
57	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc	0,22	
58	
	Corp de iluminat ДСП 1303 c LED 40 вт
	buc	22,00	
59	RpEF21F
	Montarea accesoriilor pentru lampi :Блок аварийного питания с  LED модулем EMLT-1.0 KIT LED
	buc	2,00	
60	
	Блок аварийного питания с  LED модулем EMLT-1.0 KIT LED
	buc	2,00	
61	08-03-536-1
	Controler - Устройство дистанционого тестирования и управления  аврийным освещением TELEMANDO
	buc	1,00	
62	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete 
	100 buc	0,02	
63	
	Corp de iluminat EXIT cu acumulator pt 3 ore cu lampi LED
	buc	2,00	
64	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	3,00	
65	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,50	
66	
	Teava ПВХ d20
	m	300,00	
67	
	Teava ПВХ d40
	m	50,00	
68	08-02-407-6
	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,35	
69	
	Teava d20 mm
	m	35,00	
70	RpEM10A
	Montarea cablului torsadat
	100 m	0,30	
71	
	Cablu СИП-2А 3x16+1x25кв
	m	30,00	
72	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
	100 m	0,50	
73	
	Cablu ВВГнг-LS 3x4 mm2
	m	50,00	
74	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	6,60	
75	
	Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2
	m	1 100,00	
76	
	Conductor ПВ-1 1х1,5 мм2
	m	900,00	
77	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,01	
78	08-02-472-3
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m	0,05	
79	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m	0,06	
80	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm - exclusiv metal
	10 buc	0,03	
81	
	Armatura d20 mm
	kg	15,00	
82	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,03	
83	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,02	
84	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,02	
85	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa - de trecere
	100 buc	0,02	
86	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,16	
87	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,01	
88	
	Intrerupator cu o clapa la instalare deschisa
	buc	3,00	
89	
	Intrerupator cu o clapa 
	buc	2,00	
90	
	Intrerupator de trecere
	buc	1,00	
91	
	Priza 
	buc	15,00	
92	
	Priza la instalare deschisa
	buc	1,00	
93	RpEQ04A
	Montarea cutiei k - 0,1
	buc	24,00	
94	
	Cutie 
	buc	6,00	
95	
	Cutie de distributie
	buc	12,00	
		2.3. Utilaj
	
96	
	Выключатель ВА47-29(1)С40
	buc	2,00	
97	
	Dulap de distributie incorporat 
	buc	2,00	
98	
	Declansator independent PH47
	buc	1,00	
99	
	Выключатель ВА47-29(1)С6
	buc	1,00	
100	
	Выключатель ВА47-29(1)С10
	buc	1,00	
101	
	Выключатель ВА47-29(1)B10
	buc	3,00	
102	
	Выключатель ВА47-29(1)С16
	buc	2,00	
103	
	Диференциальный автомат АВДТ63М/16АС-30ма
	buc	8,00	
104	
	Выключатель нагрузки ВН32-2P 20A
	buc	2,00	
105	
	Выключатель ВА47-29(1)С6
	buc	2,00	
106	
	Устройство дистанционого тестирования и управления  аврийным освещением TELEMANDO
	buc	1,00	
		3. Ventilare
	
		3.1. Lucrari de constructie
	
107	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Teava  rotunda spirala d200,-,d160
	m2	19,84	
108	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Coturi trecere,niplu,capace,)
	m2	7,13	
109	IzH04A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO  sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Изоляция  изовер фольгированный 50мм
	m2	8,20	
110	VC34B
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de  5-10 kg 
	kg	36,00	
111	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка однорядное ТМ100. 200х100)
	buc	1,00	
112	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка однорядное ТМ100. 300х100)
	buc	2,00	
113	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка однорядное ТМ100. 300х150)
	buc	2,00	
114	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка однорядное ТМ100. 300х200)
	buc	1,00	
115	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Дифузор вытяжной Balance E-200
	buc	1,00	
116	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка Ventus 450/2 (переточная)
	buc	5,00	
117	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DT RFL d160mm
	buc	2,00	
118	VB01A2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Обратный клапан д315
	buc	2,00	
119	VC14A
	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, (Монтаж касеты для фильтра)
	buc	2,00	
120	VC12A
	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(Монтаж  фильтра)
	buc	2,00	
121	VB06A
	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (Монтаж шибера DT CIC d160)),
	buc	2,00	
122	VB02A2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Монтаж решотке-светофора DT SV pina  400mm )
	buc	2,00	
123	VB02A2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Дроссель клапан)
	buc	1,00	
124	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка воздухозаборная GE200x200)
	buc	1,00	
125	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт(1000x1000x450h)
	buc	2,00	
		3.2. Lucrari de montare
	
126	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw-DT160
	buc	2,00	
127	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw-DT200/250
	buc	1,00	
128	VC07B
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw-Electrocomutator TT250pro
	buc	3,00	
129	VC21A
	Montarea aparatelor pentru  incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie  avind debitul de 25000 mc/h (Калорифер электрический CB 160-2.7
	buc	1,00	
130	VC21A
	Montarea aparatelor pentru  incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie  avind debitul de 25000 mc/h (Электрокомутация калорифера)
	buc	1,00	
131	VB17A
	Aparat de zgomot, (Atenuatot)circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm(Монтаж глушителя) DT AZC d160-1030mm
	buc	2,00	
132	VD05A
	Dispozitiv de protectie pentru transmisia la ventilatoare avind latura mare a bazei de 250-1500 mm(Монтаж дачика TG-K)
	buc	2,00	
133	VD04D
	Montarea regulatorului temperatura  la instalatiile de ventilatie (Монтаж регулятора температуры РТ)
	buc	2,00	
134	VD04D
	Montarea regulatorului vitezala instalatiile de ventilatie (Монтаж регулятора Скорости ТТ 12")
	buc	2,00	
		3.3. Utilaj
	
135	
	Ventilator DT-160M
	buc	1,00	
136	
	Ventilator DT-160XL
	buc	2,00	
137	
	Ventilator TT-250 Pro
	buc	1,00	
138	
	Atenuator (Глушителя) DT AZC d160-1030mm
	buc	2,00	
139	
	Калорифер электрический CB 160-2.71
	buc	1,00	
140	
	Калорифер электрический CB 250-9.0
	buc	1,00	
141	
	Канальный дачик TG-K
	buc	2,00	
142	
	Regulator de temperatura(Pегулятора температуры РТ  ТК )
	buc	2,00	
143	
	Regulatorului vitezala   (Регулятора Скорости ТТ 12")
	buc	2,00