Reparatia blocurilor sanitare și bucătăriilor - căminul nr. 19 USM	Anexa nr. 1A
	
(denumirea obiectivului)		

Caiet de sarcini
 
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Pereti
			
1	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	66,50	
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	267,40	
 3	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	437,80	
 4	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	1,21	
 5	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor
	kg	36,80	
 6	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2	28,60	
 7	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	952,00	
 8	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	916,00	
 9	CL20A
	Usita  de revizie gata confectionate din pvc
	buc	15,00	
 10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	36,00	
 11	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	36,00	
 12	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	36,00	
 13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	36,00	
 14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	36,00	
 15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	36,00	
 		Capitolul 1.2. Glafuri
			
16	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	14,90	
 17	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	18,40	
 18	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	335,00	
 19	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	86,00	
 20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	18,40	
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glauri
	m2	18,40	
 22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	18,40	
 23	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	31,20	
 		Capitolul 1.3. Tavan
			
24	CK29A
	Tavane suspendate din panouri prefabricate dinPVC (lambriu)
	m2	235,30	
 		Capitolul 1.4. Pardoseli
			
25	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	235,50	
 26	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	235,50	
 27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli tip praimer
	m2	0,00	
 28	RpCE37A
	Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade (tip Penetron) N mater hidroizolant 1.5 Kg/m2
	m2	235,50	
 29	CG47A
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),
	m2	235,50	
 		Capitolul 1.5. Timplarie
			
30	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	117,80	
 31	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla 
	m2	27,00	
 32	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	64,25	
 33	CK27A
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet
	m2	57,00	
 34	CK57E
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi 
	m2	26,00	
 35	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	18,50	
 		Capitolul 1.6. Lucrari tehnico sanitare
			
36	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"
	buc	10,00	
 37	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	90,00	
 38	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm
	m	30,00	
 39	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	20,00	
 40	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	15,00	
 41	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	35,00	
 42	RCsU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	25,00	
 43	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	25,00	
 44	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	65,00	
 45	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	45,00	
 46	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	25,00	
 47	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	98,00	
 48	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	45,00	
 49	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	26,00	
 50	RpSA44F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	85,00	
 51	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	20,00	
 52	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	5,00	
 53	RpSC22A
	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida 
	buc	25,00	
 54	RpSC22A
	Montarea chiuvetei din inox dubla, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida 
	buc	5,00	
 55	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	45,00	
 56	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	35,00	
 57	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	10,00	
 58	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	15,00	
 59	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din PVC, special pentru dus , avind diametrul de 50 mm
	buc	10,00	
 60	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	25,00	
 61	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	45,00	
 62	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	98,00	
 63	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	240,00	
 64	RpSA21B
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	95,00	
 65	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"
	buc	3,00	
 66	RoSD18A
	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	25,00	
 67	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	330,00	
 68	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	33,30	
 69	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de pvc, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	16,30	
 70	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	133,00	
 		Capitolul 1.7. Calalizare exterioara
			
71	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3	2,80	
 72	TsC02B21k ut=3
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	0,21	
 73	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare
	m3	2,50	
 74	RpAcA48B
	Demontarea conductelor din fonta  avind diametrul de 80-125 mm
	m	14,00	
 75	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm
	m	15,00	
 76	AcF01A
	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg
	kg	15,00	
 77	RpAcE03A
	Prepararea si turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la repararea portiunilor de canale in exploatare prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m
	m3	1,20	
 78	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	3,50	
 79	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	1,20	
 80	TsD01D
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare
	m3	23,50	
 81	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris
	100m2	0,10	
 82	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	1,80	
 		Capitolul 1.8. Incalzirea
			
83	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie 
	m2	35,00	
 84	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20mm
	m	80,00	
 85	RpID21A
	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"
	buc	4,00	
 86	RCsU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	15,00	
 87	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	15,00	
 88	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	80,00	
 89	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	85,00	
 90	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	6,00	
 91	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm MP 25x1/2 
	buc	85,00	
 92	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	140,00	
 93	IB05A
	Radiatoare din  bi-metal, corpul de radiator avind 5 elemente,
	buc	20,00	
 94	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	40,00	
 95	IC50B
	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"
	buc	80,00	
 96	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	20,00	
 97	IC50A
	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"
	buc	20,00	
 98	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	80,00	
 99	ID04A
	Robinet cu olandez  de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"  mm
	buc	4,00	
 100	ID04A
	Robinet PPR  de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" 20 mm
	buc	4,00	
 101	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15-20 mm
	buc	4,00	
 102	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	80,00	
 103	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	80,00	
 104	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa 
	m	80,00	
 		Capitolul 1.9. Ventilarea
			
105	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 
	m2	65,00	
 106	RCsB29L k=10
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm 
	buc	20,00	
 107	RpVA05A apl
	Montarea pe santier  a canalelor de ventilatie din PVC ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 125 mm Iinclusiv oiese de legatura)
	m	50,00	
 108	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
	buc	30,00	
 109	RpVC08A k sal =0.5
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra,  cu motor de 0,25 - 0,55 kw D=125 mm
	buc	25,00	
 		Capitolul 1.10. Diverse
			
110	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t	45,00	
 111	TRI1AA08C2
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2
	t	45,00	
 112	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t	45,00	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice 
			
		Capitolul 2.1. Lucrari de constructie
			
113	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	20,00	
 114	RCsB30F
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 70 mm 
	buc	105,00	
 115	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc	15,00	
 116	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	50,00	
 117	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	50,00	
 		Capitolul 2.2. Lucrari montare
			
118	RpEG04A
	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj
	buc	5,00	
 119	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(ABДТ 32)
	buc	5,00	
 120	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BA 47-29)
	buc	25,00	
 121	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,70	
 122	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V
	buc	70,00	
 123	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,35	
 124	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V
	buc	35,00	
 125	pret furnizor
	Doze pentru aparate
	buc	120,00	
 126	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi led montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,45	
 127	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	7,35	
 128	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2
	m	320,00	
 129	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2
	m	415,00	
 130	RpEA09A
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm
	m	65,00	
 131	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	95,00	
 		Capitolul 2.3. Utilaj
			
132	pret furnizor
	Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С25, 30мА
	buc	5,00	
 133	pret furnizor
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C°
	buc	20,00	
 134	pret furnizor
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°
	buc	5,00	
 135	pret furnizor
	Corp de iluminat LED model 2*18  W, IP65, (cu lampi led)
	buc	15,00	
 136	pret furnizor
	Corp de iluminat LED model 2*36  W, IP65, (cu lampi led)
	buc	30,00