CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Главное Управление Строительства и Инфраструктуры АТО Гагаузия
3.Obiectul achiziţiilor:  Ремонт дорог (R-28 - подъезд к мун.Комрат - М-3; R-29 - подъезд к мун.Комрат; R-29 - Джолтай-Бешгиоз - R-36;  M-3 - Чишмикиой-Етулия)

Перечень объемов работ № 
(L623 R28 - подъезд к мун. Комрат, км 0-5,8)

(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Устройство покрытия
				
1	DI155A

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)
	m2	764,00
	
 2	DI106

	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)
	100m2	7,64
	
 3	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
	t	0,46
	
 4	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически)
К=1,25
	m2	764,00
	
 		Capitolul 2. Очистка кювета
				
5	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта  при очистке кюветов с автозагрузкой экскаватором)
	100 m3	4,10
	
 6	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t	615,00
	
 		Capitolul 3. Ямочный ремонт
				
7	DI158C

	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)
	m2	330,00
	
 		Capitolul 4. Монтаж криволинейного бруса
				
8	DI135

	Executarea parapetului metalic  (Металлические ограждения на дорогах)
	m	160,00
	
 		Capitolul 5. Замена слоев S=100m2
				
9	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка просадочного грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  грунт естественной влажности II категории)
	100 m3	0,20
	
 10	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t	30,00
	
 11	DA11B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm
	m3	10,00
	
 12	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
	t	0,06
	
 13	DB19C

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, вручную)
	m2	100,00
	
 14	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
	t	0,03
	
 15	DB16D

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)
	m2	100,00
	
 		Capitolul 6. Монтаж ж/б труб (без стоимости материалов)
				
16	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator , in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором,  грунт естественной влажности II категории)
	100 m3	0,80
	
 17	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)
	t	120,00
	
 18	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)
	m3	9,00
	
 19	DI122

	Montarea podetelor tubulare   (L-5m)  (Монтаж железобетонных  труб  (L-5m) )  8шт
	m3	11,20
	
 20	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Обратная засыпка  грунта экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)
	100 m3	0,52
	
 21	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, уплотнения выполняются из несвязного грунта)
	100 m3	0,24

						

 
Перечень объемов работ № 
(L623.2 R29 - подъезд к мун. Комрат, км 0-2,45)

(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Замена слоев S=1290m2
				
1	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка просадочного грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  грунт естественной влажности II категории)
	100 m3	3,61
	
 2	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)
	t	541,50
	
 3	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - 18см
	m3	232,20
	
 4	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
	t	0,77
	
 5	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)
	m2	1 290,00
	
 6	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
	t	0,39
	
 7	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)
	m2	1 290,00
	
 		Capitolul 2. Ямочный ремонт
				
8	DI158A

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)
	m2	72,00
	
 9	DI158C

	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)
	m2	58,00

						

Перечень объемов работ № 
(L627 R29 - Джолтай - Бешгиоз - R36, км 0 - 20,6)

(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
1	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - 18см
	m3	486,000
	
 2	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
	t	1,620
	
 3	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)
	m2	2 700,000
	
 4	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
	t	0,810
	
 5	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)
	m2	2 700,000
	
 6	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 , грунт естественной влажности, II категории)
	100 m3	20,420
	
 7	TsC35B2

	Excavat transport cu incarcator frontal , in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II  (Погрузка грунта фронтальным погрузчиком 1,0-2,5 м3,  в автомобиль , грунт 2 категории)
	100 m3	20,420
	
 8	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)
	t	3 063,000
	
 9	DI96

	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor (Уплотнение насыпи в грунте II группы)
	100 m3	20,420
	
 10	DI115

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)
	m2	450,000
	
 11	DF17A

	Marcaje longitudinale, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)
	m2	760,000

		

Перечень объемов работ № 
(L638 Чишмикиой - Этулия, км 0-15,48)

(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
1	DI158C

	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)
	m2	456,00
	
 2	DI158D

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)
	m2	253,00