CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTELOR DE  PREŢ

  Lucrări de schimbarea tîmplăriei cu finisarea tocului al căminelor nr.2, 3 și al blocului central al Școlii Profesionale or.Leova
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Blocul nr.1
Capitolul 1.1. Lucrări din tîmplărie			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) 
	m2	112,8200	
2	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Ferestre PVC cu 4 camere de izolare termica, consolidate cu profil din metal de 1,2 mm, cu sticla dubla. 	m2	106,9200	
3	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastic 35 cm	m	48,6000	
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 20 cm	m	48,6000	
		Capitolul 1.2. Lucrări de finisare			
5	RpCJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25T, avînd spaletii drepți, între 25-35 cm lățime.	m	167,400	
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului.	m2	66,9600	
7	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	167,400	
8	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor.	m2	66,9600	
9	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	66,9600	
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici cu emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,9600	
		Capitolul 2. Căminul nr.2
Capitolul 2.1. Lucrari de timplarie			
11	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) 
	m2	24,7800	
12	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi) 
	m2	25,0400	
13	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusive (Ferestre PVC cu 4 camere de izolare termica, consolidate cu profil din metal de 1,2 mm, cu sticlă dublă 	m2	24,7800	
14	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	25,0400	
15	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 40 cm	m	17,5500	
16	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 20cm
	m	17,5500	
		Capitolul 2.2. Lucrări de finisare			
17	RpCJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25T, avînd spaletii drepți, între 25-35 cm lățime.	m	87,2500	
18	CF50A	Tencuieli interioare de 5 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului.	m2	34,900	
19	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	87,2500	
20	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor.	m2	34,9000	
21	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	34,9000	
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici cu emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,9000	
		Capitolul 3. Căminul nr.3
Capitolul 3.1. Lucrari de timplarie			
23	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) 
	m2	29,2100	
24	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi) 
	m2	1,6800	
25	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusive (Ferestre PVC cu 4 camere de izolare termica, consolidate cu profil din metal de 1,2 mm, cu sticla dubla	m2	29,2100	
26	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	1,6800	
27	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastic 30cm 	m	47,2000	
28	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 20cm
	M	47,2000	
		Capitolul 3.2. Lucrări de finisare			
29	RpCJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25T, avînd spaletii drepți, între 25-35 cm lățime.	m	52,6500	
30	CF50A	Tencuieli interioare de 5 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului.	m2	21,0600	
31	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	52,6500	
32	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor.	m2	21,0600	
33	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	21,0600	
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici cu emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,0600