Institutia de educatie tempurie nr.125 str.Ialoveni, 98	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar 
			
		Capitolul 1.1. blocului sanitar grupa nr.3, et.2
			
		Capitolul 1.1.1. Pereti si tavan
			
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	12,8000
	
 2	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie
	buc	1,0000
	
 3	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	21,2000
	
 4	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor
	m3	0,9400
	
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	44,6500
	
 6	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pereti
	m2	44,6500
	
 7	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	54,9000
	
 8	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane
	m2	44,6500
	
 9	CF02D5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime  k=2
	m2	44,6500
	
 10	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	44,6500
	
 11	CK18B
	Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm - пластиковый уголок для откосов
	m	30,5000
	
 12	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pereti dispartitori intre viceuri)
	m2	3,0000
	
 13	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi
	m2	8,1000
	
 		Capitolul 1.1.2. Lucrari de scimbarea timplariei in WC
			
14	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	4,7400
	
 15	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,6800
	
 16	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	3,0600
	
 17	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,0000
	
 18	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi
	m	1,8000
	
 19	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	1,8000
	
 20	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (ferestre si usi)
	m	10,2500
	
 21	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	1,8000
	
 22	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	1,8000
	
 23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	1,8000
	
 24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	1,8000
	
 25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	1,8000
	
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,8000
	
 		Capitolul 1.1.3. Pardosele
			
27	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	12,8000
	
 28	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	0,2700
	
 29	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	18,0000
	
 30	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	12,8000
	
 31	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k=2
	m2	12,8000
	
 32	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, pardosele
	m2	12,8000
	
 33	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	12,8000
	
 34	CD65A
	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25,  inaltimea etajului pina la 4 m
	m3	0,1000
	
 		Capitolul 1.1.4. Retele de incalzire  
			
35	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	1,2000
	
 36	RpCR14 A
	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie
	m2	0,1500
	
 37	RpCR27A1
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac
	m	3,0000
	
 38	IB05A
	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv
	buc	1,0000
	
 39	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	3,0000
	
 40	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski
	buc	1,0000
	
 41	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator
	buc	4,0000
	
 42	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	1,0000
	
 43	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4
	buc	2,0000
	
 44	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Americanca 25/1"), cu diametrul pina la 1"
	buc	2,0000
	
 45	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	2,0000
	
 46	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	2,0000
	
 47	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	2,0000
	
 48	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	1,0000
	
 		Capitolul 1.1.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
			
49	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	14,0000
	
 50	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	8,0000
	
 51	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	8,0000
	
 52	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000
	
 53	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	4,0000
	
 54	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	3,0000
	
 55	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc	5,0000
	
 56	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	1,0000
	
 57	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
	buc	1,0000
	
 58	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet (pentru copii), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	3,0000
	
 59	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	4,0000
	
 60	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	4,0000
	
 61	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	1,0000
	
 62	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000
	
 63	RpSD25A
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	13,0000
	
 64	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	14,0000
	
 65	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-COT
	buc	10,0000
	
 66	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU
	buc	15,0000
	
 67	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	14,0000
	
 68	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	8,0000
	
 69	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	4,0000
	
 70	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	5,0000
	
 71	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,0000
	
 72	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	8,0000
	
 73	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	4,0000
	
 74	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,0000
	
 75	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	5,0000
	
 76	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	3,0000
	
 77	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	3,0000
	
 78	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	buc	4,0000
	
 79	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	4,0000
	
 80	RpSF02B
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"
	buc	2,0000
	
 81	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	14,0000
	
 82	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	1,4000
	
 83	RpSF09A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	14,0000
	
 84	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	1,4000
	
 		Capitolul 1.1.6. Lucrari diverse
			
85	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	2,5000
	
 86	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	2,5000
	
 87	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	2,5000
	
 		Capitolul 1.2. blocului sanitar grupa nr.1, et.1
			
		Capitolul 1.2.1. Pereti si tavan
			
88	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	9,2000
	
 89	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Grila de ventilare 1.85x1.85m)
	kg	36,3400
	
 90	CL18A
	Montarea grilei anterior demontate - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	36,0000
	
 91	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	17,0000
	
 92	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	33,9600
	
 93	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pereti
	m2	33,9600
	
 94	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane
	m2	33,9600
	
 95	CF02D5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime  k=2
	m2	33,9600
	
 96	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	33,9600
	
 97	CK18B
	Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm - пластиковый уголок для откосов
	m	30,9100
	
 98	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi
	m2	6,1000
	
 		Capitolul 1.2.2. Lucrari de schimbare a timplariei
			
99	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	4,7400
	
 100	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,6800
	
 101	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	3,0600
	
 102	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,0000
	
 103	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi
	m	1,8000
	
 104	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	1,8000
	
 105	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (ferestre si usi)
	m	10,2500
	
 106	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	1,8000
	
 107	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	1,8000
	
 108	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	1,8000
	
 109	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	1,8000
	
 110	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	1,8000
	
 111	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,8000
	
 		Capitolul 1.2.3. Pardosele
			
112	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	9,2000
	
 113	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	9,2000
	
 114	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k=2
	m2	9,2000
	
 115	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, pardosele
	m2	9,2000
	
 116	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	9,2000
	
 		Capitolul 1.2.4. Retele de incalzire
			
117	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	1,2000
	
 118	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	10,0000
	
 119	IB05A
	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv
	buc	1,0000
	
 120	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	3,0000
	
 121	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski
	buc	1,0000
	
 122	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator
	buc	4,0000
	
 123	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	10,0000
	
 124	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4
	buc	4,0000
	
 125	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	2,0000
	
 126	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	2,0000
	
 127	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	5,0000
	
 128	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	buc	2,0000
	
 129	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	2,0000
	
 130	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	buc	2,0000
	
 131	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	10,0000
	
 		Capitolul 1.2.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare
			
132	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	10,0000
	
 133	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	8,0000
	
 134	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	11,0000
	
 135	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	2,0000
	
 136	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,0000
	
 137	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc	2,0000
	
 138	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	1,0000
	
 139	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	2,0000
	
 140	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	2,0000
	
 141	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,0000
	
 142	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	1,0000
	
 143	RpSD25A
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	6,0000
	
 144	RpSD25C
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"
	buc	2,0000
	
 145	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	10,0000
	
 146	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU
	buc	6,0000
	
 147	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-COT
	buc	10,0000
	
 148	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	10,0000
	
 149	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	8,0000
	
 150	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	4,0000
	
 151	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,0000
	
 152	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	8,0000
	
 153	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	11,0000
	
 154	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	4,0000
	
 155	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,0000
	
 156	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	3,0000
	
 157	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	6,0000
	
 158	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,0000
	
 159	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
160	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000
	
 161	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	2,0000
	
 162	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC
	m	62,0000
	
 163	RpEE14D
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146
	buc	2,0000
	
 164	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong"
	buc	4,0000
	
 165	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor) tuburi  LED
	buc	16,0000
	
 166	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	62,0000
	
 167	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
	m	62,0000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.