АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 7-2
Ограждение территории комплекса.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Ограждение территории Дома Культуры и спортивной зоны из кованных ажурных секций забора по стойкам 50х50мм и установкой поребриков вместо цоколя. Общая длина 371,25 м. Включительно двустворчатые кованые калитки шириной по 2,0м.- 1 шт. и 3,0м - 3шт.
				
1	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под фундамент стоек ограждения, 0,3х0,3х0,7м. - 170 шт.
	m3	2,77	
 2	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф.трубы 50х50х3, L=2,0м, шаг 2.2 м. - 170 шт. включительно заглушки
Коэффициент к трудозатратам=0,30
	kg	1 421,20	
 3	CA03B2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов стоек забора. приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150) 0,3х0,3х0,7(h)м. - 170шт
	m3	10,71	
 4	CL19Aприм.

	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетенной стальной проволочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.)) Кованные ажурные секции забора 2,2х1,3(h)м. - 148шт., (1,94х1,3м, 1,75х1,3м, 1,8х1,3м, 1,84х1,3м, 1,7х1,3м, 1,4х1,3м, 2,3х1,3м.) - по 1-й шт. *дизайн секций забора выполнить по подобию существующих ограждений возле здания примарии.
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	m2	437,33	
 5	CK13A

	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) Изготовление и монтаж кованных металлич.калиток в комплекте с замком и петлями, 2,0х1,3(h) м. - 1 шт., 3,0х1,3(h) м. - 3 шт *дизайн дизайн калиток выполнить по подобию существующих перед зданием примарии.
	m2	14,30	
 6	CN21B

	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)
	m2	451,63	
 7	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х22х7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)  Установка поребриков вдоль забора
	m	360,25	
 		Capitolul 2. Ограждение территории парка из кованных ажурных секций забора по стойкам 50х50мм. Общая длина 155,47 м. Включительно двустворчатые кованые калитки шириной по 3,0м.- 2 шт.
				
8	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под фундамент стоек ограждения, 0,3х0,3х0,7м. - 72 шт.
	m3	4,54	
 9	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф.трубы 50х50х3, L=2,0м, шаг 2.2 м. - 72 шт. включительно заглушки
Коэффициент к трудозатратам=0,30
	kg	601,92	
 10	CA03B2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов стоек забора. приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150) 0,3х0,3х0,7(h)м. - 72шт
	m3	4,54	
 11	CL19Aприм.

	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетенной стальной проволочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.)) Кованные ажурные секции забора 2,2х1,3(h)м. - 65шт., (1,56х1,3м, 2,23х1,3м, 0,7х1,3м, 1,98х1,3м) - по 1-й шт. *дизайн секций забора выполнить по подобию существующих ограждений возле здания примарии.
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	m2	194,31	
 12	CK13A

	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) Изготовление и монтаж кованных металлич.калиток в комплекте с замком и петлями, 3,0х1,3(h) м. - 2шт *дизайн дизайн калиток выполнить по подобию существующих перед зданием примарии.
	m2	7,80	
 13	CN21B

	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)
	m2	202,11