Reparatia blocului alimentar la Gradinita nr 227, str. Docuceaev, 3/1	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Pereti
	m2	110,000	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	5,700	
 3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn - ferestre
	m2	14,000	
 4	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	70,000	
 5	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	98,000	
 6	RpCP23A k=0.5
	Demontaj -  grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid - Numai manopera si mecanisme
	buc	6,000	
 7	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	30,000	
 8	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
 9	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	4,000	
 		Capitolul 1.2. Pardoseli
			
10	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	70,000	
 11	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
	m2	70,000	
 		Capitolul 1.3. Timplarie
			
12	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil cu 5 camere, de anexat certificatul de conformitate
	m2	5,700	
 13	CK57H
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu plasa antimoschit
	m2	14,000	
 14	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - B=400 mm
	m	7,000	
 15	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=250 mm
	m	7,000	
 16	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Glafuri
	m	40,000	
 17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	12,000	
 18	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri
	m2	12,000	
 19	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - Glafuri
	m2	-12,000	
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	12,000	
 21	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor - Glafuri
	m2	12,000	
 22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	12,000	
 23	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri
	m2	12,000	
 		Capitolul 1.4. Lucrari de finisare
			
24	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti interioare
	m2	260,000	
 25	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	190,000	
 26	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	190,000	
 27	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	70,000	
 28	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	70,000	
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	70,000	
 30	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	70,000	
 31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	70,000	
 32	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan
	m2	70,000	
 		Capitolul 1.5. Lucrari santehnice
			
33	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	20,000	
 34	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	10,000	
 35	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	3,000	
 36	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	30,000	
 37	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
 38	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	4,000	
 39	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	16,000	
 40	SA38C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	12,000	
 41	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	4,000	
 		Capitolul 1.6. Alte lucrari
			
42	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	12,300	
 43	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	12,300	

	                                                                                                         

INVESTITOR	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.