CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
3. Obiectul achiziţiilor  Alimentarea cu apa a sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii
	
		1.1. Lucrari de terasaminte
	
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	108,73	
2	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu 
	m3	455,88	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	911,75	
4	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (в мокрых грунтах)
	m3	307,65	
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	2 735,25	
6	TsD04D
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv 
	m3	2 735,25	
7	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	77,35	
8	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3	77,35	
9	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Вытесненный грунт трубами и песчанной подушкой)
	100 m3	3,07	
10	TsI50A
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km  (Вытесненный грунт)
	t	461,24	
11	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт)
	100 m3	6,54	
		1.2. Montarea tevilor si armaturi
	
12	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm PN=1.0MПа-
	buc	3,00	
13	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MПа
	buc	22,00	
14	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm 
	buc	22,00	
15	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm -
	buc	10,00	
16	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting  din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=75x80 mm)
	buc	1,00	
17	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting  din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor  flansa d=110x100 mm)
	buc	3,00	
18	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting  din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=90x80 mm)
	buc	24,00	
19	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting  din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=75x65 mm)
	buc	23,00	
20	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting  din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor cu flansa PE d=63x50 mm)
	buc	10,00	
21	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductia din otel 100x65 cu flansa)
	buc	1,00	
22	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 80x65cu flansa)
	buc	2,00	
23	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 65x50cu flansa)
	buc	2,00	
24	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 90gr.d=80 flansa)
	buc	1,00	
25	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare  (Указатель для пожарных гидрантов)
	buc	15,00	
26	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel d= 80 cu flansa)
	buc	3,00	
27	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel d= 65 cu flansa)
	buc	10,00	
28	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 100x80 cu flansa)
	buc	2,00	
29	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 80x65 cu flansa)
	buc	10,00	
30	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel d= 65 cu flansa)
	buc	1,00	
31	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 65x50 cu flansa)
	buc	1,00	
32	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din otel 65 cu flansa)
	buc	2,00	
33	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce sudata pe loc din otel 80x65 cu flansa)
	buc	1,00	
34	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce sudata pe loc din otel 80x50 cu flansa)
	buc	1,00	
35	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce sudata pe loc din otel100x80 cu flansa)
	buc	1,00	
36	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (Ventuz d=50 mm)
	buc	1,00	
37	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Segment de teava cu flansa din otel  d=57x3 L=0.5m)
	buc	1,00	
38	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa  compresiune redus PE90x63)
	buc	2,00	
39	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot compresiune PE d=75)
	buc	5,00	
40	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot compresiune PE d=63)
	buc	1,00	
41	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting  din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compreseune din PE d=75)
	buc	1,00	
42	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting  din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=63)
	buc	2,00	
43	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting  din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=50)
	buc	2,00	
44	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting  din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune din PE d=90)
	buc	3,00	
45	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE90x75)
	buc	2,00	
46	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus PE90x50)
	buc	1,00	
47	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa  compresiune redus PE90x75)
	buc	1,00	
48	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa  compresiune redus PE90x50)
	buc	1,00	
49	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 80x50cu flansa)
	buc	1,00	
50	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel d= 50 cu flansa)
	buc	1,00	
51	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting  din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa de bransare PN10 d=75x1"1/2)
	buc	1,00	
52	AcB03C
	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului  si filtru de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 40 mm(ventil. filtru) 
	buc	1,00	
53	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting  din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Racord compreseune  FE 40х1 1/4')
	buc	3,00	
54	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 100x50 cu flansa)
	buc	1,00	
55	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel 80x50cu flansa)
	buc	1,00	
56	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de -140 mm  (Tub de protectie PE80 PN4 L=18.5m-1buc, 16.0m-1buc, 15.0m-1buc, 8.5m-1buc, 7.5m-1buc Total=65.5m) 
	m	65,50	
57	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de -125 mm  (Tub de protectie PE80 PN4 L=20.5m-1buc, 19.5m-2buc, 12.0m-1buc, Total=71.5m) 
	m	71,50	
58	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de -110 mm  (Tub de protectie PE80 PN4 L=14.5-1buc, L=13.5m-1buc,   Total=28m)
	m	28,00	
59	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de63 mm. PE100, SDR17 PN10
	m	530,50	
60	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR21 PN8,  avind diametrul de 90-mm 
	m	1 979,00	
61	AcA10A1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga 
	buc	8,00	
62	AcA52B
	Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR21 PN8
	m	1 476,00	
63	AcA11A1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga
	buc	19,00	
64	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de63 mm. PE100, SDR21 PN8
	m	1 144,00	
65	AcA11A1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga
	buc	1,00	
66	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6,  avind diametrul de 110-mm 
	m	540,00	
67	AcA10A1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga 
	buc	1,00	
68	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6,  avind diametrul de 90-mm 
	m	2 740,50	
69	AcA52B
	Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR26 PN6
	m	4 390,00	
70	AcA52B
	Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 63 mm PE100 SDR26 PN6
	m	10,00	
71	AcA52A
	Teava din poleitelena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 50 mm PE80 SDR21 PN6
	m	367,50	
72	AcA52A
	Teava din poleitelena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de40 mm PE100 SDR26 PN6
	m	59,00	
73	AcA11A1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga
	buc	1,00	
74	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Mufa egala d=75 mm)
	buc	59,00	
75	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Mufa egala d=63 mm)
	buc	17,00	
76	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Mufa egala d=50 mm)
	buc	4,00	
77	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Mufa egala d=40 mm)
	buc	1,00	
78	pret de peata
	Banda de semnalizare
	m	13 236,50	
79	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  pentru suporturi
	m3	3,09	
80	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m	7 977,00	
81	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m	5 259,50	
82	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-110 mm 
	m	13 236,50	
		1.3. Сlapeta pentru caminul de golire
	
83	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40mm  L=2m
	m	4,00	
84	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm)
	buc	4,00	
85	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Gratar din metal t=5mm)
	buc	4,00	
86	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=80
	buc	1,00	
		1.4. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt
	
87	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	52,99	
88	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta
	m3	165,60	
89	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din nisip
	m3	99,36	
90	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	99,36	
91	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta(К=0,5 к щебню)
	m3	165,60	
92	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	662,40	
93	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	662,40	
		1.5. Excavarea si refacerea drumului din petris
	
94	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta
	m3	667,20	
95	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din nisip
	m3	266,88	
96	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	266,88	
97	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta(К=0,5 к щебню)
	m3	667,20	
		1.6. Camine de apa
	
98	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)
	100 m3	0,80	
99	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3	3,20	
100	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	6,50	
101	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка т=10 см)
	m3	5,48	
102	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (ц/п раствор в колодцах просадочных грунтах)
	m2	68,28	
103	AcD52A
	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana (КЦД-10)
	m3	0,90	
104	AcD52A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (КЦД-10)
	put	5,00	
105	AcD53B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  (КЦД-15)
	m3	3,42	
106	AcD53B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦД-15)
	put	9,00	
107	AcD53C
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana  (КЦД-20)
	m3	6,49	
108	AcD53C1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦД-20)
	put	11,00	
109	AcD52A
	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana (КЦ10-9)
	m3	4,76	
110	AcD53A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ10-9)
	put	17,00	
111	AcD53B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  (КЦ15-6)
	m3	2,40	
112	AcD53B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ15-6)
	put	6,00	
113	AcD53B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  (КЦ15-9а)
	m3	3,60	
114	AcD53B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ15-9а)
	put	9,00	
115	AcD53C
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana  (КЦ20-6)
	m3	4,68	
116	AcD53C1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ20-6)
	put	12,00	
117	AcD53C
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana  (КЦ20-9а)
	m3	7,08	
118	AcD53C1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ20-9а)
	put	12,00	
119	AcD52A
	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana (КЦП1-10-1)
	m3	0,40	
120	AcD53A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП1-10-1)
	put	4,00	
121	AcD52A
	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana (КЦП1-10-2)
	m3	0,10	
122	AcD53A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП1-10-2)
	put	1,00	
123	AcD53B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  (КЦП1-15-1)
	m3	1,02	
124	AcD53B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП1-15-1)
	put	4,00	
125	AcD53B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  (КЦП2-15-1)
	m3	1,35	
126	AcD53B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП2-15-1)
	put	5,00	
127	AcD53C
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana  (КЦП1-20-1)
	m3	0,51	
128	AcD53C1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП1-20-1)
	put	1,00	
129	AcD53C
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana  (КЦП2-20-1)
	m3	1,77	
130	AcD53C1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП2-20-1)
	put	2,00	
131	AcD53C
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana  (КЦП2-20-2)
	m3	4,08	
132	AcD53C1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП2-20-2)
	put	8,00	
133	AcD52A
	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana (КЦ0-1)
	m3	0,48	
134	AcD53A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ0-1)
	put	25,00	
135	AcD52A
	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana (КЦ7-3)
	m3	1,50	
136	AcD53A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ7-3)
	put	25,00	
137	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	336,40	
138	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) -закладные
	m2	1,20	
139	RpCE32A
	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit 
	m	87,00	
140	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Pentru opritoare)
	m3	1,55	
141	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m	37,50	
142	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л )
	buc	15,00	
143	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип T )
	buc	10,00	
144	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	0,87	
145	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3	0,87	
146	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire )
	m3	7,50	
147	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..  (Устройство бетонной отмостки)
	m3	7,50	
		2. Montarea utilajului
	
148	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de H=1.0m suprateran-без стоимости гидранта
	buc	15,00	
149	AcB04D
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm –без стоимости водомера
	buc	1,00	
150	AcB04C
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm –без стоимости водомера
	buc	1,00	
151	M1M05R
	Demolarea turnului veche
	m	9,00	
		3. Utilal
	
152	Pret de piata
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta,  (Hidrant de incediu H=1.0 m) –cтоимость гидранта 
	buc	15,00	
153	Pret de piata
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm –стоимость водомера д=50мм
	buc	1,00	
154	Pret de piata
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm – стоимость водомера д=40мм
	buc	1,00