____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala la Morga  pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatii  
	
		1.1. Demontari
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre )
	m2	50,26	
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	60,75	
3	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime
	m2	146,21	
4	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti din caramida)-40cm-33.10m2
	m3	13,24	
5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	1 172,32	
6	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC(Lenolium) pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2	135,20	
7	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	258,55	
8	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	369,47	
9	RpCP23A k=0.5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	23,00	
10	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	167,00	
11	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (goluri de usa)
	m3	12,24	
12	pret piata
	Demontarea ascensorului pentru materiale de uz general, cu usi rabatabile, la 2 statii, cu viteza 0,5 m/s, inaltimea putului 7 m, inaltimea cabinei pina la 2,4 m, capacitate de ridicare 500 kg
	buc	1,00	
		1.2. Alte lucrari
	
13	TsH92A
	Incarcarea in auto: gunoi
	t	124,00	
14	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t	124,00	
15	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 
	t	124,00	
		1.3. Ferestre
	
16	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 5 camere Sticla LOW-E  Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" inclusiv plasa maschitca -24.74m2 Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu,
	m2	60,20	
17	CK26B
	Glafuri(Otliv) montate la ferestre din aluminiu b=250mm
	m	36,80	
18	CK26A
	Glafuri   montate la ferestre din  masa plastica , pentru ferestre l-300mm
	m	36,80	
19	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	136,05	
20	CK18C
	Montarea coltari
	m	104,25	
21	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	38,37	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton extra
	m2	38,37	
23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	38,37	
24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica
	m2	38,37	
		1.4. Usi
	
25	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(din profil special pentru usi)
	m2	66,65	
26	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc	2,00	
27	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(i)(USI GLISANTA 1.2m-7buc)
	m2	16,72	
28	CK12A1
	Usi metalice confectionate din(metal termoizolate ), la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	6,80	
29	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	2,00	
30	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	210,28	
31	CK18C
	Montarea coltari
	m	210,28	
32	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	43,69	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton extra
	m2	43,69	
34	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	43,69	
35	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica
	m2	43,69	
36	CN28A
	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice usi  confectionate din profile usoare, executate manual
	t	7,70	
37	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, (Copertina)
	m2	17,00	
		1.5. Goluri de usa  consolidari
	
38	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (gol de usa - confectie  metalica L75x5 = 229.8  kg; L50x5 = 43.74 kg)) - gol de usa
	kg	273,54	
		1.6. Buiandrugi
	
39	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	34,32	
40	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	48,73	
41	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	8,16	
42	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	24,00	
43	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15
	m3	2,24	
		1.7. Peretii si peretii despartitori 
	
44	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m
	100m2	1,00	
45	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor
	kg	54,30	
46	CD60A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m
	100m2	0,35	
47	CD50J
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m(goluri usa)
	m3	8,64	
		1.8. Finisari interioare 
	
		1.8.1. Tavane
	
48	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila inclusiv grizile coridoare
	m2	140,79	
49	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm HIDRO pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	463,00	
50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton
	m2	463,00	
51	CK18B
	Montarea baghetelor la tavane din polisterol
	m	245,00	
52	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	463,00	
53	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex
	m2	463,00	
		1.8.2. Pardoseli din gresie
	
54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor ipardoselelor  cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)
	m2	292,00	
55	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	292,00	
56	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga  K-4
	m2	292,00	
57	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum WC -uri
	m2	78,00	
58	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  Placi  gresie 600*600*10
	m2	292,00	
59	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie-0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost -6 buc/m,  )
	m	37,12	
		1.8.3. Pardoseli din linoleum industrial
	
60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor ipardoselelor  cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)
	m2	154,44	
61	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	154,44	
62	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga  K-4
	m2	92,40	
63	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime10mm 
	m2	154,44	
64	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:(Корректировка нормы CG56A: снимается на 1 мм толщины) K-5
	m2	-154,44	
65	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	128,14	
66	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	26,30	
67	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(Plinte din plastic inclusiv acesoriile cu canal de cablu) Diublu 6x40-4buc ml)
	m	174,63	
68	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет. планка для пола
	m	17,00	
		1.8.4. Pardoseli  gresie coridor 
	
69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor ipardoselelor  cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)
	m2	107,29	
70	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	107,29	
71	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga  K-4
	m2	107,29	
72	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  - Placi 600*600*10mm Consumul de adeziv 8 kg la 1 m2(600x600x10)
	m2	107,29	
73	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie-0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost -6 buc/m,  )
	m	110,59	
		1.8.5. Planseul in zona accensorului
	
74	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	4,20	
75	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp -2 straturi de plasa de armatura d.10AIII I (150*150)
	kg	17,64	
76	CA04F
	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15  ( Planseul din beton armat la cota +3.00 pe axa 
	m3	0,54	
		1.8.6.  Finisarea  peretilor 
	
77	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,HIDRO grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	15,60	
78	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton
	m2	932,52	
79	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	932,52	
80	CF15C
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton  cu suprafete plane k=4
	m2	932,52	
81	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretii h=1m)
	m2	81,84	
82	CK18C
	Montarea coltari
	m	172,70	
83	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	1 205,44	
84	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	1 205,44	
85	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)
	m2	1 205,44	
86	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute:  300 x 700 mm 
	m2	661,00	
		1.8.7.  Finisarea scarii
	
87	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton
	m2	63,10	
88	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	63,10	
89	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)
	m2	63,10	
90	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant(Balustrada)
	m2	20,00	
91	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea
	m2	20,00	
		1.8.8. Grile de ventilatie
	
92	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 (surub 4buc/m2)
	buc	30,00	
		1.9. Lucrari de constructie 
	
93	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	502,00	
94	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	502,00	
		2. Lucrari sanitare 
	
		2.1. Incalzirea 
	
95	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  
	m2	69,67	
96	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	176,00	
97	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	34,00	
98	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv
	buc	34,00	
99	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2" 
	buc	58,00	
100	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -3/4"alb in complet cu olandez la 3/4
	buc	68,00	
101	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -3/4"alb
	buc	58,00	
102	ID04A
	Robinet din polietilena de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -25alb
	buc	34,00	
103	ID04A
	Dezaerator automat de aerisire din alamă cromată pentru radiatoare, pn.max.10bar 1/2", montare directă orizontală în radiator
	buc	54,00	
104	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	440,00	
105	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de Izolare teava 28/6* 2m 
	m	200,00	
106	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25*90/45) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	390,00	
107	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (TEU  25)din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	142,00	
108	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25*3/4'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	123,00	
109	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25*1/2'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	58,00	
110	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder  F 25*3/4'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	62,00	
111	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	234,00	
112	IC38B
	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	80,00	
113	IC36F
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.
	m	78,00	
114	IC38F
	Piesa de racordare(Mufa PP-R d-63 ),  , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc	20,00	
115	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x9 mm 2m
	m	70,00	
116	IC40C
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	234,00	
117	IC38F
	Piesa de racordare(Cot 63* 45/90 grade) ),  , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc	34,00	
118	IC38L
	Piesa de racordare ((Teu PPR  d63 cu reducere)), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc	20,00	
119	IC38L
	Piesa de racordare (((Racord F 63*2 PPR'') ), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc	7,00	
120	IC38F
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord  cu Holinder  63mm*2'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc	6,00	
121	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 2" 
	buc	7,00	
122	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.
	m	208,00	
123	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 54/9* 2m
	m	200,00	
124	IC38E
	Piesa de racordare ((Mufa PP-R d-50 mm),), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm
	buc	52,00	
125	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	400,00	
126	IC38E
	Piesa de racordare ((Cot 50* 45/90 grade),), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm
	buc	32,00	
127	IC38K
	Piesa de racordare ((Teu PPR  d50 cu reducere))), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm
	buc	24,00	
128	IC38K
	Piesa de racordare (((Racord F 50*11/2 PPR'') )), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm
	buc	4,00	
129	IC38K
	Piesa de racordare(Racord  cu Holinder  50mm*11/2''), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm
	buc	4,00	
130	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 2" 
	buc	4,00	
131	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.
	m	204,00	
132	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la42/9* 2m
	m	200,00	
133	IC38D
	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-40 mm),), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	52,00	
134	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	400,00	
135	IC38D
	Piesa de racordare ((Cot 40* 45/90 grade)),), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	28,00	
136	IC38J
	Piesa de racordare ((Teu PPR  d40 cu reducere) ), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	28,00	
137	IC38J
	Piesa de racordare ((Racord F 40*11/4 PPR'') ) ), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	6,00	
138	IC38D
	Piesa de racordare ((Racord  cu Holinder  40mm*11/4'') ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	16,00	
139	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de de FE-FI 11/4" 
	buc	6,00	
140	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	752,00	
141	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	752,00	
142	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	752,00	
		2.2. Canalizarea si instalatii sanitare
	
143	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	60,00	
144	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	29,00	
145	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  
	buc	16,00	
146	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  
	buc	3,00	
147	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	16,00	
148	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile
	buc	1,00	
149	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	350,00	
150	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	180,00	
151	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	buc	250,00	
152	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 45 % 20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	buc	50,00	
153	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari ((Ocolire PPR d20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	buc	25,00	
154	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot F 20*1/2) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	buc	63,00	
155	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord   F 20*1/2) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	buc	60,00	
156	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder  F 20*1/2'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	buc	60,00	
157	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2"  fluture
	buc	60,00	
158	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" 
	buc	55,00	
159	IC36F
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.
	m	40,00	
160	IC38F
	Piesa de racordare(Mufa PP-R d-63 ),  , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc	10,00	
161	IC38F
	Piesa de racordare((Reductie PP-R d-63-40 mm),  ),  , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc	6,00	
162	IC40C
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	40,00	
163	IC38F
	Piesa de racordare(Cot 63* 45/90 grade) ),  , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc	20,00	
164	IC38L
	Piesa de racordare ((Teu PPR  d63 cu reducere)), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc	7,00	
165	IC38L
	Piesa de racordare (((Racord F 63*2 PPR'') ), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc	3,00	
166	IC38F
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord  cu Holinder  63mm*2'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm
	buc	2,00	
167	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 2" 
	buc	3,00	
168	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.
	m	90,00	
169	IC38D
	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-40 mm),), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	20,00	
170	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	90,00	
171	IC38D
	Piesa de racordare ((Cot 40* 45/90 grade)),), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	28,00	
172	IC38J
	Piesa de racordare ((Teu PPR  d40 cu reducere) ), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	40,00	
173	IC38J
	Piesa de racordare ((Racord F 40*11/4 PPR'') ) ), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	2,00	
174	IC38D
	Piesa de racordare ((Racord  cu Holinder  40mm*11/4'') ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm
	buc	4,00	
175	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de de FE-FI 11/4" 
	buc	3,00	
176	RpSB10G
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm
	m	20,00	
177	RpSB11F1
	Montarea ramificatiei simple din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 160 mm (Reductie  160x100 )
	buc	2,00	
178	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren Canal 400x2000h -15ml
	m3	12,00	
179	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	1,87	
180	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. h=3.00m
	buc	1,00	
181	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 
	m	80,00	
182	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 
	m	60,00	
183	RpSC24B
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	3,00	
184	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal   de prevazut doua ventile de scurgere 
	buc	20,00	
185	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm
	m	120,00	
186	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru  dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  
	buc	5,00	
187	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc	20,00	
188	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	5,00	
189	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (Conector de dilatatie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm 
	buc	4,00	
190	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (COT) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm 
	buc	74,00	
191	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm 
	buc	14,00	
192	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	8,00	
193	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Cot 45%  100 )din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 
	buc	20,00	
194	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla   100* )din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 
	buc	11,00	
195	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Cot 90%  100 )din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 
	buc	20,00	
196	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Reductie  100x50 )din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 
	buc	8,00	
197	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 
	buc	8,00	
198	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Revizie  100* )din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 
	buc	10,00	
199	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	50,00	
200	RpSA44E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	30,00	
201	RpCP17B
	Mina curenta , din teava de inox  in baie L-1000mm
	m	2,00	
		3. Lucrari electrice
	
		3.1. Lucrari de demontaj  si montaj
	
202	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice 
	buc	3,00	
203	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	15,00	
204	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc	60,00	
205	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. 48 automate din metal
	buc	3,00	
206	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16A
	buc	22,00	
207	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/25A
	buc	36,00	
208	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/32A 3P
	buc	8,00	
209	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/100A
	buc	3,00	
210	08-03-530-2
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A UZO VID -63 25A 2P
	buc	3,00	
211	08-03-600-2
	Contactor, 3P,25A,230Vmontate pe suport pregatit, cu trei faze in cutie metalica
	buc	7,00	
212	
	Buton de comanda (Start/Stop) 500 V, 3P
	buc	7,00	
213	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,18	
214	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,05	
215	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,85	
216	Pret de piata
	Corp de iluminat LED 600x600 -45Wt cu sticla omogena
	buc	69,00	
217	Pret de piata
	Corp de iluminat LED 600x600 in tavan suspendat 45Wt cu sticla omogena
	buc	16,00	
218	Pret de piata
	Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund 
	buc	8,00	
219	Pret de piata
	Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.l.
	buc	3,00	
220	Pret de piata
	Светильники для бактeрицидных лапм
	buc	23,00	
221	Pret de piata
	Бактерицидные лампы
	buc	18,00	
222	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT" 
	100 buc	0,04	
223	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,23	
224	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,20	
225	08-03-591-1
	Sonerie la usa  in sectie cu intrerupator  cu o clapa la 220 V
	100 buc	0,02	
226	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	2,45	
227	08-03-591-8
	Priza internet  de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,12	
228	08-03-591-11
	Priza cu 3 faze /380
	100 buc	0,02	
229	08-02-409-1
	Gofra diametru 16 mm
	100 m	10,00	
230	
	Rama dubla 
	buc	9,00	
231	
	Rama tripla
	buc	67,00	
232	08-02-409-1
	Gofra diametru 20 mm
	100 m	5,00	
233	08-02-390-2
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal cablu electric din metal 100x50x2000
	100 m	0,50	
234	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp
	m	2 900,00	
235	RpEB11H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp
	m	200,00	
236	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
	m	2 550,00	
237	RpEB11H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x16 mmp
	m	70,00	
238	Pret de piata
	Cablu de alimentare internet UTP Cat 5E
	m	305,00	
239	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	55,00	
240	Pret de piata
	Cutie de distributie 150*150
	buc	55,00	
241	10-08-002-02
	Detector   SPD 3.10" automatice: de fum,  in executare normala
	buc	67,00	
242	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, PPV 2.*0.5
	100 m	9,00	
243	10-06-037-09
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500
	buc	1,00	
244	10-04-066-05
	Sirena  CC1  (SIP1.SUр.2)
	buc	4,00	
		4. Utilaj 
	
245	Pret de piata
	Boiler 100l
	buc	2,00	
246	Pret de piata
	Contor electric -125A in  cutie metalica
	buc	2,00	
247	Pret de piata
	Detector r automat de incendiu de fum  SPD 3.10
	buc	67,00	
248	Pret de piata
	Cutie de comanda si control PUR-6
	buc	1,00	
249	
	Sirena  Genesis  Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUр.1)
	buc	4,00	
		5. Lucrari de constructie
	
		5.1. Ventilare
	
250	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка на рекуператоре 250х250
	buc	6,00	
251	VB02A2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Обратный клапан 250х250
	buc	6,00	
252	VB01A2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Обратный клапан д150
	buc	3,00	
253	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Решетка не регулируемая Ж.Р. 250х250
	buc	6,00	
254	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Решетка не регулируемая Ж.Р. 150х150
	buc	1,00	
255	VB02A2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Дроссель клапан с ручной настройкой 150x150
	buc	4,00	
256	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Решетка RAG 400х150
	buc	4,00	
257	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Решетка RAG 300х150
	buc	12,00	
258	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Deflector d150.00.000-02
	buc	4,00	
259	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm
	m2	28,40	
260	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
	m2	64,00	
261	IzH04A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO  sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Изоляция  изовер фольгированный 50мм
	m2	92,00	
262	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
	m2	14,65	
263	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv d1/4" 6.35
	m	20,00	
264	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari 
	buc	6,00	
265	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv d3/8" 9,53
	m	20,00	
266	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Climaflex Stabil-White 6
	m	20,00	
267	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Climaflex Stabil-White 9
	m	20,00	
268	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Труба полипропилен для слива конденсата д16
	m	25,00	
269	VC34B
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de  5-10 kg Кронштейны монтажные L=450 -
	kg	36,00	
		6. Utilaj
	
		6.1. Ventilare
	
270	
	Aparat de aer conditionat RAK-35PEB/ RAC-35WEB
	buc	1,00	
271	
	Aparat de aer conditionat RAK-25PEB/ RAC-25WEB
	buc	5,00	
272	
	Приточно вытяжная канальная установка с рекуперацией тепла электрическая + электро калорифер на 3,6 КВт с пультом управления и автоматика в комплекте УПВ III - 6- E3.6
	buc	1,00	
273	
	Ventilator K-250
	buc	1,00	
274	
	Ventilator K-315 
	buc	7,00	
275	
	Ventilator K-200 
	buc	3,00	
276	
	Ventilator C-150 
	buc	2,00