Lucrari de renovare de exterioara si interioare pentru cladirea Casa Centrului Cultural Sportiv din satul Bumbata, raionul Ungheni (Actualizare)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Lucrari exterioare
			
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de renovare a acoperisului de tip sarpanta
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	250,000
	
 2	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2	250,000
	
 3	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite
	m2	250,000
	
 4	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3	2,250
	
 5	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
	m3	2,250
	
 6	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ Pelicula anticondensat
	m2	250,000
	
 7	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	250,000
	
 8	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	55,200
	
 		Capitolul 1.1.2. Reparatia fasadelor
			
9	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	216,000
	
 10	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	216,000
	
 11	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 100mm (Cornier din aluminiu  l=73 m.l.)
	m2	161,000
	
 12	IzF55B
	**Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren XPS100
	m2	39,000
	
 13	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifudate din vata minerala 30 mm
	m2	16,000
	
 14	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	177,000
	
 15	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	177,000
	
 16	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm
	m2	39,000
	
 17	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	140,000
	
 18	RpCI42A
	Demontarea  glafuri
	m	9,000
	
 19	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	9,000
	
 		Capitolul 1.1.3. Sisteme de jgheaburi si burlane
			
20	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	60,000
	
 21	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	24,000
	
 		Capitolul 1.2. Lucrari interioare
			
		Capitolul 1.2.1. Reparatia peretilor interiori
			
22	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	302,000
	
 23	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)
	m2	31,200
	
 24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact)
	m2	333,200
	
 25	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)
	m2	302,000
	
 26	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)
	kg	31,200
	
 27	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)
	m	104,000
	
 28	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	333,200
	
 29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	333,200
	
 30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	333,200
	
 31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	333,200
	
 		Capitolul 1.2.2. Reparatia pardoselei
			
32	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	153,000
	
 33	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)
	m2	153,000
	
 34	CG22A4   k=10
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade
	m2	153,000
	
 35	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	153,000
	
 36	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	106,000
	
 		Capitolul 1.2.3. Reparatia tavanului interior
			
37	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	153,000
	
 		Capitolul 1.2.4. Ventilare
			
38	RCsB29J    k=4.9
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 110 mm
	buc	5,000
	
 39	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm
	buc	10,000
	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Lucrari interioare
			
		Capitolul 2.1.1.  Electricitate
			
40	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,000
	
 41	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	10,000
	
 42	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m	1,800
	
 43	
	Cablu 3x1.5
	m	100,000
	
 44	
	Cablu 3x2.5
	m	80,000
	
 45	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,110
	
 46	
	Priza cu impamintare
	buc	11,000
	
 47	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,060
	
 48	
	Intrerupator
	buc	6,000
	
 49	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,210
	
 50	
	Corp de iluminat  LED
	buc	21,000
	
 51	08-02-420-1
	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune
	100 buc	0,050
	
 52	
	Cutie de ramificatie
	buc	5,000
	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
		Capitolul 3.1. Lucrari interioare
			
		Capitolul 3.1.1.  Electricitate
			
53	
	Panou electric 12 module
	buc	1,000
	
 54	
	Intreruptor automat 16A
	buc	10,000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.