Lucrari de reparatie a camerelor de baie (6 buc.) la IP LT "Alexandru Cel Bun", or. Singera, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări № 11\2020
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
		Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie a camerei de baie pentru baieti (3 buc)			
		Capitolul 1.1.1. Demolari			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	4,50	
 2	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	20,00	
 3	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la tavane din  placaj, PFL, PAS etc.
	m2	22,00	
 4	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	77,50	
 5	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	22,00	
 6	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	6,00	
 7	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	6,00	
 8	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	21,00	
 9	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	9,00	
 10	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,00	
 11	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc	6,00	
 12	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	27,00	
 13	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,00	
 14	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km (transportarea gunoiului)
	t	6,00	
 		Capitolul 1.1.2. Pardoseli
			
15	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	22,05	
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact
	m2	22,05	
 17	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (gresie portelanat, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul)
	m2	22,05	
 		Capitolul 1.1.3. Pereti
			
18	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	77,55	
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact
	m2	77,55	
 20	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm (Faianta portelanat, minim 8mm, pina la tavan, 2.5m, modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul)
	m2	77,55	
 		Capitolul 1.1.4. Tavane
			
21	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	22,05	
 		Capitolul 1.1.5. Timplarie
			
22	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu la camera de baie 2*0.75*2b., grosimea profilului 50mm, grisimea peretilor la profil 1.5mm, calitate superioara, culoare alba )
	m2	4,50	
 23	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori din aluminiu la camerele de baie h=1.8m innaltime; cu umplutura de sandwich, calitate superioara a materialului)
	m2	13,77	
 		Capitolul 1.1.6. Lucrari tehnico-sanitare
			
24	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas p-u closet calitate superioara)
	buc	9,00	
 25	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	6,00	
 26	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	6,00	
 27	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare, calitate superioara)
	buc	6,00	
 28	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	21,00	
 29	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	13,00	
 30	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	24,00	
 31	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	24,00	
 32	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Montarea trapului in pardosea)
	buc	3,00	
 33	SA15A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm
	m	30,00	
 34	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv 
	buc	36,00	
 35	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 16mm
	m	30,00	
 36	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	25,00	
 37	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4"
	buc	9,00	
 38	SA21B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды)
	m	24,00	
 39	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	13,00	
 40	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 25mm
	m	24,00	
 41	RpSC30A
	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 2000 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	3,00	
 42	RpSC31A
	Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	6,00	
 43	RpSC31A
	Montarea suportului pentru hirtie in WC  pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	9,00	
 44	RpSC31A
	Montarea periei pentru WC  pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	9,00	
 45	SC11A
	Uscator de miini electric , montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., (1800W)
	buc	3,00	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie a camerei de baie pentru fete (3 buc)
			
		Capitolul 1.2.1. Demolari
			
46	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	4,50	
 47	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	20,00	
 48	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la tavane din  placaj, PFL, PAS etc.
	m2	22,05	
 49	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	77,55	
 50	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	22,05	
 51	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	6,00	
 52	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	6,00	
 53	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	21,00	
 54	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	9,00	
 55	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,00	
 56	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc	6,00	
 57	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m	27,00	
 58	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	6,00	
 59	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km (transportarea gunoiului)
	t	6,00	
 		Capitolul 1.2.2. Pardoseli
			
60	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	22,05	
 61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact
	m2	22,05	
 62	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (gresie portelanat, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul)
	m2	22,05	
 		Capitolul 1.2.3. Pereti
			
63	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	77,55	
 64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact
	m2	77,55	
 65	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm (Faianta portelanat, minim 8mm, pina la tavan, 2.5m, modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul)
	m2	77,55	
 		Capitolul 1.2.4. Tavane
			
66	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	22,05	
 		Capitolul 1.2.5. Timplarie
			
67	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu la camera de baie 2*0.75*2b., grosimea profilului 50mm, grisimea peretilor la profil 1.5mm, calitate superioara, culoare alba )
	m2	4,50	
 68	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori din aluminiu la camerele de baie h=1.8m innaltime; cu umplutura de sandwich, calitate superioara a materialului)
	m2	13,77	
 		Capitolul 1.2.6. Lucrari tehnico-sanitare
			
69	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas p-u closet calitate superioara)
	buc	9,00	
 70	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	6,00	
 71	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare, calitate superioara)
	buc	6,00	
 72	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	21,00	
 73	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	16,00	
 74	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	18,00	
 75	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	24,00	
 76	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Montarea trapului in pardosea)
	buc	3,00	
 77	SA15A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm
	m	24,00	
 78	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv 
	buc	36,00	
 79	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 16mm
	m	24,00	
 80	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	20,00	
 81	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4"
	buc	8,00	
 82	SA21B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды)
	m	24,00	
 83	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	16,00	
 84	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 25mm
	m	24,00	
 85	RpSC30A
	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 2000 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	3,00	
 86	RpSC31A
	Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	6,00	
 87	RpSC31A
	Montarea suportului pentru hirtie in WC  pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	9,00	
 88	RpSC31A
	Montarea periei pentru WC  pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	9,00	
 89	SC11A
	Uscator de miini electric , montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., (1800W)
	buc	3,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare a utilajului in camerele de baie pentru baieti (3 buc)
			
		Capitolul 2.1.1. Electricitate
			
90	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 6 automate
	buc	3,00	
 91	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent de 25 A
	buc	6,00	
 92	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent de 16A
	buc	3,00	
 93	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V
	buc	3,00	
 94	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,90	
 95	35
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3*1.5
	m	45,00	
 96	35
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3*2.5
	m	45,00	
 97	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,90	
 98	3553
	Teava gofrata d=20 mm
	m	90,00	
 99	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,12	
 100	354354
	Priza monofazata cu contact de protectie
	buc	12,00	
 101	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,03	
 102	2354
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape
	buc	3,00	
 103	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,09	
 104	2121
	Corp de iluminat Led 60*60cm, incorporat
	buc	9,00	
 		Capitolul 2.1.2. Ventilare
			
105	RpVC08A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc	3,00	
 106	VA05B
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Труба Спира D100)
	m	13,50	
 107	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Утеплитель Kflex 6mm)
	m2	5,00	
 108	VB15C
	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul  2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (решетка воздухозаборная 150*200mm)
	buc	9,00	
 109	
	Скотч алюминиевый 
	buc	2,00	
 		Capitolul 2.1.3. Tehnico-sanitare
			
110	IA16A
	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv (montare boiler 50l, existent)
	buc	2,00	
 		Capitolul 2.2. Lucrari de montare a utilajului in camerele de baie pentru fete (3 buc)
			
		Capitolul 2.2.1. Electricitate
			
111	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 6 automate
	buc	3,00	
 112	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent de 25 A
	buc	6,00	
 113	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent de 16A
	buc	3,00	
 114	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V
	buc	3,00	
 115	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,90	
 116	35
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3*1.5
	m	45,00	
 117	35
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3*2.5
	m	45,00	
 118	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	9,00	
 119	3553
	Teava gofrata d=20 mm
	m	90,00	
 120	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,12	
 121	354354
	Priza monofazata cu contact de protectie
	buc	12,00	
 122	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,03	
 123	2354
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape
	buc	3,00	
 124	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,09	
 125	2121
	Corp de iluminat Led 60*60cm, incorporat
	buc	9,00	
 		Capitolul 2.2.2. Ventilare
			
126	RpVC08A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc	3,00	
 127	VA05B
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Труба Спира D100)
	m	13,50	
 128	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Утеплитель Kflex 6mm)
	m2	5,00	
 129	VB15C
	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul  2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (решетка воздухозаборная 150*200mm)
	buc	9,00	
 130	
	Скотч алюминиевый 
	buc	2,00	
 		Capitolul 2.2.3. Tehnico-sanitare
			
131	IA16A
	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv (montare boiler 50l, existent)
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
		Capitolul 3.1. Utilaj in camerele de baie pentru baieti (3 buc)
			
		Capitolul 3.1.1. Electricitate
			
132	
	Panou pentru automate 6 buc
	buc	3,00	
 133	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V
	buc	3,00	
 134	354354
	Intrerupator automat 25A
	buc	6,00	
 135	354354
	Intrerupator automat 16A
	buc	3,00	
 		Capitolul 3.1.2. Tehnico-sanitare
			
136	
	Boiler electric, pentru prepararea apei calde, 50l (calitate superioara)
	buc	2,00	
 		Capitolul 3.2. Utilaj in camerele de baie pentru fete (3 buc)
			
		Capitolul 3.2.1. Electricitate
			
137	
	Panou pentru automate 6 buc
	buc	3,00	
 138	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V
	buc	3,00	
 139	354354
	Intrerupator automat 25A
	buc	6,00	
 140	354354
	Intrerupator automat 16A
	buc	3,00	
 		Capitolul 3.2.2. Tehnico-sanitare
			
141	
	Boiler electric, pentru prepararea apei calde, 50l (calitate superioara)
	buc	1,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.