CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria comunei Stăuceni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria comunei Stăuceni
3. Obiectul achiziţiilor  Construcția unor sectoare de drum din com. Stăuceni, str. Barbu Lăutaru

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. Barbu Lautaru			
		1.1. Lucrari pregatitoare			
		1.1.1. Demolarea bordurilor existente			
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m	70,000	
2	TsC03D1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,032	
3	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	0,060	
4	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	13,200	
		1.1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente			
5	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	315,700	
6	DG06B
	Demolarea stratului din beton existent	m3	9,600	
7	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	3,253	
8	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	553,000	
		1.1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existent  la accese si trotuare.			
9	DG03A
	Desfacerea de trotuare din pavajului existent Н=0,04 m      	m2	162,500	
10	DG06B
	Demolarea stratului din beton existent Н=0,10 m  	m3	5,800	
11	PI06A
	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf, K=0,8 	buc	2,000	
12	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	0,128	
13	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	25,500	
		1.1.4. Demolarea fundamentelor existente din beton			
14	DG06B
	Demolarea scarii existente din beton PC 0+89	m3	0,200	
15	DG06B
	Demolarea fundamentului existent din beton PC 0+95 - PC 1+02	m3	1,400	
16	DG06B
	Demolarea fundamentului existent din beton PC 3+08 - PC 3+50	m3	7,800	
17	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	0,094	
18	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	18,880	
		1.1.5. Taierea arborilor			
19	TsG08D
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm 	buc	4,000	
20	TsG06A
	Defrisarea trunchiurilor 	buc	4,000	
21	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	0,001	
22	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	0,090	
		1.1.6. Reamenajarea fantinilor la cota de proiect			
23	DG06B
	Demolarea inelelor din beton	m3	1,466	
24	RpAcF04A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m 	m3	0,407	
25	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	0,015	
26	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	3,220	
27	AcE07C
	Montarea capacelor existent din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	16,000	
		1.2. Terasamente			
28	TsC02D1
	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 1 km, in  rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), gr. II,  Y = 1,7 t/mc. 	100 m3	0,350	
29	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 	t	59,500	
30	TsC02D1
	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 3 km, in  depozit, gr. II,  Y = 1,7 t/mc. 	100 m3	12,760	
31	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	2 168,450	
32	DI96
	Compactarea terasamentului casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)
	100 m3	7,230	
33	DI105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  	100 m3	0,350	
34	TsE03A
	Finisarea manuala 	100m2	8,890	
35	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I 	100 m3	1,330	
36	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	160,000	
37	TsD01A
	Deplasarea pamintului vegetal pe  acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3	133,000	
		1.3. Lucrari de consolidare			
38	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi	100m2	8,890	
		1.4. Amenajarea sistemului rutier			
39	RpAr3E
	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat  D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm  (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	7,000	
40	DA06B2
	Strat drenant, nisip granulatie medie conform GOST 8736-93 H=10 cm (Nisip - 318,12 m3)	m3	289,200	
41	DA12B
	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400 conform GOST 8267-93*. H=20 cm.	m3	569,600	
42	DZ01A
	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment 	m3	453,170	
43	DA10B
	Strat de baza, din materiale granulare conform GOST 23558-94 (50 %), amestecate cu pietris de calcar, moluza, asfalt frezat de la demolare (50 %), stabilizate cu ciment  сorespunzatoare M60, H=14 cm (fara costul amestecate)	m3	359,660	
44	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	1,541	
45	DB19F
	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMAg -I/2,2 SM STB 1033:2008, bitum modificat, H-5cm 	m2	2 569,000	
46	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( бортовой камень БР100.30.15  основание бетон 0,035m3/ml)	m	633,000	
		1.5. Amenajarea strazilor laterale			
		1.5.1. Tip I (407,7 m2)			
47	DA06B2
	Strat drenant, nisip granulatie medie conform GOST 8736-93 H=10 cm (Nisip - 44,85 m3)	m3	40,770	
48	DA12B
	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400 conform GOST 8267-93*. H=20 cm.	m3	81,540	
49	DZ01A
	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment 	m3	71,920	
50	DA10B
	Strat de baza, din materiale granulare conform GOST 23558-94 (50 %), amestecate cu pietris de calcar, moluza, asfalt frezat de la demolare (50 %), stabilizate cu ciment  сorespunzatoare M60, H=14 cm (fara costul amestecate)	m3	57,080	
51	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,245	
52	DB19F
	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMAg -I/2,2 SM STB 1033:2008, bitum modificat, H-5cm 	m2	407,700	
		1.5.2. Tip III (344 m2)			
53	DA06B2
	Strat drenant, nisip granulatie medie conform GOST 8736-93 H=10 cm (Nisip - 37,84 m3)	m3	34,400	
54	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din pietris de calcar, moluza, asfalt frezat, de la demolare intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	3,440	
55	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 , K=-5	100m2	3,440	
		1.6. Amenajarea trotuarului			
56	TsC54B
	Strat de baza din piatra sparta M 400, conform GOST 8267-93, Н= 0,10m	m3	57,800	
57	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6cm tip Caramida (culoare neagra) prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 	m2	577,500	
58	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8. (culoare neagra), asezate pe o fundatie din beton	m	385,000	
		1.7. Instalarea indicatoarelor rutiere			
59	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,000	
60	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	2,000	
61	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	4,000	
		2. str. Tineretului (tronsonul str. Asachi - Barbu Lautaru)			
		2.1. Lucrari pregatitoare			
		2.1.1. Demolarea bordurilor existente			
62	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m	62,000	
63	TsC03D1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,028	
64	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	0,044	
65	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	9,700	
		2.1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existent  la accese si trotuare.			
66	DG03A
	Desfacerea de trotuare din pavajului existent Н=0,04 m      	m2	17,500	
67	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	2,100	
68	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	0,028	
69	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	4,800	
		2.1.3. Taierea arborilor			
70	TsG08D
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm 	buc	2,000	
71	TsG06A
	Defrisarea trunchiurilor 	buc	2,000	
72	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	0,003	
73	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	0,240	
		2.1.4. Reamenajarea fantinilor la cota de proiect			
74	DG06B
	Demolarea inelelor din beton	m3	0,470	
75	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	0,005	
76	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	1,030	
77	AcE07C
	Montarea capacelor existent din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	4,000	
		2.2. Terasamente			
78	TsC02D1
	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 3 km, in  depozit, gr. II,  Y = 1,7 t/mc. 	100 m3	2,530	
79	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	430,610	
80	DI96
	Compactarea terasamentului casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)
	100 m3	1,080	
81	TsE03A
	Finisarea manuala 	100m2	1,640	
82	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I 	100 m3	0,250	
83	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	29,520	
84	TsD01A
	Deplasarea pamintului vegetal pe  acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3	25,000	
		2.3. Lucrari de consolidare			
85	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi	100m2	1,640	
		2.4. Amenajarea sistemului rutier			
86	RpAr3E
	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat  D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm  (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	6,000	
87	DA06B2
	Strat drenant, nisip granulatie medie conform GOST 8736-93 H=10 cm (Nisip - 47,52 m3)	m3	43,200	
88	DA12B
	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400 conform GOST 8267-93*. H=20 cm.	m3	84,600	
89	DZ01A
	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment 	m3	66,500	
90	DA10B
	Strat de baza, din materiale granulare conform GOST 23558-94 (50 %), amestecate cu pietris de calcar, moluza, asfalt frezat de la demolare (50 %), stabilizate cu ciment  сorespunzatoare M60, H=14 cm (fara costul amestecate)	m3	52,780	
91	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,226	
92	DB19F
	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMAg -I/2,2 SM STB 1033:2008, bitum modificat, H-5cm 	m2	377,000	
93	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( бортовой камень БР100.30.15  основание бетон 0,035m3/ml)	m	126,000	
		2.5. Instalarea indicatoarelor rutiere			
94	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	5,000	
95	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	2,000	
96	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	2,000	
97	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	4,000	
		3. str.  B. P. Hasdeu			
		3.1. Lucrari pregatitoare			
		3.1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existent  la accese si trotuare.			
98	DG03A
	Desfacerea de trotuare din pavajului existent Н=0,04 m      	m2	37,600	
99	DG06B
	Demolarea stratului din beton existent Н=0,10 m  	m3	0,700	
100	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	0,022	
101	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	4,300	
		3.1.2. Demolarea fundamentelor existente din beton			
102	DG06B
	Demolarea fundamentelor existente din beton PC 0''+00 - PC 0''+13 (Stanga str. B. P. Hasdeu)	m3	2,500	
103	DG06B
	Demolarea fundamentului existent din beton PC 0''+14 - PC 0''+17 (Stanga str. B. P. Hasdeu)	m3	0,900	
104	DG06B
	Demolarea fundamentului existent din beton PC 0''+21 - PC 0''+39 (Stanga str. B. P. Hasdeu)	m3	3,300	
105	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	0,066	
106	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	13,260	
		3.1.3. Taierea arborilor			
107	TsG08D
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm 	buc	4,000	
108	TsG06A
	Defrisarea trunchiurilor 	buc	4,000	
109	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	0,004	
110	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	0,330	
		3.1.4. Reamenajarea fantinilor la cota de proiect			
111	DG06B
	Demolarea inelelor din beton	m3	0,430	
112	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 	100 m3	0,004	
113	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	0,950	
114	AcE07C
	Montarea capacelor existent din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	3,000	
		3.2. Terasamente			
115	TsC02D1
	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 3 km, in  depozit, gr. II,  Y = 1,7 t/mc. 	100 m3	2,750	
116	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	466,820	
117	DI96
	Compactarea terasamentului casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)
	100 m3	1,150	
118	TsE03A
	Finisarea manuala 	100m2	0,770	
119	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I 	100 m3	0,120	
120	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	13,860	
121	TsD01A
	Deplasarea pamintului vegetal pe  acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3	12,000	
		3.3. Lucrari de consolidare			
122	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi	100m2	0,770	
		3.4. Amenajarea sistemului rutier			
123	RpAr3E
	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat  D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm  (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	14,000	
124	DA06B2
	Strat drenant, nisip granulatie medie conform GOST 8736-93 H=10 cm (Nisip - 50,49 m3)	m3	45,900	
125	DA12B
	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400 conform GOST 8267-93*. H=20 cm.	m3	90,200	
126	DZ01A
	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment 	m3	70,910	
127	DA10B
	Strat de baza, din materiale granulare conform GOST 23558-94 (50 %), amestecate cu pietris de calcar, moluza, asfalt frezat de la demolare (50 %), stabilizate cu ciment  сorespunzatoare M60, H=14 cm (fara costul amestecate)	m3	56,280	
128	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,241	
129	DB19F
	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMAg -I/2,2 SM STB 1033:2008, bitum modificat, H-5cm 	m2	402,000	
130	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( бортовой камень БР100.30.15  основание бетон 0,035m3/ml)	m	123,000	
131	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( бортовой камень БР100.30.15 после разборки  основание бетон 0,035m3/ml)	m	76,000	
		3.5. Amenajarea trotuarului			
132	TsC54B
	Strat de baza din piatra sparta M 400, conform GOST 8267-93, Н= 0,10m	m3	1,000	
133	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6cm tip Caramida (culoare neagra) prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 	m2	9,900	
		3.6. Instalarea indicatoarelor rutiere			
134	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	5,000	
135	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	2,000	
136	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	2,000	
137	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	4,000	
		4. Amenajarea marcajului rutier 			
138	DF17A
	Amenajarea marcajului rutier (alb)	m2	148,200	
139	DF17A
	Amenajarea marcajului rutier (rosu)	m2	18,500