"Lucrari de amenajarea trotuarului si a pavilionului pe marginea drumului L400"R-25-Drum de acces spre or.Nisporeni",km 6,3-7,5
(8682-1-AR)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Pavilion pentru pasageri. Lucrari de constructii
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu
	m3	7,80	
 2	PD02A
	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete
	kg	20,92	
 3	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	8,00	
 4	CP23A
	Prepararea si turnarea  betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi,  stilpi, piloti, cu sectiunea regulata
	m3	0,85	
 5	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 
	m2	20,00	
 6	CP01A
	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (Bloc fundatie BF-1)
	buc	2,00	
 7	CP01A
	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (Bloc fundatie BF-1)
	buc	2,00	
 8	CP08A
	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale( Panou de perete P-1)
	buc	2,00	
 9	CP08A
	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale( Panou de perete P-2)
	buc	2,00	
 10	CP08A
	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale( Placa de acoperis P-3)
	buc	2,00	
 11	CP08A
	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale( Placa de acoperis P-4)
	buc	6,00	
 12	CP08A
	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale( Placa de parapet P-5)
	buc	1,00	
 13	CP08A
	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale( Placa decorotiva P-6)
	buc	1,00	
 14	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2	0,20	
 15	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3	3,65	
 16	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	1,30	
 17	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu
	m2	20,00	
 18	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	2,00	
 19	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare
	buc	4,00	
 20	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	60,50	
 21	RpCJ18A
	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi
	m2	60,50	
 22	RpCJ18A
	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 2 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi 
	m2	60,50	
 23	CF13B
	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu terasit,  dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm,  iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm 
	m2	16,95	
 24	CN09A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual 
	m2	60,50	
 25	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
	m2	24,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.