Здание Инспектората полиции мун.Комрат по ул.Третьякова,  №20	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Общестроительные работы
			
		Capitolul 1.1. Кровельные работы
			
		Capitolul 1.1.1. Демонтажные работы
			
1	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов=27м, водосточных труб=18)
	m	45,000
	
 2	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)
	m2	356,400
	
 3	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли  без повторного использования материалов)
	m2	356,400
	
 4	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку материалов)
	m2	356,400
	
 5	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки  парапета из блоков пильного известняка)
	m3	12,800
	
 6	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - частичная разборка 4-х слойной кровли:под опорные подушки)
	m2	2,500
	
 7	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки кровли из цементного раствора местами толщ.40мм)
	m2	2,500
	
 8	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка  утеплителя из гранулированного керамзита толщ. до 300мм))
	m3	0,800
	
 9	RpEO01A
	Demontarea suportului cu un brat (Демонтаж однорожковых кронштейнов уличного освещения на парапете)
	buc	4,000
	
 10	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка  кровли из асбоцементных листов с обрешеткой над котельной)
	m2	25,200
	
 11	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка  кровли из асбоцементных листов с обрешеткой над  входом в подвал)
	m2	12,400
	
 12	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка  кровли из асбоцементных листов с обрешеткой над  входом в здание)
	m2	4,000
	
 13	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.  (Разборка деревянной  подшивки с каркасом над входом в здание )
	m2	4,000
	
 14	TrI1AA01F3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м -  3 категории) -строительных отходов вручную
	t	16,000
	
 15	TsI50A3
	Transportarea  gunoiului de constructie  cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	16,000
	
 		Capitolul 1.1.2. Монолитный пояс и опорные подушки
			
16	RCsU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для  анкеров  в существующем поясе здания в шахматном порядке )
	buc	98,000
	
 17	RpCR01AFприм
	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi  (Прочистка полосы ж.б. пояса, уборка мусора,  устройство насечек, обработка поверхности бетоноконтактом   перед укладкой бетона на пояс )
	m2	34,000
	
 18	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс и опорные подушки)
	m2	49,800
	
 19	CC02D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  А3, диаметром 12мм, для монолитного пояса и опорных подушек, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	438,000
	
 20	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  А1 диаметром  6мм включительно, для монолитного пояса и опорных подушек, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	83,000
	
 21	CC02D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  А1 диаметром 12мм -анкера длиной 730мм, для монолитного пояса и опорных подушек, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	64,000
	
 22	CA04K
	Beton turnat  grinzi, cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонноно монолитного пояса и опорных подушек, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка насосом, бетон класса...)
	m3	10,200
	
 		Capitolul 1.1.3. Кровля
			
23	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием-мауэрлатов, стойки сечением 120*120мм)
	m3	1,500
	
 24	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием-прогоны, подкосы и диагонали сечением 120*150мм)
	m3	1,840
	
 25	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием -стропильная нога длиной 7500мм, нарожники, связи -все сечением 70*150мм )
	m3	4,880
	
 26	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием-кобылки, затяжки, накладки сечением 50*150, 40*120мм)
	m3	1,590
	
 27	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка соединительных элементов и болтов на каркас кровли, недостающих по норме)
	kg	134,800
	
 28	CN27A1
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических соединительных элементов кровли, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)
	t	0,254
	
 29	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: мауэрлатов, балок, стропильных и диагональных ног, затяжек, прогонов и т.д.)
	m3	9,810
	
 30	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из необработанных хвойных досок сечением 100*30мм=1268мп=3,8м3  по проекту)
	m2	340,000
	
 31	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) -антиконденсатная пленка в комплексе с прижимной планкой
	m2	340,000
	
 32	цена рыночная
	Прижимная рейка сечением 50*25мм*360м
	m3	0,450
	
 33	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:обрешетки и прижимной планки (расчет по площади обрешетки и планки)
	100m2	3,840
	
 34	CN51K
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки и рейки)
	100m2	3,840
	
 35	CD65G
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50,  inaltimeа etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича размером 250х120х65 мм, карнизных пазух, с приготовлением раствора  М-50 вручную, высотой этажа до 4 м) -заделка карнизных пазух
	m3	1,600
	
 36	CE42A
	Executarea lucarnelor  (Устройство каркаса  и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок -7,8м2 с открывающимися створками для доступа на кровлю с чердака)
	buc	2,000
	
 37	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)-коньковые элементы -70мп, ендовые (декоративная планка) 16мп, Ендовые (нижний лист+ примыкания-32м2)-цвет согласно проекта
	m2	340,000
	
 38	CK26Dмод
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка снегозадержателей длиной одной штуки 2м всего 38шт)
	m	76,000
	
 39	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф100мм - цвет согласно проекта)
	m	82,000
	
 40	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф100мм - в том числе воронки -8шт в комплекте)
	m	72,000
	
 41	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor  (Обрешетка под подшивку кровли из необработанных хвойных досок сечением 100*30мм и брус 50*50мм=216мп=0,65м3  по проекту)
	m2	56,000
	
 42	CD07B
	Подшивка din panouri din tabla cutata  Н=8мм prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка карнизных свесов листами профнастила Нпрофиля-8мм на самонарезных болтах под деревянную обрешетку из бруса и доски)
	m2	56,000
	
 		Capitolul 1.1.4. Пожарная лестница на кровлю
			
43	RpCP19A
	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta (Изготовление и монтаж пожарной лестницы из профиля 32*4мм=60,6кг, 25*3=32,16кг, полоса 40*4=54,9кг, 80*4=11,3кг и распорный болт М12 дл.0,2м=20шт)
	kg	159,000
	
 44	CN27A1
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических поверхностей пожарной лестницы при применении еще одного дополнительного слоя сурика)
	t	0,159
	
 		Capitolul 1.1.5. Козырек над входом
			
45	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: профильная труба 80*3мм, 30*3мм для каркаса козырька (стойки, прогоны, фермы)  и перила из профтрубы 40*20*2мм=23,8кг)
	kg	452,800
	
 46	CN27A1
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических конструкций козырька и перил, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)
	t	0,453
	
 47	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли козырька из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм=0,26м3/86,4мп)
	m2	15,000
	
 48	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)-козырек-цвет согласно проекта
	m2	13,600
	
 49	CD07B
	Подшивка din panouri din tabla cutata  Н=8мм prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка козырька листами профнастила Нпрофиля-8мм на самонарезных болтах)
	m2	15,000
	
 50	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетонирование стоек козырька, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами,  бетон класса В15)
	m3	0,200
	
 		Capitolul 1.1.6. Котельная
			
51	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли козырька из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм=0,18м3 шаг 500мм)
	m2	27,000
	
 52	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа Н=35мм с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, на поверхности  до 40 м2 включительно) с примыканиями кровли к стене здания-4м2
	m2	27,000
	
 53	CD07B
	Подшивка din panouri din tabla cutata  Н=8мм prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка котельной листами профнастила Нпрофиля-8мм на самонарезных болтах)
	m2	16,000
	
 		Capitolul 1.1.7. Вход в подвал
			
54	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса кровли(балки, стойки, обрешетка) с антисептированием)
	m3	1,000
	
 55	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа Н=35мм с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, на поверхности  до 40 м2 включительно) с примыканиями кровли к стене здания-4м2
	m2	27,000
	
 		Capitolul 1.1.8. Реконструкция пожарной лестницы
			
56	CH10C
	Confectionare si repararea scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Изготовление и ремонт существующей пожарной лестницы с установкой новых элементов(стойки, косоуры, площадка, ограждения)-см.проект )
	kg	240,200
	
 57	CN27A1
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических поверхностей пожарной лестницы при применении еще одного дополнительного слоя сурика)
	t	0,240
	
 58	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетонирование стоек, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами,  бетон класса В15)
	m3	0,200

						

	
Proiectant    Мавроди Н.	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.