Canalizarea satului Mateuti, 
raionul Rezina	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 2-2-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Camin de vizitare  N1			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,170	
 2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3	0,010	
 3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,320	
 4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,120	
 5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,000	
 6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,170	
 7	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km 	t	1,700	
 8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,010	
 9	CA02C	Beton simplu M50 turnat  in egalizari	m3	0,230	
 10	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,540	
 11	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	
 12	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	
 13	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	
 14	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	
 15	AcE13B1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	
 16	AcE13B1	Capac din metal	buc	1,000	
 17	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg [MC2 4кг]	kg	7,200	
 18	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,007	
 19	CA04F	Beton M150 (вокруг колец)	m3	0,140	
 20	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20 mm]  (1 пол)	m2	0,800	
 21	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus  pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade	m2	-0,800	
 22	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	0,800	
 23	IzF04F К=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (2straturi) - (2-стены)	m2	4,600	
 24	AcD24A
	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m 	m2	4,600	
 25	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv  	m2	4,600	
 26	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,830	
 27	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  (под отмостку)	m3	1,650	
 28	DE12C
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	8,220	
 		Capitolul 2. Statia de epurare.- Separator de grasimi. Bazin de omogenizare, egalizare si pompare. Platforma pentru grasimi.  N3,4,12.			
		Capitolul 2.1. A. Infrostructura.			
29	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	2,730	
 30	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,140	
 31	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	6,740	
 32	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3	2,400	
 33	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (то же, вручную)	m3	33,000	
 34	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	2,730	
 35	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km 	t	193,800	
 36	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 	100 m3	1,140	
 37	CA02C	Beton simplu M50 turnat  in egalizari	m3	3,250	
 38	CA03G
	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice,  in placa de fundatii FM-1 (R-13,14)	m3	10,580	
 39	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	62,690	
 40	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii 	kg	679,420	
 41	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,800	
 42	CA03F
	Beton simplu  turnat in pereti sub cota zero M150  PM-1 (R12,16)	m3	8,500	
 43	CA03G
	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice la pereti  PM-1 (R-16)	m3	39,130	
 44	CC02I
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm 	kg	21,550	
 45	CC02J
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	1 607,380	
 46	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	196,230	
 47	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24,000	
 48	CL17C	Scoabe  SC-1 	kg	59,760	
 49	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,060	
 50	CA04F	Beton M200 turnat in placi  Pa1 (R-21)	m3	3,100	
 51	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi	kg	3,000	
 52	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi	kg	553,370	
 53	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi 	m2	26,440	
 54	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	44,000	
 55	CL18A	Capac metalic  C-1 [R-22] -4 buc	kg	159,600	
 56	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,160	
 57	RpCO08I	Inlocuirea balamalelor	buc	8,000	
 58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss - ''A''	m2	22,000	
 59	IzF10B
	Strat termoizolator la pardoseli, din placi din polistiren celular gr.120mm,  lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale 	m2	22,000	
 60	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de pergamin	m2	22,000	
 61	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	22,000	
 62	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	2,850	
 63	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm) - ''B''	m2	22,000	
 64	CG01A1 K=-2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade 	m2	-22,000	
 65	IzF04B  K=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (2 straturi)	m2	22,000	
 66	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	22,000	
 67	CG01A1 K=-2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade 	m2	-22,000	
 68	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	23,500	
 69	IzF04F К=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (2straturi) - ''C''	m2	70,300	
 70	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	70,300	
 		Capitolul 2.2. B.Suprastructura. Camera echipamentelor [R-15]			
71	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	16,080	
 72	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	8,240	
 73	CA04F
	Beton M200 turnat in stilpi Sm1,  beton marfa  si turnarea cu mijloace clasice [R-20]	m3	1,920	
 74	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,000	
 75	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	69,120	
 76	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 	m2	19,200	
 77	CA04F
	Beton M150 turnat in buiandrugi,  beton marfa  si turnarea cu mijloace clasice [B1,B2,B3] R-20	m3	0,400	
 78	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in buiandrugi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,180	
 79	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  buiandrugi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	33,260	
 80	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,050	
 81	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,000	
 82	CA04F
	Beton M200 turnat in plansee [Pa2] si turnarea cu mijloace clasice [R-23]	m3	3,300	
 83	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,000	
 84	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	553,370	
 85	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi  exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	25,330	
 86	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	50,000	
 87	CA04F
	Beton M200 turnat in centura monolita  si turnarea cu mijloace clasice Cm1 [R-23]  ()	m3	3,420	
 88	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in centura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,520	
 89	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	140,620	
 90	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	16,480	
 91	CA04F	Beton M150 beton marfa  turnarea cu mijloace clasice 	m3	3,300	
 92	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,770	
 93	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei;  grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,770	
 94	CE30A	Asterala la invelitori (0.41m3) 	m2	60,000	
 95	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,410	
 96	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,410	
 97	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	6,300	
 98	CE17A	Pelicula anticondensat	m2	60,000	
 99	CE21A
	 Burlane rotunde, cu D=80мм, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele	m	12,000	
 100	CE07A	Invelitori din tigla metalica ,,Lider''	m2	60,000	
 101	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	64,000	
 102	CE19A
	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	26,000	
 103	CL18A	Capac metalic  C-1 [R-22] -4 buc	kg	138,000	
 104	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - MP-1	kg	21,600	
 105	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,160	
 106	RpCO08I	Inlocuirea balamalelor	buc	8,000	
 107	CE17A	Pelicula cerdac	m2	22,000	
 108	IzF10B	Strat termoizolator din placi din polistiren gr.100mm	m2	22,000	
 109	IzF18B
	Strat suport de egalizare executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 pe suprafete orizontale , aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	22,000	
 110	CK57A
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2  (F-1,2)	m2	1,980	
 111	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 	m	2,300	
 112	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	2,300	
 113	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,520	
 114	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	
 115	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20 mm]	m2	22,000	
 116	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus  pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se scade	m2	-22,000	
 117	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	19,800	
 118	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,000	
 119	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,000	
 120	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	22,000	
 121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor si peretilor	m2	70,000	
 122	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan si pereti	m2	70,000	
 123	IzF54A
	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expondat - 40mm cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2	62,200	
 124	CF30A
	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" 	m2	62,200	
 125	CA03F
	Beton simplu M150 turnat cu mijloace clasice,  in fundatii sub cota zero (R-17)  {крыльцо ''A''}	m3	0,684	
 126	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp sub trepte  (8cm)	m2	2,340	
 127	CG22A5 K=-2
	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 	m2	-2,340	
 128	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20 mm]	m2	2,340	
 129	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus  pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se scade	m2	-2,340	
 130	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	2,340	
 		Capitolul 3. Module de epurare biolojica  N5			
131	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,800	
 132	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	1,800	
 133	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,300	
 134	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (под резервуар)	m3	34,800	
 135	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (прим.9  R-28)	m3	113,500	
 136	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 	m3	113,500	
 137	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,270	
 138	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km 	t	612,000	
 139	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,600	
 140	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee 	m3	180,000	
 141	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  (под отмостку)	m3	1,410	
 142	DE12C
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	14,100	
 		Capitolul 4. Camin dotat cu dozator cu tablete de clor  N6			
143	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,180	
 144	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3	0,100	
 145	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,490	
 146	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,120	
 147	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000	
 148	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,180	
 149	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km 	t	17,000	
 150	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	
 151	CA02C	Beton simplu M50 turnat  in egalizari	m3	0,380	
 152	AcE14B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 	m3	1,340	
 153	AcE14B1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	
 154	AcE14B1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27м3)	buc	1,000	
 155	AcE14B1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	
 156	AcE14B1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	
 157	AcE14B1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	
 158	AcE13B1	Capac din metal	buc	1,000	
 159	AcE13B1	Scoabe [3,6 kg]	buc	4,000	
 160	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg [MC1,MC2 по 4шт]	kg	16,000	
 161	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,100	
 162	CA04F	Beton M150 (вокруг колец)	m3	0,220	
 163	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20 mm]  (1 пол)	m2	1,770	
 164	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus  pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade	m2	-1,770	
 165	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	1,770	
 166	IzF04F К=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (2straturi) - (2-стены)	m2	8,570	
 167	AcD24A
	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m 	m2	9,710	
 168	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv  	m2	9,710	
 169	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,710	
 170	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  (под отмостку)	m3	1,260	
 171	DE12C
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	6,280	
 		Capitolul 5. Bazin de contact  N7			
172	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,100	
 173	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,100	
 174	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3	0,120	
 175	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,260	
 176	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,140	
 177	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000	
 178	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,200	
 179	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km 	t	20,400	
 180	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,120	
 181	CA02C	Beton simplu M50 turnat  in egalizari	m3	0,380	
 182	AcE14B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 	m3	1,870	
 183	AcE14B1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	
 184	AcE14B1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	
 185	AcE14B1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	
 186	AcE14B1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	
 187	AcE13B1	Capac din metal	buc	1,000	
 188	AcE13B1	Scoabe [7.2 kg]	buc	8,000	
 189	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg [MC-1 9buc,MC-2  4шт]	kg	27,000	
 190	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,114	
 191	CA04F	Beton M150 (вокруг колец)	m3	0,330	
 192	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20 mm]  (1 пол)	m2	1,770	
 193	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus  pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade	m2	-1,770	
 194	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	1,770	
 195	IzF04F К=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (2straturi) - (2-стены)	m2	14,220	
 196	AcD24A
	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m 	m2	16,120	
 197	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv  	m2	16,120	
 198	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	16,120	
 199	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  (под отмостку)	m3	1,260	
 200	DE12C
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	6,280	
 		Capitolul 6. Camin pentru luarea probelor  N8  (R-31)			
201	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,280	
 202	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3	0,020	
 203	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,530	
 204	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,220	
 205	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000	
 206	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,280	
 207	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km 	t	3,400	
 208	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	
 209	CA02C	Beton simplu M50 turnat  in egalizari	m3	0,230	
 210	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,710	
 211	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	
 212	AcE13A1	Elemente prefabricat pt. camine КЦ10-6 (0,17м3)	buc	1,000	
 213	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	
 214	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	
 215	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	
 216	AcE13B1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	
 217	AcE13B1	Capac din metal	buc	1,000	
 218	AcE13B1	Scoabe  (5,4кг)	buc	6,000	
 219	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg [MC1,MC2 по 4кг]	kg	16,000	
 220	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,016	
 221	CA04F	Beton M150 (вокруг колец)	m3	0,280	
 222	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20 mm]  (1 пол)	m2	0,800	
 223	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus  pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade	m2	-0,800	
 224	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	0,800	
 225	IzF04F К=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (2straturi) - (2-стены)	m2	6,860	
 226	AcD24A
	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m 	m2	6,860	
 227	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv  	m2	6,860	
 228	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	5,710	
 229	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  (под отмостку)	m3	1,650	
 230	DE12C
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	8,220	
 		Capitolul 7. Diversarea in emisar  N9  (R-32)			
231	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,150	
 232	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3	0,010	
 233	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,250	
 234	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,100	
 235	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,000	
 236	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,130	
 237	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km 	t	1,700	
 238	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,010	
 239	CA02C	Beton simplu M50 turnat  in egalizari	m3	0,230	
 240	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,540	
 241	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	
 242	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	
 243	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	
 244	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	
 245	AcE13B1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	
 246	AcE13B1	Capac din metal	buc	1,000	
 247	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg [MC2 4кг]	kg	7,200	
 248	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,007	
 249	CA04F	Beton M150 (вокруг колец)	m3	0,140	
 250	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20 mm]  (1 пол)	m2	0,800	
 251	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus  pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade	m2	-0,800	
 252	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	0,800	
 253	IzF04F К=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (2straturi) - (2-стены)	m2	4,600	
 254	AcD24A
	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m 	m2	4,600	
 255	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv  	m2	4,600	
 256	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,830	
 257	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire  (под отмостку)	m3	1,650	
 258	DE12C
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	8,220	
 		Capitolul 8. Platforma pentru depozitarea sacilor cu namol  N13			
259	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,120	
 260	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind 	m3	4,120	
 261	CA03G
	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice,  in fundatii. (R-36)	m3	3,600	
 262	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 	kg	167,060	
 263	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,300	
 		Capitolul 9. Platforma pentru generator N16			
264	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,500	
 265	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (разбрасывание по территории)	m3	1,500	
 266	TsC54A	Strat de fundatie din nisip  (прим.5  R-41)	m3	0,600	
 267	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 	m3	0,600	
 268	CA03G
	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice,  in fundatii,  Pf-3 (R-42)	m3	0,580	
 269	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	26,920	
 270	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 	kg	8,150	
 271	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,650	
 		Capitolul 10. Casuta paznicului  N15			
272	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,110	
 273	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,100	
 274	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,630	
 275	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080	
 276	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,000	
 277	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,110	
 278	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km 	t	17,000	
 279	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	
 280	CA02C	Beton simplu M50 turnat  in egalizari  (подготовка)	m3	0,770	
 281	CA03G	Beton armat M200 turnat in centura 	m3	2,000	
 282	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 	kg	21,200	
 283	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv 	kg	40,000	
 284	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului 	m2	7,800	
 285	CA09A1
	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier 	m3	6,400	
 286	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,120	
 287	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si parapet cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	12,030	
 288	CA04F	Beton M200 turnat in plansee 	m3	1,920	
 289	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	112,500	
 290	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	67,600	
 291	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi  exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	17,500	
 292	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	35,000	
 293	CA04F	Beton M200 turnat in buiandrugi  [Bd1] 	m3	0,200	
 294	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,400	
 295	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	12,500	
 296	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,300	
 297	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2,000	
 298	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	9,660	
 299	IzF10A	Strat termoizolator din placi de polisteren-ciment -100 mm	m2	9,660	
 300	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  	m3	0,480	
 301	IzF18B
	Strat suport de egalizare executat cu mortar de ciment  M100 pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	9,660	
 302	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor cu praimer ,,IMPERTEN PRIMER,,	m2	9,660	
 303	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase,,LAPEN POL4''[str.inferior]  ,,DILER PE ARD 4'' [str.superior] modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 	m2	9,660	
 304	CE19A
	Jgheaburi semirotunde, cu D=10,0 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	2,600	
 305	CE21A
	 Burlane rotunde, cu D=10,0 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	6,000	
 306	CK57B	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	2,160	
 307	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,570	
 308	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,570	
 309	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu sticla	m2	2,210	
 310	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,310	
 311	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [80 mm]	m2	9,400	
 312	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa M100  in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-9,400	
 313	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [15 mm]	m2	9,400	
 314	CG01A1 k=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus  pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se scade	m2	-9,400	
 315	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	9,400	
 316	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	10,200	
 317	CF07A
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, executate manual la tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit 	m2	9,400	
 318	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,320	
 319	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,120	
 320	CA03F	Beton simplu  M150 turnat in fundatii la scari	m3	0,850	
 321	CG22A
	Pardoseli din beton simplu M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)	m2	2,900	
 322	CG22A5 K=-2
	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat	m2	-2,900	
 323	CG22A
	Pardoseli din beton simplu M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (2cm)	m2	2,900	
 324	CG22A5 K=-8
	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat	m2	-2,900	
 325	IzF54B
	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat - 80 mm	m2	34,870	
 326	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat 	m2	34,870	
 327	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (oтмостка)	m3	1,840	
 328	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	18,400	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.