CAIET DE SARCINI

Obiectul:  Reparaţia podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul, or. Chişinău   
  
Autoritatea 
contractantă:     Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1
                                       Reconstructia retelei de contact (demontare)
(denumirea lucrări)
№
crt.	Simbol norme, cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,4000	
 2	CP50D
	Demontare. k=0.8 , Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate peste 1,5  t.  - ФСБ 24.6.6-Т  1,96t/buc = 125,44	buc	64,0000	
 3	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Stilp existent OC-1.0-11,0 ,23800kg, Postament PL-1+stilp SL-1+piese de fixare=409,7+619,7+7,3=1036.7kg/buc *16buc=16587,20kg+23800kg=40387,20kg)	kg	40 387,2000	
 4	33-04-042-1
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior 1,8 t/buc = 5,4 t.	buc	3,0000	
 5	TrI1AF08A4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1  (Погрузка материалов - металлические отходы -, с переноской до 10 м - группы F2A - , с площадки в авто 1 категории)	t	171,2300	
 6	TrB22D1B1
	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m  (Транспортировка материалов пневматическим краном расположенным неподвижно на позиции, 10 тс, вес материалов 0,5 - 1 т и высота подъёма  0-6 м)	t	171,2300	
 7	TsI50B1
	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km 	t	93,8800	
 8	TRI1AA09C1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau  teren	t	93,8800	
 		Capitolul 2.  Lucrari de  demontare 			
		Capitolul 2.1. retele existente  			
9	08-02-306-2 k=0.5
	Demontare Izolatoare de sectionare pentru troleibuz	buc	57,0000	
 10	08-02-303-2 k=0.5
	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажимы)	buc	99,0000	
 11	08-02-305-1 k=0.5
	Bratara pe stilp	buc	32,0000	
 12	08-02-301-4 k=0.5
	Demontare .Consola pe stilpi montati, de troleibuz de 6 metri	buc	52,0000	
 13	08-02-309-2 k=0.5
	Demontare.  Suport curb  	buc	1,0000	
 14	08-01-016-1k=0.5
	Dispozitiv de siguranta, tensiune ( муфта МЗН-100)(demontare)	buc	18,0000	
 15	33-04-014-1 k=0.5
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta LED (demontare)	buc	20,0000	
 16	08-02-363-1k=0.5
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(demontare )	buc	20,0000	
 17	08-01-082-1 k=0.5
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (ES-1500, KZEP-13  demontare) 	100 buc	0,6000	
 18	RpER12A
	Demontarea ghirlandei de becuri decorative (Демонтаж гирлянды из декоративных ламп)	buc	18,0000	
 19	RpER13A
	Demontarea conectorului (Демонтаж соедительного штепселя)	buc	18,0000	
   		Capitolul 2.2. Retele temporare demontare			
20	08-02-312-1k=0.5
	Demontare conductor de contact la troleibuz, la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata, deschidere (panou) pina la 60 m	km	0,8800	
 21	08-02-312-2 k=0.5
	Demontare conductor de contact la troleibuz, la suspendare semicompensata, pe coarde inclinate	km	0,0400	
 22	08-02-304-1 k=0.5
	Demontare ,Ancorare cablu de otel, L=23m	buc	8,0000	
 23	08-02-304-1 k=0.5
	Demontare ,Ancorare medie a conductorului de contact de troleibuz, L=20m	buc	8,0000	
 24	08-02-303-7 k=0.5
	Demontare ,Cablu de otel, longitudinal-portant	km	1,4400	
 25	08-02-309-2 k=0.5
	Demontare ,Suport curb (КД-10,КД-25)	buc	8,0000	
 26	08-02-307-1k=0.5
	Demontare ,Suspensie de tavan, fara captusiri de lemn (подвеска парная)	buc	6,0000	
 27	08-02-307-2 k=0.5
	Demontare ,Nod de suspendare a cablului longitudinal-portant la traversa flexibila	1 ansamblu	32,0000	
 28	08-02-307-1 k=0.5
	Demontare ,Suspensie de tavan, fara captusiri de lemn (подвес)	buc	72,0000	
 29	08-02-306-2 k=0.5
	Demontare ,Izolatoare de sectionare pentru troleibuz ИКП	buc	16,0000	
 30	08-02-306-3 k=0.5
	Demontare ,Izolator de sectionare al troleibuzului la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata (ИП-2)	buc	56,0000	
 31	08-02-306-2 k=0.5
	Demontare ,Izolatoare de sectionare pentru troleibuz(911.150.200)	buc	4,0000	
 32	08-02-303-2 k=0.5
	Demontare ,Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажим ЗАПО 911.310.100)	buc	8,0000	
 33	08-02-303-2 k=0.5
	Demontare ,Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажим для троса HЭ497.00.00.00СБ, ЗКК)	buc	136,0000	
 34	08-02-303-2 k=0.5
	Demontare ,Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажим ДК 36.00.00А СБ)	buc	16,0000	
 35	08-02-303-2 k=0.5
	Demontare ,Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажим СЗ-III HЭ 029.02.00А)	buc	144,0000	
 36	08-01-016-1 k=0.5
	Demontare ,Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV(кольцо воздушное 62.00.00-1)	buc	8,0000	
 37	08-01-016-1 k=0.5
	Dispozitiv de siguranta, tensiune ( муфта МЗН-100)	buc	7,0000	
 38	08-02-366-1 k=0.5
	Demontare ,Placa cu izolatori pe tirant tranversal, cantitate pivoti: 2(пластина 694.00.005)	buc	16,0000	
 39	08-01-016-1 k=0.5
	Demontare ,Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV(серьга)	buc	20,0000	
 40	08-01-016-1 k=0.5
	Demontare ,Dispozitiv de siguranta, tensiune ( ушко)	buc	16,0000	
 41	08-02-305-1 k=0.5
	Demontare ,Bratara pe stilp	buc	12,0000	
 42	
	Valoarea materialelor  restituite in urma demontarii se determina in timpul lucrarilor efectuate dintre benificiar si antreprenor.	buc	0,0000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Deviz-oferta № 2-1-2
Retele de contact si tractiune
(denumirea lucrări)
 №
crt.	Simbol norme, cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	

1	2	3	4	5	
		Раздел 1. Lucrari de constructie			
1	TsA16F1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren tare(groapa de fundatie sub stilpi)	m3	40,0000	
 2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	0,4000	
 3	TsI50B1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km 	t	64,0000	
 4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4000	
 5	31
	Fundatie pentru piloni	buc	0,0000	
 6	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. B15	m3	40,0000	
 7	
	Beton B15	m3	40,0000	
 8	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	158,1200	
 9	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	384,0000	
 10	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	167,6000	
 11	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	30,0000	
 12	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,0000	
 13	
	Pilon din beton armat CK120-12	buc	2,0000	
 14	
	Pilon din beton armat CK120-17	buc	8,0000	
 15	33-01-016-1
	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (ОКСТф-2000-12, м=1533kg)	t	24,5280	
 16	
	Piloni din otel ОКСТф-2000-12,0 	buc	16,0000	
 17	
	Stilpi SL-1 (procurare 4buc)(montare 16buc)	buc	0,0000	
 18	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  - hmed=5,0cm	m2	38,4000	
 19	CG01A1 K=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 	m2	38,4000	
 20	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	4,5600	
 21	CP50D
	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate peste 1,5  t.  - ФСБ 24.6.6-Т	buc	64,0000	
 22	
	Element  prefabricat - ФСБ 24.6.6-Т	buc	16,0000	
 23	CL26A
	Rame metalice gata confectionate - postament PL-1 (montare)	kg	6 555,2000	
 24	
	Rame metalice gata confectionate - postament PL-1 - 4buc	kg	1 638,8000	
 25	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare ( stilp SL-1+piese de fixare=619,7+7,3=627kg/buc )	t	10,0320	
 26	
	Piloni din otel SL-1 d273*8mm, m=619.7kg/buc	buc	4,0000	
 27	
	Piese de fixare a stilpului 4 buc	kg	29,2000	
 28	IzD11B
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc-	t	4,1500	
 		Раздел 2. Lucrari de montare.			
		Раздел 2.1. Retele existente			
29	08-02-311-3
	Conductor de contact la troleibuz, pe dreapta si pe curba cu raza peste 30 m (16buc L=23m, 12buc L=27m)	km	0,3460	
 30	08-02-303-7
	Cablu de otel, longitudinal-portant	km	0,7600	
 31	08-01-016-1
	Dispozitiv de siguranta, tensiune ( муфта МЗН-100)	buc	28,0000	
 32	08-02-303-2
	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажим для троса HЭ497.00.00.00СБ, ЗКК)	buc	88,0000	
 33	08-02-306-3
	Izolator de sectionare al troleibuzului la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata (ИП-2)	buc	44,0000	
 34	08-02-305-1
	Bratara pe stilp	buc	32,0000	
 35	08-02-307-2
	Nod de suspendare a cablului longitudinal-portant la traversa flexibila	1 ansamblu	32,0000	
 36	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(4 buc vechi,montare )	buc	20,0000	
 37	
	Consola cu un brat 1K1 -2-2.5-04-Tp57	buc	16,0000	
 38	33-04-014-1
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta LED( existente ,numai montare) 	buc	20,0000	
 39	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (ES-1500 existente ,numai montare) 	100 buc	0,2000	
 40	RpER07A
	Montarea ghirlandei de becuri decorative (Монтаж гирлянды из декоративных ламп)(existent, numai montare) 	buc	18,0000	
 41	RpER08A
	Montarea conectorului (Монтаж соединительного штепселя)(existent, numai montare) 	buc	18,0000	
 42	RpER10A
	Revizia ghirlandei de becuri decorative (Осмотр гирлянды из декоративных ламп)	buc	18,0000	
   		Раздел 2.2. Retele temporare 			
43	08-02-312-1
	Conductor de contact la troleibuz, la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata, deschidere (panou) pina la 60 m, (L=24m, 5buc)	km	0,0600	
 44	08-02-312-1
	Conductor de contact la troleibuz, la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata, deschidere (panou) pina la 60 m	km	0,8800	
 45	08-02-312-2
	Conductor de contact la troleibuz, la suspendare semicompensata, pe coarde inclinate	km	0,0400	
 46	08-02-304-1
	Ancorare cablu de otel, L=23m	buc	8,0000	
 47	08-02-304-1
	Ancorare medie a conductorului de contact de troleibuz, L=20m	buc	8,0000	
 48	08-02-303-7
	Cablu de otel, longitudinal-portant	km	1,4400	
 49	08-02-309-2
	Suport curb (КД-10,КД-25)	buc	10,0000	
 50	08-02-307-1
	Suspensie de tavan, fara captusiri de lemn (подвеска парная)	buc	13,0000	
 51	08-02-307-2
	Nod de suspendare a cablului longitudinal-portant la traversa flexibila	1 ansamblu	48,0000	
 52	08-02-307-1
	Suspensie de tavan, fara captusiri de lemn (подвес)	buc	72,0000	
 53	08-02-305-1
	Bratara pe stilp	buc	47,0000	
 54	08-02-306-2
	Izolatoare de sectionare pentru troleibuz	buc	40,0000	
 55	08-02-306-3
	Izolator de sectionare al troleibuzului la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata (ИП-1)	buc	10,0000	
 56	08-02-306-3
	Izolator de sectionare al troleibuzului la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata (ИП-2)	buc	117,0000	
 57	08-02-306-2
	Izolatoare de sectionare pentru troleibuz(911.150.200)	buc	8,0000	
 58	08-02-303-2
	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажим ЗАПО 911.310.100)	buc	8,0000	
 59	08-02-303-2
	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажим для троса HЭ497.00.00.00СБ, ЗКК)	buc	282,0000	
 60	08-02-303-2
	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажим ДК 36.00.00А СБ)	buc	36,0000	
 61	08-02-303-2
	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажим ЗСТБ НЭ387.00.00.00)	buc	10,0000	
 62	08-02-303-2
	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажим СЗ-III HЭ 029.02.00А)	buc	144,0000	
 63	08-01-016-1
	Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV(кольцо воздушное 62.00.00-1)	buc	16,0000	
 64	08-01-016-1
	Dispozitiv de siguranta, tensiune ( муфта МЗН-100)	buc	18,0000	
 65	08-02-366-1
	Placa cu izolatori pe tirant tranversal, cantitate pivoti: 2(пластина 694.00.005)	buc	32,0000	
 66	08-01-016-1
	Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV(серьга)	buc	42,0000	
 67	08-02-301-1
	Consola pe stilpi montati, unilaterala, de tramvai si troleibuz (  COУ)	buc	4,0000	
 68	08-01-016-1
	Dispozitiv de siguranta, tensiune ( ушко)	buc	36,0000	
 69	08-02-301-4
	Consola pe stilpi montati, de troleibuz de 6 metri,(КТП-4А)	buc	2,0000	
   		Раздел 2.3.  Materiale total			
70	
	Conductor  МФ-85 (L=880m)	t	0,6644	
 71	
	Cablu de otel D-6.8	km	1,6000	
 72	2870500851136
	Sirma de otel zincata D 5,0 mm (L=30m)	kg	5,2500	
 73	2871100440544
	Suport curb КД-10/25П	buc	4,0000	
 74	
	Suport curb КД-25/45П	buc	2,0000	
 75	
	Consola KTП-4A	buc	2,0000	
 76	
	Подвеска парная трол.(с ЗПВ и б/изол)	buc	10,0000	
 77	50
	Подвес тролебусный скользящий 	buc	36,0000	
 78	56
	Cercel 45	buc	32,0000	
 79	
	Муфта МНЗ-100	buc	25,0000	
 80	
	Хомут 30.40.00	buc	4,0000	
 81	
	Хомут консоли ф273	buc	2,0000	
 82	
	Хомут опоры ф245	buc	27,0000	
 83	
	Хомут опоры ф273	buc	13,0000	
 84	
	Хомут опоры ф377	buc	18,0000	
 85	63
	Изолятор ИКП	buc	32,0000	
 86	
	Изолятор  ,ИП-1	buc	10,0000	
 87	
	Изолятор  ,ИП-2	buc	107,0000	
 88	
	Изолятор специальный 911.150.200	buc	6,0000	
 89	2870000003061
	Consola  СОУ  732.28 0009   стойка оттяжная усиленная	buc	4,0000	
 90	
	Urechiusa  indoita   (Ушко загибное)	buc	28,0000	
 91	
	Зажим концевой клиновой ЗКК	buc	125,0000	
 92	
	Зажим для троса ф6,7	buc	125,0000	
 93	
	Зажим струновой СЗ-III	buc	72,0000	
 94	
	Зажим струновой ДК	buc	28,0000	
 95	
	Зажим ЗСТБ	buc	10,0000	
 96	
	Зажим анкерный для провода МФ-85 ЗАПО	buc	4,0000	
 97	
	Узел подвешивания продольно-несушего троса на гибкой поперчине )(с И-0,7П)	buc	64,0000	
 98	632
	Кольцо воздушное	buc	12,0000	
 99	625
	Пластина 005	buc	24,0000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Deviz-oferta № 2-1-3
Pod pe str. Mihai Viteazul
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Culee			
		Capitolul 1.1. Demolarea partiala a culeelor			
1	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	10,80	
 2	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	10,00	
 3	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	1 090,00	
 4	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,40	
 5	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea partiala a zidului de garda din beton armat)	m3	20,70	
 6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)	100 m3	0,207	
 7	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 	t	51,75	
 8	PJ05B
	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (Demolarea pantei de scurgere a apelor)	m3	1,63	
 9	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)	100 m3	0,0163	
 10	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 	t	3,586	
 11	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea cuzinetilor din beton armat)	m3	6,55	
 12	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)	100 m3	0,0655	
 13	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 	t	16,375	
 		Capitolul 1.2. Reparatia culeelor			
14	DC04B
(k=0,5 pentru manoperă şi utilaj)	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj)
Коэффициент к трудозатратам=0,50
Коэффициент к машинам=0,50	m	12,00	
 15	PJ05B
	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat	m3	0,55	
 16	TRI1AA03C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,32	
 17	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 	t	1,32	
 18	IzA01B
	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	2,40	
 19	IzA01A
	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm
	m2	235,00	
 20	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm 	buc	216,00	
 21	RpCU03D
	Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic)
	kg	17,00	
 22	PD01A
	Montarea barelor din armatura cl. A-III  
	kg	108,00	
 23	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	44,00	
 24	PL04B
	Pilele podului din beton armat monolit B30,F200,W6 in zidul de garda, consum armatura - 2295 kg., cofraje -214 m2 	m3	31,73	
 25	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm 
	buc	592,00	
 26	RpCU03D
	Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic)
	kg	44,40	
 27	PD01A
	Montarea barelor din armatura AIII 
	kg	296,00	
 28	PL04A
	Pilele podului din beton armat monolit:B30,F200,W6 in cuzineti, consum armatura - 1289 kg., cofraje -26,9 m2 
	m3	7,25	
 29	PF03A   k=3,5
	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 7 cm  k=3,5
Коэффициент к трудозатратам=3,50
Коэффициент к материалам=3,50
Коэффициент к машинам=3,50
	m2	36,29	
 30	Dl106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	5,408	
 31	IzA07A
	Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika MonoTop-910N Consum: 1,5 kg/m2
	m2	27,50	
 32	CF16B
	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38 kg/m2)
Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02
	m2	27,50	
 33	PF05A
	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu  20% apa)
	m2	226,70	
 34	IzA05N
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2
	m2	254,20	
 35	IzA05N  k=2
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00
	m2	254,20	
 		Capitolul 2. Pile intermediare			
		Capitolul 2.1. Demolarea si refacerea consolelor nervurii riglelor			
36	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	16,70	
 37	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  
	m3	31,824	
 38	PI06B
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (inclusiv 6 noi)
	buc	30,00	
 39	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat B30,F200,W6,  confectionate in uzina (placi din beton 300x150x17cm, greutatea 2,2t)
	buc	6,00	
 40	PI06B  k=0,8
	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf  k=0,8
Коэффициент к трудозатратам=0,80
Коэффициент к материалам=0,80
Коэффициент к машинам=0,80
	buc	30,00	
 41	TsI51A1
	Transportarea placilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	13,20	
 42	PH01A1
	Piese metalice confectionate in uzina, asamblate in uzina pentru elemente metalice provizorii MIK (se restituie beneficiarului)
	t	31,17	
 43	PH16A1
	Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf
	t	31,17	
 44	PH16A1
	Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (montarea repetata de 4 ori, 4x31,17=124,68)
	t	124,68	
 45	PH17A1
	Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2  t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (31,17 t x 5 ori = 155,85t)
	t	155,85	
 46	TsI51A1
	Transportarea elementelor metalice cu autocamionul de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	31,17	
 47	PG06A1
	Podina de rezistenta, din dulapi de stejar
	m3	0,044	
 48	PG06A1
	Podina de rezistenta, din dulapi de stejar cu reutilizarea dulapilor existenti (0,044x15=0,66)
	m3	0,66	
 49	PG14A
	Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje
	m3	0,704	
 50	TsI51A1
	Transportarea lemnariei cu autocamionul de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	0,04	
 51	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea consolelor nervurilor riglelor din beton armat)
	m3	25,84	
 52	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,2584	
 53	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	64,60	
 54	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm 
	buc	128,00	
 55	RpCU03D
	Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic)
	kg	24,00	
 56	PD01A
	Montarea barelor din armatura AIII 
	kg	358,00	
 57	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	3 760,00	
 58	PL04B
	Pilele podului din beton armat monolit B30,F200,W6 in consola riglei, consum armatura - 1304 kg., cofraje -112 m2  
	m3	28,32	
 		Capitolul 2.2. Consolidarea staplilor pilelor			
59	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	1,92	
 60	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	4,512	
 61	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	4,512	
 62	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	6,08	
 63	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare
	m3	10,00	
 64	IzA01A
	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm
	m2	164,80	
 65	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm 
	buc	616,00	
 66	RpCU03D
	Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic)
	kg	43,00	
 67	PD01A
	Montarea barelor din armatura cl. A-III  
	kg	308,00	
 68	PL01B
	Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit B30,F200,W6, la camasuirea stalpilor, consum armatura 492 kg., cofraje -114 m2 
	m3	33,34	
 69	PF05A
	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu  20% apa)
	m2	177,50	
 70	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	7,48	
 71	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	12,00	
 		Capitolul 2.3. Demolarea partiala si refacerea elementelor pilelor 			
72	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  
	m3	123,408	
 73	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	300,00	
 74	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (reutilizare)
	m2	4 500,00	
 75	TrI1AF08A4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 
	t	39,36	
 76	TsI51A1
	Transportarea schelelor cu autocamionul de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	39,36	
 77	TsI51C2
	Transportarea schelelor cu autocamionul de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	2,46	
 78	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	5,60	
 79	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea aripilor de sprijin a nervurii riglei din beton armat)
	m3	16,00	
 80	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,16	
 81	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	40,00	
 82	PJ05B
	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (Demolarea pantei de scurgere a apelor)
	m3	7,94	
 83	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,0794	
 84	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	17,468	
 85	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea cuzinetilor din beton armat)
	m3	10,18	
 86	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,1018	
 87	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	25,45	
 88	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm 
	buc	12 629,00	
 89	RpCU03D
	Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic)
	kg	417,30	
 90	PD01A
	Montarea barelor din armatura cl. A-III  
	kg	3 006,00	
 91	PL04A
	Pilele podului din beton armat monolit:B30,F200,W6 in cuzineti, consum armatura - 9515 kg., cofraje -313,8 m2 
	m3	55,19	
 92	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm 
	buc	448,00	
 93	RpCU03D
	Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic)
	kg	31,00	
 94	PD01A
	Montarea barelor din armatura AIII 
	kg	954,00	
 95	PL04B
	Pilele podului din beton armat monolit B30,F200,W6 in reazem antiseismic, consum armatura - 403 kg., cofraje -106 m2  
	m3	14,35	
 96	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm 
	buc	2 496,00	
 97	RpCU03D
	Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic)
	kg	175,00	
 98	PD01A
	Montarea barelor din armatura AIII 
	kg	1 248,00	
 99	PL04B
	Pilele podului din beton armat monolit B30,F200,W6 in aripi de sprijin, consum armatura - 1765 kg., cofraje -260 m2  
	m3	25,92	
 100	PF03A   k=3,5
	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 7 cm  k=3,5
Коэффициент к трудозатратам=3,50
Коэффициент к материалам=3,50
Коэффициент к машинам=3,50
	m2	126,86	
 		Capitolul 2.4. Consolidarea nervurii riglei			
101	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm 
	buc	2 208,00	
 102	RpCU03D
	Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic)
	kg	44,00	
 103	PD01A
	Montarea barelor din armatura AIII 
	kg	422,00	
 104	PL04B
	Pilele podului din beton armat monolit B30,F200,W6 pe nervura riglei, consum armatura - 2612 kg. 
	m3	8,90	
 105	PL04B
	Pilele podului din beton armat monolit B35,F300,W8 pe nervura riglei, consum armatura - 2932 kg. 
	m3	9,02	
 106	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	206,98	
 107	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	2,0698	
 108	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	372,56	
 		Capitolul 2.5. Refacerea suprafetelor elementelor din beton armat			
109	PJ05B
	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat  
	m3	4,20	
 110	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,042	
 111	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	10,08	
 112	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.
	m3	0,10	
 113	DC04B
 (k=0,5 pentru manoperă şi utilaj)	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj)
Коэффициент к трудозатратам=0,50
Коэффициент к машинам=0,50
	m	7 138,00	
 114	IzA01A
	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm
	m2	2 934,00	
 115	IzA01B
	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm
	m2	12,60	
 116	Dl106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	31,44	
 117	IzA07A
	Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika MonoTop-910N Consum: 1,5 kg/m2
	m2	224,00	
 118	CF16B
	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38 kg/m2)
Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02
	m2	225,00	
 119	IzA05N
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2
	m2	3 144,00	
 120	IzA05N  k=2
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00
	m2	3 144,00	
 		Capitolul 3. Suprastructura			
		Capitolul 3.1. Demolarea partiala si curatarea grinzilor de rezistenta			
121	DC04B
 (k=0,5 pentru manoperă şi utilaj)	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj)
Коэффициент к трудозатратам=0,50
Коэффициент к машинам=0,50
	m	11 904,00	
 122	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea partiala a consolelor placilor grinzilor marginale din beton armat)
	m3	16,87	
 123	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,1687	
 124	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	42,175	
 125	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea nodurilor de imbinare a placilor grinzilor din beton armat)
	m3	279,90	
 126	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	2,799	
 127	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	699,75	
 128	TRI1AA03C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	48,44	
 129	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	48,44	
 		Capitolul 3.2. Ridicarea provizorie a grinzilor de rezistenta			
130	PH01A1
	Piese metalice confectionate in uzina, asamblate in uzina pentru agatarea si fixarea capetelor grinzilor (Se restituie Beneficiarului)
	t	19,62	
 131	PK49A
	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele
	t	19,62	
 132	RCsB30E
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm
	buc	1 080,00	
 133	PH23A
	Ridicarea suprastructurilor din otel si beton armat a podurilor  lungime  pina  la 88 m
	m	27,00	
 134	PK42A
	Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica
	t	27,54	
 135	TrI1AF08A6
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 3
	t	27,54	
 136	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	27,54	
 137	IzA01B
	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm
	m2	22,00	
 		Capitolul 3.3. Pozitionarea definitiva a grinzilor de rezistenta			
138	PK38A
	Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in gusee, platbande, profile
	t	7,538	
 139	PK49A
	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele
	t	7,538	
 140	PK50C
	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de peste 25 mm
	m	288,00	
 141	PK30A1
	Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 30x40x7,8 cm, greutatea de 12,1 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea 
	buc	180,00	
 142	Pret
	Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 30x40x7,8 cm, greutatea de 12,1 kg
	buc	180,00	
 143	PH24A
	Coborirea suprastructurilor din otel si beton armat a podurilor,  lungime pina  la 88 m
	m	27,00	
 144	PK30A1
	Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 20x20x4cm, greutatea de 5,0 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea 
	buc	72,00	
 145	Pret
	Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 20x20x4cm, greutatea de 5,0 kg
	buc	72,00	
 146	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	11,50	
 147	TsI51C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 
	t	2 070,00	
 148	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	11,50	
 149	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	11,50	
 150	DI97  k=2
	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96 k=2
Коэффициент к машинам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к трудозатратам=2,00
	100 m3	-11,50	
 151	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  
	m3	145,60	
 152	PI06B
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf
	buc	6,00	
 153	PI06B
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (montarea repetata a dalelor)
	buc	102,00	
 154	PI06B  k=0,8
	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf  k=0,8
Коэффициент к трудозатратам=0,80
Коэффициент к материалам=0,80
Коэффициент к машинам=0,80
	buc	108,00	
 155	TsI51A1
	Transportarea placilor cu autocamionul de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	237,60	
 156	TsI51C2
	Transportarea placilor cu autocamionul de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	13,20	
 157	PH16A1
	Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (31,17t x 18 ori = 561,06t)
	t	561,06	
 158	PH17A1
	Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2  t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (31,17t x 18 ori = 561,06t)
	t	561,06	
 159	TsI51A1
	Transportarea elementelor metalice provizorii MIK cu autocamionul de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	561,06	
 160	TsI51C2
	Transportarea elementelor metalice provizorii MIK cu autocamionul de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	31,17	
 161	PH23A
	Ridicarea suprastructurilor din otel si beton armat a podurilor  lungime  pina  la 88 m
	m	13,50	
 162	PH24A
	Coborirea suprastructurilor din otel si beton armat a podurilor,  lungime pina  la 88 m
	m	13,50	
 163	PK38A
	Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in gusee, platbande, profile
	t	4,04	
 164	RCsB30E
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm
	buc	12,00	
 165	PH16A1
	Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (4,04t x 3 ori = 12,12t)
	t	12,12	
 166	PH17A1
	Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2  t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (4,04t x 3 ori = 12,12t)
	t	12,12	
 167	TsI51A1
	Transportarea dispozitivelor metalice cu autocamionul de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	12,12	
 168	TsI51C2
	Transportarea dispozitivelor metalice cu autocamionul de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	4,04	
 169	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	72,83	
 170	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,7283	
 171	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	131,10	
 172	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 
	100 m3	11,50	
 173	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	2 070,00	
 174	TsD03C1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II
	100 m3	11,50	
 175	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	11,50	
 176	DI97   k=-2
	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96 k=-2
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00
	100 m3	-11,50	
 		Capitolul 3.4. Monolitizarea grinzilor de rezistenta			
177	PD04A
	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat
	kg	36 353,00	
 178	PD04A
	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (montarea armaturilor existente)
	kg	28 237,00	
 179	PB11C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat B30,F200,W6, in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (monolitizarea imbinarilor longitudinale a grinzilor) 
	m3	317,07	
 180	PC05A
	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele
	m2	1 890,00	
 181	PD04A
	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat
	kg	10 660,00	
 182	PB11C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat B30,F200,W6, in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (la consolele placilor grinzilor marginale) 
	m3	44,96	
 183	PC05A
	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele
	m2	422,10	
 184	PB11C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat B30,F200,W6, in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (in gaurile de montaj si gaurile pentru tijele de ridicare a grinzilor) 
	m3	0,50	
 185	PC05A
	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele
	m2	4,00	
 		Capitolul 3.5. Executia placii suprabetonate
			
186	RCsB30B
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm 
	buc	3 960,00	
 187	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm 
	buc	4 392,00	
 188	RpCU03D
	Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic)
	kg	248,00	
 189	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	4 752,00	
 190	PD01A
	Montarea barelor din armatura cl. A-III  
	kg	878,00	
 191	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi
	kg	133 363,00	
 192	SB08A
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm
	m	98,70	
 193	PB11C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat B30,F200,W6, in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (placa suprabetonata) 
	m3	1 006,64	
 194	PC05A
	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele
	m2	395,80	
 195	PF06A2
	Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum
	m2	266,40	
 196	PD04A
	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat
	kg	10 350,00	
 197	PB11C
	Turnarea cu macaraua a  betonului armat B30,F200,W6, in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (monolitizarea placior) 
	m3	38,98	
 198	PC05A
	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele
	m2	8,80	
 199	DC04B
 (k=0,5 pentru manoperă şi utilaj)	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj)
Коэффициент к трудозатратам=0,50
Коэффициент к машинам=0,50
	m	300,00	
 200	DI08A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (13,65 kg mastic bituminos)
	m	300,00	
 201	Pret
	Diferenta de mastic bituminos
	kg	-115,35	
 		Capitolul 3.6. Reparatia grinzilor de rezistenta			
202	Pret
	Procurarea setului de platforma suspendata, cu suprafata de lucru de 10x10 m2, inclusiv transportul (se restitue beneficiarului)
	set	1,00	
 203	Pret
	Procurarea utilajului de ridicare-coborire cu talan de mina cu cablu impletit din fire de otel (se restitue beneficiarului)
	set	1,00	
 204	PI06A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf
	buc	4,00	
 205	PI08B
	Elemente prefabricate din beton precomprimat, confectionate in uzina (blocuri din beton cl. B30, F200,W6, dimens. 740x740x740mm)
	buc	4,00	
 206	CB19A
	Montarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant)  pentru  executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire) (0,42x18 ori)
	t	7,56	
 207	PG01A
	Platforma de lucru, suspendata, (montarea platformei 100m2 x 72 ori) (numai lucrul)
	m2	7 200,00	
 208	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor
Material marunt (sfoara etc.)=1,05
	m2	260,00	
 209	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila (numai lucrul 260 m2 x 72 ori)
Material marunt (sfoara etc.)=1,05
	m2	18 720,00	
 210	PG01A
	Platforma de lucru, suspendata, (demontarea platformei 100m2 x 72 ori) (numai lucrul)
	m2	7 200,00	
 211	CB19A
	Demontarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant)  pentru  executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire) (0,42x18 ori)
	t	7,56	
 212	TrI1AF08A5
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 2
	t	4,80	
 213	TsI51C2
	Transportarea setului platformei cu autocanionul de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	4,80	
 214	PI06A
	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf
	buc	4,00	
 215	TsI51C2
	Transportarea blocurilor cu autocamionul de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	4,00	
 216	TsI51A1
	Transportarea blocurilor cu autocamionul de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	72,00	
 217	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	483,00	
 218	RpCU03D
	Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic)
	kg	8,00	
 219	PK49A
	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele
	t	0,483	
 220	DC04B
 (k=0,5 pentru manoperă şi utilaj)	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj)
Коэффициент к трудозатратам=0,50
Коэффициент к машинам=0,50
	m	1 880,00	
 221	PJ05B
	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3	5,20	
 222	TRI1AA03C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	12,48	
 223	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	12,48	
 224	IzA01B
	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm
	m2	16,20	
 225	IzA01A
	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm
	m2	16 454,00	
 226	Dl106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	186,93	
 227	IzA07A
	Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika MonoTop-910N Consum: 1,5 kg/m2
	m2	260,00	
 228	CF16B
	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38 kg/m2)
Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,02
	m2	260,00	
 229	IzA05N
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2
	m2	18 693,00	
 230	IzA05N  k=2
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00
	m2	18 693,00	
 		Capitolul 4. Calea podului 			
		Capitolul 4.1. Demolarea elementelor caii podului			
231	DI127  k=0,8
	Demontarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri k=0,8
Alte materiale=0,80
Коэффициент к трудозатратам=0,80
Коэффициент к машинам=0,80
	t	22,83	
 232	TrI1AF08A6
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 3
	t	22,83	
 233	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	22,83	
 234	RpED17C2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie 
	m	315,00	
 235	RpEA13A
	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor
	m	315,00	
 236	TrI1AA01C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	6,30	
 237	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	6,30	
 238	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	25,76	
 239	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	60,536	
 240	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	60,536	
 241	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demontarea placilor de trotuar din beton armat)
	m3	67,60	
 242	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,676	
 243	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	169,00	
 244	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demontarea blocurilor de trotuar din beton armat)
	m3	207,90	
 245	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	2,079	
 246	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	519,75	
 247	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	424,68	
 248	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	4,2468	
 249	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	997,998	
 250	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea stratului de protectie din beton armat)
	m3	242,68	
 251	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	2,4268	
 252	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	606,70	
 253	PJ05B
	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (Demolarea stratului de egalizare din beton)
	m3	437,95	
 254	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	4,3795	
 255	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	1 051,08	
 256	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea elementelor rosturilor de dilatatie din beton armat)
	m3	67,10	
 257	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,671	
 258	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	167,75	
 259	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea elementelor gurilor de scurgere a apelor)
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05
	kg	1 782,00	
 260	TrI1AF08B3
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2B- de pe teren, in vagon categoria 3 
	t	1,782	
 261	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	1,782	
 		Capitolul 4.2. Executia elementelor caii podului. Trotuarele			
262	PF11A
	Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase (numai lucrul)
	m	10,00	
 263	2732103666151A
	Tabla din alama marca Л63
	kg	83,20	
 264	273210364168A
	Placa striata de aluminiu, grosimea 1,5mm
	kg	4,40	
 265	2874136313300
	Diblu din metal
	kg	2,30	
 266	232032260022M
	Mastic bituminos
	kg	8,00	
 267	268213260048F
	Fringhie din cinepa imbibaata cu bitum
	kg	6,40	
 268	2462106110376
	Clei epoxidic
	kg	7,20	
 269	PF11A
	Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase (numai lucrul)
	m	20,00	
 270	2732103666151A
	Tabla din alama marca Л63
	kg	169,60	
 271	273210364168A
	Placa striata de aluminiu, grosimea 1,5mm
	kg	8,80	
 272	2874136313300
	Diblu din metal
	kg	4,61	
 273	232032260022M
	Mastic bituminos
	kg	17,60	
 274	268213260048F
	Fringhie din cinepa imbibaata cu bitum
	kg	14,40	
 275	2462106110376
	Clei epoxidic
	kg	14,40	
 276	PF05A
	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu  20% apa)
	m2	758,00	
 277	PL04C
	Pilele podului din beton armat monolit B30, F200, W6, in console de trotuar (armatura 24604 kg), cofraje -1507,7 m2 
	m3	234,64	
 278	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (pentru fixarea parapetului rutier)
	kg	6 977,00	
 279	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (pentru fixarea parapetului pietonal)
	kg	2 650,00	
 280	DC04B
 (k=0,5 pentru manoperă şi utilaj)
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj)
Коэффициент к трудозатратам=0,50
Коэффициент к машинам=0,50
	m	30,00	
 281	DI08A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (527 kg bitum)
	m	30,00	
 282	Pret
	Diferenta de mastic bituminos
	kg	-11,56	
 283	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03
	buc	16,00	
 284	2874136313300
	Diblu din metal
	kg	1,60	
 285	PF04A2
	Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria
	m2	1 245,60	
 286	RpIzF09A
	Folie de hidroizolatie Tehnoelast Most C, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz
Materiale marunte (petrol lampant,apa etc.) din valoarea mat.=1,03
	m2	1 245,60	
 287	DI08A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos 
	m	3,00	
 288	Pret
	Diferenta de mastic bituminos
	kg	22,00	
 289	PF04A2
	Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria
	m2	1 226,40	
 290	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,55, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	1 226,40	
 291	DI08A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos 
	m	1 655,00	
 292	Pret
	Diferenta de mastic bituminos
	kg	-413,65	
 293	PK31A
	Parapet pietonal din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat
	t	31,011	
 294	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: panourilor de protectie a retelei de contact de cale ferata
	kg	672,00	
 295	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: (teava d=70mm pentru parapetul de siguranta)
	kg	5 253,00	
 296	PK31A
	Parapet metalic, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat
	t	20,621	
 		Capitolul 4.3. Executia elementelor caii podului. Carosabilul			
297	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	64,01	
 298	PF04A2
	Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75,   pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria
	m2	6 401,00	
 299	RpIzF09A
	Folie de hidroizolatie Tehnoelast Most C, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz
Materiale marunte (petrol lampant,apa etc.) din valoarea mat.=1,03
	m2	6 401,00	
 300	PK12A
	Guri de scurgere, din fonta pentru poduri
	kg	2 317,00	
 301	2462106110376
	Clei epoxidic
	kg	2,70	
 302	PK13B
	Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic
	buc	540,00	
 303	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta din granit
	m3	3,62	
 304	RpDD27B
	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex  100x100
	m2	5,40	
 305	2462106110376
	Clei epoxidic
	kg	16,20	
 306	171422732210G
	Ermetic marca Y-30
	kg	95,00	
 307	PB11B
	Turnarea cu pompa a  betonului armat B25,F200,W6 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente
	m3	318,42	
 308	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi
	kg	33 752,00	
 309	PF03A
	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm
	m2	120,80	
 310	Dl106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	64,217	
 311	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2
	t	3,81372	
 312	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SМBg - I/2,55, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	6 421,70	
 313	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SМBg - I/2,55, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	6 421,70	
 314	DI08A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos
	m	1 655,00	
 315	Pret
	Diferenta de mastic bituminos
	kg	-412,65	
 316	DC04B k=0,5 man. ut.
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj)
Коэффициент к трудозатратам=0,50
Коэффициент к машинам=0,50
	m	252,00	
 317	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	4,59	
 318	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	10,7865	
 319	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	10,7865	
 320	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	0,655	
 321	RpIzA06A
	Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi
Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,05
	m2	65,50	
 322	SB08A
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 20 mm
	m	252,00	
 323	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm 
	buc	3 756,00	
 324	RpCU03D
	Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic)
	kg	150,00	
 325	PD01A
	Montarea barelor din armatura
	kg	499,00	
 326	PD04A
	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat
	kg	224,00	
 327	PF11A
	Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase (Algaflex T80) numai manopera
	m	126,00	
 328	2320.
	Dispozitiv pentru rosturile de dilatare Algaflex T80
	m	126,00	
 329	PC05A
	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele
	m2	6,20	
 330	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina tip "New Jersey"
(se restituie beneficiarului)	buc	49,00	
 331	PI06B
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (49 buc x 2 ori)
	buc	98,00	
 332	PI06B  k=0,8
	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf  k=0,8 (49 buc x 2 ori)
Коэффициент к трудозатратам=0,80
Коэффициент к материалам=0,80
Коэффициент к машинам=0,80
	buc	98,00	
 333	TsI51C2
	Transportarea elementelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	205,80	
 334	DF21A
	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 
	buc	2,00	
 335	DF19B
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati BH 1250x350
	buc	2,00	
 336	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
	m2	256,60	
 		Capitolul 5. Racordarea podului cu strada. Rampa de acces			
		Capitolul 5.1. Decapari, demolari si demontari			
337	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	9,04	
 338	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,0904	
 339	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	21,244	
 340	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	68,04	
 341	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,6804	
 342	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	159,894	
 343	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 
	m2	336,00	
 344	TsI51C2
	Transportarea materialului rezultat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	39,48	
 345	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	36,00	
 346	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,01548	
 347	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	3,7152	
 348	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea elementelor de racordare din beton armat)
	m3	36,10	
 349	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,361	
 350	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	90,25	
 351	AcE07A  k=0,8
	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I  k=0,8
Mat. marunte (scinduri etc.)=0,80
Коэффициент к трудозатратам=0,80
Коэффициент к машинам=0,80
	buc	6,00	
 352	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea partiala a gurilor fintinilor de vizita din beton armat)
	m3	1,20	
 353	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,012	
 354	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	3,00	
 		Capitolul 5.2. Amenajarea racordarii si a rampelor de acces			
355	PK34A
	Palplanse metalice (Confectionarea palplanselor metalice de profil "I" Nr.20, cu lungimea de 3,85m, greutatea 96,2kg)
	kg	5 770,00	
 356	PA15B
	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II
	m2	46,20	
 357	TsA01B2
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu
	m3	72,00	
 358	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	22,00	
 359	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	1,90	
 360	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	190,00	
 361	TsC54C
	Strat de fundatie din nisip-prundis
	m3	180,00	
 362	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  
	m3	227,00	
 363	PF03A
	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm
	m2	8,40	
 364	PF06A2   k=3
	Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (trei straturi)
Коэффициент к трудозатратам=3,00
Коэффициент к материалам=3,00
Коэффициент к машинам=3,00
	m2	8,40	
 365	PI06B
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf
	buc	42,00	
 366	PI08A
	Elemente prefabricate din beton armat B30,F200,W6,  confectionate in uzina (placi de racordare 595x98x30cm, greutatea 4,0t)
	buc	42,00	
 367	PD04A
	Montarea armaturilor A-III pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (la nodul dalelor)
	kg	675,00	
 368	PB09B
	Turnarea cu pompa a  betonului armat B30,F200,W6 in fundatii cu talpi, radiere  (la nodul dalelor)
	m3	6,30	
 369	PC01A
	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P
	m2	12,60	
 370	PD04A
	Montarea armaturilor A-III pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (pentru monolitizarea dalelor)
	kg	3 107,00	
 371	PB09B
	Turnarea cu pompa a  betonului armat B30,F200,W6 in fundatii cu talpi, radiere  (pentru monolitizarea dalelor)
	m3	25,18	
 372	PC01A
	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P
	m2	6,60	
 373	DI08A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (458 kg bitum)
	m	42,00	
 374	Pret
	Diferenta de mastic bituminos
	kg	439,94	
 375	PF05A
	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu  20% apa)
	m2	271,60	
 376	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x18 cm, pe fundatie de beton B20
	m	36,00	
 377	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B20
	m	60,00	
 378	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2	175,80	
 379	DI112   k=3
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 k=3
Коэффициент к трудозатратам=3,00
Коэффициент к материалам=3,00
Коэффициент к машинам=3,00
	m2	175,80	
 380	DB16D  k=1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMVg-III/1,8, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25
Коэффициент к трудозатратам=1,25
Коэффициент к материалам=1,25
Коэффициент к машинам=1,25
	m2	175,80	
 381	DI119
	Fundatii monolite din beton B30,F200,W6 la edificiile artificiale
Alte utilaje=1,03
	m3	2,10	
 382	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri
	t	0,12	
 383	PF05A
	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu  20% apa)
	m2	47,00	
 384	DZ01C
	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, piatra concasata de granit , cu 6% ciment
	m3	47,73	
 385	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (piatra concasata de granit cu portlandciment 6%)(numai lucru) stratul de jos h=12 cm
	m3	10,92	
 386	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (piatra concasata de granit cu portlandciment 6%)(numai lucru) stratul mijlociu h=12 cm
	m3	13,09	
 387	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (piatra concasata de granit cu portlandciment 6%)(numai lucru) stratul de sus h=13 cm
	m3	23,72	
 388	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2
	t	0,219	
 389	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Macadam anrobat cu bitum)
	t	65,60	
 390	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2
	t	0,217	
 391	DB19H  k=1,143
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKBg-I/2.55 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica 
Коэффициент к трудозатратам=1,143
Коэффициент к материалам=1,143
Коэффициент к машинам=1,143
	m2	385,88	
 392	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2.55 SM STB1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	336,00	
 393	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2
	t	0,2142	
 394	DB16H   k=1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,55, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica 
Коэффициент к трудозатратам=1,25
Коэффициент к материалам=1,25
Коэффициент к машинам=1,25
	m2	714,00	
 395	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu  (acostamentelor)
	100m2	1,84	
 396	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (taluzurilor)
	100m2	2,70	
 397	DF24A
	Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor
	p.semn	6,00	
 		Capitolul 6. Semiconuri. Protectie suprafete. Scari pe taluz. Sistem de evacuare a apelor pluviale			
		Capitolul 6.1. Defrisari, demolari si salubritate			
398	TsG03B
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini
	100m2	2,20	
 399	TrI1AA01F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	0,03	
 400	TsI51C2
	Transportarea lemnului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	0,03	
 401	TsG05A
	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm 
	buc	23,00	
 402	TrI1AG03G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2
	t	3,10	
 403	TsI51C2
	Transportarea lemnului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	3,10	
 404	TsG06A
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm
	buc	23,00	
 405	TrI1AG03G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2
	t	1,80	
 406	TsI51C2
	Transportarea lemnului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	1,80	
 407	TsG05B
	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm
	buc	3,00	
 408	TrI1AG03G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2
	t	2,40	
 409	TsI51C2
	Transportarea lemnului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	2,40	
 410	TsG06B
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm
	buc	3,00	
 411	TrI1AG03G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2
	t	1,90	
 412	TsI51C2
	Transportarea lemnului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	1,90	
 413	DG03A
	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton
	m2	650,00	
 414	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)
	100 m3	0,65	
 415	TsI51C2
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 
	t	143,00	
 416	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3	0,08	
 417	TsI51C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 
	t	15,20	
 		Capitolul 6.2. Amenajarea semiconurilor si protectia suprafetelor			
418	TsA01B2
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu
	m3	18,00	
 419	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	16,00	
 420	TsC54C
	Strat de fundatie din nisip-prundis
	m3	365,20	
 421	Dl130
	Consolidarea pe taluz si acostament cu beton monolit B20, F200, W6 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm 
Alte materiale=1,03
Alte utilaje=1,03
	100m2	15,869	
 422	Dl131   k=-7
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   k= -7
Alte materiale=7,00
Коэффициент к трудозатратам=7,00
Коэффициент к машинам=7,00
	100m2	-15,869	
 423	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri
	t	3,65	
 424	DC04B 
(k=0,5 pentru manoperă şi utilaj)	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj)
Коэффициент к трудозатратам=0,50
Коэффициент к машинам=0,50
	m	1 286,80	
 425	DI08A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos
	m	1 286,80	
 426	Pret
	Diferenta de mastic bituminos
	kg	90,68	
 427	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20, F200, W6 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 40x50 cm.
Alte utilaje=1,03
	m3	22,12	
 428	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20, F200, W6 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 21x50 cm.
Alte utilaje=1,03
	m3	23,24	
 429	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	56,00	
 430	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	90,00	
 431	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	100m2	8,30	
 432	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2	8,30	
 		Capitolul 6.3. Amenajarea scarilor			
433	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta din granit
	m3	2,72	
 434	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri
	t	0,967	
 435	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	66,00	
 436	DI119
	Fundatii monolite din beton B30, F200, W6 la edificiile artificiale in scari
Alte utilaje=1,03
	m3	8,80	
 437	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane
	m2	41,60	
 438	Dl127
	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri
Alte materiale=1,03
	t	0,194	
 		Capitolul 6.4. Amenajarea sistemului de evacuare a apelor pluviale de pe pod			
439	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din teava de drenaj НПВХ 125 P SDR33-160x4,9
Material marunt=1,02
	m	784,00	
 440	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	22,00	
 441	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta din granit
	m3	8,82	
 442	DI123
	Montarea sectiilor rigolei, Б-5 pentru edificii artificiale la drumuri
Alte materiale=1,03
	m3	6,64	
 443	DI119
	Fundatii monolite din beton B30 la edificiile artificiale (disipator)
Alte utilaje=1,03
	m3	0,06	
 444	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20, F200, W6 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm 
Alte materiale=1,03
Alte utilaje=1,03
	100m2	1,029	
 445	Dl131   k=-3
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   k= -3
Alte materiale=3,00
Коэффициент к трудозатратам=3,00
Коэффициент к машинам=3,00
	100m2	-1,029	

Executor	
 
V. Şvaga	

	
Beneficiar	L. Copaci