Anexa nr. 23
la Documentația standard nr.__1___
din “14” Iulie 2026___


[bookmark: _Toc449692118][bookmark: _Toc390252621]CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI


Obiectul_ Lucrari de reparatie a strazii D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici, mun.Chisinau (Etapa I,II,III Acces nr.1,2)
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă________Primăria satulu Ghidighici_____________________
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generală
Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.Strada D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici
2. Informaţii şi proiectare
Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Deviz de cheltuieli
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.Conform cerinței listei cu contitățile de lucrări.
4. Mostre
Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. Nu este cazul.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente. Se va preciza in conformitate cu conditiile climaterice in timpul executarii lucrarilor
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor. Materialele utilizatre se vor insoti de certificate de calitate.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere. Conform cerintelor normative.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor. Se va efectua trasarea drumului conform schemelor de executie Schema se va anexa la cartea tehnica.
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri. Conform normatrivelor.
17. Cerinţe privind calculul costului
Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. Se va prezenta devizul de cheltuieli formele 3, 5 și 7 elaborate conform CPL 01.01.2012
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți. documentele obligatorii specificate în pct 15 din Anunțul de participare.
19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante. documentele obligatorii specificate în pct 15 din Anunțul de participare.





------------------------
Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.
 
 

Autoritatea contractantă  Primăria satului Ghidighici-      Primar Victoria CALMÎȘ 
      


       Data "14" Iulie 2026






























	Lucrari de reparatie a strazii D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici, mun.Chisinau (Acces nr.1)
	

	(denumirea obiectivului)
	




Intocmit in preţuri  curente 
	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————
incl. salariu

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare

	
	
	
	

	
	
	1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor
	
	
	
	

	 1
	000111
	Restabilirea traseului
 K=5.0=5,000
	1 km
	0,180

	
	

	 2
	000111
	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.
 K=5.0=5,000
	1 km
	0,180

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Restabilirea traseului si trasarea axelor
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 8 buc.
	
	
	
	

	3
	PJ08B
	Darimarea partiala a elementelor de beton
	m3
	0,630

	
	

	 4
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat)
	100 m3
	0,006

	
	

	 5
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	1,380

	
	

	 6
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,006

	
	

	 7
	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la camine
	buc
	8,000

	
	

	 8
	Dl119
	Fundatii monolite din beton C 20/25  la edificiile artificiale
 Alte utilaje=1,030
	m3
	0,210

	
	

	 9
	AcE08C
	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor  noi si cu capace din fonta cu rama)
 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010
	buc
	8,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 8 buc.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3. Demolarea intrarilor in curti
	
	
	
	

	10
	DG02A
	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate
	m2
	12,000

	
	

	 11
	TrI1AA01E3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t
	1,900

	
	

	 12
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	1,900

	
	

	 13
	TrI1AA01E3
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 
	t
	1,900

	
	

	 14
	PJ05B
	(demolarea fundatiei din beton monolit)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	3,600

	
	

	 15
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie)
	100 m3
	0,036

	
	

	 16
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	8,500

	
	

	 17
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,036

	
	

	 18
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	10,100

	
	

	 19
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	0,101

	
	

	 20
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	16,200

	
	

	 21
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,101

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demolarea intrarilor in curti
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.4. Demolarea sistemului rutier existent
	
	
	
	

	22
	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm
	m2
	143,000

	
	

	 23
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	31,460

	
	

	 24
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,143

	
	

	 25
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	70,500

	
	

	 26
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	0,705

	
	

	 27
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	112,800

	
	

	 28
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,705

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demolarea sistemului rutier existent
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare

	
	
	
	

	
	
	2.1.  Lucrari de terasament

	
	
	
	

	29
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)
	100 m3
	3,295

	
	

	 30
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	609,600

	
	

	 31
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	3,295

	
	

	 32
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	10,620

	
	

	 33
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
 
	100 m3
	1,590

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total  Lucrari de terasament
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2.2. Lucrari de consolidare
	
	
	
	

	34
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3)
	100 m3
	0,167

	
	

	 35
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	25,000

	
	

	 36
	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	16,700

	
	

	 37
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	1,110

	
	

	 38
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	1,110

	
	

	 39
	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010), H=10 cm
 
	m2
	109,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de consolidare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier
	
	
	
	

	40
	DI110
	Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform  SM - EN 13242+A1,   H - 15 cm
	m3
	159,000

	
	

	 41
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m)
	m3
	166,000

	
	

	 42
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m)
	m3
	126,000

	
	

	 43
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	0,630

	
	

	 44
	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude 
	m2
	900,000

	
	

	 45
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	0,360

	
	

	 46
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	900,000

	
	

	 47
	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului 
	t
	1,800

	
	

	 48
	TsC54B
	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	7,100

	
	

	 49
	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20  XF2)
	m
	177,000

	
	

	 50
	
	Beton C16/20  XF2 (se scade din  norma DE10E), conform proiectului
	m3
	-2,300

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	4. Capitolul IV. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale

	
	
	
	

	
	
	4.1. Constructia santului trapezoidal TIP. 1 (taluz 1:1,5; b=0,40m; h=0,50m) 

	
	
	
	

	51
	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II
	100 m3
	0,032

	
	

	 52
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	0,400

	
	

	 53
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3
	0,004

	
	

	 54
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	0,600

	
	

	 55
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	0,036

	
	

	 56
	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2
	0,022

	
	

	 57
	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2
	0,010

	
	

	 58
	Dl130
	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.16-31,5 LA/30 h=10cm (fundul rigolei), h=10cm
 Alte materiale=1,030
Alte utilaje=1,030
	100m2
	0,018

	
	

	 59
	DI131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-5
 Alte materiale=5,000
	100m2
	-0,018

	
	

	 60
	Dl130
	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.16-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei), h=10cm
 Alte materiale=1,030
Alte utilaje=1,030
	100m2
	0,080

	
	

	 61
	DI131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-5
 Alte materiale=5,000
	100m2
	-0,080

	
	

	 62
	material
	Piatra sparta fr. 16 - 31,5 mm LA 30, se adauga la norma DI130 (conform proiectului)
	m3
	0,180

	
	

	 63
	DI129
	Umpluturi cu piatra but fractia 200-400  (Anrocament la intrare)
	m3
	1,140

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Constructia santului trapezoidal TIP. 1 (taluz 1:1,5; b=0,40m; h=0,50m) 
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul IV. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	5. Capitolul V. Accese la drum

	
	
	
	

	
	
	5.1. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 15 unit.
	
	
	
	

	64
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (decapare covata)
	100 m3
	0,510

	
	

	 65
	TsI51A1, k = 0,5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 Коэффициент к машинам=1,000
	t
	91,800

	
	

	 66
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	0,510

	
	

	 67
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei) 
	100m2
	1,650

	
	

	 68
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	0,493

	
	

	 69
	TsC54B
	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	1,260

	
	

	 70
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1) (cimentul, nisipul si apa se exclud)
	m
	42,000

	
	

	 71
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta  LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1,  h=0.15m)
	m3
	24,670

	
	

	 72
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	0,115

	
	

	 73
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm,   K-1,5
 Коэффициент к трудозатратам=1,500
Коэффициент к материалам=1,500
Коэффициент к машинам=1,500
	m2
	164,000

	
	

	 74
	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	0,490

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 15 unit.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul V. Accese la drum
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	6. Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).

	
	
	
	

	75
	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)
	buc
	1,000

	
	

	 76
	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45)
	buc
	1,000

	
	

	 77
	DF19A
	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700
	buc
	1,000

	
	

	 78
	DF19A
	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  B-700
	buc
	2,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	24 %
	
	
	

	
	
	Total
	 
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	
	
	

	
	
	Total
	 
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	
	
	

	
	
	
Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	




























	Lucrari de reparatie a strazii D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici, mun.Chisinau (Acces nr.2)
	

	(denumirea obiectivului)
	



 
Intocmit in preţuri  curente 
	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————
incl. salariu

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare

	
	
	
	

	
	
	1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor
	
	
	
	

	 1
	000111
	Restabilirea traseului
 K=5.0=5,000
	1 km
	0,120

	
	

	 2
	000111
	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.
 K=5.0=5,000
	1 km
	0,120

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Restabilirea traseului si trasarea axelor
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 2 buc.
	
	
	
	

	3
	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la camine
	buc
	2,000

	
	

	 4
	Dl119
	Fundatii monolite din beton C 20/25  la edificiile artificiale
 Alte utilaje=1,030
	m3
	0,290

	
	

	 5
	AcE08C
	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor  noi si cu capace din fonta cu rama)
 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010
	buc
	2,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 2 buc.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3. Demolarea intrarilor in curti
	
	
	
	

	6
	DG02A
	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate
	m2
	5,000

	
	

	 7
	TrI1AA01E3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t
	0,700

	
	

	 8
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	0,700

	
	

	 9
	TrI1AA01E3
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 
	t
	0,700

	
	

	 10
	PJ05B
	(demolarea fundatiei din beton monolit)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	0,100

	
	

	 11
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie)
	100 m3
	0,001

	
	

	 12
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	0,200

	
	

	 13
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,001

	
	

	 14
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	5,900

	
	

	 15
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	0,059

	
	

	 16
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	9,400

	
	

	 17
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,059

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demolarea intrarilor in curti
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.4. Demolarea sistemului rutier existent
	
	
	
	

	18
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	31,800

	
	

	 19
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	0,318

	
	

	 20
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	50,900

	
	

	 21
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,318

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demolarea sistemului rutier existent
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare
	
	
	
	

	
	
	2.1.  Lucrari de terasament
	
	
	
	

	22
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)
	100 m3
	1,282

	
	

	 23
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	237,200

	
	

	 24
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	1,282

	
	

	 25
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	4,480

	
	

	 26
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	0,670

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total  Lucrari de terasament
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2.2. Lucrari de consolidare
	
	
	
	

	27
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3)
	100 m3
	0,177

	
	

	 28
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	20,600

	
	

	 29
	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	17,700

	
	

	 30
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	1,180

	
	

	 31
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	1,180

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de consolidare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier
	
	
	
	

	32
	DI110
	Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform  SM - EN 13242+A1,   H - 15 cm
	m3
	67,000

	
	

	 33
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m)
	m3
	68,000

	
	

	 34
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m)
	m3
	51,000

	
	

	 35
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	0,260

	
	

	 36
	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	366,000

	
	

	 37
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	0,150

	
	

	 38
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	366,000

	
	

	 39
	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	0,730

	
	

	 40
	TsC54B
	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	3,600

	
	

	 41
	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20  XF2)
	m
	90,000

	
	

	 42
	
	Beton C16/20  XF2 (se scade din  norma DE10E), conform proiectului
	m3
	-0,300

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	4. Capitolul IV. Accese la drum
	
	
	
	

	
	
	4.1. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 7 unit.
	
	
	
	

	43
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (decapare covata)
	100 m3
	0,233

	
	

	 44
	TsI51A1, k = 0,5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 Коэффициент к машинам=1,000
	t
	42,000

	
	

	 45
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului 
	100 m3
	0,233

	
	

	 46
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei)
 
	100m2
	0,752

	
	

	 47
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	0,226

	
	

	 48
	TsC54B
	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	0,390

	
	

	 49
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1) (cimentul, nisipul si apa se exclud)
	m
	13,000

	
	

	 50
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta  LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1,  h=0.15m)
	m3
	11,280

	
	

	 51
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	0,053

	
	

	 52
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm,   K-1,5
 Коэффициент к трудозатратам=1,500
Коэффициент к материалам=1,500
Коэффициент к машинам=1,500
	m2
	75,000

	
	

	 53
	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	0,225

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

























	
 Lucrari de reparatie a strazii D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici, mun.Chisinau (Etapa Nr. 1)
	

	(denumirea obiectivului)
	




Intocmit in preţuri  curente 
	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————
incl. salariu

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare

	
	
	
	

	
	
	1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor
	
	
	
	

	 1
	000111
	Restabilirea traseului
 K=5.0=5,000
	1 km
	0,340

	
	

	 2
	000111
	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.
 K=5.0=5,000
	1 km
	0,340

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Restabilirea traseului si trasarea axelor
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 27 buc.
	
	
	
	

	3
	PJ08B
	Darimarea partiala a elementelor de beton
	m3
	1,100

	
	

	 4
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat)
	100 m3
	0,011

	
	

	 5
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
 
	t
	2,640

	
	

	 6
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,011

	
	

	 7
	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la camine
	buc
	27,000

	
	

	 8
	Dl119
	Fundatii monolite din beton C 20/25  la edificiile artificiale
 Alte utilaje=1,030
	m3
	1,440

	
	

	 9
	AcE08C
	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor  noi si cu capace din fonta cu rama)
 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010
	buc
	27,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 27 buc.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3. Relocarea pilonului  - 1 buc.
	
	
	
	

	10
	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (Demontarea pilon din beton armat de 9.5m)
	buc
	1,000

	
	

	 11
	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc
	1,000

	
	

	 12
	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc
	1,000

	
	

	 13
	33-04-042-2
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea
	buc
	1,000

	
	

	 14
	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc
	1,000

	
	

	 15
	33-04-040-3
	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70
	buc
	1,000

	
	

	 16
	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc
	1,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Relocarea pilonului  - 1 buc.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.4. Demolarea intrarilor in curti
	
	
	
	

	17
	DG02A
	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate
	m2
	20,000

	
	

	 18
	TrI1AA01E3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t
	2,900

	
	

	 19
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	2,900

	
	

	 20
	TrI1AA01E3
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t
	2,900

	
	

	 21
	PJ05B
	(demolarea fundatiei din beton monolit)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	4,200

	
	

	 22
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie)
	100 m3
	0,042

	
	

	 23
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	10,100

	
	

	 24
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,042

	
	

	 25
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	29,500

	
	

	 26
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	0,295

	
	

	 27
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	47,300

	
	

	 28
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,259

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demolarea intrarilor in curti
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.5. Demolarea drumurilor laterale 
	
	
	
	

	29
	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm
	m2
	55,000

	
	

	 30
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	12,100

	
	

	 31
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,055

	
	

	 32
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	57,400

	
	

	 33
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	0,574

	
	

	 34
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	91,800

	
	

	 35
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,574

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demolarea drumurilor laterale 
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.6. Demolarea sistemului rutier existent

	
	
	
	

	36
	PJ05B
	(demolarea fundatiei din beton monolit)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
 
	m3
	46,600

	
	

	 37
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie)
 
	100 m3
	0,466

	
	

	 38
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	103,000

	
	

	 39
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
 
	100 m3
	0,466

	
	

	 40
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
 
	m3
	189,900

	
	

	 41
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	1,899

	
	

	 42
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	304,000

	
	

	 43
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	1,899

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demolarea sistemului rutier existent
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare
	
	
	
	

	
	
	2.1.  Lucrari de terasament
	
	
	
	

	44
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)
	100 m3
	8,035

	
	

	 45
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	1 487,000

	
	

	 46
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	8,035

	
	

	 47
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
 
	100m2
	24,520

	
	

	 48
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	4,900

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total  Lucrari de terasament
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2.2. Lucrari de consolidare
	
	
	
	

	49
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3)
	100 m3
	0,571

	
	

	 50
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	85,600

	
	

	 51
	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	57,100

	
	

	 52
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	3,810

	
	

	 53
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	3,810

	
	

	 54
	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010), H=10 cm
	m2
	31,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de consolidare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier
	
	
	
	

	55
	DI110
	Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform  SM - EN 13242+A1,   H - 15 cm
	m3
	368,000

	
	

	 56
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m)
	m3
	385,000

	
	

	 57
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m)
	m3
	300,000

	
	

	 58
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	1,500

	
	

	 59
	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	2 146,000

	
	

	 60
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	0,860

	
	

	 61
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	2 146,000

	
	

	 62
	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	4,300

	
	

	 63
	TsC54B
	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	20,900

	
	

	 64
	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20  XF2)
	m
	592,000

	
	

	 65
	
	Beton C16/20  XF2 (se scade din  norma DE10E), conform proiectului
	m3
	-1,780

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	4. Capitolul IV. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale

	
	
	
	

	
	
	4.1. Amenajarea rigolelor de acostament.
	
	
	
	

	66
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	0,500

	
	

	 67
	TsC54B
	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	0,280

	
	

	 68
	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (elemente BR 50.30.15)
	buc
	10,000

	
	

	 69
	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37;XF4;XC4;XD3, la edificiile artificiale h=15cm
 Alte utilaje=1,030
	m3
	0,230

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Amenajarea rigolelor de acostament.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul IV. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	5. Capitolul V. Accese la drum
	
	
	
	

	
	
	5.1.  Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 3 unit.
	
	
	
	

	
	
	5.1.1. Terasament
	
	
	
	

	70
	TsC03F1 (k=0,8)
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului,  y=1.86 t/m3)
 Коэффициент к трудозатратам=1,00
	100 m3
	1,990

	
	

	 71
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	370,800

	
	

	 72
	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3
	1,990

	
	

	 73
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	4,430

	
	

	 74
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)
	100 m3
	1,110

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Terasament
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	5.1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP I)
	
	
	
	

	75
	DI110
	Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform  SM - EN 13242+A1,   H - 15 cm
	m3
	66,500

	
	

	 76
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m)
	m3
	70,900

	
	

	 77
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m)
	m3
	62,000

	
	

	 78
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	0,310

	
	

	 79
	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	443,000

	
	

	 80
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	0,177

	
	

	 81
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	433,000

	
	

	 82
	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	0,890

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP I)
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total  Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 3 unit.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	5.2. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 24 unit.
	
	
	
	

	83
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (decapare covata)
	100 m3
	1,000

	
	

	 84
	TsI51A1, k = 0,5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 Коэффициент к машинам=1,000
	t
	180,000

	
	

	 85
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	1,000

	
	

	 86
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei)
	100m2
	3,240

	
	

	 87
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	0,972

	
	

	 88
	TsC54B
	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	3,140

	
	

	 89
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1) (cimentul, nisipul si apa se exclud)
	m
	112,000

	
	

	 90
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta  LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1,  h=0.15m)
	m3
	48,600

	
	

	 91
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	0,227

	
	

	 92
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm,   K-1,5
 Коэффициент к трудозатратам=1,500
Коэффициент к материалам=1,500
Коэффициент к машинам=1,500
	m2
	324,000

	
	

	 93
	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	0,970

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 24 unit.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul V. Accese la drum
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	6. Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).
	
	
	
	

	94
	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)
	buc
	6,000

	
	

	 95
	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45)
	buc
	6,000

	
	

	 96
	DF19A
	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700
	buc
	4,000

	
	

	 97
	DF19A
	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  B-700
	buc
	12,000

	
	

	 98
	DF19A
	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  BH-450x350mm
	buc
	2,000

	
	

	 99
	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)
	m2
	108,400

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	24 %
	
	
	

	
	
	Total
	 
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	
	
	

	
	
	Total
	 
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	
	
	

	
	
	
Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	














	
 Lucrari de reparatie a strazii D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici, mun.Chisinau (Etapa Nr. 2)
	


	(denumirea obiectivului)
	



 
Intocmit in preţuri  curente 
	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————
incl. salariu

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare

	
	
	
	

	
	
	1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor
	
	
	
	

	 1
	000111
	Restabilirea traseului
 K=5.0=5,000
	1 km
	0,880

	
	

	 2
	000111
	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.
 K=5.0=5,000
	1 km
	0,880

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Restabilirea traseului si trasarea axelor
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 30 buc.
	
	
	
	

	3
	PJ08B
	Darimarea partiala a elementelor de beton
	m3
	1,300

	
	

	 4
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat)
	100 m3
	0,013

	
	

	 5
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	3,120

	
	

	 6
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,013

	
	

	 7
	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la camine
	buc
	30,000

	
	

	 8
	Dl119
	Fundatii monolite din beton C 20/25  la edificiile artificiale
 Alte utilaje=1,030
	m3
	1,580

	
	

	 9
	AcE08C
	Motarea capacelor din fonta gnrele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor noi si cu capace din fibrobeton)
 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010
	buc
	2,000

	
	

	 10
	AcE08C
	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor  noi si cu capace din fonta cu rama)
 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010
	buc
	28,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 30 buc.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3. Relocarea pilonului  - 1 buc.
	
	
	
	

	11
	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (Demontarea pilon din beton armat de 9.5m)
	buc
	1,000

	
	

	 12
	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc
	1,000

	
	

	 13
	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc
	1,000

	
	

	 14
	33-04-042-2
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea
	buc
	1,000

	
	

	 15
	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc
	1,000

	
	

	 16
	33-04-040-3
	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70
	buc
	1,000

	
	

	 17
	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc
	1,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Relocarea pilonului  - 1 buc.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.4. Demolarea intrarilor in curti
	
	
	
	

	18
	DG02A
	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate
	m2
	117,000

	
	

	 19
	TrI1AA01E3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t
	17,600

	
	

	 20
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	17,600

	
	

	 21
	TrI1AA01E3
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t
	17,600

	
	

	 22
	PJ05B
	(demolarea fundatiei din beton monolit)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	8,800

	
	

	 23
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie)
	100 m3
	0,088

	
	

	 24
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	21,100

	
	

	 25
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,088

	
	

	 26
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	65,800

	
	

	 27
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	0,658

	
	

	 28
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	105,300

	
	

	 29
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,658

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demolarea intrarilor in curti
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.5. Demolarea drumurilor laterale 
	
	
	
	

	30
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	56,900

	
	

	 31
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) 
	100 m3
	0,569

	
	

	 32
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t
	91,100

	
	

	 33
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat 
	100 m3
	0,569

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demolarea drumurilor laterale 
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.6. Demolarea sistemului rutier existent
	
	
	
	

	34
	PJ05B
	(demolarea fundatiei din beton monolit)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	32,700

	
	

	 35
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie)
	100 m3
	0,323

	
	

	 36
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	71,000

	
	

	 37
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,323

	
	

	 38
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	403,700

	
	

	 39
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	4,037

	
	

	 40
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	646,000

	
	

	 41
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	4,037

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demolarea sistemului rutier existent
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.7. Curatare, taierea si colmatarea rosturilor
	
	
	
	

	42
	DI141A
	Curatirea  imbracaminti din beton prin suflare cu compresor manual
  K(conditii restrinse)=1,200
	m2
	473,000

	
	

	 43
	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (3cm x 15cm)
	m
	130,000

	
	

	 44
	RpAr6A
	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)
	m
	130,000

	
	

	 45
	material
	Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3
	kg
	585,000

	
	

	 46
	PJ05B
	(demolarea  betonului asfaltic)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	22,900

	
	

	 47
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului asfaltic demolat)
	100 m3
	0,229

	
	

	 48
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	46,500

	
	

	 49
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,229

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Curatare, taierea si colmatarea rosturilor
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare
	
	
	
	

	
	
	2.1.  Lucrari de terasament
	
	
	
	

	50
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)
	100 m3
	17,160

	
	

	 51
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	3 175,000

	
	

	 52
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	17,160

	
	

	 53
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	41,210

	
	

	 54
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	8,240

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total  Lucrari de terasament
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2.2. Lucrari de consolidare
	
	
	
	

	55
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3)
	100 m3
	2,490

	
	

	 56
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	373,300

	
	

	 57
	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	2,490

	
	

	 58
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	16,590

	
	

	 59
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	16,590

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de consolidare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier
	
	
	
	

	60
	DI110
	Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform  SM - EN 13242+A1,   H - 15 cm
	m3
	618,100

	
	

	 61
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m)
	m3
	642,000

	
	

	 62
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m)
	m3
	479,000

	
	

	 63
	TsJ05B
	Amenajarea geocompozitului Polystrada SA Plus, in norma se aplica in m2 cu norma 1,0 (cantitatea incluse si suprapunerile de 10cm) 
	m2
	654,000

	
	

	 64
	Dl133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 rul, conform CP D.02.25:2021, hmed - 3 cm
 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,200
	t
	42,000

	
	

	 65
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	2,400

	
	

	 66
	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude 
	m2
	3 423,000

	
	

	 67
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	1,370

	
	

	 68
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude 
	m2
	4 007,000

	
	

	 69
	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	8,000

	
	

	 70
	TsC54B
	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	39,200

	
	

	 71
	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20  XF2)
	m
	1 004,000

	
	

	 72
	
	Beton C16/20  XF2 (se scade din  norma DE10E), conform proiectulu
	m3
	-3,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	4. Capitolul IV. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale
	
	
	
	

	
	
	4.1. Constructia santului dreptunghiular din elemnete prefabricate IL - 30, TIP. 2
	
	
	
	

	73
	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II
	100 m3
	0,304

	
	

	 74
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3
	13,000

	
	

	 75
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) 
	100 m3
	0,130

	
	

	 76
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	23,410

	
	

	 77
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	0,446

	
	

	 78
	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a fundului rigoleir, in teren mijlociu
	100m2
	1,702

	
	

	 79
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8 - 31,5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010  h=10 cm
	m3
	3,700

	
	

	 80
	Dl119
	Fundatii monolite din beton C20/25  XC1, la edificiile artificiale h=10cm
 Alte utilaje=1,030
	m3
	2,900

	
	

	 81
	Dl123
	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole IL - 30) - 28 buc
 Alte materiale=1,030
	m3
	5,500

	
	

	 82
	Dl119
	Umplerea locului de imbinare dintre elemente cu beton de ciment C16/20 XF2
 Alte utilaje=1,030
	m3
	0,770

	
	

	 83
	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3
	16,000

	
	

	 84
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	0,160

	
	

	 85
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	0,012

	
	

	 86
	PD04A
	Montarea armaturilor A240, diam. 6mm
	kg
	13,460

	
	

	 87
	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4,XC4,XD3 la edificiile artificiale, (pinten)
 Alte utilaje=1,030
	m3
	1,220

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Constructia santului dreptunghiular din elemnete prefabricate IL - 30, TIP. 2
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul IV. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	5. Capitolul V. Accese la drum
	
	
	
	

	
	
	5.1.  Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 8 unit.
	
	
	
	

	
	
	5.1.1. Terasament
	
	
	
	

	88
	TsC03F1 (k=0,8)
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului,  y=1.86 t/m3)
 Коэффициент к трудозатратам=1,000
	100 m3
	2,570

	
	

	 89
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	477,100

	
	

	 90
	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3
	2,570

	
	

	 91
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	6,970

	
	

	 92
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)
	100 m3
	1,740

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Terasament
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	5.1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP I)
	
	
	
	

	93
	DI110
	Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform  SM - EN 13242+A1,   H - 15 cm
	m3
	85,500

	
	

	 94
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m)
	m3
	91,200

	
	

	 95
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m)
	m3
	79,800

	
	

	 96
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	0,400

	
	

	 97
	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	570,000

	
	

	 98
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	0,228

	
	

	 99
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	570,000

	
	

	 100
	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	1,140

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP I)
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	5.1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP II)
	
	
	
	

	101
	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm,  (Piatra sparta  LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1)
	100m2
	1,270

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP II)
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total  Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 8 unit.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	5.2. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 63 unit.
	
	
	
	

	102
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (decapare covata)
	100 m3
	3,340

	
	

	 103
	TsI51A1, k = 0,5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 Коэффициент к машинам=1,000
	t
	601,000

	
	

	 104
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	3,340

	
	

	 105
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei)
	100m2
	10,780

	
	

	 106
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) 
	100 m3
	3,233

	
	

	 107
	TsC54B
	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	6,940

	
	

	 108
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1) (cimentul, nisipul si apa se exclud)
	m
	248,000

	
	

	 109
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta  LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1,  h=0.15m)
	m3
	161,600

	
	

	 110
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	0,754

	
	

	 111
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm,   K-1,5
 Коэффициент к трудозатратам=1,500
Коэффициент к материалам=1,500
Коэффициент к машинам=1,500
	m2
	1 078,000

	
	

	 112
	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	3,230

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 63 unit.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul V. Accese la drum
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	6. Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere)
	
	
	
	

	113
	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)
	buc
	19,000

	
	

	 114
	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45) 
	buc
	3,000

	
	

	 115
	DF19A
	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700
	buc
	9,000

	
	

	 116
	DF19A
	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  B-700
 
	buc
	10,000

	
	

	 117
	DF19A
	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma circulara D-700
	buc
	5,000

	
	

	 118
	DF19A
	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  BH-700x350mm
	buc
	1,000

	
	

	 119
	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)
	m2
	72,600

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	24 %
	
	
	

	
	
	Total
	 
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	
	
	

	
	
	Total
	 
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	
	
	

	
	
	
Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	







	Lucrari de reparatie a strazii D.Cantemir (nr.1-105) din satul Ghidighici, mun.Chisinau (Etapa Nr. 3)
	

	(denumirea obiectivului)
	




Intocmit in preţuri  curente 
	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————
incl. salariu

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare
	
	
	
	

	
	
	1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor
	
	
	
	

	 1
	000111
	Restabilirea traseului
 K=5.0=5,000
	1 km
	0,200

	
	

	 2
	000111
	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.
 K=5.0=5,000
	1 km
	0,200

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Restabilirea traseului si trasarea axelor
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 6 buc.
	
	
	
	

	3
	PJ08B
	Darimarea partiala a elementelor de beton
	m3
	0,520

	
	

	 4
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat)
	100 m3
	0,005

	
	

	 5
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	1,300

	
	

	 6
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
 
	100 m3
	0,005

	
	

	 7
	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la camine
	buc
	6,000

	
	

	 8
	Dl119
	Fundatii monolite din beton C 20/25  la edificiile artificiale
 Alte utilaje=1,030
	m3
	0,080

	
	

	 9
	AcE08C
	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor noi si cu capace din fibrobeton)
 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010
	buc
	1,000

	
	

	 10
	AcE08C
	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Montarea placilor  noi si cu capace din fonta cu rama)
 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010
	buc
	5,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 6 buc.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3. Relocarea pilonului  - 4 buc.
	
	
	
	

	11
	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (Demontarea pilon din beton armat de 9.5m)
	buc
	4,000

	
	

	 12
	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc
	4,000

	
	

	 13
	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc
	4,000

	
	

	 14
	33-04-042-2
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea
	buc
	4,000

	
	

	 15
	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc
	4,000

	
	

	 16
	33-04-040-3
	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70
	buc
	4,000

	
	

	 17
	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc
	4,000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Relocarea pilonului  - 4 buc.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.4. Defritarea  arborilor
	
	
	
	

	18
	TsG04B
	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase
	ha
	0,017

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Defritarea  arborilor
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.5. Demolarea intrarilor in curti
	
	
	
	

	19
	DG02A
	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate
	m2
	43,000

	
	

	 20
	TrI1AA01E3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t
	6,400

	
	

	 21
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	6,400

	
	

	 22
	TrI1AA01E3
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t
	6,400

	
	

	 23
	PJ05B
	(demolarea fundatiei din beton monolit)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	1,300

	
	

	 24
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie)
	100 m3
	0,013

	
	

	 25
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	3,100

	
	

	 26
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,013

	
	

	 27
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	8,600

	
	

	 28
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	0,086

	
	

	 29
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	13,700

	
	

	 30
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,086

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demolarea intrarilor in curti
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.6. Demolarea drumurilor laterale 
	
	
	
	

	31
	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm
	m2
	130,000

	
	

	 32
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	28,600

	
	

	 33
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,130

	
	

	 34
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	26,000

	
	

	 35
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	0,260

	
	

	 36
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	41,600

	
	

	 37
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,260

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demolarea drumurilor laterale 
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.7. Demolarea sistemului rutier existent
	
	
	
	

	38
	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	64,000

	
	

	 39
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	0,640

	
	

	 40
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	102,000

	
	

	 41
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	0,640

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Demolarea sistemului rutier existent
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare
	
	
	
	

	
	
	2.1.  Lucrari de terasament
	
	
	
	

	42
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)
	100 m3
	3,560

	
	

	 43
	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	658,600

	
	

	 44
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	3,560

	
	

	 45
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	9,050

	
	

	 46
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	1,810

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total  Lucrari de terasament
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2.2. Lucrari de consolidare
	
	
	
	

	47
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3)
	100 m3
	0,410

	
	

	 48
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	62,000

	
	

	 49
	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	41,000

	
	

	 50
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	2,760

	
	

	 51
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	2,760

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de consolidare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier
	
	
	
	

	52
	DI110
	Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform  SM - EN 13242+A1,   H - 15 cm
	m3
	136,000

	
	

	 53
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) 
	m3
	140,000

	
	

	 54
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m)
	m3
	102,000

	
	

	 55
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	0,510

	
	

	 56
	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	725,000

	
	

	 57
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	0,290

	
	

	 58
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	725,000

	
	

	 59
	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	1,450

	
	

	 60
	TsC54B
	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	8,300

	
	

	 61
	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20  XF2)
	m
	208,000

	
	

	 62
	
	Beton C16/20  XF2 (se scade din  norma DE10E), conform proiectului
	m3
	-0,620

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	4. Capitolul IV. Accese la drum
	
	
	
	

	
	
	4.1.  Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 2 unit.
	
	
	
	

	
	
	4.1.1. Terasament

	
	
	
	

	63
	TsC03F1 (k=0,8)
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului,  y=1.86 t/m3)
 Коэффициент к трудозатратам=1,000
	100 m3
	0,670

	
	

	 64
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	124,700

	
	

	 65
	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3
	0,670

	
	

	 66
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	1,490

	
	

	 67
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)
	100 m3
	0,370

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Terasament
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	4.1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP I)
	
	
	
	

	68
	DI110
	Strat drenant (balast) din amestec optimal 0-63mm, GA-80, conform  SM - EN 13242+A1,   H - 15 cm
	m3
	22,400

	
	

	 69
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m)
	m3
	23,850

	
	

	 70
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m)
	m3
	20,900

	
	

	 71
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	0,110

	
	

	 72
	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	149,000

	
	

	 73
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	0,060

	
	

	 74
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	149,000

	
	

	 75
	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	0,300

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP I)
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total  Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 2 unit.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	4.2. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 9 unit.
	
	
	
	

	76
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (decapare covata)
	100 m3
	0,290

	
	

	 77
	TsI51A1, k = 0,5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 Коэффициент к машинам=1,000
	t
	52,400

	
	

	 78
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	0,290

	
	

	 79
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei)
	100m2
	0,940

	
	

	 80
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	0,282

	
	

	 81
	TsC54B
	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
 
	m3
	0,370

	
	

	 82
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1) (cimentul, nisipul si apa se exclud)
	m
	13,000

	
	

	 83
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta  LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1,  h=0.15m)
	m3
	14,100

	
	

	 84
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	0,066

	
	

	 85
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm,   K-1,5
 Коэффициент к трудозатратам=1,500
Коэффициент к материалам=1,500
Коэффициент к машинам=1,500
	m2
	94,000

	
	

	 86
	material
	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	0,280

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 9 unit.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Capitolul IV. Accese la drum
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	5. Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).
	
	
	
	

	87
	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)
	buc
	7,000

	
	

	 88
	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45)
	buc
	1,000

	
	

	 89
	DF19A
	[bookmark: _GoBack]Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700
	buc
	3,000

	
	

	 90
	DF19A
	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  B-700
	buc
	3,000

	
	

	 91
	DF19A
	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma circulara D-700
	buc
	2,000

	
	

	 92
	DF19A
	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  BH-700x350mm
	buc
	1,000

	
	

	 93
	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)
	m2
	12,200

	
	

	
	
	Total Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	24 %
	
	
	

	
	
	Total
	 
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	
	
	

	
	
	Total
	 
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	
	
	

	
	
	
Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	






Primăria satului Ghidighici                               primar Victoria CALMÎȘ
