CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat         Consiliul  raional  Soroca

2. Organizatorul procedurii de achizitie   IP “ La Dumbrava”

3. Obiectul achizitiilor  Casutele de odihna pentru copii (2 buc.)tabara "La Dumbrava"  s.Volovita,  r-nul Soroca

4. Cod  CPV

№
 crt.	Simbol norme si Cod  resurse  	
Denumirea lucrarilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Fundatii
	
1	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	16,9500	
2	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3	72,8000	
3	CA10A1
	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier sub talpile de fundatie
	m3	0,8000	
4	RpCB04C
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330)
	m3	10,4000	
5	RpCB16A
	Prepararea si turnarea betonului ciclopian clasa C-5/4-Bc-5-B-75, turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin slab solicitate, cu bolovani de riu, piatra sparta sau sparturi din beton
	m3	20,3000	
6	RpCC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime 
	m2	50,0000	
7	RpCD02A1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere
	kg	230,8000	
8	RpCD01A
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere
	kg	42,0000	
9	RpCD06A
	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la  d=20 mm inclusiv
	buc	36,0000	
10	RpCP25C
	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm
	buc	8,0000	
11	RpSA42H
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5"
	buc	2,0000	
12	IzF51B
	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm 
	m2	84,8000	
13	RpIzC17C
	Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fara adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade in grosime medie de 3 cm. 
	m2	33,9200	
14	CF15A
	Tencuieli  exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	76,0000	
		2. Pereti portanti,Terasa, Acoperis
	
15	CE26A
	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat
	m2	476,0000	
16	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 
	m2	476,0000	
17	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	476,0000	
18	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta 
	m2	480,0000	
19	RpIzC13D
	Strat termoizolant, executat la acoperisuri din  tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobatacu grosime de 160mm, asezate intre capriori (fara folia din impaslitura din fibre de sticla bitumata). 
	m2	476,0000	
20	RpIzC02B
	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisul si terase, executat pe suprafete  inclinate peste 7 grade sau verticale cu folie, 
	m2	476,0000	
21	CK17A2
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase(vagonca) cu tablii din PFL nelaminat 
	m2	302,5000	
22	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
	m2	302,5000	
23	CE40A
	Montarea elementelor verticale scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( axele 1-2 )
	m3	4,0000	
24	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3	20,0000	
25	CI17B
	Placare cu panouri fibrolemnoase, (OSB), destinate placarilor interioare la pereti  in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior
	m2	96,1500	
26	CK17A2
	Lambriuri la pereti, pe exterior, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea (vagonca) cu tablii din PFL melaminat 
	m2	96,1500	
27	CN32B
	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi
	m2	96,1500	
28	CE31B
	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m
	m2	25,6000	
29	RpVA05A
	Montarea pe santier  a canalelor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm
	m	11,0000	
30	RpSB28A
	Montarea caciulii de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm
	buc	2,0000	
31	RpVA08E
	Confectionarea si montarea intariturilor pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, din profil cornier cu aripi egale
	kg	4,7000	
32	RCsU09C2
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime
	t	19,0000	
		3. Pereti despartitori
	
33	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,8000	
34	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3	1,8000	
35	RpIzC03B2
	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete verticale cu folie
	m2	173,6000	
36	RpIzC14B
	Strat fonoizolant la pereti dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale aplicate intre pereti dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata. 
	m2	102,4000	
37	CF54C
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	96,0000	
38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	96,0000	
39	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	96,0000	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	96,0000	
41	CN06B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
	m2	96,0000	
		4. Pardosele , cota - 0.00m ; 2.6m
	
42	CG32A
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile
	m3	12,0000	
43	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	33,6000	
44	TsD06A
	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t
	100 m3	0,3400	
45	CA03A2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	6,7000	
46	RCsD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (2x1m)D=3mm
	kg	66,0000	
47	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)
	m2	134,3000	
48	IzF52A
	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).
	m2	119,3000	
49	IzF03A2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm
	m2	206,9000	
50	RCsH15C
	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea -60x180mm
	m3	2,2000	
51	CI17B
	Placare cu panouri fibrolemnoase, OSB, destinate placarilor interioare la  tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior
	m2	87,6000	
52	IzF33A
	Executarea stratului de hidroizolare  din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee,terasa
	m2	12,8000	
53	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
	m2	48,5000	
54	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	173,4000	
		5. Planseu , cota -  2.35m ; 5.00m
	
55	RCsH15C
	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, 60x180mm ,inclusiv carbolinizarea 
	m3	1,3000	
56	RCsH17A
	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase
	m2	17,2000	
57	IzF03A2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm
	m2	120,8000	
58	CI17B
	Placare cu panouri fibrolemnoase, OSB, destinate placarilor interioare la  tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior
	m2	110,8000	
59	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie
	m2	0,0000	
60	CK17A2
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase(vagonca) cu tablii din PFL nelaminat 
	m2	120,8000	
61	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
	m2	120,8000	
		6. Finisare interioara pereti
	
62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	362,2000	
63	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	32,0000	
64	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi  la dusumele(vagonca) 
	m2	302,5000	
65	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate pe adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm 
	m2	40,0000	
66	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	32,0000	
		7. Timplaria
	
67	CK23A
	Ferestre de mansarda din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 0.54
	m2	4,3100	
68	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv,cu deschideri
	m2	2,8800	
69	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii , avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp ,cu deschideri
	m2	10,4000	
70	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii , intr-un canat, 
	m2	6,7200	
71	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente l
	m2	11,7600	
72	CK33C
	Broasca aplicata la usi,sistem Yalle
	buc	12,0000	
		8. Reteaua electrica interioara
	
73	RpEA01A1
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate
	m	270,0000	
74	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC
	buc	12,0000	
75	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din  cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp
	m	185,0000	
76	RpEB01B
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp
	m	130,0000	
77	RpEB05A
	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.
	m	6,0000	
78	RpEB05B
	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm
	m	6,6000	
79	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	14,0000	
80	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	10,0000	
81	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
	buc	4,0000	
82	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc	30,0000	
		9. Sistemul sanitar interior
	
83	RpSA15A
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm
	m	16,0000	
84	RpSA15B
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	22,0000	
85	RpSA41A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1"
	buc	2,0000	
86	RpSA42B
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin pereti, avind diametrul de 1 1/4"
	buc	2,0000	
87	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	30,0000	
88	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti
	buc	4,0000	
89	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	4,0000	
90	RpSC34A
	Montarea unui dus asamblat
	buc	4,0000	
91	RpSD21A
	Montarea robinetului cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"
	buc	4,0000	
92	RpSD37B
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1"
	buc	4,0000	
93	RpSE24A
	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
	buc	4,0000	
94	RpSF06C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 20mm
	10 m	3,8000	
95	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	16,0000	
96	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata  ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	14,0000	
97	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	8,0000	
98	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	8,0000	
99	RpSB16A
	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	4,0000	
100	RpSB16C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	4,0000	
101	RpSB26A
	Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm
	buc	4,0000	
		10. Aprovizionare cu apa si canalizare
	
102	TsC60B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator  "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 
	100 m3	0,7000	
103	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
	m3	50,0000	
104	AcA12D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 50 mm
	m	10,0000	
105	AcA12D1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga
	buc	6,0000	
106	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,  cot) din polietilena, tevii avind diametrul de  50,  mm. 
	buc	17,0000	
107	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica ( ventile), la conductele de alimentare cu apa avind diametrul de 50mm
	buc	3,0000	
108	AcD52A
	Executarea caminelor de vane(2buc.) din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana  
	m3	1,0300	
109	AcD52A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana 
	put	1,0000	
110	AcD18B
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm
	m	20,0000	
111	AcD53A
	Executarea caminelor de vizitare(2buc.) din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	2,0600	
112	AcD53A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana 
	put	2,0000	
113	RpCE08B
	Strat de pinza bitumata sau carton bitumat, aplicat la cald, cu bitum topit, la elemente din beton- 1 strat de pinza bitumata de 1 m latime (pinza sau carton)  
	m	30,1500	
		11. Scara de intrare , amenajari
	
114	RCsA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite
	m3	0,7000	
115	RCsB13A
	Beton simplu B12.5/M150 preparat manual pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continuie sau izolate
	m3	0,4000	
116	 RCsC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi,  de pina la 20 m inaltime
	m2	9,6000	
117	RpCD02A1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere
	kg	24,0000	
118	CL26A
	Rame metalice gata confectionate CsM-1
	kg	120,0000	
119	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel( Sm-1), asamblate prin sudura,   avind pina la 1 t inclusiv
	t	0,1200	
120	CL10D
	Scari,   bare ( SM-2 ) cu greutatea intre  0,151-1.500 t, asamblate prin sudura
	t	0,1000	
121	CL10D
	Scari, parapete, pasarele, pane cu zabrele,(Sm-3)cu greutatea intre  0,151-1.500 t, asamblate prin sudura
	t	0,1000	
122	CL10D
	Scari, podeste,(pl-1 - pl-7 )cu greutatea intre  0,151-1.500 t, asamblate prin sudura
	t	0,1000	
123	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta ( Bl-1 - Bl-4 )
	kg	100,0000	
124	CN25B
	Vopsitorii  pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in  2 straturi, executate mecanizat
	m2	58,6400	
125	CH05A
	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii.
	m	17,8000	
126	RCsL01A
	Montarea treptelor la scari drepte de brad 
	m	23,0000	
127	RCsR18C1
	Vopsirea cu carbolineum a lemnariei exterioare, la constructii existente, lemnarie geluita, in doua straturi, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor
	m2	20,7000	
128	TsD06B
	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t
	100 m3	0,1500	
129	RpCS01B
	Trotuare din dale de beton clasa Bc 10/8 turnate pe loc, la pereu, pe un strat de nisip sau balast de 10 cm grosime, cu rosturile umplute cu nisip, avind dimensiunile 100 x 100 x 10 cm 
	m2	82,4000	

Director  IP “ La  Dumbrava “     Nitrean  Iurie