CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor:  Капитальный ремонт инфекционного отделения  
РБ Вулканешты 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1
Deviz-oferta № 02-2020101
Здание инфекционного отделения. Lucrari generale de constructie. (Demontari).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Cota -2,850 (PE18)					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi OSB)	m2	2,10			
 2	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	1,00			
   		Capitolul 2. Cota 0,000 (PE19)					
3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi PVC)	m2	40,00			
 4	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi OSB)	m2	6,00			
 5	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi MDF)	m2	4,20			
 6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre PVC)	m2	5,00			
 7	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3	4,00			
 8	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3	2,90			
 9	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	31,40			
 10	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontari captusirei din foi de gips-carton a peretilor)	m2	597,00			
 11	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontari dulapurilor de lemn)	m2	11,00			
 12	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi din lemn)	m2	6,00			
 13	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontari peretelui despartitori din lemn)	m2	4,00			
 14	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.  (demontari captusirei din foi de gips-carton a tavanului)	m2	226,30			
 15	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	135,00			
 16	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,00			
 17	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	16,00			
 18	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	130,40			
 19	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,00			
 20	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	30,00			
 21	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	5,00			
 22	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	101,00			
 23	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	30,00			
 24	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	23,00			
 25	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,00			
 26	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	750,00			
 27	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	271,00			
 28	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre de lemn)	m2	2,60			
 29	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,60			
 30	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	10,00			
 31	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	17,00			
 32	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Moloz	100 m3	0,55			
 33	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	22,00			
 34	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	110,00			

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1
Здание инфекционного отделения.Lucrari generale de constructie. (Marca SA).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Perete despartitor 					
1	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (PE4)	100m2	0,20			
 2	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  (placi de ipsosi hidrofug gr.8 cm, PE13 p.3)	100m2	1,219			
 3	
	PE13 p.1, 2.	???	0,00			
 4	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm)	m2	8,60			
 5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	8,60			
 6	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	8,60			
 7	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	20,30			
 8	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (PE13 p.4)	100m2	0,41			
 9	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm, PE13 p.5)	m2	4,30			
 10	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm, PE13 p.5)	m2	74,70			
   		Capitolul 2. Ferestri (PE8)					
11	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F-1, F-2.F3.F5.F6) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E)	m2	64,36			
 12	CK19C
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F-4) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E).	m2	8,10			
 13	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi   (PVC, шир.250 мм)	m	1,30			
 14	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (PVC, шир 400 мм) 	m	30,60			
   		Capitolul 3. Usi 					
		Capitolul 3.1. Cota -2.850 (PE5)					
15	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E)	m2	3,60			
   		Capitolul 3.2. Cota 0,000 (PE7)					
16	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi automate, U-1, U-2, U-2*) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E)	m2	24,65			
 17	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi automate p/u steril, U-4, U-5) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E)	m2	46,48			
 18	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi automate p/u steril, U-6st., U-7) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E)	m2	5,18			
 19	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi p/u steril, U-8 ... U-16) (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E)	m2	26,81			
     		Capitolul 4. Vitraliu (PE8, 9)					
20	CK11B
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V-1, V-2, V-3) с усилителями (из алюминиевого профиля, двухкамерными с термомостом и двойным стеклопакетом с минимальным расстоянием между стеклами 16 мм по схеме [4-16-4], где наружное стекло системы LOW -E)	m2	39,06			
   		Capitolul 5. Pardoseli 					
		Capitolul 5.1. Cota -2,850 (PE5)					
		Capitolul 5.1.1. Tip 1					
21	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	43,45			
 22	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-43,45			
 23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	43,45			
 24	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" (gresie fara rosturi) gr.11 mm)  	m2	43,45			
     		Capitolul 5.2. Cota 0,000 (PE11, 12)					
		Capitolul 5.2.1. Tip 1					
25	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	23,30			
 26	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-23,30			
 27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	23,30			
 28	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" (gresie fara rosturi) gr.11 mm)  	m2	23,30			
 29	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	24,93			
   		Capitolul 5.2.2. Tip 2					
30	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	92,30			
 31	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-92,30			
 32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	92,30			
 33	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" (gresie fara rosturi) gr.11 mm)  	m2	38,00			
 34	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" (gresie fara rosturi) gr.11 mm)  	m2	54,30			
   		Capitolul 5.2.3. Tip 3					
35	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	9,15			
 36	CG01A1 k=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-9,15			
 37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	9,15			
 38	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" (gresie fara rosturi) gr.11 mm)  	m2	9,15			
   		Capitolul 5.2.4. Tip 4					
39	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	7,70			
 40	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-7,70			
 41	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Ceresit CN69, gr.5 mm) 	m2	7,70			
 42	CG56A1 k=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (Ceresit CN69)	m2	-7,70			
 43	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 	m2	7,70			
   		Capitolul 5.2.5. Tip 5					
44	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	0,135			
 45	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	1,80			
 46	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-1,80			
 47	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Ceresit CN69, gr.5 mm) 	m2	1,80			
 48	CG56A1 k=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (Ceresit CN69)	m2	-1,80			
 49	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 	m2	1,80			
   		Capitolul 5.2.6. Tip 6					
50	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	10,47			
 51	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	139,65			
 52	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-139,65			
 53	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Ceresit CN69, gr.5 mm) 	m2	139,65			
 54	CG56A1 k=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (Ceresit CN69)	m2	-139,65			
 55	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 	m2	139,65			
   		Capitolul 5.2.7. Tip 7					
56	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	0,86			
 57	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	19,05			
 58	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-19,05			
 59	IzF04B К=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (2 straturi)	m2	19,05			
 60	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	19,05			
 61	CG01A1 k=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-19,05			
 62	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" (gresie fara rosturi) gr.11 mm)  	m2	19,05			
 63	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm, PE12, p.3)	m	74,60			
       		Capitolul 6. Finisaj interior 					
		Capitolul 6.1. Cota -2,850 (PE5)					
		Capitolul 6.1.1. Tavan					
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betongrunt)	m2	43,45			
 65	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  ("Knauf") 	m2	43,45			
 66	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	43,45			
 67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	43,45			
 68	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabile)	m2	43,45			
   		Capitolul 6.1.2. Perete					
69	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	39,00			
 70	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	144,00			
 71	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf" gr.3 mm)	m2	144,00			
 72	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	-144,00			
 73	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	144,00			
 74	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	144,00			
 75	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabile)	m2	144,00			
     		Capitolul 6.2. Cota 0,000 (PE10, 11)					
		Capitolul 6.2.1. Tavane 					
76	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane 	m2	340,30			
 77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a   peretilor si tavanelor 	m2	340,30			
 78	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	340,30			
 79	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) k=-3	m2	-340,30			
 80	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	340,30			
 81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a   peretilor si tavanelor 	m2	340,30			
 82	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual водоэмульсионная краска для наружных работ	m2	340,30			
   		Capitolul 6.2.2. Perete					
83	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	930,20			
 84	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	833,20			
 85	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf" gr.3 mm)	m2	833,20			
 86	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	-833,20			
 87	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	833,20			
 88	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	674,70			
 89	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual водоэмульсионная краска для наружных работ	m2	674,70			
 90	CI23A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  	m2	268,80			
 91	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	97,00			
 92	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (PE10 p.4)	m2	21,50			
 93	CI18D
	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din profile de PVC (Bara de protectie la pereti firma Gerflo, PE10 p.5)	m	94,50			
       		Capitolul 7. Termoizolarea peretilor despartitor (PE4)					
94	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren (polisteren expondat gr.80mm)	m2	20,00			
 95	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	20,00			
 96	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa pentru lucrari exterioare)	m2	20,00			
   		Capitolul 8. Finisare exterioara pereti					
97	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  t 30mm  elemente decorative 130kg/m3	m2	8,40			
 98	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  t100mm 130kg/m3	m2	217,40			
 99	
	Cornier perforat  L=840m  pentru colturi,glafuri  si elemente decorative 	m	840,00			
 100	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  	m2	225,80			
 101	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti   	m2	225,80			
 102	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica сlincher	m2	21,30			
   		Capitolul 9. Finisarea exterioara glafuri 					
103	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	42,00			
 104	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifudate din vata minerala t30 mm (cornier inclus in p 31)130kg/m3	m2	42,00			
 105	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  	m2	42,00			
 106	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti   	m2	42,00			
   		Capitolul 10. Finisare soclu					
107	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din penopolisterol extrudat  t100mm  	m2	112,70			
 108	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm   	m2	112,70			
   		Capitolul 11. Alte lucrari.					
		Capitolul 11.1. Scara exterioare Sc-1 (PE15)					
109	RCsA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	1,90			
 110	RCsA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct  de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina 	m3	0,60			
 111	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,08			
 112	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  B15	m3	1,95			
 113	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,85			
 114	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 BrI pas 150x150)	kg	10,00			
 115	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" (striat) gr.11 mm)  	m2	9,00			
 116	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	2,00			
   		Capitolul 11.2. Scara exterioare Sc-2 si rampa de acces R-1 (PE17)					
117	RCsA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	7,70			
 118	RCsA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct  de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina 	m3	2,60			
 119	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,30			
 120	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,38			
 121	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  B15	m3	4,65			
 122	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,00			
 123	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	15,00			
 124	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" (striat) gr.11 mm)  	m2	12,00			
 125	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 	m2	10,00			
   		Capitolul 11.3. Ingradirelor I-1 ... I-7 (PE17)					
126	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=900mm)	m	18,80			
 127	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=950mm)	m	8,40			

		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Deviz-oferta № 2-1-2
Здание инфекционного отделения.  Apeduct A1, T3, T4.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	RCsU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	12,00			
 2	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3,0 mm (polipropilen PN20)	m	12,00			
 3	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,3 mm (polipropilen PN20)	m	45,00			
 4	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,0 mm (polipropilen PN20)	m	105,00			
 5	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 	m	162,00			
 6	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	162,00			
 7	SA02D
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 50 mm (teava din otel zincata)	m	3,00			
 8	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	3,00			
 9	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	3,00			
 10	SA37D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 32 mm (polipropilen)	buc	12,00			
 11	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (polipropilen)	buc	45,00			
 12	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (polipropilen)	buc	105,00			
 13	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  15 mm (вентиль)	buc	4,00			
 14	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  20 mm (вентиль)	buc	9,00			
 15	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  25 mm (вентиль)	buc	4,00			
 16	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  20 mm (обратный клапан)	buc	2,00			
 17	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	2,00			
 18	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  15 mm (клапан для выпуска воздуха)	buc	2,00			
 19	SD18A
	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 20 mm (поливочный кран, компл.: вентиль Ду15 - 2шт, шланг Ду20 - 6м) пожарный шкаф в полном комплекте	buc	1,00			

 		Capitolul 2. Utilaj					
20	
	Огнетушитель порошковый 6кг	buc	4,00			

						

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Deviz-oferta № 2-1-3
Здание инфекционного отделения.  Canalizare C1
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime 	buc	18,00			
 2	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	14,00			
 3	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri  (противопожарная муфта Ду50 мм)	buc	6,00			
 4	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri  (противопожарная муфта Ду100 мм)	buc	3,00			
 5	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап)	buc	5,00			
 6	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник с сифоном)	buc	19,00			
 7	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для умывальника)	buc	19,00			
 8	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник прямоугольный с сифоном)	buc	3,00			
 9	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для умывальника)	buc	3,00			
 10	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	22,00			
 11	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз с бачком)	buc	3,00			
 12	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз с больничным сливом, со сместителем)	buc	1,00			
 13	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (установка для мойки суден с сифоном)	buc	1,00			
 14	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для установки для мойки суден)	buc	1,00			
 15	SC01B
	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta 	buc	1,00			
 16	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для ванны)	buc	1,00			
 17	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	4,00			
 18	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (сифон для ванны)	buc	1,00			
 19	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (душевой поддон)	buc	3,00			
 20	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для душевого поддона)	buc	3,00			
 21	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (сифон для душевого поддона)	buc	3,00			
 22	SC10A
	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	1,00			
 23	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   polipropilen	m	60,00			
 24	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm   polipropilen	m	25,00			
 25	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	8,50			
 26	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (fitinguri polipropilen)	m	18,00			
 27	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm  (fitinguri polipropilen)	m	7,50			
 28	SC11A
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	4,00			
 29	SD13C
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  100 mm (вентиляционный клапан)	buc	3,00			
 30	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete  	buc	4,00			
 		Capitolul 2. Utilaj					
31	
	Бойлер 80л	buc	4,00			

						

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Deviz-oferta № 2-1-4
Здание инфекционного отделения.Incalzire.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный  Н=505мм. L=305мм, KERMI .tip 20)	buc	1,00			
 2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный  Н=505мм. L=505мм, KERMI .tip 20)	buc	1,00			
 3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный  Н=505мм. L=605мм, KERMI .tip 20)	buc	1,00			
 4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный  Н=505мм. L=805мм, KERMI .tip 20)	buc	1,00			
 5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный  Н=505мм. L=905мм, KERMI .tip 20)	buc	1,00			
 6	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный  Н=505мм. L=1005мм, KERMI .tip 20)	buc	8,00			
 7	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный  Н=505мм. L=1405мм, KERMI .tip 20)	buc	3,00			
 8	IB06D
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste  2000 mm (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный  Н=505мм. L=2005мм, KERMI .tip 30)	buc	6,00			
 9	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный  Н=505мм. L=505мм, KERMI .tip 30)	buc	1,00			
 10	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный  Н=905мм. L=1405мм, KERMI .tip 30)	buc	2,00			
 11	IB06D
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste  2000 mm (pадиатор стальной панельный гладкий гигиенический ветильный, компактный  Н=905мм. L=2005мм, KERMI .tip 30)	buc	1,00			
 12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (кран  шаровой  латунь Р=1 МПа)	buc	10,00			
 13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран  шаровой  латунь Р=1 МПа)	buc	26,00			
 14	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран  шаровой  латунь Р=1 МПа)	buc	16,00			
 15	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран  шаровой  латунь Р=1 МПа)	buc	6,00			
 16	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (кран  шаровой  латунь Р=1 МПа)	buc	2,00			
 17	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан  термостатический)	buc	22,00			
 18	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (головка  термостатическая  жидкостная)	buc	22,00			
 19	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45х2,5 mm (L=0,2 m)	buc	12,00			
 20	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57х3,0 mm (L=0,2 m)	buc	16,00			
 21	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76х3,0 mm (L=0,2 m)	buc	8,00			
 22	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89х3,0 mm (L=0,2 m)	buc	8,00			
 23	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76х3,0 mm (L=0,5 m)	buc	8,00			
 24	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57х3,0 mm (L=0,5 m)	buc	2,00			
 25	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57х3,0 mm (L=0,32 m)	buc	4,00			
 26	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х3,5 mm (труба -полипропилен  тройная с алюминиевой прослойкой, STABI PLUS  PN20)       	m	106,00			
 27	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32х4,4 mm (труба -полипропилен  тройная с алюминиевой прослойкой, STABI PLUS  PN20)       	m	74,00			
 28	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 44х5,5 mm. (труба -полипропилен  тройная с алюминиевой прослойкой, STABI PLUS  PN20)       	m	30,00			
 29	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50х6,9 mm. (труба -полипропилен  тройная с алюминиевой прослойкой, STABI PLUS  PN20)       	m	42,00			
 30	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20х2,8 mm (труба -полипропилен  тройная с алюминиевой прослойкой, STABI PLUS  PN20)       	m	13,00			
 31	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	119,00			
 32	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	146,00			
 33	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	119,00			
 34	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	146,00			
 35	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25х25х25 mm (тройник на проходе)	buc	128,00			
 36	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32х25х25 mm (тройник на проходе)	buc	8,00			
 37	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32х25х32 mm (тройник на проходе)	buc	22,00			
 38	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40х32х32 mm (тройник на проходе)	buc	4,00			
 39	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40х32х40 mm (тройник на проходе)	buc	4,00			
 40	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40х40х40 mm (тройник на проходе)	buc	4,00			
 41	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40х25х40 mm (тройник на проходе)	buc	2,00			
 42	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40х50х40 mm (тройник на проходе)	buc	2,00			
 43	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm (отвод, а=90')	buc	4,00			
 44	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (отвод, а=90')	buc	12,00			
 45	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 mm (отвод, а=90')	buc	26,00			
 46	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15 mm, inclusiv (отвод, а=90')	buc	52,00			
 47	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27x15 mm (тубы теплоизоляционные фирмы "ARMAFLEX", S=15мм)   	m	2,00			
 48	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=34x15 mm (тубы теплоизоляционные фирмы "ARMAFLEX", S=15мм)   	m	6,00			
 49	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=46x15 mm (тубы теплоизоляционные фирмы "ARMAFLEX", S=15мм)   	m	48,00			
 50	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=52x15 mm (тубы теплоизоляционные фирмы "ARMAFLEX", S=15мм)   	m	30,00			
 51	RCsU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	8,00			
 52	RCsU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,00			
 53	RCsU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	4,00			
 54	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (подставки для  крепления  радиаторов)	buc	76,00			
 55	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm  (стеклопластик рулонный РСТ-ПА-ВВ)	m2	22,10			
 56	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15 mm inclusiv (муфта с 2-хсторонней резьбой)	buc	50,00			
 57	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20 mm (муфта с 2-хсторонней резьбой)	buc	52,00			
 58	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25 mm (муфта с 2-хсторонней резьбой)	buc	78,00			
 59	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm (муфта с 2-хсторонней резьбой)	buc	16,00			
 60	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 40 mm (муфта с 2-хсторонней резьбой)	buc	10,00			
 61	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 18х20 mm (переходник- американка)	buc	38,00			
 62	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20х25 mm (переходник- американка)	buc	8,00			
 63	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25х32 mm (переходник- американка)	buc	8,00			
 64	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32х40 mm (переходник- американка)	buc	6,00			
 65	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 44х50 mm (переходник- американка)	buc	4,00			
 66	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	74,75			
 67	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 40 mm	piesa	25,00			
 68	RCsU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	50,00			
 69	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa полипропилен)	buc	152,00			
 70	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa полипропилен)	buc	94,00			
 71	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 44 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa полипропилен)	buc	36,00			
 72	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50 mm,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa полипропилен)	buc	46,00			

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
Deviz-oferta № 2-1-5
Здание инфекционного отделения.Incalzire. Utilaj
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	
	Рентгенозащитный свинцовый экран размер 1600*650(Н) (свинец - С1, толщ.5мм) 	buc	3,00			

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6
Deviz-oferta № 2-1-6
Здание инфекционного отделения.Ventilarea.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
		Capitolul 1.1. П1					
1	VA02D
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (сталь нержавеющая gr.1 mm)	m2	12,81			
 2	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка ГВ945x335x120)	buc	2,00			
 3	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка ГВ1000x390x120)	buc	2,00			
 4	VB10C
	Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul  2500 - 4000 mm, montata pe zidarie (воздухозаборная решётка РН 1000х500)	buc	1,00			
 5	VA11D
	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (конфузор из стали тонколистовой нержавеющей gr.0,7 мм)	m2	3,97			
 6	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	232,00			
 7	VB05C
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  2500 - 3200 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн945x335x120)	buc	4,00			
 8	VB05C
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  2500 - 3200 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн1000x390x120)	buc	2,00			
 9	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн100x100x120)	buc	5,00			
 10	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн100x150x120)	buc	2,00			
 11	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн200x100x120)	buc	1,00			
 12	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн250x150x120)	buc	1,00			
 13	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р100х100Р, МОВЕН, нерж)	buc	5,00			
 14	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р100х150Р, МОВЕН, нерж)	buc	2,00			
 15	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р150х150Р, МОВЕН, нерж)	buc	2,00			
 16	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р200х100Р, МОВЕН, нерж)	buc	1,00			
 17	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р250х150Р, МОВЕН, нерж)	buc	1,00			
 18	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р300х200Р, МОВЕН, нерж)	buc	1,00			
 19	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,7 mm)	m2	15,10			
 20	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,7 mm)	m2	17,40			
 21	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,7 mm)	m2	3,19			
 22	RCsU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,00			
 23	RCsU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	7,00			
 24	VB32A
	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (лючки питометражные, САНТЕХПРОЕКТ)	buc	10,00			
 25	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm  (изоляция из самоклеющихся пластин S=25мм, теплоизоляционных, ARMAFLEX  AF)	m2	19,32			
 26	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm  (стеклопластик рулонный РСТ -ПА-ВВ)	m2	200,00			
 27	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (дверь герметичная утеплённая)	m2	0,625			
 28	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	13,20			
 29	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (решётка воздухоприточная наружная  из алюминия тип RN1000х500)	buc	1,00			
 30	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (решётки щелевые декоративные из нержавеющей  стали VENTS прямоугольные тип RP100 x100 в алюминиевой раме для установки в стене)	buc	10,00			
 31	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (решётки щелевые декоративные из нержавеющей  стали VENTS прямоугольные тип RP150 x100 в алюминиевой раме для установки в стене)	buc	3,00			
 32	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (решётки щелевые декоративные из нержавеющей  стали VENTS прямоугольные тип RP200 x100 в алюминиевой раме для установки в стене)	buc	7,00			
 33	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Клапан огнезадерживющий 400х250мм фирмы MOVEN AЗЕ094.000-03, с пределом огнестойкости 0,5 ч . Вертикальная установка)	buc	1,00			
   		Capitolul 1.2. П2					
34	VA11D
	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (конфузор из стали нержавеющей gr.1,0 мм)	m2	0,77			
 35	VA11D
	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (короб из стали нержавеющей gr.1,0 мм)	m2	1,46			
 36	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка ГВ945x335)	buc	2,00			
 37	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка ГВ1000x390)	buc	2,00			
 38	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	270,00			
 39	VB05C
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  2500 - 3200 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн945x335x125)	buc	2,00			
 40	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн150x100x125)	buc	2,00			
 41	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн300х200х125)	buc	2,00			
 42	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный лепестковый из стали тонколистовой нержавеющей S=0,5 мм, КОн100х100х125)	buc	3,00			
 43	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р100х100Р, МОВЕН, нерж)	buc	4,00			
 44	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р150х100Р, МОВЕН, нерж)	buc	2,00			
 45	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р300х200Р, МОВЕН, нерж)	buc	2,00			
 46	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка воздушная ручного управления Р400х250Р, МОВЕН, нерж)	buc	2,00			
 47	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,7 mm)	m2	8,50			
 48	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,7 mm)	m2	36,10			
 49	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (решётка воздухоприточная из нержавеющей стали тип RP100x100, VENTS)	buc	14,00			
 50	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (решётка воздухоприточная из нержавеющей стали тип RP250x150, VENTS)	buc	10,00			
 51	RCsU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	3,00			
 52	RCsU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	8,00			
 53	VB32A
	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (лючки питометражные, САНТЕХПРОЕКТ)	buc	10,00			
 54	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm  (изоляция из самоклеющихся пластин S=25мм, теплоизоляционных, ARMAFLEX  AF)	m2	27,20			
 55	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm  (стеклопластик рулонный РСТ -ПА-ВВ)	m2	22,00			
 56	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Клапан огнезадерживющий 400х250мм фирмы MOVEN AЗЕ094.000-03, с пределом огнестойкости 0,5 ч . Вертикальная установка)	buc	2,00			
 57	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка WG-315, "VENTS")	buc	8,00			
 58	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка WG-200, "VENTS")	buc	8,00			
 59	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка WG-125, "VENTS")	buc	2,00			
 60	VD06A
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (гибкая вставка WG-100, "VENTS")	buc	1,00			
 61	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (решётки щелевые декоративные из нержавеющей  стали VENTS прямоугольные тип RP100 x100 в раме для установки в стене)	buc	21,00			
 62	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (решётки щелевые декоративные из нержавеющей  стали VENTS прямоугольные тип RP150 x100 в раме для установки в стене)	buc	7,00			
 63	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (решётки щелевые декоративные из нержавеющей  стали VENTS прямоугольные тип RP200 x100 в раме для установки в стене)	buc	19,00			
 64	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (решётки щелевые декоративные из нержавеющей  стали VENTS прямоугольные тип RP200 x150 в раме для установки в стене)	buc	5,00			
 65	
	Устройство для передачи воздуха  тип ОVE 125  SISTEMAIR	buc	13,00			
 66	
	Устройство для передачи воздуха  тип ОVE 160  SISTEMAIR	buc	2,00			
 67	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка прямая из стали тонколистовой нержавеющей Р100х100Р, МОВЕН)	buc	15,00			
 68	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка прямая из стали тонколистовой нержавеющей Р100х150Р, МОВЕН)	buc	7,00			
 69	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка прямая из стали тонколистовой нержавеющей Р200х100Р, МОВЕН)	buc	3,00			
 70	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка прямая из стали тонколистовой нержавеющей Р250х100Р, МОВЕН)	buc	1,00			
 71	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (заслонка прямая из стали тонколистовой нержавеющей Р100Р, МОВЕН)	buc	1,00			
 72	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, Кон100х100х125)	buc	12,00			
 73	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, Кон100х150х125)	buc	1,00			
 74	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, Кон200х100х125)	buc	2,00			
 75	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, Кон250х200х125)	buc	2,00			
 76	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, КОМ 1-200)	buc	1,00			
 77	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, КОМ 1-125)	buc	1,00			
 78	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, КОМ 1-100)	buc	1,00			
 79	VB05A
	Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (клапан обратный прямой из стали тонколистовой нержавеющей S=0,7 мм, КОМ 1-315)	buc	4,00			
 80	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,5 mm)	m2	11,94			
 81	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,5 mm)	m2	15,82			
 82	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,5 mm)	m2	40,50			
 83	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей, gr.0,5 mm)	m2	12,80			
 84	VB32A
	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (лючки питометражные, САНТЕХПРОЕКТ)	buc	35,00			
 85	RCsU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	9,00			
 86	RCsU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	32,00			
 87	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран шаровой стальной муфтовый)	buc	4,00			
 88	IC04A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (труба стальная ВГП) 	m	28,00			
 89	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18x25 mm (тубы теплоизоляционные фирмы "ARMAFLEX", S=25мм)   	m	28,00			
 90	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm  (изоляция из самоклеющихся пластин S=25мм, теплоизоляционных, ARMAFLEX  AF)	m2	38,00			
 91	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	70,00			
 92	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	70,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
		Capitolul 2.1. П1					
93	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (приточная установка)	buc	2,00			
 94	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (датчик внутренней температуры)	buc	2,00			
 95	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (шумоглушитель)	buc	1,00			
 96	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	4,00			
 97	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  (канальный кондиционер)  	set	1,00			
   		Capitolul 2.2. П2					
98	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  (приточная установка)  	set	2,00			
 99	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  (канальный кондиционер)  	set	1,00			
 100	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (датчик внутренней температуры)	buc	1,00			
 101	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (шумоглушитель)	buc	1,00			
 102	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	8,00			
 103	VC01A
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	9,00			
 104	VC01C
	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	14,00			
 105	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (шумоглушитель)	buc	4,00			
    		Прямые затраты	 LEI				
 		Capitolul 3. Utilaj					
		Capitolul 3.1. П1					
106	
	Приточная установка из оцинкованной стали полимерным  покрытием, звукоизолированная Ski Star-4-HE-EC в комплекте: 1.вентилятор c электродвигателем N= 2,2кВт; 2. Электронагреватель мощностью 21кВт, L=1237/ч, Р=1600Па, U=380V; 3. Фильтр F5; 4.Клапан воздушный лепестковый; 5.Датчик защиты от перегрева двигателя  	buc	2,00			
 107	
	Датчик внутренней температуры (приточного воздуха) AERSSTARR	buc	2,00			
 108	
	Шумоглушитель SR 600х300/950 из оцинкованной стали с антистатическим покрытием, с монтажными кронштейнами 4 шт  	buc	1,00			
 109	
	Фильтр cверхтонкой фильтрации n=99,995% HEPA- H11, HEPA 610х610х292	buc	2,00			
 110	
	Фильтр тонкой фильтрации n=90% HEPA- F7, HEPA 610х610х150	buc	2,00			
 111	
	Канальный кондиционер из 1-го наружного и 1-го внутреннего блока производства фирмы  GENERAL, AOG36 R(3 )/ARG 36R(3), c антибактериальным фильтром   	buc	1,00			
   		Capitolul 3.2. П2					
112	
	Приточная установка из оцинкованной стали полимерным  покрытием, звукоизолированная Ski Star-4-HE-EC в комплекте: 1.вентилятор c электродвигателем N= 2,2кВт; 2. Электронагреватель мощностью 48кВт, L=2793м3/ч, N=2,2kВт, Р=1600Па, U=380V; 3. Фильтр F5; 4.Клапан воздушный лепестковый; 5.Датчик защиты от перегрева двигателя  	buc	2,00			
 113	
	Канальный кондиционер из 1-го наружного и 1-го внутреннего блока производства фирмы  GENERAL, AOG60 R(3 )/ARG 60R(3), c антибактериальным фильтром   	buc	1,00			
 114	
	Датчик внутренней температуры (приточного воздуха) AERSSTARR	buc	1,00			
 115	
	Шумоглушитель SR 600х350/640 из оцинкованной стали с антистатическим покрытием, с монтажными кронштейнами 4 шт  	buc	1,00			
 116	
	Фильтр cверхтонкой фильтрации n=99,995% HEPA- H13, HEPA 610х610х292	buc	4,00			
 117	
	Фильтр тонкой фильтрации n=90% HEPA- F9, HEPA 610х610х150	buc	4,00			
 118	
	Вентилятор центробежно - трубопрводный Ду100 мм, L=50м3/ч, N=0,060кВт, U=220V, Р=350 Ра, VС 100, VENTS	buc	5,00			
 119	
	Вентилятор центробежно - трубопрводный Ду125 мм, L=270м3/ч, N=0,062кВт, U=220V, Р=210 Ра, VКМ 125, VENTS	buc	2,00			
 120	
	Вентилятор центробежно - трубопрводный Ду200 мм, L=270м3/ч, N=0,145кВт, U=220V, VКМS 200, VENTS	buc	2,00			
 121	
	Вентилятор осевой с полимерным покрытием Ду315 мм, Р=500Ра, L=2х906м3/ч, N=0,235кВт, U=220V, VКМS 315, VENTS	buc	7,00			
 122	
	Вентилятор осевой с полимерным покрытием Ду315 мм, Р=480Ра, L=1016м3/ч, N=0,235кВт, U=220V, VСМS 315, VENTS	buc	7,00			
 123	
	Шумоглушитель SR 315/950 с монтажными кронштейнами - 4 шт, "VENTS"  	buc	2,00			
 124	
	Шумоглушитель SR 125/950 с монтажными кронштейнами - 4 шт, "VENTS"  	buc	1,00			
 125	
	Шумоглушитель SR 200/950 с монтажными кронштейнами - 4 шт, "VENTS"  	buc	1,00			
 126	
	Климатический комплекс AQUA c системой грубой и тонкой очистки, воздуха и системой увлажнения, вающей в помещениях влажность в пределах 50-60, FAURA NFC260AQUA       	set	2,00			

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7
Aprovizionarea cu gaze medicale 
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Montarea conductelor din cupru				
1	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura,  avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	18,00			
 2	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	95,00			
 3	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv	m	5,00			
 4	IC11C
	Teava din otel neagra (teava de protectie) sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane,  d=25x2.0 mm	m	8,00			
 5	IC34A
	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d = 10,0 mm, inclusiv	buc	7,00			
 6	IC34A
	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru,avand d =12 mm, inclusiv	buc	15,00			
 7	IC34A
	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d=15,0 mm, inclusiv	buc	3,00			
 8	IC34A
	Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm	buc	5,00			
 9	IC34H
	Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d= 15,0 mm, 	buc	1,00			
 10	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe zid de beton 	buc	12,00			
 11	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe zid de beton 	buc	60,00			
 12	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	8,00			
 13	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	116,00			
  			 lei				

							

							

							
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
14	11-06-001-01
	Linie de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura pentru gaze medicale (oxigen)	buc	2,00			
 15	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10 gata asamblat,  montat prin sudura,  robinetul avind Dn 50 mm. Priza externa gaze medicale (O2)	buc	6,00			
  			 lei				

							

							

							
 		Capitolul 3. Utilaj					
16	Pret furnizor
	Linie de inchidere fortuita cu 1 ramura pentru gaze medicale ( O2 )	buc	2,00			
 17	Pret furnizor
	Priza externa  gaze medicale (O2)  "Forano" tip 903.240+903.150	buc	6,00			
 18	Pret furnizor
	Umidificator 02 , tip RTM3	buc	6,00			
 19	Pret furnizor
	Conector unghilar O2 , tip 900.611	buc	2,00			

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8
Deviz-oferta № 2-1-8
Instalatie de iluminat, luminat electric.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (корпус металлический ПР-3-3 74У2 IP54)	buc	1,00			
 2	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (выключатель разъединитель ВРИ-3-250А)	buc	1,00			
 3	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	6,00			
 4	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щит с монтажной панелью IP54 ЩМП-5-0 74У1)	buc	1,00			
 5	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (выключатель разъединитель ВРИ-3-250А)	buc	1,00			
 6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 	buc	10,00			
 7	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 18 модулей ЩРв-18з-1)	buc	1,00			
 8	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/20А	buc	1,00			
 9	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 	buc	11,00			
 10	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 72 модулей ЩРв-72з-1)	buc	1,00			
 11	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А	buc	1,00			
 12	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 	buc	9,00			
 13	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 36 модулей ЩРв-36з-1)	buc	1,00			
 14	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/20А	buc	1,00			
 15	08-01-066-1
	Limitator supratensiune neliniar, ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1В-4Р	set	1,00			
 16	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 	buc	6,00			
 17	08-03-529-1
	Contactor КМИ, КТИ	buc	12,00			
 18	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ-221-1)	buc	1,00			
 19	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный двухштифтовый ПКЕ-212-2)	buc	4,00			
 20	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  (светильник светодиодный, потолочный 53,3 Вт ПСС 60 radiy, разм. 600х600х85 мм)	100 buc	0,66			
 21	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  (светильник светодиодный, потолочный 53,3 Вт ПСС 60 radiy, разм. 600х1200х85 мм)	100 buc	0,02			
 22	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  (светильник светодиодный, потолочный 23,6 Вт ПСС 25 radiy, разм. 600х600х85 мм)	100 buc	0,15			
 23	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник потолочный ЛСП 44 2х18 Вт)	100 buc	0,08			
 24	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник потолочный ЛСП 44 2х36 Вт)	100 buc	0,10			
 25	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник настенный, пылевлагонепроницаемый ЛПО 3019)	100 buc	0,03			
 26	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2  (светильник со встроенным аккумулятором ЛБА 3923-2х8)	100 buc	0,15			
 27	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  (с указателем "Выход" со встроенным аккумулятором, ССА 1001)	100 buc	0,12			
 28	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  светильник бактерицидный настенный  беззоновый	100 buc	0,18			
 29	
	Светильник светодиодный, потолочный 220В, 53,3 Вт, 600х600х85 мм ПСС-60 radiy	buc	66,00			
 30	
	Светильник светодиодный, потолочный 220В, 53,3 Вт, 600х1200х85 мм ПСС-60 radiy	buc	2,00			
 31	
	Светильник светодиодный, потолочный 220В, 23,3 Вт, 600х600х85 мм ПСС-25 radiy	buc	15,00			
 32	
	Светильник с люминесцентными лампами, 220В, 2х18, в пылевлагозащищенном исполнении, ЛСП44-2х18	buc	8,00			
 33	
	Светильник с люминесцентными лампами, 220В, 2х36, в пылевлагозащищенном исполнении, ЛСП44-2х36	buc	10,00			
 34	
	Светильник настенный, пылевлагонепроницаемый, 220В, 2х9 Вт, ЛПО 3019	buc	3,00			
 35	
	Светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором, 220В, ЛБА 3923-2х8	buc	15,00			
 36	
	Светильник с указателем "Выход" со встроенным аккумулятором   	buc	12,00			
 37	
	Светильник  бактерецидный  настенный беззоновый с кабелем 2м  до 25 м2	buc	18,00			
 38	
	Лампа люминесцентная 220В, 36Вт, ЛБ36Э	buc	24,00			
 39	
	Лампа люминесцентная 220В, 18Вт, ЛБ18Э	buc	20,00			
 40	507-0103
	Лампа люминесцентная ЛЛ-12/8	buc	40,00			
 41	
	Блок аварийного питания "Multi", Awexle 58/3	buc	2,00			
 42	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori  (ЯТП-0,25-220/24)	buc	2,00			
 43	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (розеточный щиток ЭЩР-0-2ТК)	buc	6,00			
 44	
	Коробка ответвительная У995	buc	20,00			
 45	
	Коробка ответвительная КМ41001	buc	45,00			
 46	
	Коробка установочная КМ40001	buc	110,00			
 47	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель однополюсный 10А, 250В, ВС10-1-0-КБ)	100 buc	0,40			
 48	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель сдвоенный 10А, 250В, ВС10-2-0-КБ)	100 buc	0,20			
 49	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP44)	100 buc	0,03			
 50	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель двухклавишный IP44)	100 buc	0,02			
 51	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  (розетка штепсельная, трехместная, 16А)  	100 buc	0,07			
 52	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  (розетка штепсельная, с защитными шторками 16А)  	100 buc	0,30			
 53	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  (провод ПВ1нг-0,45)	100 m	0,50			
 54	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х35 мм2)	100 m	0,40			
 55	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х16мм2)	100 m	0,80			
 56	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х10мм2)	100 m	0,10			
 57	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х6мм2)	100 m	0,70			
 58	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х4мм2)	100 m	0,20			
 59	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 3х1,5мм2)	100 m	6,50			
 60	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 4х1,5мм2)	100 m	1,30			
 61	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 5х1,5мм2)	100 m	0,70			
 62	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LS сеч. 3х2,5мм2)	100 m	3,70			
 63	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLS сеч. 3х1,5мм2)	100 m	0,25			
 64	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLS сеч. 2х1,5мм2)	100 m	0,40			
 65	
	Провод с медной жилой ПВ1нг-0,45, сеч. 70 мм2	m	50,00			
 66	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х35 мм2	m	40,00			
 67	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х16 мм2	m	80,00			
 68	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х10 мм2	m	10,00			
 69	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х6 мм2	m	70,00			
 70	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х4 мм2	m	20,00			
 71	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 3х1,5 мм2	m	650,00			
 72	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 4х1,5 мм2	m	130,00			
 73	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х1,5 мм2	m	70,00			
 74	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-0,66 сеч. 3х2,5 мм2	m	370,00			
 75	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS-0,66 сеч. 3х1,5 мм2	m	25,00			
 76	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-FRLS-0,66 сеч. 2х1,5 мм2	m	40,00			
 77	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25 мм)	100 m	11,50			
 78	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm (труба ПВХ 32 мм)	100 m	0,70			
 79	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба ПВХ 40 мм)	100 m	0,90			
 80	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 50 мм)	100 m	0,50			
 81	08-02-409-3
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 70 mm (труба ПВХ 70мм)	100 m	0,07			
 82	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная 25 мм)	100 m	0,60			
 83	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,35			
 84	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,04			
 85	08-02-472-3
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса стальная 25х4 мм)	100 m	0,10			
 86	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1 427,00			
 		Capitolul 2. Utilaj					
87	
	Корпус металлический разм. 1317х650х180 мм ПР-3-3 74У2 IP54	buc	1,00			
 88	
	Выключатель разъединитель ВР32И-3Р-250А	buc	1,00			
 89	
	Выключатель автом. ВА88-33 160А	buc	1,00			
 90	
	Выключатель автом. 3-ый ВА47-29/3/В20	buc	1,00			
 91	
	Выключатель автом. 3-ый ВА47-29/3/С20	buc	2,00			
 92	
	Выключатель автом. 1-ый ВА47-29/1/С10	buc	2,00			
 93	
	Щит с монтажной панелью ЩМП-5-0 74 У1 IP54 разм. 1000х650х285 мм	buc	1,00			
 94	
	Выключатель разъединитель ВР32И-3Р-250А	buc	1,00			
 95	
	Выключатель автом. 3-ый ВА47-100/3/С100	buc	2,00			
 96	
	Выключатель автом. 3-ый ВА47-100/3/С50	buc	2,00			
 97	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C3	buc	6,00			
 98	
	Бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-18з-1, IP31	buc	1,00			
 99	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,00			
 100	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	9,00			
 101	
	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2Р/16/30	buc	2,00			
 102	
	Бокс для установки 72 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-72з-1, IP31	buc	1,00			
 103	
	Автомат дифференцированный четырехполюсный АД14/4Р/40/30	buc	3,00			
 104	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,00			
 105	
	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2Р/10/30	buc	6,00			
 106	
	Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-36з-1, IP31	buc	1,00			
 107	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,00			
 108	
	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В 4Р	buc	1,00			
 109	
	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2Р/10/30	buc	6,00			
 110	
	Контактор 400В, 150А, КТИ-5150	buc	1,00			
 111	
	Контактор 400В, 95А, КМИ-49512	buc	2,00			
 112	
	Контактор 400В, 50А, КМИ-35012	buc	2,00			
 113	
	Контактор 220В, 9А, КМИ-10960	buc	7,00			
 114	
	Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ-221-1	buc	1,00			
 115	
	Пост кнопочный двухштифтовый ПКЕ-212-2	buc	4,00			

					

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9
Deviz-oferta № 2-1-9
Здание инфекционного отделения. Sistem de control si reglare (sistem de ventilare).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	11-06-001-02
	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou de automatizare PA 650x500x220 mm)	buc	1,00			
 2	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф)	buc	73,00			
 3	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc.	0,73			
 4	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu de control din cupru КВВГнг-LSLTx-7x1,0 мм2)	100 m	1,30			
 5	10-06-034-14
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida  (canal pentru cablu)	m	40,00			
 6	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (teava gofrata D=20 mm)	100 m	0,15			
 7	
	Cablu de control din cupru КВВГнг-LSLTx-7x1,0 мм2	m	130,00			
 8	
	Canal pentru cablu	m	40,00			
 9	
	Teava gofrata D=20 mm	m	15,00			
 		Capitolul 2. Utilaj					
10	
	Panou de automatizare PA 650x500x220 mm	buc	1,00			
 11	
	Releu R4-2014-23-5230-WT	buc	16,00			
 12	
	Priza GZM4	buc	16,00			
 13	
	Releu T-R4-E-2014-23-5230	buc	4,00			
 14	
	Priza GZM4	buc	4,00			
 15	
	Buton rotativ 8LP2TS130	buc	4,00			
 16	
	Contact deschis 8LM2TC10	buc	4,00			
 17	
	Contact inchis 8LM2TC01	buc	4,00			
 18	
	Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4	buc	8,00			
 19	
	DIN reica (60 cm)	buc	1,00			
 20	
	Margitor pentru DIN reica (60 cm)	buc	2,00			
 21	
	Cleme	buc	10,00			

						

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10
Deviz-oferta № 2-1-10
Здание инфекционного отделения .Semnalizarea de incendiu.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (контрольная панель EN54, "FS5200")	buc	1,00			
 2	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик ATS-100)	buc	1,00			
 3	10-01-039-06
	Acumulator аккумулятор 12В, 7 А/ч	buc	2,00			
 4	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate сирена EN54, FD8204C	buc	5,00			
 5	10-08-002-02
	Avertizoare de fum (датчик дымовой FD 8030)	buc	97,00			
 6	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate сирена EN54, SB112F	buc	1,00			
 7	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (ручной пожарный извещатель FD3050)	buc	7,00			
 8	
	Крепежный материал	компл.	2,00			
 9	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель ПСВВнг-FRLSLTx-4x0,8 мм2)	100 m	8,00			
 10	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLSLTx- 3х1,5 мм2)	100 m	1,30			
 11	
	Кабель ПСВВнг-FRLSLTx-4x0,8 мм2	m	800,00			
 12	
	Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLSLTx-3х1,5 мм2	m	130,00			
 13	10-06-034-14
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida  (желоб пластиковый 10х22 MCS-1)	m	350,00			
 14	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (труба ПВХ гофрированная 20 мм)	100 m	1,50			
 15	
	Модуль расширения для FS 5200, Модуль-5201	buc	1,00			
 16	10-06-034-14
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida  (лоток металлический 60х100 мм)	m	10,00			
 17	
	Крышка для лотка 	m	10,00			
 18	10-06-034-06
	Lucrari diverse: бокс для установки модуля	buc	1,00			
 19	
	Резистор 	buc	13,00			
  		Прямые затраты	 LEI				
		Asigurarea medicala	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %				
		Cheltuieli directe	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Utilaj					
20	
	Контрольная панель EN54, "FS5200"	buc	1,00			
 21	
	Радиопередатчик ATS-100	buc	1,00			
 22	
	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	buc	2,00			
 23	
	Сирена EN54, FD8204C	buc	5,00			
 24	
	Датчик дымовой FD 8030	buc	97,00			
 25	
	Сирена EN54, SB112F	buc	1,00			
 26	
	Извещатель пожарный ручной FD3050	buc	7,00			
 27	
	Бокс для установки модуля	buc	1,00			
  		Прямые затраты	 LEI				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %