Сети водопровода и канализации района  ''Заялпужие'' в мун. Комрат (3/2018-НК)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2и
Наружные сети канализации
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Самотечная  канализация К1
			
		Capitolul 1.1. Земляные работы.
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3	94,03	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка  вручную в сухих  грунтах)
	m3	291,00	
 3	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	m3	622,00	
 4	TsC03B11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)
	100 m3	56,78	
 5	TsA10B1
	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Доработка в мокрых грунтах)
	m3	176,00	
 6	TsA16B5
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта  на пересечения с коммун.в мокрых грунтах)
	m3	137,00	
 7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками в основании сухих  колодцев до нормативной плотности)
	100 m3	0,45	
 8	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)
	100 m3	20,15	
 9	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )
	100 m3	20,15	
 10	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	3 426,00	
 11	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)
	100 m3	20,15	
 12	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)
	m3	2 492,00	
 13	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3	2 492,00	
 14	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3	118,00	
 15	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками)
	100 m3	118,00	
 16	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)
	m2	12 265,00	
 17	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(песчанное основание)
	m3	668,00	
 18	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta(щебеночное основание)
	m3	294,00	
 19	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee 
	m3	5 854,00	
 		Capitolul 1.2. Рабочие и выходные котлованы.
			
20	TsC03B11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)
	100 m3	0,90	
 21	TsA10B1
	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Доработка в мокрых грунтах)
	m3	3,00	
 22	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)
	m3	19,00	
 23	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3	19,00	
 24	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3	0,74	
 25	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками)
	100 m3	0,74	
 26	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)
	m2	70,00	
 27	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee 
	m3	93,00	
 		Capitolul 1.3. Трубопроводы.
			
28	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Трубы канализ.SN8/SDR34 ф200x5,9)(Elpo SRL)
	m	188,50	
 29	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Трубы канализ.SN4/SDR41 ф250x6,2(Elpo SRL))
	m	756,00	
 30	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Трубы канализ.SN4/SDR41 ф200x4,9)(Elpo SRL)
	m	2 355,50	
 31	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  (Трубы канализ.SN4/SDR41 Ф160x4)(Elpo SRL)
	m	3 385,00	
 32	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250-315 mm (Футляр из  труб PEНD труб ф315x4,9)
	m	12,00	
 33	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250-315 mm (Футляр из PE  труб ф250x3,9)
	m	18,00	
 34	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250-315 mm (Футляр из PE  труб ф250x3,9)
	m	12,00	
 35	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250-315 mm (Футляр из PE  труб ф250x3,9)
	m	10,00	
 		Capitolul 1.4. Переход под рекой закрытым способом
			
36	GD59E
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm (Футляр из стальных труб ф377x5-(для труб ф250мм)-(метод горизольтального бурения)
	m	27,00	
 37	GD59E
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm ( Футляр из стальных труб ф325x5-(для труб ф200мм)-(метод горизольтального бурения)
	m	23,00	
 38	GD59E
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm ( Футляр из стальных труб ф325x5-(для труб ф200мм)-(метод горизольтального бурения)
	m	14,00	
 39	IzA10A
	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu toluen
	m2	69,72	
 40	IzL02C
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita (Весьма усиленная изоляция стальных  футляров)
	m2	69,72	
 		Capitolul 1.5. Материалы для перепадного стояка.
			
41	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  (ПВХ  SN4/ SDR 41  Ф160x4)(''Elpo SRL'')
	m	5,31	
 42	AcD16A
	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Oтвод из ПВХ 45* ф160)(''Elpo SRL'')
	buc	5,00	
 43	AcD16A
	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Тройник из ПВХ ф160x160)(''Elpo SRL'')
	buc	5,00	
 44	AcD16A
	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Заглушка из ПВХ  ф160)(''Elpo SRL'')
	buc	5,00	
 45	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Кронштейн ) (''Elpo SRL'')
	buc	10,00	
 46	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Трубы канализ.SN8/SDR34 ф200x5,9)(Elpo SRL)
	m	2,05	
 47	AcD16A
	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Oтвод из ПВХ 45* ф200)(''Elpo SRL'')
	buc	1,00	
 48	AcD16A
	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Тройник из ПВХ ф200x200)(''Elpo SRL'')
	buc	1,00	
 49	AcD16A
	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Заглушка из ПВХ  ф200)(''Elpo SRL'')
	buc	1,00	
 50	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Кронштейн ) (''Elpo SRL'')
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.6. Временные пригрузы  в мокрых грунтах-300шт
			
51	Pret de piata
	Временные пригрузы (мешки  волокнис.  полиэтилена  наполненные грунтом  весом 50кг)
	put	300,00	
 		Capitolul 1.7. Колодцы-240шт
			
52	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)
	m3	116,03	
 53	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)  (Недостающий бетон на лоток) (76,24-48,05(в норме)=28,19м3)
	m3	28,19	
 54	AcE13B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в  мокрых грунтах)
	m3	35,18	
 55	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)  (Недостающий бетон на лоток) (23.5-14,57 в норме)=8,93м3
	m3	8,93	
 56	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(c учетом лотков V=0,86м3)
	m3	4,23	
 57	AcE14B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana  (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5м,  в  мокрых грунтах)(c учетом лотков V=6,28м3)
	m3	18,46	
 58	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦД-10)
	put	228,00	
 59	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦД-15)
	put	12,00	
 60	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-6)
	put	270,00	
 61	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
	put	141,00	
 62	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-3)
	put	4,00	
 63	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-6)
	put	13,00	
 64	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-9)
	put	25,00	
 65	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-2)
	put	228,00	
 66	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦП1-15-2)
	put	12,00	
 67	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put	564,00	
 68	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	put	4,00	
 69	Pret de piata
	Capac din fonta  (Люк тип T)
	buc	240,00	
 70	Pret de piata
	Стремянки
	kg	3 453,20	
 71	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)  
	t	3,45	
 72	Pret de piata
	Cтоимость закладных деталей МС....
	kg	4 701,50	
 73	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)
	t	4,70	
 74	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3	11,21	
 75	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	m2	112,10	
 76	CF07C1
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)
	m2	571,00	
 		Capitolul 1.8. Разборка и восстановление аcфальтобетонного покрытия, щебеночного  и бетонного  покрытия дороги.
			
		Capitolul 1.8.1. Разборка и восстановление acфальтобетонного покрытия дороги  (S=1289,5x1=1289,5м2)
			
77	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)
	m	2 759,00	
 78	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )
	m3	90,27	
 79	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного  основания  дороги)
	100 m3	2,32	
 80	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги)
	m3	128,95	
 81	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	232,11	
 82	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	1 289,50	
 83	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica 
	m2	1 289,50	
 		Capitolul 1.8.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(S=2432,5x1=2432,5м2)
			
84	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного  покрытия  дороги)
	100 m3	4,38	
 85	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  ( Восстановление песчаного основания дороги)
	m3	346,50	
 86	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного покрытия   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	437,85	
 		Capitolul 1.8.3. Разборка и восстановление бетонного покрытия S=22x1=22м2
			
87	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в бетонном покрытии)
	m	44,00	
 88	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка бетонного покрытия дороги )
	m3	3,30	
 89	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги)
	m3	2,20	
 90	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	3,30	
 91	DC05A
	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)
	m2	22,00	
 		Capitolul 1.8.4. Вывоз мусора.
			
92	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)
	100 m3	4,30	
 93	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	744,49	

	                                                                                                         

Proiectant   	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.