____Lucrari de reparatie la gradinita nr. 7 str.Ipolit Soroceanu, 40	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie (Sala festiva)
			
		Capitolul 1.1. Pereti si tavan
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	202,15
	
 2	RpCM33F
	Demontarea placajelor din oglinda
	m2	6,70
	
 3	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane
	m2	104,15
	
 4	CF02D5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime  k=2
	m2	104,15
	
 5	RpCU06C
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate 60m)
	m	100,00
	
 6	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	100,00
	
 7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	202,15
	
 8	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	104,15
	
 9	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	98,00
	
 10	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) k=5
	m2	98,00
	
 11	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	202,15
	
 12	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor si tavanelor
	m2	202,15
	
 13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	202,15
	
 14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	202,15
	
 15	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice la tavane
	m	67,20
	
 16	CI18A
	Placaje cu placi oglinda aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala
	m2	6,70
	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de scimbarea timplariei 
			
17	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,82
	
 18	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu culoare, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	5,82
	
 19	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (ferestre si usi)
	m	51,43
	
 20	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  k=2
	m	22,40
	
 21	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	17,36
	
 22	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	17,36
	
 23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,36
	
 24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	17,36
	
 25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,36
	
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	17,36
	
 		Capitolul 1.3. Pardosele
			
27	RpCK41D
	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde
	m2	29,40
	
 28	CG05B1
	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (demontat anterior)
	m2	29,40
	
 29	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	47,00
	
 30	RpCK10C k=2
	Raschetarea pardoselei, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	98,00
	
 31	CG07A
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului
	m2	98,00
	
 32	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	47,00
	
 33	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in doua straturi
	m2	98,00
	
 		Capitolul 1.4. Incalzire
			
34	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc	3,00
	
 35	RpIC19D1
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"
	m	52,00
	
 36	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	18,00
	
 37	IB05A
	Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind 10 sectii
	buc	9,00
	
 38	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	27,00
	
 39	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"
	buc	9,00
	
 40	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	18,00
	
 41	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	m	40,00
	
 42	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	12,00
	
 43	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 32)
	buc	6,00
	
 44	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Cot 25)
	buc	20,00
	
 45	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	buc	18,00
	
 46	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 x 3/4"M)
	buc	18,00
	
 47	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" (Americanca 32 x 1 1/4")
	buc	2,00
	
 48	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 25 )
	buc	18,00
	
 49	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
	buc	4,00
	
 50	RCsB10B
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou
	buc	4,00
	
 51	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc	4,00
	
 52	RpIC30B
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"
	buc	4,00
	
 53	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	12,00
	
 54	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	40,00
	
 		Capitolul 1.5. Lucrari diverse
			
55	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	9,00
	
 56	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	9,00
	
 57	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	9,00
	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
58	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	12,00
	
 59	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,00
	
 60	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	100,00
	
 61	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	1,00
	
 62	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	50,00
	
 63	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	50,00
	
 64	Pret material
	Cutie de ramificatie
	buc	1,00
	
 65	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	100,00
	
 66	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,12
	
 67	Pret material
	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 4*18W
	buc	12,00
	
 68	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED
	buc	48,00
	
 69	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,03
	
 70	Pret material
	Intreruptor cu o clapa
	buc	3,00
	
 71	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,08
	
 72	Pret material
	Priza
	buc	8,00
	
 73	Pret material
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	11,00

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.