Schimbarea geamurilor in sala de sport a gimnaziului nr.7 mun. Balti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 30.06-D/15-2-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1.  Demontarea constructiilor			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окон)
	m2	143,01	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка 
подоконника )
	m	55,80	
 3	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Демонтаж кладки из котельца)
	m3	43,46	
 4	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Разборка дерев.стоек)
	m3	0,594	
 5	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора)
	t	93,50	
 6	TRI1AAO4C3
	Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)
	t	93,50	
 7	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км)
	t	93,50	
 8	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов),Н-7,6м)
	m2	264,00	
 		Capitolul 1.2.  Pereti
			
9	CD55B
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara (Заложение проемов блоками ВСА )
	m3	42,00	
 10	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная  штукатурка )
	m2	210,60	
 11	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание cтен )
	m2	210,60	
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)
	m2	210,60	
 13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)
	m2	210,60	
 14	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Усиление окон.проема Уп-1: из швеллера 24,уголка 75х6,,полоса50х4,70x6)  
	kg	494,30	
 15	CC02B2
	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ерш-Ар-ра АI d 10mm,l=300mm)	kg	39,00	
 16	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий )
	buc	36,00	
 17	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер А-1-22 с гайкой М22,шайбой М22, l=300mm )
	buc	14,00	
 18	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер А-1-22 с гайкой М22,шайбой М22, l=450mm )
	buc	22,00	
 19	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Штукатурка стен по мет.сетке,б=3,0 см)	m2	15,40	
 20	CF15A  К=0,5
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка,  б=1,0 см)
	m2	15,40	
 21	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5х5 мм ,уложенная в р-р- стена)
	m2	15,40	
 22	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен )
	m2	15,40	
 23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)
	m2	15,40	
 24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)
	m2	15,40	
 		Capitolul 1.3.  Ferestre
			
25	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,sticluire termopan  F-1(5,1х5,4)-3шт.,F-2(4,8х5,4)-1шт
	m2	108,54	
 26	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,sticluire termopan  F-1(5,1х5,4)-3шт.,F-2(4,8х5,4)-1шт
	m2	84,24	
 27	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,sticluire termopan F-5(4,8х2,8)-1шт
	m2	13,44	
 28	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,sticluire termopan F-6 3,6х1,8)-1 шт.,оконный проем -7,31м2
	m2	13,79	
 29	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка наруж.алюм. отлива ,В=150)

	m	71,80	
 30	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice(Установка внутренних поддоконников В=250 )

	m	31,80	
 31	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная  штукатурка откосов)
	m2	115,36	
 32	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка аллюминевых уголков обрамления)
	m	180,00	
 33	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка откосов - бетоноконтакт)
	m2	115,36	
 34	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание откосов)
	m2	115,36	
 35	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)
	m2	115,36	
 36	CK32B
	Storuri venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Ограждение для окон -Панель оцинкованная ,б=3мм)
	m2	240,00	
 37	CK35A  з/пл k=0,5
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер Д10,L=500mm)
	buc	224,00	
 38	CK35A з/пл k=0,5
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Дюбель полипропиленовый с круглым крюком7,5,L=75mm)
	buc	1 460,00