Lucrari de reparatie la sediul Primarie Crasnoarmeiscoe	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie - birouri
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	120,5000
	
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	248,3000
	
 3	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	120,5000
	
 4	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (deseuri de constructie)
	t	20,0000
	
 5	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (deseuri de constructie)
	t	20,0000
	
 6	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (deseuri de constructie)
	t	20,0000
	
 		Capitolul 1.2. Tavane
			
7	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	120,5000
	
 		Capitolul 1.3. Pereti
			
8	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si glafuri
	m2	248,3000
	
 9	CF50B
	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2)
	m2	158,8000
	
 10	CF50B
	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=3)
	m2	68,1000
	
 11	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	21,4000
	
 12	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	248,3000
	
 13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	248,3000
	
 14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	248,3000
	
 15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	248,3000
	
 		Capitolul 1.4. Pardoseli
			
16	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(turnat mecanizat)
	m2	120,5000
	
 17	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	238,6000
	
 18	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	120,5000
	
 19	CG36A
	Pardoseli din placi laminat gr.12 mm(clasa 33), montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	m2	120,5000
	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice - birouri
			
20	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp
	m	200,0000
	
 21	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp
	m	250,0000
	
 22	Pret de piata
	Tub gofrat 20 mm
	m	450,0000
	
 23	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu
	buc	6,0000
	
 24	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	20,0000
	
 25	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat de birouri LED 40 W
	buc	15,0000
	
 26	RpEG01B
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Dulap 18 module)
	buc	2,0000
	
 27	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat tripolar 25 A
	buc	2,0000
	
 28	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A
	buc	4,0000
	
 29	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferential 16 A
	buc	5,0000
	
 		Capitolul 3. Lucrari de reparatie - hol et.1 si et.2
			
		Capitolul 3.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
30	RpCO56C
	Demontari: panouri prefabricate "Armstrong" la tavane suspendate
	m2	66,7000
	
 31	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	59,4000
	
 32	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri si vanguri scari
	m2	207,9000
	
 33	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor si treptelor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (насечка)
	m2	138,3000
	
 34	RpCP45D
	Demontarea balustradelor metalice
	kg	210,0000
	
 35	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (deseuri de constructie)
	t	18,0000
	
 36	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (deseuri de constructie)
	t	18,0000
	
 37	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (deseuri de constructie)
	t	18,0000
	
 		Capitolul 3.2. Tavane
			
38	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	126,1000
	
 39	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si glafuri
	m2	11,2000
	
 40	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	11,2000
	
 41	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	11,2000
	
 42	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	11,2000
	
 43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	11,2000
	
 44	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	11,2000
	
 		Capitolul 3.3. Pereti
			
45	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si glafuri
	m2	196,7000
	
 46	CF50B
	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=3)
	m2	164,2000
	
 47	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si vanguri trepte
	m2	32,5000
	
 48	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	196,7000
	
 49	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	196,7000
	
 50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	196,7000
	
 51	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	196,7000
	
 		Capitolul 3.4. Pardoseli
			
52	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardoseli
	m2	138,3000
	
 53	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	138,3000
	
 54	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	126,1000
	
 55	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica incleiate, 300x300
	m2	12,2000
	
 56	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	48,8000
	
 57	CH06A apl
	Balustrada din inox montata pe suporti, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40, dreapta.
	m	11,6000
	
 		Capitolul 4. Lucrari electrice
			
58	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp
	m	100,0000
	
 59	Pret de piata
	Tub gofrat 20 mm
	m	100,0000
	
 60	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu
	buc	2,0000
	
 61	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor cu doua clape, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu
	buc	2,0000
	
 62	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat de birouri LED 40 W
	buc	16,0000
	
 		Capitolul 5. Lucrari de termoficare
			
63	IB06C apl
	Demontare radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (inclusiv depozitarea radiatoarelor in vederea instalarii ulterioare) (Atentie norma aplicata, se exclud resursele materiale si utilajele, K=0.8)
	buc	11,0000
	
 64	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	22,0000
	
 65	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	50,0000
	
 66	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Atentie radiatoare existente demontate anterior, pret radiator = 0)
	buc	11,0000
	
 67	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	22,0000
	
 68	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet p/u cap termostatic)
	buc	11,0000
	
 69	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Cap termostatic)
	buc	11,0000
	
 70	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	11,0000
	
 71	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	11,0000
	
 72	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	11,0000
	
 73	IC53A
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"
	buc	22,0000
	
 74	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR Fibra PN25 dn20x3,4 mm)
	m	50,0000
	
 75	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	22,0000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.