АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 2-2
Баскетбольная площадка 15х28м.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Баскетбольная площадка 15х28м.
				
		Capitolul 1.1. Вертикальная планировка площадки
				
1	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) 
	100m2	5,20	
 		Capitolul 1.2. Ограждение поля из железобетона
				
2	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) под ж.б. основание размерами: длиной 86,0м, шириной 0,2м, глубиной 0,2м
	m3	3,44	
 3	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка 5см)
	m3	0,86	
 4	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 5см)
	m3	0,86	
 5	CA03C2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами 0,2*0,3 длиной 86,0м ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса М200
	m3	5,16	
 6	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса А3  для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм) -арматура в 4 нитки АIII Ф12мм - 330м.
	kg	293,04	
 7	CC01A

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса  А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно) - хомуты через 200мм -430шт длина хомута 0,65м, катанка AI Ф6мм 
	kg	61,49	
 8	CB02A (Кз=0,8)

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов , включая крепления)
Коэффициент к трудозатратам=0,80
	m2	34,40	
 		Capitolul 1.3. Основание поля - "пирог"
				
9	DA06A2

	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (Укладка песка для выравнивания плоскости с трамбовкой, вручную t=5 cm) Песчаное основание баскетбольного поля
	m3	21,00	
 10	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночное основание под баскетбольную площадку, толщина 5см.
	m3	21,00	
 11	CA02B1

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Бетонирование основание поля толщ.5см.
	m3	21,00	
 12	TsH37Bприм

	Спортивные площадки из резиновых плит на готовое основание толщиной 8 cм по утрамбованной поверхности баласта или щебня толщиной 5 см
	m2	420,00	
 13	TsH38F

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Изготовление и установка щитов для спортплощадок- металлические щиты, на баскетбольной площадке включительно с покраской)
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.4. Металлические  ограждения и баскетбольные щиты
				
14	CO06B3

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 3,0 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения длиной 86,0м. металлической евро-сеткой OPTIMA из оцинкованной проволоки d-4,5мм высотой 3,0 м с ребрами жесткости по столбам из профильной трубы 80*80*3мм=34шт. высотой 3,6м каждый (3,0м выше пояса, 0,3м. в ж/б поясе и 0,3м в земле), включая заглушки на стойки из стального листа 2мм.)
	m	86,00	
 15	RpCP02A

	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi (Установка металлической калитки размером 2*2м )
Коэффициент к трудозатратам=0,30
Коэффициент к машинам=0,30
	kg	92,00	
 16	TsH38F

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Изготовление и установка щитов для спортплощадок- металлические щиты, на баскетбольной площадке включительно с покраской)
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	buc	2,00