CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării
3. Obiectul achiziţiilor: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Remiza nr.33
	
		1.1. Reparatia acoperisului
	
0	RpCI42F
	Demontarea partiala (50%)  a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi
	m2	925,00
	
1	RpCK42A
	Desfacerea (partiala 50%) a stratului suport a hidrizolatiei din mortar de ciment
	m2	950,00
	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la parapet si pereti
	m2	450,00
	
3	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km
	t	46,00
	
4	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
	m2	450,00
	
5	CC03B1
	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm
	kg	2 225,00
	
6	IzF18C k=2
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm
K=2,00
	m2	1 800,00
	
7	IzF01B k=2
	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi
	m2	1 850,00
	
8	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Linocrom HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior
Material marunt=1,05
	m2	1 850,00
	
9	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex Vent EPV" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat inferior
Material marunt=1,05
	m2	1 850,00
	
10	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior
Material marunt=1,05
	m2	1 850,00
	
11	IzF22B
	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din materiale plasticec (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) se introduc urmatoarele resurse:
	buc	90,00
	
12	CE23C3
	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de membrane bituminoase, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere picuratorul/lacrimarul care directioneaza apa in uluc)
Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04
	m	160,00
	
13	CE20A
	Sisteme de jgheaburi metalice, culoare alba  D-125mm
Material marunt=1,03
	m	160,00
	
14	CE22A
	Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-90mm
Material marunt=1,02
	m	64,00
	
		2. Remiza nr.35
	
		2.1. Reparatia acoperisului
	
15	RpCI42F
	Demontarea partiala (50%) a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi
	m2	875,00
	
16	RpCK42A
	Desfacerea partilala (50%) a stratului suport a hidrizolatiei din mortar de ciment
	m2	875,00
	
17	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	245,00
	
18	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km
	t	45,00
	
19	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
	m2	245,00
	
20	CC03B1
	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm
	kg	2 100,00
	
21	IzF18C k=2
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm
K=2,00
	m2	1 700,00
	
22	IzF01B k=2
	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi
	m2	1 750,00
	
23	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Linocrom HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior
Material marunt=1,05
	m2	1 750,00
	
24	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex Vent EPV" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat inferior
Material marunt=1,05
	m2	1 750,00
	
25	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior
Material marunt=1,05
	m2	1 750,00
	
26	IzF22B
	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera)
	buc	85,00
	
27	CE23C3
	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de membrane bituminoase, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere picuratorul/lacrimarul care directioneaza apa in uluc)
Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04
	m	140,00
	
28	CE20A
	Sisteme de jgheaburi metalice, culoare alba  D-125mm
Material marunt=1,03
	m	140,00
	
29	CE22A
	Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-90mm
Material marunt=1,02
	m	60,00